<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="7.5.0">
<drawing>
<board>
<plain>
<wire x1="0" y1="0" x2="29" y2="0" width="0" layer="20"/>
<wire x1="29" y1="0" x2="29" y2="31" width="0" layer="20"/>
<wire x1="29" y1="31" x2="0" y2="31" width="0" layer="20"/>
<wire x1="0" y1="31" x2="0" y2="0" width="0" layer="20"/>
<text>GND</text>
<text>MISO</text>
<text>MOSI</text>
<text>SCK</text>
<text>NSS</text>
<text>RES</text>
<text>DIO5</text>
<text>GND</text>
<text>GND</text>
<text>ANT</text>
<text>DIO3</text>
<text>DIO4</text>
<text>3.3V</text>
<text>DIO0</text>
<text>DIO1</text>
<text>DIO2</text>
<text>RFM92/95 Breakout</text>
<text>http://555circuitslab.com</text>
<text>V2.1</text>
<text>http://555circuitslab.com</text>
<text>RFM92/95 Breakout</text>
<text>V2.1</text>
</plain>
<libraries>
<library name="pinhead">
<description>&lt;b&gt;Pin Header Connectors&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
&lt;author&gt;Created by librarian@cadsoft.de&lt;/author&gt;</description>
<packages>
<package name="1X08">
<description>&lt;b&gt;PIN HEADER&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="1X01">
<description>&lt;b&gt;PIN HEADER&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="misiek">
<packages>
<package name="RFM95W_SMD">
</package>
</packages>
</library>
<library name="ohw-logo">
<packages>
<package name="OSHW_FILLX100_NOTEXT">
</package>
</packages>
</library>
<library name="SparkFun-3-2-07">
<description>Spark Fun Electronics' preferred foot prints. &lt;b&gt;Not to be used for commercial purposes.&lt;/b&gt; We've spent an enormous amount of time creating and checking these footprints and parts. If you enjoy using this library, please buy one of our products at www.sparkfun.com.</description>
<packages>
<package name="SMA_EDGE">
</package>
</packages>
</library>
</libraries>
<attributes>
</attributes>
<variantdefs>
</variantdefs>
<elements>
<element name="JP1" library="pinhead" package="1X08" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="JP2" library="pinhead" package="1X08" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="IC1" library="misiek" package="RFM95W_SMD" value="RFM92/95">
<attribute name="VALUE"/>
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="LOGO1" library="ohw-logo" package="OSHW_FILLX100_NOTEXT" value="OSHW_LOGO_FILLX0100-NT"/>
<element name="J$1" library="SparkFun-3-2-07" package="SMA_EDGE" value="ANT"/>
<element name="JP3" library="pinhead" package="1X01" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
</elements>
<signals>
<signal name="N$2">
<contactref element="IC1" pad="13"/>
<contactref element="JP2" pad="4"/>
</signal>
<signal name="GND">
<contactref element="IC1" pad="1"/>
<contactref element="JP1" pad="1"/>
<contactref element="IC1" pad="8"/>
<contactref element="JP1" pad="8"/>
<contactref element="IC1" pad="10"/>
<contactref element="JP2" pad="7"/>
<contactref element="J$1" pad="GND@1"/>
<contactref element="J$1" pad="GND@0"/>
</signal>
<signal name="N$6">
<contactref element="IC1" pad="2"/>
<contactref element="JP1" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$7">
<contactref element="IC1" pad="3"/>
<contactref element="JP1" pad="3"/>
</signal>
<signal name="N$8">
<contactref element="IC1" pad="4"/>
<contactref element="JP1" pad="4"/>
</signal>
<signal name="N$9">
<contactref element="IC1" pad="5"/>
<contactref element="JP1" pad="5"/>
</signal>
<signal name="N$10">
<contactref element="JP1" pad="6"/>
<contactref element="IC1" pad="6"/>
</signal>
<signal name="N$11">
<contactref element="IC1" pad="7"/>
<contactref element="JP1" pad="7"/>
</signal>
<signal name="N$12">
<contactref element="IC1" pad="11"/>
<contactref element="JP2" pad="6"/>
</signal>
<signal name="N$13">
<contactref element="IC1" pad="12"/>
<contactref element="JP2" pad="5"/>
</signal>
<signal name="N$14">
<contactref element="IC1" pad="14"/>
<contactref element="JP2" pad="3"/>
</signal>
<signal name="N$15">
<contactref element="IC1" pad="15"/>
<contactref element="JP2" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$16">
<contactref element="IC1" pad="16"/>
<contactref element="JP2" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$1">
<contactref element="IC1" pad="9"/>
<contactref element="JP2" pad="8"/>
<contactref element="J$1" pad="SIG"/>
<contactref element="JP3" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$3">
</signal>
</signals>
</board>
</drawing>
</eagle>
