(kicad_pcb (version 4) (host pcbnew 4.1.0-alpha+201607190716+6983~46~ubuntu14.04.1-product)
  (general
    (links 26)
    (no_connects 3)
    (area 118.654999 81.844999 161.975716 121.355001)
    (thickness 1.6)
    (drawings 9)
    (tracks 104)
    (zones 0)
    (modules 4)
    (nets 21)
  )
  (page A4)
  (layers
    (0 F.Cu signal)
    (31 B.Cu signal)
    (32 B.Adhes user)
    (33 F.Adhes user)
    (34 B.Paste user)
    (35 F.Paste user)
    (36 B.SilkS user)
    (37 F.SilkS user)
    (38 B.Mask user)
    (39 F.Mask user)
    (40 Dwgs.User user)
    (41 Cmts.User user)
    (42 Eco1.User user)
    (43 Eco2.User user)
    (44 Edge.Cuts user)
    (45 Margin user)
    (46 B.CrtYd user)
    (47 F.CrtYd user)
    (48 B.Fab user)
    (49 F.Fab user)
  )
  (setup
    (last_trace_width 0.635)
    (user_trace_width 0.2032)
    (user_trace_width 0.254)
    (user_trace_width 0.4064)
    (user_trace_width 0.5)
    (user_trace_width 0.635)
    (user_trace_width 1)
    (trace_clearance 0.2)
    (zone_clearance 0.254)
    (zone_45_only no)
    (trace_min 0.2)
    (segment_width 0.2)
    (edge_width 0.15)
    (via_size 0.8)
    (via_drill 0.4)
    (via_min_size 0.4)
    (via_min_drill 0.3)
    (uvia_size 0.3)
    (uvia_drill 0.1)
    (uvias_allowed no)
    (uvia_min_size 0)
    (uvia_min_drill 0)
    (pcb_text_width 0.3)
    (pcb_text_size 1.5 1.5)
    (mod_edge_width 0.15)
    (mod_text_size 1 1)
    (mod_text_width 0.15)
    (pad_size 1.7272 1.7272)
    (pad_drill 1.016)
    (pad_to_mask_clearance 0.2)
    (aux_axis_origin 0 0)
    (grid_origin 142.24 121.92)
    (visible_elements 7FFFFFFF)
    (pcbplotparams
      (layerselection 0x01020_ffffffff)
      (usegerberextensions false)
      (excludeedgelayer true)
      (linewidth 0.100000)
      (plotframeref false)
      (viasonmask false)
      (mode 1)
      (useauxorigin false)
      (hpglpennumber 1)
      (hpglpenspeed 20)
      (hpglpendiameter 15)
      (psnegative false)
      (psa4output false)
      (plotreference true)
      (plotvalue true)
      (plotinvisibletext false)
      (padsonsilk false)
      (subtractmaskfromsilk false)
      (outputformat 1)
      (mirror false)
      (drillshape 0)
      (scaleselection 1)
      (outputdirectory ""))
  )
  (net 0 "")
  (net 1 "Net-(P1-Pad2)")
  (net 2 "Net-(P1-Pad3)")
  (net 3 /GND)
  (net 4 /VCC3V3)
  (net 5 "Net-(P2-Pad8)")
  (net 6 /DATA0)
  (net 7 /5V)
  (net 8 /DATA1)
  (net 9 /DATA2)
  (net 10 "Net-(USB3300-Pad6)")
  (net 11 /DATA3)
  (net 12 /RESET)
  (net 13 /DATA4)
  (net 14 /CLKOUT)
  (net 15 /DATA5)
  (net 16 /DIR)
  (net 17 /DATA6)
  (net 18 /NXT)
  (net 19 /DATA7)
  (net 20 /STP)
  (net_class Default "This is the default net class."
    (clearance 0.2)
    (trace_width 0.25)
    (via_dia 0.8)
    (via_drill 0.4)
    (uvia_dia 0.3)
    (uvia_drill 0.1)
    (add_net /5V)
    (add_net /CLKOUT)
    (add_net /DATA0)
    (add_net /DATA1)
    (add_net /DATA2)
    (add_net /DATA3)
    (add_net /DATA4)
    (add_net /DATA5)
    (add_net /DATA6)
    (add_net /DATA7)
    (add_net /DIR)
    (add_net /GND)
    (add_net /NXT)
    (add_net /RESET)
    (add_net /STP)
    (add_net /VCC3V3)
    (add_net "Net-(P1-Pad2)")
    (add_net "Net-(P1-Pad3)")
    (add_net "Net-(P2-Pad8)")
    (add_net "Net-(USB3300-Pad6)")
  )
  (module Pin_Headers:Pin_Header_Angled_2x10 (layer B.Cu) (tedit 5888F0F8)
    (at 132.08 93.98 180)
    (descr "Through hole pin header")
    (tags "pin header")
    (fp_text reference USB3300 (at -2.54 -7.62 450) (layer F.SilkS))
    (fp_text value "10x2 Header" (at 7.5692 -10.922 90) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 1 thru_hole rect (at 0 0 180) (size 1.7272 1.7272) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 6 /DATA0))
    (pad 2 thru_hole oval (at 2.54 0 180) (size 1.7272 1.7272) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 7 /5V))
    (pad 3 thru_hole oval (at 0 -2.54 180) (size 1.7272 1.7272) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 8 /DATA1))
    (pad 4 thru_hole oval (at 2.54 -2.54 180) (size 1.7272 1.7272) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 7 /5V))
    (pad 5 thru_hole oval (at 0 -5.08 180) (size 1.7272 1.7272) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 9 /DATA2))
    (pad 6 thru_hole oval (at 2.54 -5.08 180) (size 1.7272 1.7272) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 10 "Net-(USB3300-Pad6)"))
    (pad 7 thru_hole oval (at 0 -7.62 180) (size 1.7272 1.7272) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 11 /DATA3))
    (pad 8 thru_hole oval (at 2.54 -7.62 180) (size 1.7272 1.7272) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 12 /RESET))
    (pad 9 thru_hole oval (at 0 -10.16 180) (size 1.7272 1.7272) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 13 /DATA4))
    (pad 10 thru_hole oval (at 2.54 -10.16 180) (size 1.7272 1.7272) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 14 /CLKOUT))
    (pad 11 thru_hole oval (at 0 -12.7 180) (size 1.7272 1.7272) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 15 /DATA5))
    (pad 12 thru_hole oval (at 2.54 -12.7 180) (size 1.7272 1.7272) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 16 /DIR))
    (pad 13 thru_hole oval (at 0 -15.24 180) (size 1.7272 1.7272) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 17 /DATA6))
    (pad 14 thru_hole oval (at 2.54 -15.24 180) (size 1.7272 1.7272) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 18 /NXT))
    (pad 15 thru_hole oval (at 0 -17.78 180) (size 1.7272 1.7272) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 19 /DATA7))
    (pad 16 thru_hole oval (at 2.54 -17.78 180) (size 1.7272 1.7272) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 20 /STP))
    (pad 17 thru_hole oval (at 0 -20.32 180) (size 1.7272 1.7272) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 3 /GND))
    (pad 18 thru_hole oval (at 2.54 -20.32 180) (size 1.7272 1.7272) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 3 /GND))
    (pad 19 thru_hole oval (at 0 -22.86 180) (size 1.7272 1.7272) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 4 /VCC3V3))
    (pad 20 thru_hole oval (at 2.54 -22.86 180) (size 1.7272 1.7272) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 4 /VCC3V3))
    (model Pin_Headers.3dshapes/Pin_Header_Angled_2x10.wrl
      (at (xyz 0.05 -0.45 0))
      (scale (xyz 1 1 1))
      (rotate (xyz 0 0 90))
    )
  )
  (module Pin_Headers:Pin_Header_Straight_1x02 (layer F.Cu) (tedit 5888F993)
    (at 132.08 83.82 270)
    (descr "Through hole pin header")
    (tags "pin header")
    (fp_text reference P3 (at 0 5.842 180) (layer F.SilkS) hide)
    (fp_text value +5V (at 4.318 1.27 180) (layer F.SilkS))
    (pad 1 thru_hole rect (at 0 0 270) (size 2.032 2.032) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 3 /GND))
    (pad 2 thru_hole oval (at 0 2.54 270) (size 2.032 2.032) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 7 /5V))
    (model Pin_Headers.3dshapes/Pin_Header_Straight_1x02.wrl
      (at (xyz 0 -0.05 0))
      (scale (xyz 1 1 1))
      (rotate (xyz 0 0 90))
    )
  )
  (module Pin_Headers:Pin_Header_Straight_2x06 (layer F.Cu) (tedit 5888FDC3)
    (at 139.7 96.52 180)
    (descr "Through hole pin header")
    (tags "pin header")
    (fp_text reference JD (at 5.08 7.62 270) (layer F.SilkS))
    (fp_text value "6x2 Header" (at -2.54 7.62 270) (layer Dwgs.User) hide)
    (pad 1 thru_hole rect (at 0 0 180) (size 1.7272 1.7272) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 14 /CLKOUT))
    (pad 2 thru_hole oval (at 2.54 0 180) (size 1.7272 1.7272) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 1 "Net-(P1-Pad2)"))
    (pad 3 thru_hole oval (at 0 2.54 180) (size 1.7272 1.7272) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 2 "Net-(P1-Pad3)"))
    (pad 4 thru_hole oval (at 2.54 2.54 180) (size 1.7272 1.7272) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 12 /RESET))
    (pad 5 thru_hole oval (at 0 5.08 180) (size 1.7272 1.7272) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 9 /DATA2))
    (pad 6 thru_hole oval (at 2.54 5.08 180) (size 1.7272 1.7272) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 11 /DATA3))
    (pad 7 thru_hole oval (at 0 7.62 180) (size 1.7272 1.7272) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 6 /DATA0))
    (pad 8 thru_hole oval (at 2.54 7.62 180) (size 1.7272 1.7272) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 8 /DATA1))
    (pad 9 thru_hole oval (at 0 10.16 180) (size 1.7272 1.7272) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 3 /GND))
    (pad 10 thru_hole oval (at 2.54 10.16 180) (size 1.7272 1.7272) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 3 /GND))
    (pad 11 thru_hole oval (at 0 12.7 180) (size 1.7272 1.7272) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 4 /VCC3V3))
    (pad 12 thru_hole oval (at 2.54 12.7 180) (size 1.7272 1.7272) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 4 /VCC3V3))
    (model Pin_Headers.3dshapes/Pin_Header_Straight_2x06.wrl
      (at (xyz 0.05 -0.25 0))
      (scale (xyz 1 1 1))
      (rotate (xyz 0 0 90))
    )
  )
  (module Pin_Headers:Pin_Header_Straight_2x06 (layer F.Cu) (tedit 5888FD80)
    (at 139.7 119.38 180)
    (descr "Through hole pin header")
    (tags "pin header")
    (fp_text reference JC (at 5.08 5.08 450) (layer F.SilkS))
    (fp_text value "6x2 Header" (at -2.54 5.08 270) (layer Dwgs.User) hide)
    (pad 1 thru_hole rect (at 0 0 180) (size 1.7272 1.7272) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 19 /DATA7))
    (pad 2 thru_hole oval (at 2.54 0 180) (size 1.7272 1.7272) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 20 /STP))
    (pad 3 thru_hole oval (at 0 2.54 180) (size 1.7272 1.7272) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 17 /DATA6))
    (pad 4 thru_hole oval (at 2.54 2.54 180) (size 1.7272 1.7272) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 18 /NXT))
    (pad 5 thru_hole oval (at 0 5.08 180) (size 1.7272 1.7272) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 15 /DATA5))
    (pad 6 thru_hole oval (at 2.54 5.08 180) (size 1.7272 1.7272) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 16 /DIR))
    (pad 7 thru_hole oval (at 0 7.62 180) (size 1.7272 1.7272) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 13 /DATA4))
    (pad 8 thru_hole oval (at 2.54 7.62 180) (size 1.7272 1.7272) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 5 "Net-(P2-Pad8)"))
    (pad 9 thru_hole oval (at 0 10.16 180) (size 1.7272 1.7272) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 3 /GND))
    (pad 10 thru_hole oval (at 2.54 10.16 180) (size 1.7272 1.7272) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 3 /GND))
    (pad 11 thru_hole oval (at 0 12.7 180) (size 1.7272 1.7272) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 4 /VCC3V3))
    (pad 12 thru_hole oval (at 2.54 12.7 180) (size 1.7272 1.7272) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 4 /VCC3V3))
    (model Pin_Headers.3dshapes/Pin_Header_Straight_2x06.wrl
      (at (xyz 0.05 -0.25 0))
      (scale (xyz 1 1 1))
      (rotate (xyz 0 0 90))
    )
  )
  (gr_text - (at 132.08 86.36) (layer F.SilkS))
  (gr_line (start 127.762 121.158) (end 141.478 121.158) (angle 90) (layer Edge.Cuts) (width 0.15))
  (gr_line (start 127.762 82.042) (end 127.762 121.158) (angle 90) (layer Edge.Cuts) (width 0.15))
  (gr_line (start 141.478 82.042) (end 127.762 82.042) (angle 90) (layer Edge.Cuts) (width 0.15))
  (gr_line (start 141.478 121.158) (end 141.478 82.042) (angle 90) (layer Edge.Cuts) (width 0.15))
  (dimension 10.16 (width 0.25) (layer Dwgs.User)
    (gr_text "0.4000 in" (at 156.29 101.6 270) (layer Dwgs.User))
    (feature1 (pts (xy 139.7 106.68) (xy 157.64 106.68)))
    (feature2 (pts (xy 139.7 96.52) (xy 157.64 96.52)))
    (crossbar (pts (xy 154.94 96.52) (xy 154.94 106.68)))
    (arrow1a (pts (xy 154.94 106.68) (xy 154.353579 105.553496)))
    (arrow1b (pts (xy 154.94 106.68) (xy 155.526421 105.553496)))
    (arrow2a (pts (xy 154.94 96.52) (xy 154.353579 97.646504)))
    (arrow2b (pts (xy 154.94 96.52) (xy 155.526421 97.646504)))
  )
  (gr_text Zybo (at 139.7 101.6 270) (layer F.SilkS))
  (gr_text v1.0 (at 137.16 101.6 270) (layer F.SilkS))
  (gr_text + (at 129.54 86.36) (layer F.SilkS))
  (zone (net 3) (net_name /GND) (layer F.Cu) (hatch edge 0.508)
    (connect_pads (clearance 0.254))
    (min_thickness 0.254)
    (fill yes (arc_segments 16) (thermal_gap 0.508) (thermal_bridge_width 0.508))
    (polygon
      (pts
        (xy 141.478 121.158) (xy 127.762 121.158) (xy 127.762 82.042) (xy 141.478 82.042)
      )
    )
  )
  (zone (net 3) (net_name /GND) (layer B.Cu) (hatch edge 0.508)
    (connect_pads (clearance 0.254))
    (min_thickness 0.254)
    (fill yes (arc_segments 16) (thermal_gap 0.508) (thermal_bridge_width 0.508))
    (polygon
      (pts
        (xy 127.762 121.158) (xy 141.478 121.158) (xy 141.478 82.042) (xy 127.762 82.042)
      )
    )
  )
)
