<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="7.3.0">
<drawing>
<board>
<plain>
<wire x1="4.662171875" y1="21.837653125" x2="51.435" y2="21.717" width="0" layer="20"/>
<wire x1="51.435" y1="21.717" x2="51.435" y2="47.498" width="0" layer="20"/>
<wire x1="51.435" y1="47.498" x2="4.782821875" y2="47.532290625" width="0" layer="20"/>
<wire x1="4.782821875" y1="47.532290625" x2="4.662171875" y2="21.837653125" width="0" layer="20"/>
<text>Silverpistol Effects</text>
<text>v1</text>
<text>- The Robertson -</text>
<text>-9v</text>
<text>Gnd</text>
<text>In</text>
<text>Out</text>
</plain>
<libraries>
<library name="supply pins">
<packages>
<package name="ROUND">
<description>&lt;b&gt;Round Pad&lt;/b&gt;
&lt;ul&gt;&lt;li&gt;drill diameter 0.7 mm&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="capacitors-film">
<packages>
<package name="BOX_SMALL">
</package>
<package name="050X030_025_3">
<description>&lt;b&gt;5mm x 3mm, 0.3" pad spacing&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="capacitors-elec">
<packages>
<package name="050_020">
<description>&lt;b&gt;5mm diameter, 2mm lead spacing&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="diodes">
<packages>
<package name="DO35-2">
<description>&lt;b&gt;DO-35 0.2" pad spacing&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="potentiometers">
<packages>
<package name="16MM">
<description>&lt;b&gt;Potentiometer&lt;/b&gt;
&lt;p&gt;potentiometer for showing off-board connections</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="transistors">
<packages>
<package name="TO5">
<description>&lt;b&gt;TO-5&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="resistors">
<packages>
<package name="R0207/3">
<description>&lt;b&gt;RESISTOR&lt;/b&gt;&lt;br&gt;
&lt;br&gt;
length: 6mm&lt;br&gt;
format: 0.1" (perfboard)&lt;br&gt;
spacing: 3 holes

&lt;p&gt;This length resistor applies to 1/4 watt metal film.</description>
</package>
</packages>
</library>
</libraries>
<attributes>
</attributes>
<variantdefs>
</variantdefs>
<elements>
<element name="-9V" library="supply pins" package="ROUND" value="PADRND"/>
<element name="C1" library="capacitors-film" package="BOX_SMALL" value="100n"/>
<element name="C2" library="capacitors-elec" package="050_020" value="10uf"/>
<element name="C4" library="capacitors-film" package="BOX_SMALL" value="220n"/>
<element name="C5" library="capacitors-film" package="BOX_SMALL" value="100n"/>
<element name="C6" library="capacitors-film" package="BOX_SMALL" value="0.0022uf"/>
<element name="C7" library="capacitors-elec" package="050_020" value="22uf"/>
<element name="D1" library="diodes" package="DO35-2" value="1n270"/>
<element name="FUZZ" library="potentiometers" package="16MM" value="100kB"/>
<element name="GND" library="supply pins" package="ROUND" value="PADRND"/>
<element name="Q1" library="transistors" package="TO5" value=""/>
<element name="Q2" library="transistors" package="TO5" value=""/>
<element name="Q3" library="transistors" package="TO5" value=""/>
<element name="R1" library="resistors" package="R0207/3" value="1M5"/>
<element name="R10" library="resistors" package="R0207/3" value="10k"/>
<element name="R11" library="resistors" package="R0207/3" value="220k"/>
<element name="R2" library="resistors" package="R0207/3" value="47k"/>
<element name="R3" library="resistors" package="R0207/3" value="10k"/>
<element name="R4" library="resistors" package="R0207/3" value="3.3k"/>
<element name="R5" library="resistors" package="R0207/3" value="220k"/>
<element name="R6" library="resistors" package="R0207/3" value="10k"/>
<element name="R7" library="resistors" package="R0207/3" value="18k"/>
<element name="R8" library="resistors" package="R0207/3" value="10k"/>
<element name="R9" library="resistors" package="R0207/3" value="10k"/>
<element name="TONE" library="potentiometers" package="16MM" value="100kB"/>
<element name="VOL" library="potentiometers" package="16MM" value="100kB"/>
<element name="C8" library="capacitors-film" package="050X030_025_3" value="220pf"/>
<element name="D2" library="diodes" package="DO35-2" value="1n5817"/>
<element name="IN" library="supply pins" package="ROUND" value="PADRND"/>
<element name="OUT" library="supply pins" package="ROUND" value="PADRND"/>
</elements>
<signals>
<signal name="INPUT">
<contactref element="R1" pad="2"/>
<contactref element="C1" pad="2"/>
<contactref element="IN" pad="1"/>
</signal>
<signal name="GND">
<contactref element="R1" pad="1"/>
<contactref element="R2" pad="1"/>
<contactref element="R3" pad="1"/>
<contactref element="R4" pad="1"/>
<contactref element="C2" pad="+"/>
<contactref element="D1" pad="C"/>
<contactref element="Q3" pad="1"/>
<contactref element="R9" pad="2"/>
<contactref element="R10" pad="1"/>
<contactref element="VOL" pad="1"/>
<contactref element="C7" pad="+"/>
<contactref element="GND" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$2">
<contactref element="C1" pad="1"/>
<contactref element="Q1" pad="2"/>
<contactref element="R2" pad="2"/>
<contactref element="R5" pad="1"/>
<contactref element="C8" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$3">
<contactref element="R3" pad="2"/>
<contactref element="Q1" pad="1"/>
<contactref element="Q2" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$4">
<contactref element="Q2" pad="1"/>
<contactref element="R4" pad="2"/>
<contactref element="C2" pad="-"/>
</signal>
<signal name="N$5">
<contactref element="Q1" pad="3"/>
<contactref element="Q2" pad="3"/>
<contactref element="R6" pad="1"/>
<contactref element="C4" pad="2"/>
<contactref element="C8" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$6">
<contactref element="C4" pad="1"/>
<contactref element="FUZZ" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$7">
<contactref element="FUZZ" pad="3"/>
<contactref element="Q3" pad="2"/>
<contactref element="FUZZ" pad="2"/>
<contactref element="D1" pad="A"/>
</signal>
<signal name="N$9">
<contactref element="Q3" pad="3"/>
<contactref element="R7" pad="1"/>
<contactref element="C6" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$10">
<contactref element="R8" pad="1"/>
<contactref element="R7" pad="2"/>
<contactref element="C5" pad="2"/>
<contactref element="R9" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$11">
<contactref element="TONE" pad="1"/>
<contactref element="R10" pad="2"/>
<contactref element="C6" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$12">
<contactref element="C5" pad="1"/>
<contactref element="TONE" pad="3"/>
</signal>
<signal name="N$8">
<contactref element="R11" pad="2"/>
<contactref element="TONE" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$13">
<contactref element="R11" pad="1"/>
<contactref element="VOL" pad="3"/>
</signal>
<signal name="OUTPUT">
<contactref element="VOL" pad="2"/>
<contactref element="OUT" pad="1"/>
</signal>
<signal name="VB">
<contactref element="R5" pad="2"/>
<contactref element="R6" pad="2"/>
<contactref element="R8" pad="2"/>
<contactref element="D2" pad="C"/>
<contactref element="C7" pad="-"/>
</signal>
<signal name="N$15">
<contactref element="D2" pad="A"/>
<contactref element="-9V" pad="1"/>
</signal>
</signals>
</board>
</drawing>
</eagle>
