<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="6.4">
<drawing>
<board>
<plain>
<wire x1="0" y1="0" x2="0" y2="14.605" width="0" layer="20"/>
<wire x1="0" y1="14.605" x2="19.05" y2="14.605" width="0" layer="20"/>
<wire x1="19.05" y1="14.605" x2="19.05" y2="0" width="0" layer="20"/>
<wire x1="19.05" y1="0" x2="0" y2="0" width="0" layer="20"/>
<text>LT5534</text>
</plain>
<libraries>
<library name="1martin">
<packages>
<package name="SC70">
</package>
<package name="PAD146">
</package>
</packages>
</library>
<library name="rcl">
<packages>
<package name="C0805K">
<description>&lt;b&gt;Ceramic Chip Capacitor KEMET 0805 Reflow solder&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
Metric Code Size 2012</description>
</package>
<package name="C0805">
<description>&lt;b&gt;CAPACITOR&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
chip</description>
</package>
<package name="R0805">
<description>&lt;b&gt;RESISTOR&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
chip</description>
</package>
<package name="M0805">
<description>&lt;b&gt;RESISTOR&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
MELF 0.10 W</description>
</package>
</packages>
</library>
</libraries>
<attributes>
</attributes>
<variantdefs>
</variantdefs>
<elements>
<element name="U1" library="1martin" package="SC70" value="LT5534">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C1" library="rcl" package="C0805K" value="1n">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C2" library="rcl" package="C0805K" value="100n">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C3" library="rcl" package="C0805K" value="1n">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C4" library="rcl" package="C0805" value="1n">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R1" library="rcl" package="R0805" value="47R">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R2" library="rcl" package="R0805" value="10k">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R3" library="rcl" package="M0805" value="10k">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="OUT" library="1martin" package="PAD146" value="VOUT">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="VCC" library="1martin" package="PAD146" value="+5V">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="ANT" library="1martin" package="PAD146" value="ANT">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="ANTGND" library="1martin" package="PAD146" value="ANT_GND">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="GND" library="1martin" package="PAD146" value="GND">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
</elements>
<signals>
<signal name="N$3">
<contactref element="U1" pad="6"/>
<contactref element="C1" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$4">
<contactref element="C1" pad="2"/>
<contactref element="ANT" pad="1"/>
<contactref element="R1" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$5">
<contactref element="U1" pad="3"/>
<contactref element="R2" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$6">
<contactref element="R2" pad="2"/>
<contactref element="C4" pad="2"/>
<contactref element="OUT" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$7">
<contactref element="U1" pad="1"/>
<contactref element="R3" pad="1"/>
</signal>
<signal name="GND">
<contactref element="C3" pad="1"/>
<contactref element="C4" pad="1"/>
<contactref element="U1" pad="5"/>
<contactref element="C2" pad="1"/>
<contactref element="U1" pad="2"/>
<contactref element="R1" pad="2"/>
<contactref element="ANTGND" pad="1"/>
<contactref element="GND" pad="1"/>
</signal>
<signal name="+5">
<contactref element="VCC" pad="1"/>
<contactref element="C3" pad="2"/>
<contactref element="C2" pad="2"/>
<contactref element="R3" pad="2"/>
<contactref element="U1" pad="4"/>
</signal>
</signals>
</board>
</drawing>
</eagle>
