<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="7.2.0">
<drawing>
<board>
<plain>
<wire x1="0" y1="0" x2="20.32" y2="0" width="0" layer="20"/>
<wire x1="20.32" y1="0" x2="20.32" y2="15.24" width="0" layer="20"/>
<wire x1="20.32" y1="15.24" x2="0" y2="15.24" width="0" layer="20"/>
<wire x1="0" y1="15.24" x2="0" y2="0" width="0" layer="20"/>
</plain>
<libraries>
<library name="adafruit">
<packages>
<package name="C0805K">
<description>&lt;b&gt;Ceramic Chip Capacitor KEMET 0805 Reflow solder&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
Metric Code Size 2012</description>
</package>
<package name="1X08-CLEANBIG">
</package>
<package name="CHIPLED_0805">
<description>&lt;b&gt;CHIPLED&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
Source: http://www.osram.convergy.de/ ... LG_R971.pdf</description>
</package>
<package name="R0805">
<description>&lt;b&gt;RESISTOR&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
chip</description>
</package>
</packages>
</library>
</libraries>
<attributes>
</attributes>
<variantdefs>
</variantdefs>
<elements>
<element name="C1" library="adafruit" package="C0805K" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
<attribute name="OPL" value="0100080P1"/>
</element>
<element name="C2" library="adafruit" package="C0805K" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
<attribute name="OPL" value="0100080P1"/>
</element>
<element name="GND" library="adafruit" package="1X08-CLEANBIG" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="L1" library="adafruit" package="CHIPLED_0805" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
<attribute name="OPL" value="304090046"/>
</element>
<element name="L2" library="adafruit" package="CHIPLED_0805" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
<attribute name="OPL" value="304090039"/>
</element>
<element name="L3" library="adafruit" package="CHIPLED_0805" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
<attribute name="OPL" value="304090057"/>
</element>
<element name="L4" library="adafruit" package="CHIPLED_0805" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
<attribute name="OPL" value="304090057"/>
</element>
<element name="R1" library="adafruit" package="R0805" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
<attribute name="OPL" value="301010320"/>
</element>
<element name="R2" library="adafruit" package="R0805" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
<attribute name="OPL" value="301010320"/>
</element>
<element name="R3" library="adafruit" package="R0805" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
<attribute name="OPL" value="301010320"/>
</element>
<element name="R4" library="adafruit" package="R0805" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
<attribute name="OPL" value="301010320"/>
</element>
<element name="L0" library="adafruit" package="CHIPLED_0805" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
<attribute name="OPL" value="304090046"/>
</element>
<element name="R0" library="adafruit" package="R0805" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
<attribute name="OPL" value="301010320"/>
</element>
</elements>
<signals>
<signal name="N$1">
<contactref element="R1" pad="2"/>
<contactref element="L1" pad="A"/>
</signal>
<signal name="N$2">
<contactref element="R2" pad="2"/>
<contactref element="L2" pad="A"/>
</signal>
<signal name="N$3">
<contactref element="R3" pad="2"/>
<contactref element="L3" pad="A"/>
</signal>
<signal name="N$4">
<contactref element="R4" pad="2"/>
<contactref element="L4" pad="A"/>
</signal>
<signal name="L1">
<contactref element="GND" pad="2"/>
<contactref element="R1" pad="1"/>
</signal>
<signal name="L2">
<contactref element="GND" pad="3"/>
<contactref element="R2" pad="1"/>
</signal>
<signal name="L3">
<contactref element="GND" pad="4"/>
<contactref element="R3" pad="1"/>
</signal>
<signal name="L4">
<contactref element="GND" pad="5"/>
<contactref element="R4" pad="1"/>
</signal>
<signal name="L0">
<contactref element="GND" pad="1"/>
<contactref element="R0" pad="1"/>
</signal>
<signal name="GND">
<contactref element="C1" pad="2"/>
<contactref element="C2" pad="2"/>
<contactref element="GND" pad="8"/>
<contactref element="L4" pad="C"/>
<contactref element="L3" pad="C"/>
<contactref element="L2" pad="C"/>
<contactref element="L1" pad="C"/>
<contactref element="L0" pad="C"/>
</signal>
<signal name="C2">
<contactref element="C2" pad="1"/>
<contactref element="GND" pad="7"/>
</signal>
<signal name="C1">
<contactref element="C1" pad="1"/>
<contactref element="GND" pad="6"/>
</signal>
<signal name="N$7">
<contactref element="R0" pad="2"/>
<contactref element="L0" pad="A"/>
</signal>
</signals>
</board>
</drawing>
</eagle>
