<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="7.7.0">
<drawing>
<board>
<plain>
<text>T36|T41|USB BACKPACK</text>
<text>T36|T41|USB_BACKPACK</text>
<text>JOHNROM|2021-02-07</text>
<text>V1.0</text>
<text>V1.0</text>
</plain>
<libraries>
<library name="johnrom-CONNECTORS">
<packages>
<package name="1X04_1MM_RA">
<description>&lt;h3&gt;SMD- 4 Pin Right Angle &lt;/h3&gt;
&lt;p&gt;Specifications:
&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Pin count:4&lt;/li&gt;
&lt;li&gt;Pin pitch:0.1"&lt;/li&gt;
&lt;/ul&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Example device(s):
&lt;ul&gt;&lt;li&gt;CONN_04&lt;/li&gt;
&lt;/ul&gt;&lt;/p&gt;</description>
</package>
<package name="USB-C-16P">
</package>
<package name="__FLEX_1MM_5X_SMD">
</package>
<package name="USB-REGULAR_SMD_COMPAC">
<description>&lt;b&gt;USB Series Mini-B Surface Mounted&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="JST-GH-4-1.25RA_SMD">
</package>
</packages>
</library>
<library name="johnrom-RLCplus">
<packages>
<package name="0603-RES">
</package>
<package name="SOT-23-3">
</package>
<package name="0603">
<description>&lt;p&gt;&lt;b&gt;Generic 1608 (0603) package&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;0.2mm courtyard excess rounded to nearest 0.05mm.&lt;/p&gt;</description>
</package>
<package name="1210">
<description>&lt;p&gt;&lt;b&gt;Generic 3225 (1210) package&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;0.2mm courtyard excess rounded to nearest 0.05mm.&lt;/p&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="johnrom-SENSORS">
<packages>
<package name="TSSOP8">
<description>&lt;b&gt;Plastic Small Outline&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="johnrom-Optical">
<packages>
<package name="LED3535">
</package>
</packages>
</library>
<library name="johnrom-BOARDS">
<packages>
<package name="TEENSY_USB_BREAKOUT">
</package>
</packages>
</library>
<library name="johnrom-Logic-CAN">
<packages>
<package name="SOIC_08_NORMAL">
<description>&lt;b&gt;Small Outline Package&lt;/b&gt; Fits JEDEC packages (narrow SOIC-8)</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="johnrom-Logic">
<packages>
<package name="SOT-23-6">
</package>
<package name="SC70-6">
</package>
</packages>
</library>
<library name="johnrom-PWR-Mosfet-PWR-Switch">
<packages>
<package name="SOT-23-6">
</package>
</packages>
</library>
<library name="johnrom-CONNECTORS-PADS - Copy">
<packages>
<package name="SOLDER_JUMPER">
</package>
</packages>
</library>
</libraries>
<attributes>
</attributes>
<variantdefs>
</variantdefs>
<elements>
<element name="J2" library="johnrom-CONNECTORS" package="1X04_1MM_RA" value="">
<attribute name="PROD_ID" value="CONN-13694"/>
</element>
<element name="R1" library="johnrom-RLCplus" package="0603-RES" value=""/>
<element name="R4" library="johnrom-RLCplus" package="0603-RES" value=""/>
<element name="DIODE" library="johnrom-RLCplus" package="SOT-23-3" value="PESD1CAN_TVS"/>
<element name="U$14" library="johnrom-SENSORS" package="TSSOP8" value="ALS31313_MAGNETIC_3_AXIS"/>
<element name="J1" library="johnrom-CONNECTORS" package="USB-C-16P" value="">
<attribute name="PROD_ID" value="CONN-14122"/>
</element>
<element name="LED1" library="johnrom-Optical" package="LED3535" value="WS2812B_3X3535">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="U$3" library="johnrom-BOARDS" package="TEENSY_USB_BREAKOUT" value="_USB_HOST_T36_T41"/>
<element name="U$1" library="johnrom-CONNECTORS" package="__FLEX_1MM_5X_SMD" value="__FLEX_5_PIN_I2C+"/>
<element name="ISO1044" library="johnrom-Logic-CAN" package="SOIC_08_NORMAL" value="ISO1044SOIC_8">
<attribute name="VALUE"/>
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="U$2" library="johnrom-CONNECTORS" package="USB-REGULAR_SMD_COMPAC" value="USB_A_SMDCOMPACT_SMD">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R2" library="johnrom-RLCplus" package="0603-RES" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R3" library="johnrom-RLCplus" package="0603-RES" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R5" library="johnrom-RLCplus" package="0603-RES" value="CAN_120">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C1" library="johnrom-RLCplus" package="0603" value="22uF">
<attribute name="PROD_ID" value="CAP-14464"/>
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="C2" library="johnrom-RLCplus" package="0603" value="22uF">
<attribute name="PROD_ID" value="CAP-14464"/>
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="U$4" library="johnrom-Logic" package="SOT-23-6" value="24AA02_ID_EEPROM"/>
<element name="U$6" library="johnrom-Logic" package="SC70-6" value="SN74LVC1T45_SC70SC-70"/>
<element name="U$7" library="johnrom-PWR-Mosfet-PWR-Switch" package="SOT-23-6" value="TPD3S0X4"/>
<element name="U$8" library="johnrom-CONNECTORS-PADS - Copy" package="SOLDER_JUMPER" value="SOLDER_JUMPER"/>
<element name="C3" library="johnrom-RLCplus" package="0603" value="22uF">
<attribute name="PROD_ID" value="CAP-14464"/>
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="U$9" library="johnrom-RLCplus" package="1210" value="FUSE_500MA_08051210"/>
<element name="R6" library="johnrom-RLCplus" package="0603-RES" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R7" library="johnrom-RLCplus" package="0603-RES" value=""/>
<element name="U$10" library="johnrom-CONNECTORS" package="JST-GH-4-1.25RA_SMD" value="UAV_CAN_RIGHT_ANGLERIGHANGLE_SMD"/>
</elements>
<signals>
<signal name="GND">
<contactref element="J2" pad="1"/>
<contactref element="DIODE" pad="P$3"/>
<contactref element="U$14" pad="2"/>
<contactref element="U$14" pad="6"/>
<contactref element="U$14" pad="3"/>
<contactref element="U$6" pad="P$5"/>
<contactref element="U$6" pad="P$2"/>
<contactref element="U$4" pad="PAD2"/>
<contactref element="U$1" pad="P$1"/>
<contactref element="ISO1044" pad="7"/>
<contactref element="LED1" pad="4"/>
<contactref element="R3" pad="1"/>
<contactref element="R2" pad="1"/>
<contactref element="C1" pad="2"/>
<contactref element="C3" pad="2"/>
<contactref element="U$2" pad="PAD3"/>
<contactref element="U$2" pad="PAD4"/>
<contactref element="U$3" pad="USB_3"/>
<contactref element="U$3" pad="USB_4"/>
<contactref element="U$2" pad="4|GND"/>
<contactref element="C2" pad="1"/>
<contactref element="U$2" pad="PAD2"/>
<contactref element="U$2" pad="PAD1"/>
<contactref element="ISO1044" pad="4"/>
<contactref element="U$3" pad="-1"/>
<contactref element="U$7" pad="PAD2"/>
<contactref element="R7" pad="1"/>
<contactref element="R6" pad="1"/>
<contactref element="U$10" pad="P$2"/>
<contactref element="U$10" pad="P$1"/>
<contactref element="J1" pad="GND2"/>
<contactref element="J1" pad="GND"/>
<contactref element="J1" pad="SHLD2"/>
<contactref element="J1" pad="SHLD6"/>
<contactref element="J1" pad="SHLD4"/>
<contactref element="J1" pad="SHLD7"/>
<contactref element="J1" pad="SHLD8"/>
<contactref element="J1" pad="SHLD1"/>
<contactref element="J1" pad="SHLD5"/>
<contactref element="J1" pad="SHLD3"/>
</signal>
<signal name="SCL">
<contactref element="J2" pad="4"/>
<contactref element="U$14" pad="8"/>
<contactref element="U$3" pad="19"/>
<contactref element="R1" pad="1"/>
<contactref element="U$4" pad="PAD1"/>
<contactref element="U$1" pad="P$4"/>
</signal>
<signal name="SDA">
<contactref element="J2" pad="3"/>
<contactref element="U$14" pad="7"/>
<contactref element="U$3" pad="18"/>
<contactref element="R4" pad="1"/>
<contactref element="U$4" pad="PAD3"/>
<contactref element="U$1" pad="P$3"/>
</signal>
<signal name="CAN_H">
<contactref element="DIODE" pad="P$1"/>
<contactref element="ISO1044" pad="6"/>
<contactref element="R5" pad="1"/>
<contactref element="U$10" pad="P$4"/>
</signal>
<signal name="CAN_L">
<contactref element="DIODE" pad="P$2"/>
<contactref element="ISO1044" pad="5"/>
<contactref element="R5" pad="2"/>
<contactref element="U$10" pad="P$3"/>
</signal>
<signal name="3V">
<contactref element="U$14" pad="1"/>
<contactref element="U$6" pad="P$6"/>
<contactref element="U$4" pad="PAD6"/>
<contactref element="U$4" pad="PAD5"/>
<contactref element="U$4" pad="PAD4"/>
<contactref element="U$1" pad="P$2"/>
<contactref element="ISO1044" pad="1"/>
<contactref element="C3" pad="1"/>
<contactref element="U$3" pad="24"/>
<contactref element="J2" pad="2"/>
<contactref element="R1" pad="2"/>
<contactref element="R4" pad="2"/>
</signal>
<signal name="INT">
<contactref element="U$14" pad="4"/>
<contactref element="U$1" pad="P$5"/>
<contactref element="U$3" pad="5"/>
</signal>
<signal name="5V">
<contactref element="U$6" pad="P$1"/>
<contactref element="ISO1044" pad="8"/>
<contactref element="LED1" pad="2"/>
<contactref element="C1" pad="1"/>
<contactref element="U$3" pad="26"/>
<contactref element="U$9" pad="1"/>
<contactref element="U$7" pad="PAD3"/>
<contactref element="U$8" pad="P$2"/>
</signal>
<signal name="N$1">
<contactref element="U$6" pad="P$4"/>
<contactref element="U$3" pad="1"/>
<contactref element="R7" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$2">
</signal>
<signal name="N$3">
</signal>
<signal name="N$5">
<contactref element="J1" pad="B5"/>
<contactref element="R2" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$6">
<contactref element="J1" pad="A5"/>
<contactref element="R3" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$14">
<contactref element="ISO1044" pad="3"/>
<contactref element="U$3" pad="4"/>
</signal>
<signal name="N$15">
<contactref element="ISO1044" pad="2"/>
<contactref element="U$3" pad="3"/>
</signal>
<signal name="N$18">
<contactref element="U$2" pad="1|VBUS"/>
<contactref element="U$3" pad="USB_0"/>
</signal>
<signal name="USB_HOST_DM">
<contactref element="U$2" pad="2|D-"/>
<contactref element="U$3" pad="USB_1"/>
<contactref element="U$7" pad="PAD5"/>
</signal>
<signal name="USB_HOST_DP">
<contactref element="U$3" pad="USB_2"/>
<contactref element="U$2" pad="3|D+"/>
<contactref element="U$7" pad="PAD6"/>
</signal>
<signal name="N$21">
<contactref element="U$7" pad="PAD4"/>
<contactref element="C2" pad="2"/>
<contactref element="U$8" pad="P$1"/>
<contactref element="U$10" pad="P$5"/>
</signal>
<signal name="USB_DM">
<contactref element="J1" pad="B7"/>
<contactref element="J1" pad="A7"/>
<contactref element="U$3" pad="P$11"/>
</signal>
<signal name="USB_DP">
<contactref element="J1" pad="B6"/>
<contactref element="J1" pad="A6"/>
<contactref element="U$3" pad="P$12"/>
</signal>
<signal name="EN_CAN_5V">
<contactref element="U$7" pad="PAD1"/>
<contactref element="U$3" pad="2"/>
<contactref element="R6" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$22">
<contactref element="U$6" pad="P$3"/>
<contactref element="LED1" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$7">
<contactref element="U$9" pad="2"/>
<contactref element="J1" pad="VBUS1"/>
<contactref element="J1" pad="VBUS2"/>
</signal>
</signals>
</board>
</drawing>
</eagle>
