<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="6.4">
<drawing>
<board>
<plain>
<wire x1="0" y1="0" x2="54" y2="0" width="0" layer="20"/>
<wire x1="54" y1="0" x2="54" y2="60" width="0" layer="20"/>
<wire x1="28" y1="60" x2="28" y2="50.6" width="0" layer="20"/>
<wire x1="28" y1="50.6" x2="0" y2="50.6" width="0" layer="20"/>
<wire x1="0" y1="50.6" x2="0" y2="0" width="0" layer="20"/>
<text>BatTRX
</text>
<text>3.3V REG</text>
<text>3.3V DEBUG</text>
<text>3.3V</text>
<text>PC0</text>
<text>CC1200</text>
<text>JTAGTCK</text>
<text>PB6</text>
<text>PB4</text>
<text>PB2</text>
<text>PB0</text>
<text>PC6</text>
<text>PC4</text>
<text>PC2</text>
<text>GND</text>
<text>GND</text>
<text>JTAGTMS</text>
<text>PB7</text>
<text>PB5</text>
<text>PB3</text>
<text>PB1</text>
<text>PC7</text>
<text>PC5</text>
<text>PC3</text>
<text>PC1</text>
<text>PC0</text>
<text>GND</text>
<text>GND</text>
<text>VIN</text>
<text>VIN</text>
<text>PA1</text>
<text>PA3</text>
<text>PA5</text>
<text>PA7</text>
<text>PD1</text>
<text>PD3</text>
<text>RESET</text>
<text>PA0</text>
<text>PA2</text>
<text>PA4</text>
<text>PA6</text>
<text>PD0</text>
<text>PD2</text>
<text>PD4</text>
<text>PD5</text>
<text>CeDInt
2014
</text>
<wire x1="28" y1="60" x2="54" y2="60" width="0" layer="20"/>
<text>RESET</text>
</plain>
<libraries>
<library name="BatNetLIB">
<description>CEDINT BatNet items.</description>
<packages>
<package name="RTQ56_6P7X6P7">
</package>
<package name="RHB32_3P45X3P45">
</package>
<package name="X2532">
</package>
<package name="C0402">
<description>&lt;b&gt;CAPACITOR&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
chip</description>
</package>
<package name="R0402">
</package>
<package name="BALUN868">
</package>
<package name="2X05">
<description>&lt;b&gt;PIN HEADER&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="2X10">
<description>&lt;b&gt;PIN HEADER&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="SOT23-5">
<description>&lt;b&gt;Small Outline Transistor&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="USB-MINIB">
<description>&lt;b&gt;USB Series Mini-B Surface Mounted&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="B0805">
</package>
<package name="ANT-2450AT18B100E">
</package>
<package name="JP1">
<description>&lt;b&gt;JUMPER&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="1X03">
</package>
<package name="SOT23">
<description>&lt;b&gt;SOT-23&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="CON1.27MM10VIAS2ROW">
</package>
<package name="0603">
</package>
<package name="SMA-EDGE">
</package>
<package name="KMR4-2.4MMH">
</package>
<package name="SC-70.6PIN">
</package>
<package name="CFS308-V">
</package>
<package name="FA-20H">
<description>&lt;b&gt;MHZ RANGE CRYSTASL UNIT&lt;/b&gt; FA-20H&lt;p&gt;
ULTRA MINIATURE SIZE LOW PROFILE SMD&lt;br&gt;
Source: Epson Toyocom FA-20H.pdf</description>
</package>
<package name="0603_CHIPLED">
</package>
</packages>
</library>
</libraries>
<attributes>
</attributes>
<variantdefs>
</variantdefs>
<elements>
<element name="U1-1" library="BatNetLIB" package="RTQ56_6P7X6P7" value="CC2538"/>
<element name="U2-1" library="BatNetLIB" package="RHB32_3P45X3P45" value="CC1200"/>
<element name="X1-1" library="BatNetLIB" package="X2532" value="XTAL4"/>
<element name="C1-18" library="BatNetLIB" package="C0402" value="12p50V">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C1-19" library="BatNetLIB" package="C0402" value="12p50V">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="X1-2" library="BatNetLIB" package="CFS308-V" value="CRYSTAL"/>
<element name="C1-20" library="BatNetLIB" package="C0402" value="22p50V">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C1-21" library="BatNetLIB" package="C0402" value="22p50V">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R1-35" library="BatNetLIB" package="R0402" value="0">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="R1-36" library="BatNetLIB" package="R0402" value="0">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="R1-18" library="BatNetLIB" package="R0402" value="0">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="R1-17" library="BatNetLIB" package="R0402" value="0">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="R1-16" library="BatNetLIB" package="R0402" value="0">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="R1-15" library="BatNetLIB" package="R0402" value="0">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="R1-14" library="BatNetLIB" package="R0402" value="0">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="R1-19" library="BatNetLIB" package="R0402" value="0">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="R1-20" library="BatNetLIB" package="R0402" value="0">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="R1-21" library="BatNetLIB" package="R0402" value="0">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="R1-22" library="BatNetLIB" package="R0402" value="0">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="R1-23" library="BatNetLIB" package="R0402" value="0">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="R1-24" library="BatNetLIB" package="R0402" value="0">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="R1-25" library="BatNetLIB" package="R0402" value="0">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="R1-26" library="BatNetLIB" package="R0402" value="0">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="R1-27" library="BatNetLIB" package="R0402" value="0">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="R1-28" library="BatNetLIB" package="R0402" value="0">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="R1-29" library="BatNetLIB" package="R0402" value="0">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="R1-30" library="BatNetLIB" package="R0402" value="0">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="R1-31" library="BatNetLIB" package="R0402" value="0">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="R1-32" library="BatNetLIB" package="R0402" value="0">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="R1-33" library="BatNetLIB" package="R0402" value="0">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="R1-34" library="BatNetLIB" package="R0402" value="0">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="R1-13" library="BatNetLIB" package="R0402" value="0">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="R1.12" library="BatNetLIB" package="R0402" value="0">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="R1-11" library="BatNetLIB" package="R0402" value="0">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="R1-10" library="BatNetLIB" package="R0402" value="0">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="R1-9" library="BatNetLIB" package="R0402" value="0">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="R1-8" library="BatNetLIB" package="R0402" value="0">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="R1-7" library="BatNetLIB" package="R0402" value="0">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="R1-6" library="BatNetLIB" package="R0402" value="0">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="R1-5" library="BatNetLIB" package="R0402" value="0">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="C1-1" library="BatNetLIB" package="C0402" value="0.1u10V">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C1-2" library="BatNetLIB" package="C0402" value="0.1u10V">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C1-3" library="BatNetLIB" package="C0402" value="0.1uF10V">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C1-4" library="BatNetLIB" package="C0402" value="1u10V">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C1-5" library="BatNetLIB" package="C0402" value="0.1u10V">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C1-6" library="BatNetLIB" package="C0402" value="0.1uF10V">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C1-7" library="BatNetLIB" package="C0402" value="0.1u10V">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C1-8" library="BatNetLIB" package="C0402" value="220p50V">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C1-9" library="BatNetLIB" package="C0402" value="0.1u10V">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C1-10" library="BatNetLIB" package="C0402" value="1uF10V">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C1-11" library="BatNetLIB" package="C0402" value="2.2u6.3V">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="L1-1" library="BatNetLIB" package="0603" value="1,5KOHM at 100MHz">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="C1-14" library="BatNetLIB" package="C0402" value="0.1u10V">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C1-15" library="BatNetLIB" package="C0402" value="1u10V">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C1-13" library="BatNetLIB" package="C0402" value="1u10V">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C1-16" library="BatNetLIB" package="C0402" value="18p">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C1-17" library="BatNetLIB" package="C0402" value="18p">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="B1-1" library="BatNetLIB" package="B0805" value="BALUN0805"/>
<element name="U1-2" library="BatNetLIB" package="SC-70.6PIN" value="ANTENNA-SWITCH"/>
<element name="A1-1" library="BatNetLIB" package="ANT-2450AT18B100E" value="ANTENNA-SMD2">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="R1-4" library="BatNetLIB" package="R0402" value="56k">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="R1-1" library="BatNetLIB" package="R0402" value="2.2k">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="C1-12" library="BatNetLIB" package="C0402" value="1000p">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="X2-1" library="BatNetLIB" package="FA-20H" value="FA-20H"/>
<element name="C2-1" library="BatNetLIB" package="C0402" value="15p">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C2-2" library="BatNetLIB" package="C0402" value="15p">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="L2-1" library="BatNetLIB" package="0603" value="1.5KOHM at 100MHz">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="C2-8" library="BatNetLIB" package="C0402" value="4.7u6.3V">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R2-1" library="BatNetLIB" package="R0402" value="0">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="C2-3" library="BatNetLIB" package="C0402" value="0.047u16V">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C2-4" library="BatNetLIB" package="C0402" value="0.047u16V">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C2-5" library="BatNetLIB" package="C0402" value="0.047u16V">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C2-6" library="BatNetLIB" package="C0402" value="0.047u16V">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C2-7" library="BatNetLIB" package="C0402" value="0.047u16V">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C2-9" library="BatNetLIB" package="C0402" value="0.047u16V">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C2-13" library="BatNetLIB" package="C0402" value="0.047u16V">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C2-14" library="BatNetLIB" package="C0402" value="0.22u">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C2-15" library="BatNetLIB" package="C0402" value="0.047u16V">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C2-16" library="BatNetLIB" package="C0402" value="0.047u16V">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C2-17" library="BatNetLIB" package="C0402" value="0.047u16V">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R2-10" library="BatNetLIB" package="R0402" value="56k2">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="C2-10" library="BatNetLIB" package="C0402" value="1800p50V">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="B2-1" library="BatNetLIB" package="BALUN868" value="BALUN868"/>
<element name="SMA1-1" library="BatNetLIB" package="SMA-EDGE" value="SMA-EDGE"/>
<element name="SMA2-1" library="BatNetLIB" package="SMA-EDGE" value="SMA-EDGE"/>
<element name="C2-11" library="BatNetLIB" package="C0402" value="0.047u16V">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="CC1200DEBUG" library="BatNetLIB" package="2X05" value=""/>
<element name="RF1" library="BatNetLIB" package="2X10" value=""/>
<element name="RF2" library="BatNetLIB" package="2X10" value=""/>
<element name="JP3-1" library="BatNetLIB" package="1X03" value="JUMPER-3PTH"/>
<element name="REG3-1" library="BatNetLIB" package="SOT23-5" value="V-REG'SOT23-5'"/>
<element name="USB3-1" library="BatNetLIB" package="USB-MINIB" value="USB-MINIB-5PIN">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R3-1" library="BatNetLIB" package="R0402" value="1.5k DNI">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="C3-4" library="BatNetLIB" package="C0402" value="0.01u16V">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="D3-1" library="BatNetLIB" package="SOT23" value="BAT54C"/>
<element name="C3-1" library="BatNetLIB" package="C0402" value="2.2u16V">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C3-2" library="BatNetLIB" package="C0402" value="470p">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C3-3" library="BatNetLIB" package="C0402" value="2.2u16V">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R3-3" library="BatNetLIB" package="R0402" value="33">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="C3-5" library="BatNetLIB" package="C0402" value="47p">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R3-4" library="BatNetLIB" package="R0402" value="33">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="R3-2" library="BatNetLIB" package="R0402" value="1k5">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="C3-6" library="BatNetLIB" package="C0402" value="47p">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="SW1" library="BatNetLIB" package="KMR4-2.4MMH" value="SWITCH"/>
<element name="JTAG" library="BatNetLIB" package="CON1.27MM10VIAS2ROW" value="CON10VIASARMJTAG"/>
<element name="JP1-1" library="BatNetLIB" package="JP1" value=""/>
<element name="JP2-1" library="BatNetLIB" package="JP1" value=""/>
<element name="JP3-2" library="BatNetLIB" package="JP1" value=""/>
<element name="R3-5" library="BatNetLIB" package="R0402" value="0DNI">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="R3-6" library="BatNetLIB" package="R0402" value="0DNI">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="R3-7" library="BatNetLIB" package="R0402" value="0DNI">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="R3-8" library="BatNetLIB" package="R0402" value="0DNI">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="R3-9" library="BatNetLIB" package="R0402" value="0DNI">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="R3-10" library="BatNetLIB" package="R0402" value="0DNI">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="R3-11" library="BatNetLIB" package="R0402" value="0DNI">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="C2-12" library="BatNetLIB" package="C0402" value="0.01u16V">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R2-2" library="BatNetLIB" package="R0402" value="0">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="R2-3" library="BatNetLIB" package="R0402" value="0">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="R2-4" library="BatNetLIB" package="R0402" value="0">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="R2-5" library="BatNetLIB" package="R0402" value="0">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="R2-6" library="BatNetLIB" package="R0402" value="0">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="R2-7" library="BatNetLIB" package="R0402" value="0">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="R2-8" library="BatNetLIB" package="R0402" value="0">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="R2-9" library="BatNetLIB" package="R0402" value="0">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="R1-2" library="BatNetLIB" package="R0402" value="0">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="R1-3" library="BatNetLIB" package="R0402" value="0">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="LED1" library="BatNetLIB" package="0603_CHIPLED" value="LED'0603'"/>
<element name="R1-37" library="BatNetLIB" package="R0402" value="330"/>
</elements>
<signals>
<signal name="XTAL32MQ1">
<contactref element="U1-1" pad="34"/>
<contactref element="X1-1" pad="P$3"/>
<contactref element="C1-19" pad="1"/>
</signal>
<signal name="XTAL32MQ2">
<contactref element="X1-1" pad="P$1"/>
<contactref element="C1-18" pad="2"/>
<contactref element="U1-1" pad="35"/>
</signal>
<signal name="GND">
<contactref element="C1-19" pad="2"/>
<contactref element="X1-1" pad="P$2"/>
<contactref element="C1-18" pad="1"/>
<contactref element="X1-1" pad="P$4"/>
<contactref element="C1-20" pad="1"/>
<contactref element="C1-21" pad="2"/>
<contactref element="U1-1" pad="57"/>
<contactref element="U1-1" pad="1"/>
<contactref element="C1-1" pad="2"/>
<contactref element="C1-2" pad="2"/>
<contactref element="C1-3" pad="2"/>
<contactref element="C1-4" pad="2"/>
<contactref element="C1-5" pad="2"/>
<contactref element="C1-6" pad="2"/>
<contactref element="C1-7" pad="2"/>
<contactref element="C1-8" pad="2"/>
<contactref element="C1-9" pad="2"/>
<contactref element="C1-10" pad="2"/>
<contactref element="C1-11" pad="2"/>
<contactref element="C1-14" pad="2"/>
<contactref element="B1-1" pad="5"/>
<contactref element="U1-2" pad="P$2"/>
<contactref element="B1-1" pad="2"/>
<contactref element="R1-4" pad="2"/>
<contactref element="C1-12" pad="2"/>
<contactref element="SMA1-1" pad="GND@0"/>
<contactref element="SW1" pad="P$2"/>
<contactref element="JP1-1" pad="1"/>
<contactref element="C2-1" pad="2"/>
<contactref element="X2-1" pad="4"/>
<contactref element="X2-1" pad="2"/>
<contactref element="C2-2" pad="1"/>
<contactref element="C2-8" pad="1"/>
<contactref element="U2-1" pad="33"/>
<contactref element="R2-1" pad="1"/>
<contactref element="C2-3" pad="1"/>
<contactref element="C2-4" pad="1"/>
<contactref element="C2-7" pad="1"/>
<contactref element="C2-6" pad="1"/>
<contactref element="C2-5" pad="1"/>
<contactref element="C2-9" pad="1"/>
<contactref element="C2-13" pad="1"/>
<contactref element="C2-14" pad="2"/>
<contactref element="C2-15" pad="2"/>
<contactref element="C2-16" pad="2"/>
<contactref element="C2-17" pad="2"/>
<contactref element="R2-10" pad="2"/>
<contactref element="C2-11" pad="2"/>
<contactref element="SMA2-1" pad="GND@0"/>
<contactref element="C2-12" pad="2"/>
<contactref element="USB3-1" pad="MTN1"/>
<contactref element="USB3-1" pad="MTN3"/>
<contactref element="USB3-1" pad="MTN4"/>
<contactref element="USB3-1" pad="MTN2"/>
<contactref element="USB3-1" pad="GND"/>
<contactref element="R3-1" pad="1"/>
<contactref element="C3-4" pad="2"/>
<contactref element="C3-3" pad="2"/>
<contactref element="REG3-1" pad="3"/>
<contactref element="C3-2" pad="2"/>
<contactref element="C3-1" pad="2"/>
<contactref element="C3-5" pad="2"/>
<contactref element="C3-6" pad="2"/>
<contactref element="CC1200DEBUG" pad="1"/>
<contactref element="RF1" pad="1"/>
<contactref element="RF1" pad="19"/>
<contactref element="RF2" pad="20"/>
<contactref element="JTAG" pad="P$3"/>
<contactref element="JTAG" pad="P$5"/>
<contactref element="JTAG" pad="P$9"/>
<contactref element="B2-1" pad="9"/>
<contactref element="B2-1" pad="8"/>
<contactref element="B2-1" pad="6"/>
<contactref element="B2-1" pad="10"/>
<contactref element="B2-1" pad="5"/>
<contactref element="RF2" pad="19"/>
<contactref element="SW1" pad="P$4"/>
<contactref element="C1-15" pad="2"/>
<contactref element="C1-13" pad="2"/>
<contactref element="U2-1" pad="V"/>
<contactref element="U2-1" pad="V_2"/>
<contactref element="U2-1" pad="V_3"/>
<contactref element="U2-1" pad="V_4"/>
<contactref element="U2-1" pad="V_5"/>
<contactref element="U2-1" pad="V_6"/>
<contactref element="U2-1" pad="V_7"/>
<contactref element="U2-1" pad="V_8"/>
<contactref element="U2-1" pad="V_9"/>
<contactref element="U2-1" pad="V_10"/>
<contactref element="U2-1" pad="V_11"/>
<contactref element="U2-1" pad="V_12"/>
<contactref element="U2-1" pad="V_13"/>
<contactref element="U2-1" pad="V_14"/>
<contactref element="U2-1" pad="V_15"/>
<contactref element="U2-1" pad="V_16"/>
<contactref element="SMA2-1" pad="GND@2"/>
<contactref element="SMA1-1" pad="GND@2"/>
<contactref element="SMA2-1" pad="GND@3"/>
<contactref element="SMA1-1" pad="GND@3"/>
<contactref element="SMA2-1" pad="GND@1"/>
<contactref element="SMA1-1" pad="GND@1"/>
<contactref element="LED1" pad="C"/>
</signal>
<signal name="XTAL32KQ1">
<contactref element="U1-1" pad="44"/>
<contactref element="X1-2" pad="P$2"/>
<contactref element="C1-21" pad="1"/>
<contactref element="R1-35" pad="2"/>
</signal>
<signal name="XTAL32KQ2">
<contactref element="U1-1" pad="45"/>
<contactref element="C1-20" pad="2"/>
<contactref element="X1-2" pad="P$1"/>
<contactref element="R1-36" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$1">
<contactref element="R1-35" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$2">
<contactref element="R1-36" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$3">
<contactref element="U1-1" pad="31"/>
<contactref element="R1-18" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$4">
<contactref element="U1-1" pad="30"/>
<contactref element="R1-17" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$5">
<contactref element="U1-1" pad="29"/>
<contactref element="R1-16" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$6">
<contactref element="U1-1" pad="27"/>
<contactref element="R1-15" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$7">
<contactref element="U1-1" pad="26"/>
<contactref element="R1-14" pad="2"/>
</signal>
<signal name="PD5/MISO_CC1200">
<contactref element="R1-18" pad="1"/>
<contactref element="R3-11" pad="2"/>
<contactref element="RF2" pad="1"/>
<contactref element="R2-7" pad="1"/>
</signal>
<signal name="PD4/MOSI_CC1200">
<contactref element="R1-17" pad="1"/>
<contactref element="R3-10" pad="2"/>
<contactref element="RF2" pad="3"/>
<contactref element="R2-5" pad="1"/>
</signal>
<signal name="PD3/GPIO3_CC1200">
<contactref element="R1-16" pad="1"/>
<contactref element="RF2" pad="4"/>
<contactref element="R2-3" pad="1"/>
</signal>
<signal name="PD2/SCLK_CC1200">
<contactref element="R1-15" pad="1"/>
<contactref element="R3-9" pad="2"/>
<contactref element="RF2" pad="5"/>
<contactref element="R2-6" pad="1"/>
</signal>
<signal name="PD1/CSN_CC1200">
<contactref element="R1-14" pad="1"/>
<contactref element="R3-6" pad="1"/>
<contactref element="RF2" pad="6"/>
<contactref element="R2-9" pad="1"/>
</signal>
<signal name="PD0">
<contactref element="R1-13" pad="1"/>
<contactref element="RF2" pad="7"/>
</signal>
<signal name="N$8">
<contactref element="U1-1" pad="48"/>
<contactref element="R1-34" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$9">
<contactref element="U1-1" pad="50"/>
<contactref element="R1-32" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$11">
<contactref element="U1-1" pad="49"/>
<contactref element="R1-33" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$10">
<contactref element="U1-1" pad="51"/>
<contactref element="R1-31" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$12">
<contactref element="U1-1" pad="52"/>
<contactref element="R1-30" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$13">
<contactref element="U1-1" pad="53"/>
<contactref element="R1-29" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$14">
<contactref element="U1-1" pad="54"/>
<contactref element="R1-28" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$15">
<contactref element="U1-1" pad="5"/>
<contactref element="R1-27" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$16">
<contactref element="U1-1" pad="23"/>
<contactref element="R1-26" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$17">
<contactref element="U1-1" pad="22"/>
<contactref element="R1-25" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$18">
<contactref element="U1-1" pad="21"/>
<contactref element="R1-24" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$19">
<contactref element="U1-1" pad="20"/>
<contactref element="R1-23" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$20">
<contactref element="U1-1" pad="19"/>
<contactref element="R1-22" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$21">
<contactref element="U1-1" pad="18"/>
<contactref element="R1-21" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$22">
<contactref element="U1-1" pad="17"/>
<contactref element="R1-20" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$23">
<contactref element="U1-1" pad="16"/>
<contactref element="R1-19" pad="1"/>
</signal>
<signal name="PA0/UART_RX">
<contactref element="R1-19" pad="2"/>
<contactref element="RF2" pad="15"/>
</signal>
<signal name="PA1/UART_TX">
<contactref element="R1-20" pad="2"/>
<contactref element="RF2" pad="14"/>
</signal>
<signal name="PA2/SPI_CLK">
<contactref element="R1-21" pad="2"/>
<contactref element="RF2" pad="13"/>
</signal>
<signal name="PA3">
<contactref element="R1-22" pad="2"/>
<contactref element="RF2" pad="12"/>
</signal>
<signal name="PA4/SPI_MOSI">
<contactref element="R1-23" pad="2"/>
<contactref element="RF2" pad="11"/>
</signal>
<signal name="PA5/SPI_MISO">
<contactref element="R1-24" pad="2"/>
<contactref element="RF2" pad="10"/>
</signal>
<signal name="PA7/GPIO2_CC1200">
<contactref element="R1-26" pad="2"/>
<contactref element="R3-8" pad="2"/>
<contactref element="RF2" pad="8"/>
<contactref element="R2-4" pad="1"/>
</signal>
<signal name="PB0/UART_CTS">
<contactref element="R1-27" pad="2"/>
<contactref element="RF1" pad="11"/>
</signal>
<signal name="PB1/RESET_CC1200">
<contactref element="R1-28" pad="2"/>
<contactref element="R3-7" pad="1"/>
<contactref element="RF1" pad="10"/>
<contactref element="R2-2" pad="1"/>
</signal>
<signal name="PB2">
<contactref element="R1-29" pad="2"/>
<contactref element="RF1" pad="9"/>
</signal>
<signal name="PB3">
<contactref element="R1-30" pad="2"/>
<contactref element="RF1" pad="8"/>
</signal>
<signal name="PB4">
<contactref element="R1-31" pad="2"/>
<contactref element="RF1" pad="7"/>
<contactref element="U1-2" pad="P$4"/>
</signal>
<signal name="PB5">
<contactref element="R1-32" pad="2"/>
<contactref element="RF1" pad="6"/>
<contactref element="U1-2" pad="P$6"/>
</signal>
<signal name="PB6/JTAG_TDI">
<contactref element="R1-33" pad="2"/>
<contactref element="JTAG" pad="P$8"/>
<contactref element="RF1" pad="5"/>
</signal>
<signal name="PB7/JTAG_TDO">
<contactref element="R1-34" pad="2"/>
<contactref element="JTAG" pad="P$6"/>
<contactref element="RF1" pad="4"/>
</signal>
<signal name="PC7">
<contactref element="R1.12" pad="1"/>
<contactref element="RF1" pad="12"/>
</signal>
<signal name="PC6">
<contactref element="R1-11" pad="1"/>
<contactref element="RF1" pad="13"/>
</signal>
<signal name="PC5">
<contactref element="R1-10" pad="1"/>
<contactref element="RF1" pad="14"/>
</signal>
<signal name="PC4">
<contactref element="R1-9" pad="1"/>
<contactref element="RF1" pad="15"/>
</signal>
<signal name="PC3">
<contactref element="R1-8" pad="1"/>
<contactref element="RF1" pad="16"/>
</signal>
<signal name="PC2">
<contactref element="R1-7" pad="1"/>
<contactref element="RF1" pad="17"/>
<contactref element="R1-37" pad="2"/>
</signal>
<signal name="PC1">
<contactref element="R1-6" pad="1"/>
<contactref element="RF1" pad="18"/>
</signal>
<signal name="PC0">
<contactref element="R1-5" pad="1"/>
<contactref element="JP3-2" pad="1"/>
<contactref element="RF1" pad="20"/>
</signal>
<signal name="N$40">
<contactref element="U1-1" pad="25"/>
<contactref element="R1-13" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$49">
<contactref element="R1.12" pad="2"/>
<contactref element="U1-1" pad="6"/>
</signal>
<signal name="N$50">
<contactref element="U1-1" pad="7"/>
<contactref element="R1-11" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$51">
<contactref element="U1-1" pad="8"/>
<contactref element="R1-10" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$52">
<contactref element="U1-1" pad="9"/>
<contactref element="R1-9" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$53">
<contactref element="U1-1" pad="11"/>
<contactref element="R1-8" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$54">
<contactref element="U1-1" pad="12"/>
<contactref element="R1-7" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$55">
<contactref element="U1-1" pad="13"/>
<contactref element="R1-6" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$56">
<contactref element="U1-1" pad="14"/>
<contactref element="R1-5" pad="2"/>
</signal>
<signal name="VDD_2538">
<contactref element="C1-10" pad="1"/>
<contactref element="C1-1" pad="1"/>
<contactref element="C1-11" pad="1"/>
<contactref element="C1-2" pad="1"/>
<contactref element="C1-3" pad="1"/>
<contactref element="C1-4" pad="1"/>
<contactref element="C1-5" pad="1"/>
<contactref element="C1-6" pad="1"/>
<contactref element="C1-7" pad="1"/>
<contactref element="C1-8" pad="1"/>
<contactref element="C1-9" pad="1"/>
<contactref element="L1-1" pad="1"/>
<contactref element="U1-1" pad="43"/>
<contactref element="U1-1" pad="33"/>
<contactref element="U1-1" pad="36"/>
<contactref element="U1-1" pad="39"/>
<contactref element="U1-1" pad="40"/>
<contactref element="U1-1" pad="41"/>
<contactref element="U1-1" pad="55"/>
<contactref element="U1-1" pad="24"/>
<contactref element="U1-1" pad="15"/>
<contactref element="U1-1" pad="10"/>
<contactref element="R1-1" pad="2"/>
<contactref element="JTAG" pad="P$1"/>
</signal>
<signal name="3V3">
<contactref element="L1-1" pad="2"/>
<contactref element="U1-1" pad="4"/>
<contactref element="C1-14" pad="1"/>
<contactref element="JP2-1" pad="2"/>
<contactref element="JP3-1" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$43">
<contactref element="U1-1" pad="32"/>
<contactref element="C1-13" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$41">
<contactref element="U1-1" pad="37"/>
<contactref element="C1-16" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$42">
<contactref element="U1-1" pad="38"/>
<contactref element="C1-17" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$44">
<contactref element="C1-16" pad="2"/>
<contactref element="B1-1" pad="4"/>
</signal>
<signal name="N$57">
<contactref element="C1-17" pad="2"/>
<contactref element="B1-1" pad="3"/>
</signal>
<signal name="N$45">
<contactref element="U1-2" pad="P$1"/>
<contactref element="SMA1-1" pad="SIG"/>
</signal>
<signal name="N$46">
<contactref element="A1-1" pad="P$1"/>
<contactref element="U1-2" pad="P$3"/>
</signal>
<signal name="N$47">
<contactref element="U1-2" pad="P$5"/>
<contactref element="B1-1" pad="1"/>
</signal>
<signal name="USB_N">
<contactref element="U1-1" pad="3"/>
<contactref element="R3-4" pad="1"/>
<contactref element="C3-6" pad="1"/>
</signal>
<signal name="USB_P">
<contactref element="U1-1" pad="2"/>
<contactref element="C3-5" pad="1"/>
<contactref element="R3-3" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$48">
<contactref element="U1-1" pad="42"/>
<contactref element="R1-4" pad="1"/>
</signal>
<signal name="JTAG_TMS">
<contactref element="JTAG" pad="P$2"/>
<contactref element="RF1" pad="2"/>
<contactref element="R1-3" pad="2"/>
</signal>
<signal name="JTAG_TCK">
<contactref element="JTAG" pad="P$4"/>
<contactref element="RF1" pad="3"/>
<contactref element="R1-2" pad="2"/>
</signal>
<signal name="RESET_N">
<contactref element="U1-1" pad="28"/>
<contactref element="R1-1" pad="1"/>
<contactref element="C1-12" pad="1"/>
<contactref element="SW1" pad="P$1"/>
<contactref element="JP1-1" pad="2"/>
<contactref element="JTAG" pad="P$10"/>
<contactref element="RF2" pad="2"/>
<contactref element="SW1" pad="P$3"/>
</signal>
<signal name="N$24">
<contactref element="C2-1" pad="1"/>
<contactref element="X2-1" pad="3"/>
<contactref element="U2-1" pad="31"/>
</signal>
<signal name="N$25">
<contactref element="X2-1" pad="1"/>
<contactref element="C2-2" pad="2"/>
<contactref element="U2-1" pad="30"/>
</signal>
<signal name="N$27">
<contactref element="U2-1" pad="32"/>
<contactref element="R2-1" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$28">
<contactref element="U2-1" pad="29"/>
<contactref element="C2-3" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$32">
<contactref element="U2-1" pad="26"/>
<contactref element="C2-6" pad="2"/>
</signal>
<signal name="VDD_1200">
<contactref element="U2-1" pad="25"/>
<contactref element="C2-7" pad="2"/>
<contactref element="U2-1" pad="27"/>
<contactref element="C2-5" pad="2"/>
<contactref element="U2-1" pad="28"/>
<contactref element="C2-4" pad="2"/>
<contactref element="C2-8" pad="2"/>
<contactref element="L2-1" pad="1"/>
<contactref element="C2-9" pad="2"/>
<contactref element="U2-1" pad="1"/>
<contactref element="C2-15" pad="1"/>
<contactref element="U2-1" pad="12"/>
<contactref element="C2-16" pad="1"/>
<contactref element="U2-1" pad="13"/>
<contactref element="C2-17" pad="1"/>
<contactref element="U2-1" pad="15"/>
<contactref element="U2-1" pad="22"/>
<contactref element="C2-11" pad="1"/>
<contactref element="U2-1" pad="5"/>
<contactref element="C2-13" pad="2"/>
<contactref element="CC1200DEBUG" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$36">
<contactref element="U2-1" pad="6"/>
<contactref element="C2-14" pad="1"/>
</signal>
<signal name="PA6/GPIO0_CC1200">
<contactref element="R3-5" pad="1"/>
<contactref element="RF2" pad="9"/>
<contactref element="R2-8" pad="1"/>
<contactref element="R1-25" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$34">
<contactref element="U2-1" pad="14"/>
<contactref element="R2-10" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$29">
<contactref element="U2-1" pad="20"/>
<contactref element="B2-1" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$30">
<contactref element="U2-1" pad="19"/>
<contactref element="B2-1" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$31">
<contactref element="U2-1" pad="18"/>
<contactref element="B2-1" pad="3"/>
</signal>
<signal name="N$33">
<contactref element="U2-1" pad="17"/>
<contactref element="B2-1" pad="4"/>
</signal>
<signal name="N$38">
<contactref element="SMA2-1" pad="SIG"/>
<contactref element="B2-1" pad="7"/>
</signal>
<signal name="N$58">
<contactref element="U2-1" pad="24"/>
<contactref element="C2-10" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$59">
<contactref element="U2-1" pad="23"/>
<contactref element="C2-10" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$74">
<contactref element="JP2-1" pad="1"/>
<contactref element="L2-1" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$35">
<contactref element="U2-1" pad="21"/>
<contactref element="C2-12" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$37">
<contactref element="USB3-1" pad="ID"/>
<contactref element="R3-1" pad="2"/>
</signal>
<signal name="USB_5V">
<contactref element="USB3-1" pad="VBUS"/>
<contactref element="C3-4" pad="1"/>
<contactref element="D3-1" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$39">
<contactref element="D3-1" pad="3"/>
<contactref element="REG3-1" pad="1"/>
<contactref element="REG3-1" pad="2"/>
</signal>
<signal name="VIN">
<contactref element="D3-1" pad="1"/>
<contactref element="C3-1" pad="1"/>
<contactref element="RF2" pad="17"/>
<contactref element="RF2" pad="18"/>
</signal>
<signal name="N$61">
<contactref element="C3-2" pad="1"/>
<contactref element="REG3-1" pad="4"/>
</signal>
<signal name="N$60">
<contactref element="USB3-1" pad="D-"/>
<contactref element="R3-4" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$62">
<contactref element="USB3-1" pad="D+"/>
<contactref element="R3-3" pad="2"/>
<contactref element="R3-2" pad="2"/>
</signal>
<signal name="3V3_DEBUG">
<contactref element="CC1200DEBUG" pad="9"/>
<contactref element="JP3-1" pad="3"/>
</signal>
<signal name="3V3REG">
<contactref element="REG3-1" pad="5"/>
<contactref element="C3-3" pad="1"/>
<contactref element="JP3-1" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$75">
<contactref element="R3-2" pad="1"/>
<contactref element="JP3-2" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$76">
<contactref element="R3-5" pad="2"/>
<contactref element="CC1200DEBUG" pad="3"/>
</signal>
<signal name="N$77">
<contactref element="R3-6" pad="2"/>
<contactref element="CC1200DEBUG" pad="5"/>
</signal>
<signal name="N$78">
<contactref element="R3-7" pad="2"/>
<contactref element="CC1200DEBUG" pad="7"/>
</signal>
<signal name="N$79">
<contactref element="CC1200DEBUG" pad="4"/>
<contactref element="R3-8" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$80">
<contactref element="CC1200DEBUG" pad="6"/>
<contactref element="R3-9" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$81">
<contactref element="CC1200DEBUG" pad="8"/>
<contactref element="R3-10" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$82">
<contactref element="CC1200DEBUG" pad="10"/>
<contactref element="R3-11" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$63">
<contactref element="U2-1" pad="2"/>
<contactref element="R2-2" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$64">
<contactref element="U2-1" pad="3"/>
<contactref element="R2-3" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$65">
<contactref element="U2-1" pad="4"/>
<contactref element="R2-4" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$66">
<contactref element="U2-1" pad="8"/>
<contactref element="R2-6" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$67">
<contactref element="R2-5" pad="2"/>
<contactref element="U2-1" pad="7"/>
</signal>
<signal name="N$68">
<contactref element="U2-1" pad="9"/>
<contactref element="R2-7" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$69">
<contactref element="U2-1" pad="10"/>
<contactref element="R2-8" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$70">
<contactref element="U2-1" pad="11"/>
<contactref element="R2-9" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$71">
<contactref element="U1-1" pad="46"/>
<contactref element="R1-3" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$72">
<contactref element="U1-1" pad="47"/>
<contactref element="R1-2" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$26">
<contactref element="U1-1" pad="56"/>
<contactref element="C1-15" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$73">
</signal>
<signal name="N$83">
</signal>
<signal name="N$84">
<contactref element="LED1" pad="A"/>
<contactref element="R1-37" pad="1"/>
</signal>
</signals>
</board>
</drawing>
</eagle>
