<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="9.0.1">
<drawing>
<board>
<plain>
<text>Helium Overdrive</text>
<text>2</text>
<text>Quantum Effects</text>
<text>v2.0 2018</text>
<wire x1="-35" y1="13" x2="-35" y2="12" width="0" layer="20"/>
<wire x1="-35" y1="12" x2="-33" y2="10" width="0" layer="20" curve="90"/>
<wire x1="-33" y1="10" x2="-12" y2="10" width="0" layer="20"/>
<wire x1="-12" y1="10" x2="-10" y2="12" width="0" layer="20" curve="90"/>
<wire x1="-8" y1="15" x2="-10" y2="13" width="0" layer="20" curve="90"/>
<wire x1="8" y1="15" x2="10" y2="13" width="0" layer="20" curve="-90"/>
<wire x1="10" y1="12" x2="12" y2="10" width="0" layer="20" curve="90"/>
<wire x1="37" y1="15" x2="35" y2="13" width="0" layer="20" curve="90"/>
<wire x1="35" y1="12" x2="33" y2="10" width="0" layer="20" curve="-90"/>
<wire x1="55" y1="17" x2="53" y2="15" width="0" layer="20" curve="-90"/>
<wire x1="-55" y1="17" x2="-53" y2="15" width="0" layer="20" curve="90"/>
<wire x1="-37" y1="15" x2="-35" y2="13" width="0" layer="20" curve="-90"/>
<wire x1="-10" y1="12" x2="-10" y2="13" width="0" layer="20"/>
<wire x1="-8" y1="15" x2="8" y2="15" width="0" layer="20"/>
<wire x1="-37" y1="15" x2="-53" y2="15" width="0" layer="20"/>
<wire x1="-55" y1="17" x2="-55" y2="73.5" width="0" layer="20"/>
<wire x1="-48" y1="80" x2="-34" y2="80" width="0" layer="20"/>
<wire x1="35" y1="12" x2="35" y2="13" width="0" layer="20"/>
<wire x1="37" y1="15" x2="53" y2="15" width="0" layer="20"/>
<wire x1="10" y1="13" x2="10" y2="12" width="0" layer="20"/>
<wire x1="12" y1="10" x2="33" y2="10" width="0" layer="20"/>
<wire x1="32.5" y1="79" x2="24.5" y2="61.75" width="0" layer="20"/>
<wire x1="22.5" y1="60.5" x2="-22.5" y2="60.5" width="0" layer="20"/>
<wire x1="-24.5" y1="61.75" x2="-32.5" y2="79" width="0" layer="20"/>
<wire x1="34" y1="80" x2="32.5" y2="79" width="0" layer="20" curve="67.380135"/>
<wire x1="22.5" y1="60.5" x2="24.5" y2="61.75" width="0" layer="20" curve="64.010766"/>
<wire x1="-22.5" y1="60.5" x2="-24.5" y2="61.75" width="0" layer="20" curve="-64.010766"/>
<wire x1="-32.5" y1="79" x2="-34" y2="80" width="0" layer="20" curve="62.859167"/>
<text>B</text>
<text>B</text>
<text>OD</text>
<text>OD</text>
<wire x1="55" y1="73.5" x2="55" y2="17" width="0" layer="20"/>
<wire x1="48" y1="80" x2="49" y2="79" width="0" layer="20" curve="-90"/>
<wire x1="49" y1="79" x2="54" y2="74.5" width="0" layer="20" curve="90"/>
<wire x1="34" y1="80" x2="48" y2="80" width="0" layer="20"/>
<wire x1="54" y1="74.5" x2="55" y2="73.5" width="0" layer="20" curve="-90"/>
<wire x1="-55" y1="73.5" x2="-54" y2="74.5" width="0" layer="20" curve="-90"/>
<wire x1="-48" y1="80" x2="-49" y2="79" width="0" layer="20" curve="90"/>
<wire x1="-49" y1="79" x2="-53.5" y2="74.5" width="0" layer="20" curve="-90"/>
<wire x1="-53.5" y1="74.5" x2="-54" y2="74.5" width="0" layer="20"/>
<text>2</text>
<text>He</text>
</plain>
<libraries>
<library name="Eigene_Kreationen">
<packages>
<package name="OCTO-PAD">
</package>
<package name="ROUND-PAD">
</package>
<package name="2COLOUR_LED_C-">
</package>
<package name="GND-PAD">
</package>
<package name="LOGO-0.51''SILK">
</package>
<package name="1P6T-SQUAREPACKAGE">
</package>
<package name="DIP6">
</package>
</packages>
</library>
<library name="potentiometers">
<packages>
<package name="9MM_METAL_SHAFT">
<description>&lt;b&gt;9mm / Right-Angle /  PC Mount / Metal Shaft&lt;/b&gt;
&lt;p&gt;
&lt;a href="http://smallbear-electronics.mybigcommerce.com/alpha-single-gang-9mm-right-angle-pc-mount/"&gt;http://smallbear-electronics.mybigcommerce.com/alpha-single-gang-9mm-right-angle-pc-mount/&lt;/a&gt;</description>
</package>
<package name="16MM_B.MOUNT">
<description>&lt;b&gt;16mm / Right-Angle /  PC Mount / Short Pin&lt;/b&gt;
&lt;p&gt;
For bottom-mount potentiometers
&lt;p&gt;
&lt;a href="http://smallbear-electronics.mybigcommerce.com/alpha-single-gang-16mm-right-angle-pc-mount/"&gt;http://smallbear-electronics.mybigcommerce.com/alpha-single-gang-16mm-right-angle-pc-mount/&lt;/a&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="caps-film">
<packages>
<package name="0.1&quot;">
<description>0.1" (2.54mm) spacing</description>
</package>
<package name="0.2&quot;.MED">
<description>0.2" (5.08mm) spacing
&lt;p&gt;
&lt;b&gt;220n-680n caps&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="0.2&quot;.SML">
<description>0.2" (5.08mm) spacing
&lt;p&gt;
&lt;b&gt; 
10pf - 180n&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="0.2&quot;.LRG">
<description>0.2" (5.08mm) spacing
&lt;p&gt;
&lt;b&gt;1uF caps&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="caps-elec">
<packages>
<package name="0502">
<description>0.1" (2.54mm) spacing</description>
</package>
<package name="0632">
<description>0.1" (2.54mm) spacing</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="diodes">
<packages>
<package name="3MM_2">
</package>
<package name="DO35-3">
<description>&lt;B&gt;DO-35 0.3" spacing&lt;/B&gt;</description>
</package>
<package name="DO41-3">
<description>&lt;b&gt;DO-41 0.3" pad spacing&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="3MM_IO">
<description>&lt;B&gt;LED&lt;/B&gt;&lt;p&gt;
3 mm, round</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="integrated circuits">
<packages>
<package name="DIP08">
<description>&lt;b&gt;Dual In Line Package&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="optical">
<packages>
<package name="DIP6">
</package>
</packages>
</library>
<library name="transistors-BJT">
<packages>
<package name="TO92">
</package>
</packages>
</library>
<library name="transistors-FET">
<packages>
<package name="TO92">
</package>
</packages>
</library>
<library name="resistors">
<packages>
<package name="0.3&quot;.B">
<description>0.3"  (7.62mm) lead spacing, 1/4W (flat)</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="switches">
<packages>
<package name="SPDT.LUGS">
<description>&lt;b&gt;Toggle Switch, Solder Lugs&lt;/b&gt;
&lt;br&gt;
Taiway 1MS1T1B1C0M1QE: &lt;a href="http://smallbear-electronics.mybigcommerce.com/spdt-on-on/"&gt;http://smallbear-electronics.mybigcommerce.com/spdt-on-on/&lt;/a&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
</libraries>
<attributes>
</attributes>
<variantdefs>
</variantdefs>
<elements>
<element name="9V" library="Eigene_Kreationen" package="OCTO-PAD" value="9V"/>
<element name="9V2" library="Eigene_Kreationen" package="OCTO-PAD" value="9V"/>
<element name="BO1" library="Eigene_Kreationen" package="ROUND-PAD" value="BO1"/>
<element name="BO2" library="Eigene_Kreationen" package="ROUND-PAD" value="BO2"/>
<element name="BO3" library="Eigene_Kreationen" package="ROUND-PAD" value="BO3"/>
<element name="BO4" library="Eigene_Kreationen" package="ROUND-PAD" value="BO4"/>
<element name="BO5" library="Eigene_Kreationen" package="ROUND-PAD" value="BO5"/>
<element name="BO6" library="Eigene_Kreationen" package="ROUND-PAD" value="BO6"/>
<element name="BOOST" library="potentiometers" package="16MM_B.MOUNT" value="100kB">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="BY1" library="Eigene_Kreationen" package="ROUND-PAD" value="BY1"/>
<element name="BY2" library="Eigene_Kreationen" package="ROUND-PAD" value="BY2"/>
<element name="BY3" library="Eigene_Kreationen" package="ROUND-PAD" value="BY3"/>
<element name="BY4" library="Eigene_Kreationen" package="ROUND-PAD" value="BY4"/>
<element name="BY5" library="Eigene_Kreationen" package="ROUND-PAD" value="BY5"/>
<element name="BY6" library="Eigene_Kreationen" package="ROUND-PAD" value="BY6"/>
<element name="C1" library="caps-film" package="0.1&quot;" value="100p">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="C10" library="caps-film" package="0.2&quot;.MED" value="150n"/>
<element name="C11" library="caps-film" package="0.2&quot;.SML" value="68n"/>
<element name="C12" library="caps-film" package="0.2&quot;.MED" value="330n"/>
<element name="C13" library="caps-film" package="0.2&quot;.LRG" value="1u"/>
<element name="C14" library="caps-film" package="0.2&quot;.SML" value="100n"/>
<element name="C15" library="caps-elec" package="0502" value="10u"/>
<element name="C16" library="caps-film" package="0.2&quot;.LRG" value="1u"/>
<element name="C17" library="caps-film" package="0.2&quot;.LRG" value="1u"/>
<element name="C18" library="caps-elec" package="0632" value="100u"/>
<element name="C2" library="caps-film" package="0.2&quot;.SML" value="100n"/>
<element name="C20" library="caps-film" package="0.2&quot;.MED" value="220n"/>
<element name="C21" library="caps-film" package="0.2&quot;.MED" value="220n"/>
<element name="C3" library="caps-film" package="0.2&quot;.LRG" value="1u"/>
<element name="C4" library="caps-film" package="0.1&quot;" value="47p">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="C5" library="caps-elec" package="0502" value="10u"/>
<element name="C6" library="caps-film" package="0.2&quot;.LRG" value="1u"/>
<element name="C7" library="caps-film" package="0.2&quot;.MED" value="220n"/>
<element name="C8" library="caps-film" package="0.2&quot;.SML" value="68n"/>
<element name="C9" library="caps-film" package="0.2&quot;.SML" value="33n"/>
<element name="D1" library="diodes" package="3MM_2" value="GREEN_5mm">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="D10" library="diodes" package="DO35-3" value="BAT41"/>
<element name="D11" library="diodes" package="DO41-3" value="1N5817"/>
<element name="D12" library="Eigene_Kreationen" package="2COLOUR_LED_C-" value="2COLOUR_LED_C-">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="D13" library="diodes" package="3MM_IO" value="LED"/>
<element name="D14" library="diodes" package="3MM_IO" value="LED"/>
<element name="D2" library="diodes" package="3MM_2" value="green_5mm">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="D3" library="diodes" package="3MM_2" value="IR Flathead">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="D4" library="diodes" package="DO35-3" value="1n916"/>
<element name="D5" library="diodes" package="DO35-3" value="1n916"/>
<element name="D6" library="diodes" package="DO35-3" value="1n916"/>
<element name="D7" library="diodes" package="DO35-3" value="1n4148"/>
<element name="D8" library="diodes" package="DO35-3" value="1n4148"/>
<element name="D9" library="diodes" package="DO35-3" value="BAT41"/>
<element name="G1" library="Eigene_Kreationen" package="ROUND-PAD" value="G1"/>
<element name="G2" library="Eigene_Kreationen" package="ROUND-PAD" value="G2"/>
<element name="G3" library="Eigene_Kreationen" package="ROUND-PAD" value="G3"/>
<element name="G4" library="Eigene_Kreationen" package="ROUND-PAD" value="G4"/>
<element name="G5" library="Eigene_Kreationen" package="ROUND-PAD" value="G5"/>
<element name="G6" library="Eigene_Kreationen" package="ROUND-PAD" value="G6"/>
<element name="GAIN_A" library="potentiometers" package="9MM_METAL_SHAFT" value="500kA">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="GAIN_B" library="potentiometers" package="9MM_METAL_SHAFT" value="1MB">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="IC1" library="integrated circuits" package="DIP08" value="LM833">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="IC2" library="optical" package="DIP6" value="H11F1">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="IC3" library="optical" package="DIP6" value="H11F1">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="INJ" library="Eigene_Kreationen" package="ROUND-PAD" value="INJ"/>
<element name="OUTJ" library="Eigene_Kreationen" package="ROUND-PAD" value="OUTJ"/>
<element name="Q1" library="transistors-BJT" package="TO92" value="MPSA18"/>
<element name="Q2" library="transistors-FET" package="TO92" value="2N7000"/>
<element name="Q3" library="transistors-FET" package="TO92" value="2N7000"/>
<element name="Q4" library="transistors-BJT" package="TO92" value="MPSA18"/>
<element name="Q5" library="transistors-BJT" package="TO92" value="MPSA13"/>
<element name="R1" library="resistors" package="0.3&quot;.B" value="1M"/>
<element name="R10" library="resistors" package="0.3&quot;.B" value="10k"/>
<element name="R11" library="resistors" package="0.3&quot;.B" value="330R"/>
<element name="R12" library="resistors" package="0.3&quot;.B" value="1k"/>
<element name="R13" library="resistors" package="0.3&quot;.B" value="1k"/>
<element name="R14" library="resistors" package="0.3&quot;.B" value="560k"/>
<element name="R15" library="resistors" package="0.3&quot;.B" value="10k"/>
<element name="R16" library="resistors" package="0.3&quot;.B" value="100R"/>
<element name="R17" library="resistors" package="0.3&quot;.B" value="1M"/>
<element name="R18" library="resistors" package="0.3&quot;.B" value="1M"/>
<element name="R19" library="resistors" package="0.3&quot;.B" value="100k"/>
<element name="R2" library="resistors" package="0.3&quot;.B" value="1k"/>
<element name="R20" library="resistors" package="0.3&quot;.B" value="10M"/>
<element name="R21" library="resistors" package="0.3&quot;.B" value="10k"/>
<element name="R22" library="resistors" package="0.3&quot;.B" value="1k"/>
<element name="R23" library="resistors" package="0.3&quot;.B" value="4k7"/>
<element name="R24" library="resistors" package="0.3&quot;.B" value="100R"/>
<element name="R25" library="resistors" package="0.3&quot;.B" value="10k"/>
<element name="R26" library="resistors" package="0.3&quot;.B" value="10k"/>
<element name="R27" library="resistors" package="0.3&quot;.B" value="4k7"/>
<element name="R28" library="resistors" package="0.3&quot;.B" value="1k"/>
<element name="R29" library="resistors" package="0.3&quot;.B" value="CLR"/>
<element name="R3" library="resistors" package="0.3&quot;.B" value="560k"/>
<element name="R30" library="resistors" package="0.3&quot;.B" value="1k"/>
<element name="R31" library="resistors" package="0.3&quot;.B" value="CLR"/>
<element name="R4" library="resistors" package="0.3&quot;.B" value="10k"/>
<element name="R5" library="resistors" package="0.3&quot;.B" value="22k"/>
<element name="R6" library="resistors" package="0.3&quot;.B" value="22k"/>
<element name="R7" library="resistors" package="0.3&quot;.B" value="10k"/>
<element name="R8" library="resistors" package="0.3&quot;.B" value="1k"/>
<element name="R9" library="resistors" package="0.3&quot;.B" value="1k"/>
<element name="TONE" library="potentiometers" package="16MM_B.MOUNT" value="5kB">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="U$1" library="Eigene_Kreationen" package="GND-PAD" value="GND-PAD"/>
<element name="U$2" library="Eigene_Kreationen" package="GND-PAD" value="GND-PAD"/>
<element name="U$3" library="Eigene_Kreationen" package="GND-PAD" value="GND-PAD"/>
<element name="U$4" library="Eigene_Kreationen" package="GND-PAD" value="GND-PAD"/>
<element name="U$5" library="Eigene_Kreationen" package="LOGO-0.51''SILK" value="QUANTUM-LOGO0.51''SILK"/>
<element name="VOL" library="potentiometers" package="16MM_B.MOUNT" value="100kA">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="C19" library="caps-elec" package="0632" value="47u"/>
<element name="BUFFER" library="switches" package="SPDT.LUGS" value="DPDT">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="BRIGHT" library="switches" package="SPDT.LUGS" value="DPDT">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="CLIP" library="Eigene_Kreationen" package="1P6T-SQUAREPACKAGE" value="1P6T-SQUAREROTARY"/>
<element name="BANDWIDTH" library="Eigene_Kreationen" package="1P6T-SQUAREPACKAGE" value="1P6T-SQUAREROTARY"/>
<element name="SW1" library="Eigene_Kreationen" package="DIP6" value="DIP6"/>
</elements>
<signals>
<signal name="N$1">
<contactref element="9V" pad="P$1"/>
<contactref element="9V2" pad="P$1"/>
<contactref element="D11" pad="A"/>
</signal>
<signal name="9V">
<contactref element="R24" pad="2"/>
<contactref element="R25" pad="1"/>
<contactref element="C18" pad="+"/>
<contactref element="IC1" pad="8"/>
<contactref element="Q4" pad="1"/>
<contactref element="D14" pad="A"/>
<contactref element="IC3" pad="1"/>
<contactref element="R21" pad="2"/>
<contactref element="D13" pad="A"/>
<contactref element="IC2" pad="1"/>
<contactref element="Q1" pad="3"/>
<contactref element="G5" pad="P$1"/>
</signal>
<signal name="GND">
<contactref element="U$2" pad="P$1"/>
<contactref element="C18" pad="-"/>
<contactref element="R26" pad="1"/>
<contactref element="U$3" pad="P$1"/>
<contactref element="R1" pad="1"/>
<contactref element="R4" pad="1"/>
<contactref element="C10" pad="2"/>
<contactref element="R11" pad="2"/>
<contactref element="R15" pad="2"/>
<contactref element="R17" pad="2"/>
<contactref element="C1" pad="2"/>
<contactref element="C11" pad="2"/>
<contactref element="BO5" pad="P$1"/>
<contactref element="R18" pad="1"/>
<contactref element="R22" pad="1"/>
<contactref element="R23" pad="1"/>
<contactref element="BY5" pad="P$1"/>
<contactref element="C20" pad="2"/>
<contactref element="C21" pad="2"/>
<contactref element="R27" pad="1"/>
<contactref element="IC1" pad="4"/>
<contactref element="U$1" pad="P$1"/>
<contactref element="U$4" pad="P$1"/>
<contactref element="C19" pad="-"/>
</signal>
<signal name="VB">
<contactref element="R25" pad="2"/>
<contactref element="R26" pad="2"/>
<contactref element="R3" pad="2"/>
<contactref element="R5" pad="2"/>
<contactref element="R8" pad="2"/>
<contactref element="R10" pad="1"/>
<contactref element="VOL" pad="1"/>
<contactref element="R14" pad="1"/>
<contactref element="C19" pad="+"/>
</signal>
<signal name="TS_IN">
<contactref element="C2" pad="1"/>
<contactref element="C1" pad="1"/>
<contactref element="R1" pad="2"/>
<contactref element="BY4" pad="P$1"/>
<contactref element="IC2" pad="4"/>
<contactref element="BUFFER" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$9">
<contactref element="R3" pad="1"/>
<contactref element="R2" pad="2"/>
<contactref element="Q1" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$10">
<contactref element="R4" pad="2"/>
<contactref element="Q1" pad="1"/>
<contactref element="BUFFER" pad="3"/>
</signal>
<signal name="N$12">
<contactref element="R5" pad="1"/>
<contactref element="C3" pad="1"/>
<contactref element="IC1" pad="3"/>
</signal>
<signal name="IC1_2">
<contactref element="C4" pad="2"/>
<contactref element="R6" pad="2"/>
<contactref element="R7" pad="2"/>
<contactref element="IC1" pad="2"/>
<contactref element="CLIP" pad="POLE1"/>
<contactref element="CLIP" pad="POLE1_2"/>
<contactref element="BANDWIDTH" pad="POLE1"/>
<contactref element="BANDWIDTH" pad="POLE1_2"/>
</signal>
<signal name="N$3">
<contactref element="R9" pad="1"/>
<contactref element="R10" pad="2"/>
<contactref element="TONE" pad="1"/>
<contactref element="IC1" pad="5"/>
<contactref element="BRIGHT" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$7">
<contactref element="TONE" pad="2"/>
<contactref element="C12" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$11">
<contactref element="C12" pad="2"/>
<contactref element="R11" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$19">
<contactref element="TONE" pad="3"/>
<contactref element="R12" pad="2"/>
<contactref element="IC1" pad="6"/>
</signal>
<signal name="N$4">
<contactref element="R12" pad="1"/>
<contactref element="C13" pad="2"/>
<contactref element="IC1" pad="7"/>
</signal>
<signal name="N$21">
<contactref element="R13" pad="1"/>
<contactref element="VOL" pad="3"/>
</signal>
<signal name="N$23">
<contactref element="R15" pad="1"/>
<contactref element="R16" pad="2"/>
<contactref element="Q4" pad="3"/>
</signal>
<signal name="N$24">
<contactref element="R14" pad="2"/>
<contactref element="Q4" pad="2"/>
<contactref element="C14" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$8">
<contactref element="C2" pad="2"/>
<contactref element="R2" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$5">
<contactref element="BANDWIDTH" pad="1"/>
<contactref element="C9" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$15">
<contactref element="BANDWIDTH" pad="2"/>
<contactref element="C8" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$18">
<contactref element="BANDWIDTH" pad="4"/>
<contactref element="C6" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$27">
<contactref element="BANDWIDTH" pad="5"/>
<contactref element="C5" pad="+"/>
</signal>
<signal name="N$28">
<contactref element="R8" pad="1"/>
<contactref element="C7" pad="2"/>
<contactref element="C5" pad="-"/>
<contactref element="C6" pad="2"/>
<contactref element="C8" pad="2"/>
<contactref element="C9" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$29">
<contactref element="R6" pad="1"/>
<contactref element="GAIN_A" pad="P$1"/>
</signal>
<signal name="N$30">
<contactref element="R7" pad="1"/>
<contactref element="GAIN_B" pad="P$1"/>
</signal>
<signal name="N$31">
<contactref element="GAIN_B" pad="P$2"/>
<contactref element="GAIN_B" pad="P$3"/>
<contactref element="G3" pad="P$1"/>
</signal>
<signal name="N$32">
<contactref element="GAIN_A" pad="P$2"/>
<contactref element="GAIN_A" pad="P$3"/>
<contactref element="G1" pad="P$1"/>
</signal>
<signal name="IC1_1">
<contactref element="G2" pad="P$1"/>
<contactref element="C4" pad="1"/>
<contactref element="R9" pad="2"/>
<contactref element="IC1" pad="1"/>
<contactref element="D10" pad="A"/>
<contactref element="D9" pad="C"/>
<contactref element="D7" pad="C"/>
<contactref element="D8" pad="A"/>
<contactref element="D5" pad="C"/>
<contactref element="D6" pad="A"/>
<contactref element="Q2" pad="3"/>
<contactref element="Q2" pad="2"/>
<contactref element="Q3" pad="1"/>
<contactref element="D1" pad="CATHODE"/>
<contactref element="D2" pad="ANODE"/>
</signal>
<signal name="N$13">
<contactref element="D2" pad="CATHODE"/>
<contactref element="D1" pad="ANODE"/>
<contactref element="CLIP" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$33">
<contactref element="D3" pad="ANODE"/>
<contactref element="Q3" pad="3"/>
<contactref element="Q3" pad="2"/>
<contactref element="CLIP" pad="3"/>
</signal>
<signal name="N$34">
<contactref element="D3" pad="CATHODE"/>
<contactref element="Q2" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$35">
<contactref element="D4" pad="C"/>
<contactref element="D5" pad="A"/>
</signal>
<signal name="N$14">
<contactref element="D4" pad="A"/>
<contactref element="D6" pad="C"/>
<contactref element="CLIP" pad="4"/>
</signal>
<signal name="N$37">
<contactref element="D7" pad="A"/>
<contactref element="D8" pad="C"/>
<contactref element="CLIP" pad="5"/>
</signal>
<signal name="N$40">
<contactref element="D9" pad="A"/>
<contactref element="D10" pad="C"/>
<contactref element="CLIP" pad="6"/>
</signal>
<signal name="N$17">
<contactref element="C10" pad="1"/>
<contactref element="BRIGHT" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$36">
<contactref element="C11" pad="1"/>
<contactref element="BRIGHT" pad="3"/>
</signal>
<signal name="N$38">
<contactref element="IC3" pad="6"/>
<contactref element="BO4" pad="P$1"/>
<contactref element="R19" pad="1"/>
<contactref element="R18" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$39">
<contactref element="BO6" pad="P$1"/>
<contactref element="R30" pad="1"/>
<contactref element="R31" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$44">
<contactref element="R24" pad="1"/>
<contactref element="D11" pad="C"/>
</signal>
<signal name="N$43">
<contactref element="R19" pad="2"/>
<contactref element="C16" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$45">
<contactref element="C16" pad="1"/>
<contactref element="Q5" pad="2"/>
<contactref element="R20" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$46">
<contactref element="R20" pad="2"/>
<contactref element="R21" pad="1"/>
<contactref element="Q5" pad="1"/>
<contactref element="C17" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$47">
<contactref element="R22" pad="2"/>
<contactref element="Q5" pad="3"/>
</signal>
<signal name="N$48">
<contactref element="BOOST" pad="3"/>
<contactref element="C17" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$49">
<contactref element="BOOST" pad="2"/>
<contactref element="BO3" pad="P$1"/>
</signal>
<signal name="N$50">
<contactref element="BOOST" pad="1"/>
<contactref element="R23" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$51">
<contactref element="INJ" pad="P$1"/>
<contactref element="BY1" pad="P$1"/>
<contactref element="IC2" pad="6"/>
</signal>
<signal name="N$26">
<contactref element="BY6" pad="P$1"/>
<contactref element="R28" pad="1"/>
<contactref element="R29" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$54">
<contactref element="C13" pad="1"/>
<contactref element="R13" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$2">
<contactref element="C3" pad="2"/>
<contactref element="BUFFER" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$20">
<contactref element="R16" pad="1"/>
<contactref element="C15" pad="+"/>
</signal>
<signal name="N$22">
<contactref element="VOL" pad="2"/>
<contactref element="C14" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$52">
<contactref element="R29" pad="2"/>
<contactref element="D13" pad="K"/>
</signal>
<signal name="N$53">
<contactref element="R28" pad="2"/>
<contactref element="IC2" pad="2"/>
<contactref element="C20" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$41">
<contactref element="R31" pad="2"/>
<contactref element="D14" pad="K"/>
</signal>
<signal name="N$42">
<contactref element="R30" pad="2"/>
<contactref element="IC3" pad="2"/>
<contactref element="C21" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$6">
<contactref element="D12" pad="C"/>
<contactref element="R27" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$55">
<contactref element="D12" pad="A1"/>
<contactref element="G4" pad="P$1"/>
</signal>
<signal name="N$56">
<contactref element="D12" pad="A2"/>
<contactref element="G6" pad="P$1"/>
</signal>
<signal name="TS_OUT">
<contactref element="R17" pad="1"/>
<contactref element="C15" pad="-"/>
<contactref element="SW1" pad="2B"/>
<contactref element="SW1" pad="5B"/>
</signal>
<signal name="BY2">
<contactref element="BY2" pad="P$1"/>
<contactref element="SW1" pad="6B"/>
<contactref element="SW1" pad="1B"/>
</signal>
<signal name="BY3">
<contactref element="BY3" pad="P$1"/>
<contactref element="SW1" pad="3A"/>
<contactref element="SW1" pad="5A"/>
</signal>
<signal name="OUT">
<contactref element="OUTJ" pad="P$1"/>
<contactref element="SW1" pad="4A"/>
<contactref element="SW1" pad="1A"/>
</signal>
<signal name="BO1">
<contactref element="BO1" pad="P$1"/>
<contactref element="SW1" pad="2A"/>
<contactref element="SW1" pad="6A"/>
<contactref element="IC3" pad="4"/>
</signal>
<signal name="BO2">
<contactref element="BO2" pad="P$1"/>
<contactref element="SW1" pad="3B"/>
<contactref element="SW1" pad="4B"/>
</signal>
<signal name="N$16">
<contactref element="BANDWIDTH" pad="3"/>
<contactref element="C7" pad="1"/>
</signal>
</signals>
</board>
</drawing>
</eagle>
