<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="6.5.0">
<drawing>
<board>
<plain>
</plain>
<libraries>
<library name="sd-card">
<packages>
<package name="SD-CARD-HS">
</package>
</packages>
</library>
<library name="micro-sd">
<packages>
<package name="TF-MICRO-SD_FLIP">
</package>
</packages>
</library>
</libraries>
<attributes>
</attributes>
<variantdefs>
</variantdefs>
<elements>
<element name="U$1" library="sd-card" package="SD-CARD-HS" value="SD-CARD-HS"/>
<element name="U$2" library="micro-sd" package="TF-MICRO-SD_FLIP" value="MICRO-SD-NOCD"/>
</elements>
<signals>
<signal name="DAT2">
<contactref element="U$2" pad="P$1"/>
<contactref element="U$1" pad="P$9"/>
</signal>
<signal name="CD">
<contactref element="U$2" pad="P$2"/>
<contactref element="U$1" pad="P$1"/>
</signal>
<signal name="CMD">
<contactref element="U$2" pad="P$3"/>
<contactref element="U$1" pad="P$2"/>
</signal>
<signal name="VDD">
<contactref element="U$2" pad="P$4"/>
<contactref element="U$1" pad="P$4"/>
</signal>
<signal name="CLK">
<contactref element="U$2" pad="P$5"/>
<contactref element="U$1" pad="P$5"/>
</signal>
<signal name="VSS">
<contactref element="U$2" pad="P$6"/>
<contactref element="U$1" pad="P$3"/>
<contactref element="U$1" pad="P$6"/>
<contactref element="U$2" pad="P$11"/>
<contactref element="U$2" pad="P$12"/>
<contactref element="U$2" pad="P$13"/>
<contactref element="U$2" pad="P$10"/>
<contactref element="U$2" pad="P$13"/>
<contactref element="U$2" pad="P$12"/>
<contactref element="U$2" pad="P$11"/>
</signal>
<signal name="DAT0">
<contactref element="U$2" pad="P$7"/>
<contactref element="U$1" pad="P$7"/>
</signal>
<signal name="DAT1">
<contactref element="U$2" pad="P$8"/>
<contactref element="U$1" pad="P$8"/>
</signal>
</signals>
</board>
</drawing>
</eagle>
