<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="6.4">
<drawing>
<board>
<plain>
<wire x1="0" y1="25.4" x2="38.1" y2="25.4" width="0" layer="20"/>
<wire x1="38.1" y1="25.4" x2="38.1" y2="101.6" width="0" layer="20"/>
<wire x1="38.1" y1="101.6" x2="0" y2="101.6" width="0" layer="20"/>
<wire x1="0" y1="101.6" x2="0" y2="25.4" width="0" layer="20"/>
<text>1
2
3
...</text>
</plain>
<libraries>
<library name="PDBlibrary">
<packages>
<package name="D2PAK">
</package>
<package name="0603">
</package>
<package name="OARS-3">
</package>
<package name="R-78E-TO-220">
<description>&lt;b&gt;TO-220&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
grid 2.3 mm</description>
</package>
<package name="8-VSSOP">
</package>
<package name="TSSOP14">
<description>&lt;b&gt;14-Lead Thin Shrink Small Outline Package [TSSOP]&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
Source: Analog Devices .. 780914713ADD8704_0.pdf</description>
</package>
<package name="TSSOP20">
<description>&lt;b&gt;Thin Shrink Small Outline Plastic 20&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
Source: http://www.lsicsi.com/pdfs/Drawings/TSSOP_OD.pdf</description>
</package>
<package name="SOIC8">
<description>&lt;b&gt;SOIC-8&lt;/b&gt; CASE 751-07&lt;p&gt;
Source: http://www.onsemi.com/pub/Collateral/MC34164-D.PDF&lt;p&gt;
&lt;b&gt;D (R-PDSO-G8)&lt;/b&gt;PLATIC SMALL-OUTLINE PACKAGE&lt;br&gt;
Source: http://focus.ti.com/lit/ds/symlink/tlc27l2.pdf</description>
</package>
<package name="16-SOIC">
<description>&lt;b&gt;16-Lead SOIC (Narrow Body) Package Outline (NG)&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
9.90x3.90mm body, 1.75mm height (max), 1.27mm pitch&lt;br&gt;
Source: www.supertex.com .. led_driver_ics_SG.pdf</description>
</package>
<package name="TQFP-32">
<description>&lt;b&gt;Quad FLat Pack&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
RFMicro Device TQFP / LQFP-32, see IPC-SQR.LBR SQFP 5x5-32</description>
</package>
<package name="PUSHBUTTON-TE-FSM4JSMATR">
</package>
<package name="FUSEHOLDER">
</package>
<package name="HC49/US">
</package>
<package name="HC49/US-GROUNDED">
</package>
<package name="SMA">
</package>
<package name="0805">
</package>
<package name="HEADER-10">
</package>
<package name="3MM-RADIAL-LED">
</package>
</packages>
</library>
</libraries>
<attributes>
</attributes>
<variantdefs>
</variantdefs>
<elements>
<element name="U$3" library="PDBlibrary" package="D2PAK" value="BUK961R5-30E"/>
<element name="CMP1-P/U-R" library="PDBlibrary" package="0603" value="CRGRESISTOR-4.7K"/>
<element name="SHUNT1" library="PDBlibrary" package="OARS-3" value="SHUNT"/>
<element name="SHUNT-F-R2" library="PDBlibrary" package="0603" value="SHUNT-SENSOR-FILTER-RESISTOR-49.9OHMS"/>
<element name="SHUNT1-F-R" library="PDBlibrary" package="0603" value="SHUNT-SENSOR-FILTER-RESISTOR-49.9OHMS"/>
<element name="U$6" library="PDBlibrary" package="R-78E-TO-220" value="R-78E5.0-0.5"/>
<element name="SHUNTSENSOR1" library="PDBlibrary" package="8-VSSOP" value="INA202AQDGKRQ1"/>
<element name="NOR1" library="PDBlibrary" package="TSSOP14" value="74HC27PW"/>
<element name="CANCON." library="PDBlibrary" package="TSSOP20" value="MCP2515"/>
<element name="CANTX" library="PDBlibrary" package="SOIC8" value="MCP2551"/>
<element name="ADC" library="PDBlibrary" package="16-SOIC" value="MCP3208"/>
<element name="U$14" library="PDBlibrary" package="TQFP-32" value="ATMEGA328(-SMD-125C)"/>
<element name="POT1" library="PDBlibrary" package="TSSOP20" value="MCP4361-503E/ST"/>
<element name="RESET-P/U-R" library="PDBlibrary" package="0603" value="CRGRESISTOR-4.7K"/>
<element name="ADC-P-B-C" library="PDBlibrary" package="0603" value="CAPACITOR-1UF-DECOUPLING"/>
<element name="ADC-REF-B-C" library="PDBlibrary" package="0603" value="CAPACITOR-1UF-DECOUPLING"/>
<element name="ATMEGA-AREF-B-C" library="PDBlibrary" package="0603" value="SHUNT-SENSOR-FILTER-CAPACITOR-0.1UF"/>
<element name="ATMEGA-P-B-C" library="PDBlibrary" package="0603" value="SHUNT-SENSOR-FILTER-CAPACITOR-0.1UF"/>
<element name="CAN-B-C" library="PDBlibrary" package="0603" value="CAPACITOR-1UF-DECOUPLING"/>
<element name="SHUNT1-S1-B-C" library="PDBlibrary" package="0603" value="SHUNT-SENSOR-FILTER-CAPACITOR-0.1UF"/>
<element name="NOR1-B-C" library="PDBlibrary" package="0603" value="SHUNT-SENSOR-FILTER-CAPACITOR-0.1UF"/>
<element name="POT1-B-C" library="PDBlibrary" package="0603" value="CAPACITOR-1UF-DECOUPLING"/>
<element name="CAN-TX-B-C" library="PDBlibrary" package="0603" value="SHUNT-SENSOR-FILTER-CAPACITOR-0.1UF"/>
<element name="U$1" library="PDBlibrary" package="PUSHBUTTON-TE-FSM4JSMATR" value="PUSHBUTTON-SWITCH"/>
<element name="U$2" library="PDBlibrary" package="FUSEHOLDER" value="ATOFUSEHOLDER"/>
<element name="SHUNT1-F-C1" library="PDBlibrary" package="0603" value="SHUNT-SENSOR-FILTER-CAPACITOR-0.1UF"/>
<element name="U$11" library="PDBlibrary" package="0603" value="22PF-ATMEGA-OSCILLATORCAPACITOR"/>
<element name="U$12" library="PDBlibrary" package="0603" value="22PF-ATMEGA-OSCILLATORCAPACITOR"/>
<element name="U$13" library="PDBlibrary" package="HC49/US" value="CSM-7X-DU-16-OSC"/>
<element name="U$15" library="PDBlibrary" package="HC49/US-GROUNDED" value="CONTROLLEROSCILLATOR-20MHZ"/>
<element name="U$16" library="PDBlibrary" package="0603" value="15PF-CONTROLLER-OSCILLATOR-CAPACITOR"/>
<element name="U$17" library="PDBlibrary" package="0603" value="15PF-CONTROLLER-OSCILLATOR-CAPACITOR"/>
<element name="U$18" library="PDBlibrary" package="SMA" value="S1M-13-F-DIODE"/>
<element name="U$19" library="PDBlibrary" package="SOIC8" value="LM9061"/>
<element name="U$34" library="PDBlibrary" package="0805" value="DRIVER-DECOUPLINGCAP-0.18UF"/>
<element name="U$46" library="PDBlibrary" package="0603" value="1K"/>
<element name="U$48" library="PDBlibrary" package="0603" value="15.4K"/>
<element name="U$49" library="PDBlibrary" package="0603" value="CRGRESISTOR-4.7K"/>
<element name="U$51" library="PDBlibrary" package="0603" value="SHUNT-SENSOR-FILTER-CAPACITOR-0.1UF"/>
<element name="U$4" library="PDBlibrary" package="HEADER-10" value="HEADER-10PIN"/>
<element name="U$5" library="PDBlibrary" package="0603" value="120OHM-0603-RESISTOR"/>
<element name="U$7" library="PDBlibrary" package="3MM-RADIAL-LED" value="LED-RADIAL(3MM)(GREEN)"/>
<element name="U$8" library="PDBlibrary" package="0603" value="RESISTOR-470OHM"/>
<element name="U$9" library="PDBlibrary" package="3MM-RADIAL-LED" value="LED-RADIAL(3MM)(RED)"/>
<element name="U$10" library="PDBlibrary" package="0603" value="RESISTOR-430OHM"/>
</elements>
<signals>
<signal name="CMP1">
<contactref element="SHUNTSENSOR1" pad="6"/>
<contactref element="NOR1" pad="P$1"/>
<contactref element="CMP1-P/U-R" pad="P$2"/>
<contactref element="U$9" pad="P$2"/>
</signal>
<signal name="N$5">
<contactref element="POT1" pad="11"/>
<contactref element="SHUNTSENSOR1" pad="2"/>
<contactref element="ADC" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$6">
<contactref element="POT1" pad="12"/>
<contactref element="SHUNTSENSOR1" pad="3"/>
</signal>
<signal name="SCK">
<contactref element="POT1" pad="5"/>
<contactref element="CANCON." pad="14"/>
<contactref element="ADC" pad="13"/>
<contactref element="U$14" pad="17"/>
<contactref element="U$4" pad="P$4"/>
</signal>
<signal name="SDO">
<contactref element="POT1" pad="16"/>
<contactref element="CANCON." pad="17"/>
<contactref element="ADC" pad="12"/>
<contactref element="U$14" pad="16"/>
<contactref element="U$4" pad="P$5"/>
</signal>
<signal name="SDI">
<contactref element="U$14" pad="15"/>
<contactref element="POT1" pad="6"/>
<contactref element="CANCON." pad="16"/>
<contactref element="ADC" pad="11"/>
<contactref element="U$4" pad="P$6"/>
</signal>
<signal name="POT1-CHIPSELECT">
<contactref element="U$14" pad="14"/>
<contactref element="POT1" pad="4"/>
</signal>
<signal name="ADC-CHIPSELECT">
<contactref element="ADC" pad="10"/>
<contactref element="U$14" pad="13"/>
</signal>
<signal name="CANCONTROLLER-CHIPSELECT">
<contactref element="U$14" pad="12"/>
<contactref element="CANCON." pad="18"/>
</signal>
<signal name="P3W">
<contactref element="POT1" pad="2"/>
</signal>
<signal name="CAN-INTERRUPT">
<contactref element="U$14" pad="26"/>
<contactref element="CANCON." pad="13"/>
</signal>
<signal name="N$19">
<contactref element="CANCON." pad="2"/>
<contactref element="CANTX" pad="4"/>
</signal>
<signal name="N$18">
<contactref element="CANTX" pad="1"/>
<contactref element="CANCON." pad="1"/>
</signal>
<signal name="GATE1">
<contactref element="NOR1" pad="P$12"/>
<contactref element="U$19" pad="7"/>
</signal>
<signal name="P3A">
<contactref element="POT1" pad="1"/>
<contactref element="ADC" pad="4"/>
</signal>
<signal name="P1A">
<contactref element="POT1" pad="10"/>
<contactref element="ADC" pad="2"/>
</signal>
<signal name="P2A">
<contactref element="ADC" pad="3"/>
<contactref element="POT1" pad="20"/>
</signal>
<signal name="P2W">
<contactref element="POT1" pad="19"/>
</signal>
<signal name="P1W">
<contactref element="POT1" pad="9"/>
</signal>
<signal name="RESET">
<contactref element="RESET-P/U-R" pad="P$1"/>
<contactref element="POT1" pad="15"/>
<contactref element="U$14" pad="29"/>
<contactref element="SHUNTSENSOR1" pad="5"/>
<contactref element="CANCON." pad="19"/>
<contactref element="POT1" pad="14"/>
<contactref element="U$1" pad="P$3"/>
<contactref element="U$1" pad="P$4"/>
<contactref element="U$4" pad="P$1"/>
</signal>
<signal name="V+5V">
<contactref element="U$6" pad="3"/>
<contactref element="RESET-P/U-R" pad="P$2"/>
<contactref element="U$14" pad="4"/>
<contactref element="NOR1" pad="P$14"/>
<contactref element="CANTX" pad="3"/>
<contactref element="ADC" pad="16"/>
<contactref element="ADC-P-B-C" pad="P$2"/>
<contactref element="ADC" pad="15"/>
<contactref element="ADC-REF-B-C" pad="P$2"/>
<contactref element="U$14" pad="18"/>
<contactref element="NOR1-B-C" pad="P$1"/>
<contactref element="CMP1-P/U-R" pad="P$1"/>
<contactref element="CAN-TX-B-C" pad="P$1"/>
<contactref element="ATMEGA-P-B-C" pad="P$2"/>
<contactref element="U$14" pad="6"/>
<contactref element="CANCON." pad="20"/>
<contactref element="CAN-B-C" pad="P$1"/>
<contactref element="POT1-B-C" pad="P$2"/>
<contactref element="POT1" pad="17"/>
<contactref element="U$8" pad="P$2"/>
<contactref element="U$10" pad="P$2"/>
</signal>
<signal name="GATE2">
<contactref element="NOR1" pad="P$6"/>
</signal>
<signal name="CMP2">
<contactref element="NOR1" pad="P$3"/>
</signal>
<signal name="G-GROUND">
<contactref element="POT1" pad="13"/>
<contactref element="POT1" pad="8"/>
<contactref element="POT1" pad="3"/>
<contactref element="ADC" pad="14"/>
<contactref element="CANCON." pad="10"/>
<contactref element="CANTX" pad="2"/>
<contactref element="U$6" pad="2"/>
<contactref element="CANTX" pad="8"/>
<contactref element="ADC-P-B-C" pad="P$1"/>
<contactref element="ADC-REF-B-C" pad="P$1"/>
<contactref element="CAN-B-C" pad="P$2"/>
<contactref element="SHUNT1-S1-B-C" pad="P$1"/>
<contactref element="POT1" pad="18"/>
<contactref element="U$16" pad="P$2"/>
<contactref element="U$15" pad="P$3"/>
<contactref element="U$17" pad="P$2"/>
<contactref element="NOR1-B-C" pad="P$2"/>
<contactref element="NOR1" pad="P$7"/>
<contactref element="U$14" pad="3"/>
<contactref element="U$14" pad="5"/>
<contactref element="ATMEGA-P-B-C" pad="P$1"/>
<contactref element="U$12" pad="P$1"/>
<contactref element="U$11" pad="P$1"/>
<contactref element="U$14" pad="21"/>
<contactref element="ATMEGA-AREF-B-C" pad="P$2"/>
<contactref element="ADC" pad="9"/>
<contactref element="U$1" pad="P$1"/>
<contactref element="U$1" pad="P$2"/>
<contactref element="POT1" pad="7"/>
<contactref element="POT1-B-C" pad="P$1"/>
<contactref element="CAN-TX-B-C" pad="P$2"/>
<contactref element="U$18" pad="P$2"/>
<contactref element="U$19" pad="3"/>
<contactref element="U$34" pad="P$2"/>
<contactref element="U$48" pad="P$1"/>
<contactref element="U$51" pad="P$2"/>
<contactref element="U$4" pad="P$7"/>
<contactref element="U$7" pad="P$2"/>
</signal>
<signal name="P2A2">
<contactref element="ADC" pad="7"/>
</signal>
<signal name="P0A2">
<contactref element="ADC" pad="5"/>
</signal>
<signal name="P1A2">
<contactref element="ADC" pad="6"/>
</signal>
<signal name="CMP3">
<contactref element="NOR1" pad="P$9"/>
</signal>
<signal name="AC1">
<contactref element="U$14" pad="30"/>
<contactref element="NOR1" pad="P$2"/>
<contactref element="U$4" pad="P$3"/>
</signal>
<signal name="AC2">
<contactref element="NOR1" pad="P$4"/>
<contactref element="U$14" pad="31"/>
<contactref element="U$4" pad="P$2"/>
</signal>
<signal name="AC3">
<contactref element="U$14" pad="32"/>
<contactref element="NOR1" pad="P$10"/>
</signal>
<signal name="AC7">
<contactref element="U$14" pad="10"/>
</signal>
<signal name="AC4">
<contactref element="U$14" pad="25"/>
</signal>
<signal name="AC5">
<contactref element="U$14" pad="2"/>
</signal>
<signal name="AC6">
<contactref element="U$14" pad="9"/>
</signal>
<signal name="N$1">
<contactref element="ATMEGA-AREF-B-C" pad="P$1"/>
<contactref element="U$14" pad="20"/>
</signal>
<signal name="GATE3">
<contactref element="NOR1" pad="P$8"/>
</signal>
<signal name="POT2-CHIPSELECT">
<contactref element="U$14" pad="11"/>
</signal>
<signal name="N$14">
<contactref element="SHUNT1" pad="P$1"/>
<contactref element="SHUNT1-F-R" pad="P$2"/>
<contactref element="U$2" pad="P$3"/>
<contactref element="U$2" pad="P$4"/>
<contactref element="U$2" pad="P$6"/>
</signal>
<signal name="N$8">
<contactref element="SHUNT-F-R2" pad="P$1"/>
<contactref element="SHUNT1-F-C1" pad="P$2"/>
<contactref element="SHUNTSENSOR1" pad="8"/>
</signal>
<signal name="N$9">
<contactref element="SHUNT1-F-R" pad="P$1"/>
<contactref element="SHUNT1-F-C1" pad="P$1"/>
<contactref element="SHUNTSENSOR1" pad="7"/>
</signal>
<signal name="N$41">
<contactref element="U$3" pad="P$2"/>
<contactref element="SHUNT1" pad="P$2"/>
<contactref element="SHUNT-F-R2" pad="P$2"/>
</signal>
<signal name="N$34">
<contactref element="U$14" pad="7"/>
<contactref element="U$13" pad="P$2"/>
<contactref element="U$11" pad="P$2"/>
</signal>
<signal name="N$45">
<contactref element="U$14" pad="8"/>
<contactref element="U$13" pad="P$1"/>
<contactref element="U$12" pad="P$2"/>
</signal>
<signal name="N$46">
<contactref element="U$15" pad="P$2"/>
<contactref element="U$16" pad="P$1"/>
<contactref element="CANCON." pad="8"/>
</signal>
<signal name="N$47">
<contactref element="U$15" pad="P$1"/>
<contactref element="U$17" pad="P$1"/>
<contactref element="CANCON." pad="9"/>
</signal>
<signal name="ECUIN1">
<contactref element="NOR1" pad="P$13"/>
<contactref element="U$4" pad="P$8"/>
</signal>
<signal name="ECUIN2">
<contactref element="NOR1" pad="P$5"/>
</signal>
<signal name="ECUIN3">
<contactref element="NOR1" pad="P$11"/>
</signal>
<signal name="N$13">
<contactref element="U$2" pad="P$1"/>
<contactref element="U$2" pad="P$2"/>
<contactref element="U$2" pad="P$5"/>
<contactref element="U$18" pad="P$1"/>
</signal>
<signal name="N$49">
<contactref element="U$19" pad="4"/>
<contactref element="U$3" pad="P$1"/>
</signal>
<signal name="P3A2">
<contactref element="ADC" pad="8"/>
</signal>
<signal name="AC8">
<contactref element="U$14" pad="27"/>
</signal>
<signal name="N$646">
<contactref element="U$19" pad="1"/>
<contactref element="U$46" pad="P$1"/>
</signal>
<signal name="N$647">
<contactref element="U$19" pad="6"/>
<contactref element="U$48" pad="P$2"/>
</signal>
<signal name="N$649">
<contactref element="U$19" pad="2"/>
<contactref element="U$49" pad="P$1"/>
</signal>
<signal name="N$650">
<contactref element="U$19" pad="8"/>
<contactref element="U$51" pad="P$1"/>
</signal>
<signal name="N$721">
<contactref element="U$19" pad="5"/>
<contactref element="U$34" pad="P$1"/>
<contactref element="U$49" pad="P$2"/>
<contactref element="U$46" pad="P$2"/>
<contactref element="U$6" pad="1"/>
<contactref element="SHUNT1-S1-B-C" pad="P$2"/>
<contactref element="SHUNTSENSOR1" pad="1"/>
<contactref element="U$3" pad="P$3"/>
</signal>
<signal name="N$2">
<contactref element="CANTX" pad="7"/>
<contactref element="U$5" pad="P$1"/>
<contactref element="U$4" pad="P$9"/>
</signal>
<signal name="N$3">
<contactref element="CANTX" pad="6"/>
<contactref element="U$5" pad="P$2"/>
<contactref element="U$4" pad="P$10"/>
</signal>
<signal name="N$4">
<contactref element="U$8" pad="P$1"/>
<contactref element="U$7" pad="P$1"/>
</signal>
<signal name="N$10">
<contactref element="U$10" pad="P$1"/>
<contactref element="U$9" pad="P$1"/>
</signal>
</signals>
</board>
</drawing>
</eagle>
