<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="6.6.0">
<drawing>
<board>
<plain>
<wire x1="2.54" y1="0" x2="66.02" y2="0" width="0" layer="20"/>
<wire x1="66.02" y1="0" x2="66.02" y2="73.6602" width="0" layer="20"/>
<wire x1="66.02" y1="73.6602" x2="2.54" y2="73.6602" width="0" layer="20"/>
<wire x1="2.54" y1="73.6602" x2="2.54" y2="0" width="0" layer="20"/>
<text>MACS R0.7</text>
<text>MakerBarn</text>
</plain>
<libraries>
<library name="George Special">
<packages>
<package name="SPARK-CORE">
</package>
<package name="POLOLUREG">
</package>
</packages>
</library>
<library name="relay">
<description>&lt;b&gt;Relays&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
&lt;ul&gt;
&lt;li&gt;Eichhoff
&lt;li&gt;Finder
&lt;li&gt;Fujitsu
&lt;li&gt;HAMLIN
&lt;li&gt;OMRON
&lt;li&gt;Matsushita
&lt;li&gt;NAiS
&lt;li&gt;Siemens
&lt;li&gt;Schrack
&lt;/ul&gt;
&lt;author&gt;Created by librarian@cadsoft.de&lt;/author&gt;</description>
<packages>
<package name="G5LE">
<description>&lt;b&gt;RELAY&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
1 x switch, 10 A/120 V AC, 8 A/30 V ADC, Omron</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="led">
<description>&lt;b&gt;LEDs&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
&lt;author&gt;Created by librarian@cadsoft.de&lt;/author&gt;&lt;br&gt;
Extended by Federico Battaglin &lt;author&gt;&amp;lt;federico.rd@fdpinternational.com&amp;gt;&lt;/author&gt; with DUOLED</description>
<packages>
<package name="LED5MM">
<description>&lt;B&gt;LED&lt;/B&gt;&lt;p&gt;
5 mm, round</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="rectifier">
<description>&lt;b&gt;Rectifiers&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
General Instrument, Semikron, Diotec, Fagor&lt;p&gt;
&lt;author&gt;Created by librarian@cadsoft.de&lt;/author&gt;</description>
<packages>
<package name="DB">
<description>&lt;b&gt;Single Phase 1.0 AMP Glass Passivated Bridge Rectifier&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
Taiwan Semiconductor Co.,Ltd. - TSC&lt;br&gt;
Source: http://www.taiwansemi.com/TSCbig5/ezcatfiles/cust/img/img/db101g.pdf</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="adafruit">
<packages>
<package name="R0805">
<description>&lt;b&gt;RESISTOR&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
chip</description>
</package>
<package name="TO92-EBC-OVAL">
<description>&lt;b&gt;TO-92&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
grid 5.08 mm</description>
</package>
<package name="E35-16">
<description>&lt;b&gt;ELECTROLYTIC CAPACITOR&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
grid 30.48 mm, diameter 16 mm</description>
</package>
<package name="C050-035X075">
<description>&lt;b&gt;CAPACITOR&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
grid 5 mm, outline 3.5 x 7.5 mm</description>
</package>
<package name="DO41-10">
<description>&lt;B&gt;DIODE&lt;/B&gt;&lt;p&gt;
diameter 2.54 mm, horizontal, grid 10.16 mm</description>
</package>
<package name="1X04-CLEANBIG">
</package>
<package name="LED3MM">
<description>&lt;B&gt;LED&lt;/B&gt;&lt;p&gt;
3 mm, round</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="con-phoenix-508">
<description>&lt;b&gt;Phoenix Connectors&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
Grid 5.08 mm&lt;p&gt;
Based on the previous libraries:
&lt;ul&gt;
&lt;li&gt;pho508a.lbr
&lt;li&gt;pho508b.lbr
&lt;li&gt;pho508c.lbr
&lt;li&gt;pho508d.lbr
&lt;li&gt;pho508e.lbr
&lt;/ul&gt;
&lt;author&gt;Created by librarian@cadsoft.de&lt;/author&gt;</description>
<packages>
<package name="MKDSN1,5/2-5,08">
<description>&lt;b&gt;MKDSN 1,5/ 2-5,08&lt;/b&gt; Printklemme&lt;p&gt;
Nennstrom: 13,5 A&lt;br&gt;
Nennspannung: 250 V&lt;br&gt;
Rastermaß: 5,08 mm&lt;br&gt;
Polzahl: 2&lt;br&gt;
Anschlussart: Schraubanschluss&lt;br&gt;
Montage: Löten&lt;br&gt;
Anschlussrichtung Leiter/Platine: 0 °&lt;br&gt;
Artikelnummer: 1729128&lt;br&gt;
Source: http://eshop.phoenixcontact.com .. 1729128.pdf</description>
</package>
<package name="MKDSN1,5/3-5,08">
<description>&lt;b&gt;MKDSN 1,5/ 3-5,08&lt;/b&gt; Printklemme&lt;p&gt;
Nennstrom: 13,5 A&lt;br&gt;
Nennspannung: 250 V&lt;br&gt;
Rastermaß: 5,08 mm&lt;br&gt;
Polzahl: 3&lt;br&gt;
Anschlussart: Schraubanschluss&lt;br&gt;
Montage: Löten&lt;br&gt;
Anschlussrichtung Leiter/Platine: 0 °&lt;br&gt;
Artikelnummer: 1729131&lt;br&gt;
Source: http://eshop.phoenixcontact.com .. 1729131.pdf</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="pinhead">
<description>&lt;b&gt;Pin Header Connectors&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
&lt;author&gt;Created by librarian@cadsoft.de&lt;/author&gt;</description>
<packages>
<package name="2X07">
<description>&lt;b&gt;PIN HEADER&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="1X02">
<description>&lt;b&gt;PIN HEADER&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
</libraries>
<attributes>
</attributes>
<variantdefs>
</variantdefs>
<elements>
<element name="A2" library="George Special" package="SPARK-CORE" value="SPARK-CORE"/>
<element name="K1" library="relay" package="G5LE" value="G5L">
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
</element>
<element name="LED1" library="led" package="LED5MM" value=""/>
<element name="LED2" library="led" package="LED5MM" value=""/>
<element name="BR1" library="rectifier" package="DB" value="DBDB101G"/>
<element name="R2" library="adafruit" package="R0805" value="4.3K"/>
<element name="R3" library="adafruit" package="R0805" value="330"/>
<element name="R4" library="adafruit" package="R0805" value="330"/>
<element name="Q1" library="adafruit" package="TO92-EBC-OVAL" value="2N2222"/>
<element name="U1" library="George Special" package="POLOLUREG" value="D24V5F5"/>
<element name="C1" library="adafruit" package="E35-16" value=""/>
<element name="C2" library="adafruit" package="E35-16" value=""/>
<element name="C3" library="adafruit" package="C050-035X075" value=""/>
<element name="JP1" library="pinhead" package="2X07" value=""/>
<element name="C5" library="adafruit" package="C050-035X075" value=""/>
<element name="D1" library="adafruit" package="DO41-10" value="1N4004"/>
<element name="JP3" library="pinhead" package="1X02" value=""/>
<element name="JP2" library="adafruit" package="1X04-CLEANBIG" value="1X4-CLEANBIG"/>
<element name="R1" library="adafruit" package="R0805" value="330"/>
<element name="LED3" library="adafruit" package="LED3MM" value=""/>
<element name="JP4" library="pinhead" package="1X02" value=""/>
<element name="X2" library="con-phoenix-508" package="MKDSN1,5/2-5,08" value="MKDSN1,5/2-5,08"/>
<element name="X3" library="con-phoenix-508" package="MKDSN1,5/3-5,08" value="MKDSN1,5/3-5,08"/>
</elements>
<signals>
<signal name="GND">
<contactref element="BR1" pad="-"/>
<contactref element="C1" pad="-"/>
<contactref element="C2" pad="-"/>
<contactref element="C3" pad="2"/>
<contactref element="U1" pad="GND"/>
<contactref element="A2" pad="2"/>
<contactref element="C5" pad="2"/>
<contactref element="JP1" pad="1"/>
<contactref element="JP1" pad="3"/>
<contactref element="JP1" pad="5"/>
<contactref element="JP1" pad="7"/>
<contactref element="JP1" pad="9"/>
<contactref element="JP1" pad="11"/>
<contactref element="JP1" pad="13"/>
<contactref element="Q1" pad="E"/>
<contactref element="LED2" pad="K"/>
<contactref element="LED1" pad="K"/>
<contactref element="JP2" pad="2"/>
<contactref element="JP3" pad="1"/>
<contactref element="A2" pad="21"/>
<contactref element="JP4" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$10">
<contactref element="U1" pad="VOUT"/>
<contactref element="A2" pad="1"/>
<contactref element="K1" pad="1"/>
<contactref element="C5" pad="1"/>
<contactref element="D1" pad="C"/>
</signal>
<signal name="N$9">
<contactref element="BR1" pad="AC2"/>
<contactref element="X2" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$12">
<contactref element="BR1" pad="AC1"/>
<contactref element="X2" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$15">
<contactref element="R4" pad="2"/>
<contactref element="LED2" pad="A"/>
</signal>
<signal name="N$16">
<contactref element="R3" pad="2"/>
<contactref element="LED1" pad="A"/>
</signal>
<signal name="N$18">
<contactref element="Q1" pad="B"/>
<contactref element="R2" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$20">
<contactref element="K1" pad="2"/>
<contactref element="Q1" pad="C"/>
<contactref element="D1" pad="A"/>
</signal>
<signal name="N$17">
<contactref element="K1" pad="O"/>
<contactref element="X3" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$22">
<contactref element="K1" pad="S"/>
<contactref element="X3" pad="3"/>
</signal>
<signal name="N$31">
</signal>
<signal name="N$32">
</signal>
<signal name="N$21">
<contactref element="BR1" pad="+"/>
<contactref element="U1" pad="VIN"/>
<contactref element="C3" pad="1"/>
<contactref element="C2" pad="+"/>
<contactref element="C1" pad="+"/>
</signal>
<signal name="N$4">
</signal>
<signal name="N$11">
</signal>
<signal name="3V3">
<contactref element="A2" pad="24"/>
<contactref element="JP2" pad="1"/>
<contactref element="LED3" pad="A"/>
</signal>
<signal name="N$7">
</signal>
<signal name="N$14">
<contactref element="R3" pad="1"/>
<contactref element="A2" pad="19"/>
</signal>
<signal name="DATA">
<contactref element="JP2" pad="3"/>
<contactref element="A2" pad="4"/>
</signal>
<signal name="TIR">
<contactref element="JP2" pad="4"/>
<contactref element="A2" pad="14"/>
</signal>
<signal name="N$28">
<contactref element="JP3" pad="2"/>
<contactref element="A2" pad="15"/>
</signal>
<signal name="N$6">
<contactref element="R2" pad="1"/>
<contactref element="A2" pad="16"/>
</signal>
<signal name="N$13">
<contactref element="R4" pad="1"/>
<contactref element="A2" pad="17"/>
</signal>
<signal name="N$8">
<contactref element="JP1" pad="2"/>
<contactref element="A2" pad="6"/>
</signal>
<signal name="N$19">
<contactref element="A2" pad="7"/>
<contactref element="JP1" pad="4"/>
</signal>
<signal name="N$23">
<contactref element="JP1" pad="6"/>
<contactref element="A2" pad="8"/>
</signal>
<signal name="N$24">
<contactref element="A2" pad="9"/>
<contactref element="JP1" pad="8"/>
</signal>
<signal name="N$25">
<contactref element="JP1" pad="10"/>
<contactref element="A2" pad="10"/>
</signal>
<signal name="N$26">
<contactref element="A2" pad="11"/>
<contactref element="JP1" pad="12"/>
</signal>
<signal name="N$27">
<contactref element="JP1" pad="14"/>
<contactref element="A2" pad="12"/>
</signal>
<signal name="N$29">
<contactref element="A2" pad="13"/>
<contactref element="JP4" pad="2"/>
<contactref element="R1" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$30">
<contactref element="R1" pad="2"/>
<contactref element="LED3" pad="K"/>
</signal>
<signal name="N$1">
<contactref element="X3" pad="1"/>
<contactref element="K1" pad="P"/>
</signal>
</signals>
</board>
</drawing>
</eagle>
