<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="7.7.0">
<drawing>
<board>
<plain>
<wire x1="0" y1="0" x2="54.5975" y2="0" width="0" layer="20"/>
<wire x1="54.5975" y1="0" x2="54.5975" y2="35.2325" width="0" layer="20"/>
<wire x1="54.5975" y1="35.2325" x2="0" y2="35.2325" width="0" layer="20"/>
<wire x1="0" y1="35.2325" x2="0" y2="0" width="0" layer="20"/>
<text>SIMPLE TEST RIG
EFFECTS LAYOUTS</text>
</plain>
<libraries>
<library name="supply pins">
<description>&lt;b&gt;Supply&lt;/b&gt;
&lt;ul&gt;
&lt;li&gt;input, output, ground, and power supply.  
&lt;li&gt;these are used on a schematic for placeholders and on a board for pads for off-board components like jacks.
&lt;/ul&gt;</description>
<packages>
<package name="SQUARE">
<description>&lt;b&gt;Square Pad&lt;/b&gt;
&lt;ul&gt;&lt;li&gt;drill diameter 0.7 mm&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="jacks">
<description>&lt;b&gt;Jacks&lt;/b&gt;
&lt;ul&gt;
&lt;li&gt;audio and power jacks
&lt;li&gt;off-board versions and just pads for the circuit board
&lt;/ul&gt;</description>
<packages>
<package name="DC_KOBICONN">
</package>
<package name="NMJ4HC-S">
</package>
</packages>
</library>
<library name="switches">
<description>&lt;b&gt;Switches&lt;/b&gt;
&lt;ul&gt;
&lt;li&gt;SPST, SPDT, DPDT, 3PDT
&lt;/ul&gt;</description>
<packages>
<package name="DPDT2_PCB">
</package>
</packages>
</library>
</libraries>
<attributes>
</attributes>
<variantdefs>
</variantdefs>
<elements>
<element name="SEND" library="supply pins" package="SQUARE" value="A_PAD"/>
<element name="RETURN" library="supply pins" package="SQUARE" value="B_PAD"/>
<element name="DC1" library="jacks" package="DC_KOBICONN" value=""/>
<element name="GND" library="supply pins" package="SQUARE" value="GND_PAD"/>
<element name="INPUT" library="jacks" package="NMJ4HC-S" value="MONOSWS"/>
<element name="OUTPUT" library="jacks" package="NMJ4HC-S" value="MONOSWS"/>
<element name="BYPASS" library="switches" package="DPDT2_PCB" value=""/>
<element name="+9V" library="supply pins" package="SQUARE" value="+9V_PAD"/>
<element name="GND1" library="supply pins" package="SQUARE" value="GND_PAD"/>
</elements>
<signals>
<signal name="GND">
<contactref element="INPUT" pad="SN"/>
<contactref element="GND" pad="1"/>
<contactref element="INPUT" pad="S"/>
<contactref element="DC1" pad="T"/>
<contactref element="OUTPUT" pad="SN"/>
<contactref element="OUTPUT" pad="S"/>
<contactref element="GND1" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$1">
<contactref element="BYPASS" pad="A2"/>
<contactref element="INPUT" pad="T"/>
</signal>
<signal name="N$2">
<contactref element="BYPASS" pad="B2"/>
<contactref element="OUTPUT" pad="T"/>
</signal>
<signal name="N$3">
<contactref element="BYPASS" pad="B3"/>
<contactref element="BYPASS" pad="A3"/>
</signal>
<signal name="+9V">
<contactref element="DC1" pad="S"/>
<contactref element="+9V" pad="1"/>
</signal>
<signal name="A">
<contactref element="BYPASS" pad="A1"/>
<contactref element="SEND" pad="1"/>
</signal>
<signal name="B">
<contactref element="RETURN" pad="1"/>
<contactref element="BYPASS" pad="B1"/>
</signal>
</signals>
</board>
</drawing>
</eagle>
