<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="6.5.0">
<drawing>
<board>
<plain>
<wire x1="1.905" y1="0.889" x2="8.255" y2="0.889" width="0" layer="20"/>
<wire x1="9.271" y1="1.905" x2="9.271" y2="13.335" width="0" layer="20"/>
<wire x1="8.001" y1="14.351" x2="1.905" y2="14.351" width="0" layer="20"/>
<wire x1="0.889" y1="13.335" x2="0.889" y2="1.905" width="0" layer="20"/>
<wire x1="0.889" y1="1.905" x2="1.905" y2="0.889" width="0" layer="20" curve="90"/>
<wire x1="8.255" y1="0.889" x2="9.271" y2="1.905" width="0" layer="20" curve="90"/>
<wire x1="9.271" y1="13.335" x2="8.255" y2="14.351" width="0" layer="20" curve="90"/>
<wire x1="8.255" y1="14.351" x2="8.001" y2="14.351" width="0" layer="20"/>
<wire x1="1.905" y1="14.351" x2="0.889" y2="13.335" width="0" layer="20" curve="90"/>
<text>3</text>
<text>2</text>
<text>1</text>
<text>4</text>
<text>5</text>
<text>6</text>
<text>SC70</text>
</plain>
<libraries>
<library name="p.peter-doc">
<packages>
<package name="SC-70/6">
</package>
</packages>
</library>
<library name="p.peter-rcl">
<packages>
<package name="C0805">
<description>&lt;b&gt;CAPACITOR&lt;/b&gt;&lt;p&gt;</description>
</package>
<package name="C0603">
<description>&lt;b&gt;CAPACITOR&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="pinhead">
<description>&lt;b&gt;Pin Header Connectors&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
&lt;author&gt;Created by librarian@cadsoft.de&lt;/author&gt;</description>
<packages>
<package name="1X03">
<description>&lt;b&gt;PIN HEADER&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
</libraries>
<attributes>
</attributes>
<variantdefs>
</variantdefs>
<elements>
<element name="IC1" library="p.peter-doc" package="SC-70/6" value="">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C1" library="p.peter-rcl" package="C0805" value="">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C2" library="p.peter-rcl" package="C0805" value="">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C3" library="p.peter-rcl" package="C0805" value="">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C4" library="p.peter-rcl" package="C0805" value="">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C5" library="p.peter-rcl" package="C0805" value="">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C6" library="p.peter-rcl" package="C0805" value="">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="JP1" library="pinhead" package="1X03" value="">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="JP2" library="pinhead" package="1X03" value="">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C7" library="p.peter-rcl" package="C0603" value="">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C8" library="p.peter-rcl" package="C0603" value="">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C9" library="p.peter-rcl" package="C0603" value="">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C10" library="p.peter-rcl" package="C0603" value="">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C11" library="p.peter-rcl" package="C0603" value="">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C12" library="p.peter-rcl" package="C0603" value="">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
</elements>
<signals>
<signal name="1">
<contactref element="C1" pad="2"/>
<contactref element="IC1" pad="P$1"/>
<contactref element="JP1" pad="3"/>
<contactref element="C7" pad="1"/>
</signal>
<signal name="2">
<contactref element="C2" pad="2"/>
<contactref element="IC1" pad="P$2"/>
<contactref element="JP1" pad="2"/>
<contactref element="C8" pad="1"/>
</signal>
<signal name="3">
<contactref element="C3" pad="2"/>
<contactref element="IC1" pad="P$3"/>
<contactref element="JP1" pad="1"/>
<contactref element="C9" pad="1"/>
</signal>
<signal name="4">
<contactref element="C4" pad="1"/>
<contactref element="IC1" pad="P$4"/>
<contactref element="JP2" pad="3"/>
<contactref element="C12" pad="1"/>
</signal>
<signal name="5">
<contactref element="C5" pad="1"/>
<contactref element="IC1" pad="P$5"/>
<contactref element="JP2" pad="2"/>
<contactref element="C11" pad="1"/>
</signal>
<signal name="6">
<contactref element="C6" pad="1"/>
<contactref element="IC1" pad="P$6"/>
<contactref element="JP2" pad="1"/>
<contactref element="C10" pad="1"/>
</signal>
<signal name="VCC">
<contactref element="C3" pad="1"/>
<contactref element="C1" pad="1"/>
<contactref element="C2" pad="1"/>
<contactref element="C6" pad="2"/>
<contactref element="C5" pad="2"/>
<contactref element="C4" pad="2"/>
</signal>
<signal name="GND">
<contactref element="C9" pad="2"/>
<contactref element="C8" pad="2"/>
<contactref element="C7" pad="2"/>
<contactref element="C10" pad="2"/>
<contactref element="C11" pad="2"/>
<contactref element="C12" pad="2"/>
</signal>
</signals>
</board>
</drawing>
</eagle>
