<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="7.5.0">
<drawing>
<board>
<plain>
<hole x="2.54" y="22.86" drill="3"/>
<hole x="2.54" y="2.54" drill="3"/>
<text>680k</text>
<text>0.1u</text>
<text>0.1u</text>
<text>Konsolkongen 2016</text>
<text>LM1881 sync stripper</text>
<text>Sync out-</text>
<text>-Video/Y in</text>
<text>-Vcc</text>
<text>-GND</text>
<text>Vcc-</text>
<text>GND-</text>
<wire x1="0" y1="1.27" x2="0" y2="24.13" width="0.8128" layer="20"/>
<wire x1="0" y1="24.13" x2="1.27" y2="25.4" width="0.8128" layer="20" curve="-90"/>
<wire x1="1.27" y1="25.4" x2="16.51" y2="25.4" width="0.8128" layer="20"/>
<wire x1="16.51" y1="25.4" x2="17.78" y2="24.13" width="0.8128" layer="20" curve="-90"/>
<wire x1="17.78" y1="24.13" x2="17.78" y2="1.27" width="0.8128" layer="20"/>
<wire x1="17.78" y1="1.27" x2="16.51" y2="0" width="0.8128" layer="20" curve="-90"/>
<wire x1="16.51" y1="0" x2="1.27" y2="0" width="0.8128" layer="20"/>
<wire x1="1.27" y1="0" x2="0" y2="1.27" width="0.8128" layer="20" curve="-90"/>
</plain>
<libraries>
<library name="avago">
<description>&lt;b&gt;AVAGO Technologies&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
www.avagotech.com&lt;p&gt;</description>
<packages>
<package name="DIL08-400">
<description>&lt;b&gt;Dual In Line Package&lt;/b&gt; 400 mil Widebody DIP 8&lt;p&gt;
Source: AV02-0886EN+DS+HCNR200+10Dec2011-1.pdf</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="ref-packages">
<description>&lt;b&gt;Reference Package&lt;/b&gt;&lt;p&gt;</description>
<packages>
<package name="C0805K">
<description>&lt;b&gt;Ceramic Chip Capacitor KEMET 0805 Reflow solder&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
Metric Code Size 2012</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="pinhead">
<description>&lt;b&gt;Pin Header Connectors&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
&lt;author&gt;Created by librarian@cadsoft.de&lt;/author&gt;</description>
<packages>
<package name="1X03">
<description>&lt;b&gt;PIN HEADER&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="linear">
<description>&lt;b&gt;Linear Devices&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
Operational amplifiers,  comparators, voltage regulators, ADCs, DACs, etc.&lt;p&gt;
&lt;author&gt;Created by librarian@cadsoft.de&lt;/author&gt;</description>
<packages>
<package name="SOIC8">
<description>&lt;b&gt;SOIC-8&lt;/b&gt; CASE 751-07&lt;p&gt;
Source: http://www.onsemi.com/pub/Collateral/MC34164-D.PDF&lt;p&gt;
&lt;b&gt;D (R-PDSO-G8)&lt;/b&gt;PLATIC SMALL-OUTLINE PACKAGE&lt;br&gt;
Source: http://focus.ti.com/lit/ds/symlink/tlc27l2.pdf</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="wirepad">
<description>&lt;b&gt;Single Pads&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
&lt;author&gt;Created by librarian@cadsoft.de&lt;/author&gt;</description>
<packages>
<package name="SMD1,27-2,54">
<description>&lt;b&gt;SMD PAD&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
</libraries>
<attributes>
</attributes>
<variantdefs>
</variantdefs>
<elements>
<element name="IC1" library="avago" package="DIL08-400" value="">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C1" library="ref-packages" package="C0805K" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R1" library="ref-packages" package="C0805K" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C2" library="ref-packages" package="C0805K" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="E$5" library="pinhead" package="1X03" value="">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="E$6" library="pinhead" package="1X03" value="">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="IC2" library="linear" package="SOIC8" value="LM1881">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="E$1" library="wirepad" package="SMD1,27-2,54" value="">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="E$2" library="wirepad" package="SMD1,27-2,54" value="">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="E$3" library="wirepad" package="SMD1,27-2,54" value="">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="E$4" library="wirepad" package="SMD1,27-2,54" value="">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="E$7" library="wirepad" package="SMD1,27-2,54" value="">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="E$8" library="wirepad" package="SMD1,27-2,54" value="">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
</elements>
<signals>
<signal name="S$2">
<contactref element="IC1" pad="2"/>
<contactref element="IC2" pad="2"/>
<contactref element="C1" pad="2"/>
</signal>
<signal name="S$4">
<contactref element="IC1" pad="1"/>
<contactref element="IC2" pad="1"/>
<contactref element="E$6" pad="1"/>
<contactref element="E$4" pad="1"/>
</signal>
<signal name="S$1">
<contactref element="IC2" pad="8"/>
<contactref element="IC1" pad="8"/>
<contactref element="E$6" pad="2"/>
<contactref element="E$5" pad="2"/>
<contactref element="E$7" pad="1"/>
<contactref element="E$2" pad="1"/>
</signal>
<signal name="S$7">
<contactref element="IC1" pad="3"/>
<contactref element="IC2" pad="3"/>
</signal>
<signal name="S$8">
</signal>
<signal name="S$9">
<contactref element="IC1" pad="5"/>
<contactref element="IC2" pad="5"/>
</signal>
<signal name="S$10">
<contactref element="IC1" pad="7"/>
<contactref element="IC2" pad="7"/>
</signal>
<signal name="S$11">
</signal>
<signal name="S$3">
<contactref element="E$5" pad="1"/>
<contactref element="E$1" pad="1"/>
<contactref element="C1" pad="1"/>
</signal>
<signal name="GND">
<contactref element="IC1" pad="4"/>
<contactref element="IC2" pad="4"/>
<contactref element="E$5" pad="3"/>
<contactref element="E$6" pad="3"/>
<contactref element="E$8" pad="1"/>
<contactref element="E$3" pad="1"/>
<contactref element="R1" pad="1"/>
<contactref element="C2" pad="1"/>
</signal>
<signal name="S$6">
<contactref element="IC1" pad="6"/>
<contactref element="IC2" pad="6"/>
<contactref element="C2" pad="2"/>
<contactref element="R1" pad="2"/>
</signal>
</signals>
</board>
</drawing>
</eagle>
