<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="6.5.0">
<drawing>
<board>
<plain>
<wire x1="0.1016" y1="0" x2="63.3478" y2="0" width="0.2032" layer="20"/>
<wire x1="63.3478" y1="0" x2="63.3478" y2="45.71" width="0.6096" layer="20"/>
<wire x1="63.3478" y1="45.71" x2="0.1016" y2="45.71" width="0.6096" layer="20"/>
<wire x1="0.1016" y1="45.71" x2="0.1016" y2="0" width="0.6096" layer="20"/>
<text>GCSC-II</text>
<text>www.kevinmfodor.com</text>
<text>TRIGGER</text>
<text>LAMP1</text>
<text>LAMP2</text>
<text>BELL</text>
<text>Rev-B.1</text>
<text>POWER</text>
<text>GND</text>
<text>+V</text>
<text>GP2</text>
<text>GP1</text>
<text>GP0</text>
<text>GND</text>
<text>GP3</text>
<text>GP4</text>
<text>GP5</text>
<text>+5V</text>
<text>TRIGGER</text>
<text>BELL</text>
<text>LAMP2</text>
<text>LAMP1</text>
<text>08-23-2013</text>
<text>J5</text>
</plain>
<libraries>
<library name="kevin">
<packages>
<package name="DIL04">
<description>&lt;b&gt;Dual In Line Package&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="RLB0608">
</package>
<package name="DIL8">
<description>&lt;B&gt;Dual In Line&lt;/B&gt;&lt;p&gt;
package type P</description>
</package>
<package name="I-PAK_STRAIGHT_LEAD">
</package>
<package name="E2-5">
<description>&lt;b&gt;ELECTROLYTIC CAPACITOR&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
grid 2.032 mm, diameter 5 mm</description>
</package>
<package name="E2,5-6,3">
<description>&lt;b&gt;ELECTROLYTIC CAPACITOR&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
grid 2.54 mm, diameter 6.3 mm, 2.5mm lead spacing&lt;p&gt;
http://www.mouser.com/catalog/specsheets/EEU-FR%20Data%20Sheet.pdf</description>
</package>
<package name="SJ_2S-TRACE">
<description>Solder jumper, small, shorted with trace. No paste layer. Trace is cuttable.</description>
</package>
<package name="1X04_LOCK">
</package>
<package name="PIC_ICSP">
<description>Microchip PicKit3 ICSP/ICD Connector</description>
</package>
<package name="KK-156-2-RA">
<description>&lt;b&gt;KK 156 HEADER - Right Angle&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
Source: http://www.molex.com/pdm_docs/sd/026605020_sd.pdf</description>
</package>
<package name="KK-156-8-RA">
<description>&lt;b&gt;KK 156 HEADER - Right Angle&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
Source: http://www.molex.com/pdm_docs/sd/026605080_sd.pdf</description>
</package>
<package name="LSP10">
<description>&lt;b&gt;SOLDER PAD&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
drill 1.0 mm</description>
</package>
<package name="LED3MM">
<description>&lt;B&gt;LED&lt;/B&gt;&lt;p&gt;
3 mm, round</description>
</package>
<package name="DO41-10">
<description>&lt;B&gt;DIODE&lt;/B&gt;&lt;p&gt;
diameter 2.54 mm, horizontal, grid 10.16 mm</description>
</package>
<package name="MOLEX-1X3_LOCK">
</package>
<package name="0207/10">
<description>&lt;b&gt;RESISTOR&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
type 0207, grid 10 mm</description>
</package>
<package name="C025-024X044">
<description>&lt;b&gt;CAPACITOR&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
grid 2.5 mm, outline 2.4 x 4.4 mm</description>
</package>
<package name="STAND-OFF">
<description>&lt;b&gt;Stand Off&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
This is the mechanical footprint for a #4 phillips button head screw. Use the keepout ring to avoid running the screw head into surrounding components. SKU : PRT-00447</description>
</package>
</packages>
</library>
</libraries>
<attributes>
</attributes>
<variantdefs>
</variantdefs>
<elements>
<element name="Q1" library="kevin" package="I-PAK_STRAIGHT_LEAD" value="NTD4906N-35G">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
<attribute name="PARTNO" value="NTD4906N-35G"/>
</element>
<element name="U$2" library="kevin" package="STAND-OFF" value="STAND-OFF">
<attribute name="BOM" value="EXCLUDE"/>
</element>
<element name="U$4" library="kevin" package="STAND-OFF" value="STAND-OFF">
<attribute name="BOM" value="EXCLUDE"/>
</element>
<element name="U$3" library="kevin" package="STAND-OFF" value="STAND-OFF">
<attribute name="BOM" value="EXCLUDE"/>
</element>
<element name="C1" library="kevin" package="E2-5" value="22uF">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
<attribute name="PARTNO" value="EEU-FR1H220"/>
</element>
<element name="C2" library="kevin" package="E2,5-6,3" value="220uF">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
<attribute name="PARTNO" value="EEU-FR1C221"/>
</element>
<element name="C3" library="kevin" package="C025-024X044" value="0.1uF">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
<attribute name="PARTNO" value="21RZ310-RC"/>
</element>
<element name="R4" library="kevin" package="0207/10" value="1k">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
<attribute name="PARTNO" value="299-1K-RC"/>
</element>
<element name="LED2" library="kevin" package="LED3MM" value="SSL-LX3044HD">
<attribute name="VALUE"/>
<attribute name="PARTNO" value="SSL-LX3044HD"/>
</element>
<element name="R1" library="kevin" package="0207/10" value="1k">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
<attribute name="PARTNO" value="299-1K-RC"/>
</element>
<element name="LED1" library="kevin" package="LED3MM" value="SSL-LX3044GD">
<attribute name="VALUE"/>
<attribute name="PARTNO" value="SSL-LX3044GD"/>
</element>
<element name="R3" library="kevin" package="0207/10" value="1k">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
<attribute name="PARTNO" value="299-1K-RC"/>
</element>
<element name="IC2" library="kevin" package="DIL04" value="LTV-816">
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="VALUE"/>
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="PARTNO" value="LTV-816"/>
</element>
<element name="IC3" library="kevin" package="DIL8" value="PIC12C508JN">
<attribute name="OC_NEWARK" value="60K6710"/>
<attribute name="MPN" value="PIC12C508-04/P"/>
<attribute name="MF" value="MICROCHIP"/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="9758771"/>
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
<attribute name="PARTNO" value="PIC12F508-I/P"/>
</element>
<element name="Q2" library="kevin" package="I-PAK_STRAIGHT_LEAD" value="NTD4906N-35G">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
<attribute name="PARTNO" value="NTD4906N-35G"/>
</element>
<element name="R5" library="kevin" package="0207/10" value="1k">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
<attribute name="PARTNO" value="299-1K-RC"/>
</element>
<element name="LED3" library="kevin" package="LED3MM" value="SSL-LX3044HD">
<attribute name="VALUE"/>
<attribute name="PARTNO" value="SSL-LX3044HD"/>
</element>
<element name="Q3" library="kevin" package="I-PAK_STRAIGHT_LEAD" value="NTD4906N-35G">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
<attribute name="PARTNO" value="NTD4906N-35G"/>
</element>
<element name="R6" library="kevin" package="0207/10" value="1k">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
<attribute name="PARTNO" value="299-1K-RC"/>
</element>
<element name="R2" library="kevin" package="0207/10" value="10k">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
<attribute name="PARTNO" value="299-10K-RC"/>
</element>
<element name="L1" library="kevin" package="RLB0608" value="680uH">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
<attribute name="PARTNO" value="RLB0608-681KL"/>
</element>
<element name="IC1" library="kevin" package="DIL8" value="LM2574N-2-5.0">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
<attribute name="PARTNO" value="LM2574N-5G"/>
</element>
<element name="U$1" library="kevin" package="STAND-OFF" value="STAND-OFF">
<attribute name="BOM" value="EXCLUDE"/>
</element>
<element name="D1" library="kevin" package="DO41-10" value="1N5819">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
<attribute name="PARTNO" value="1N5819"/>
</element>
<element name="D2" library="kevin" package="DO41-10" value="1N5819">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
<attribute name="PARTNO" value="1N5819"/>
</element>
<element name="D3" library="kevin" package="DO41-10" value="1N5819">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
<attribute name="PARTNO" value="1N5819"/>
</element>
<element name="LED4" library="kevin" package="LED3MM" value="SSL-LX3044HD">
<attribute name="PARTNO" value="SSL-LX3044HD"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="J5" library="kevin" package="MOLEX-1X3_LOCK" value="EXT">
<attribute name="PARTNO" value="22-27-2031"/>
<attribute name="BOM" value="INCLUDE"/>
<attribute name="DNP" value="F"/>
</element>
<element name="J3" library="kevin" package="1X04_LOCK" value="IC3_1-4">
<attribute name="DNP" value="T"/>
<attribute name="PARTNO" value="22-28-4042"/>
<attribute name="VALUE"/>
<attribute name="BOM" value="EXCLUDE"/>
</element>
<element name="J4" library="kevin" package="1X04_LOCK" value="IC3_5-8">
<attribute name="DNP" value="T"/>
<attribute name="PARTNO" value="22-28-4042"/>
<attribute name="VALUE"/>
<attribute name="BOM" value="EXCLUDE"/>
</element>
<element name="GP5" library="kevin" package="SJ_2S-TRACE" value="GP5">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
<attribute name="DNP" value="T"/>
<attribute name="BOM" value="EXCLUDE"/>
</element>
<element name="GP4" library="kevin" package="SJ_2S-TRACE" value="GP4">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
<attribute name="DNP" value="T"/>
<attribute name="BOM" value="EXCLUDE"/>
</element>
<element name="GP3" library="kevin" package="SJ_2S-TRACE" value="GP3">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
<attribute name="DNP" value="T"/>
<attribute name="BOM" value="EXCLUDE"/>
</element>
<element name="GP2" library="kevin" package="SJ_2S-TRACE" value="GP2">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
<attribute name="DNP" value="T"/>
<attribute name="BOM" value="EXCLUDE"/>
</element>
<element name="LAMP2.OUT" library="kevin" package="LSP10" value="LAMP2">
<attribute name="DNP" value="T"/>
<attribute name="PARTNO" value="22-28-4012"/>
<attribute name="VALUE"/>
<attribute name="BOM" value="EXCLUDE"/>
</element>
<element name="LAMP1.OUT" library="kevin" package="LSP10" value="LAMP1">
<attribute name="DNP" value="T"/>
<attribute name="PARTNO" value="22-28-4012"/>
<attribute name="VALUE"/>
<attribute name="BOM" value="EXCLUDE"/>
</element>
<element name="TRIGGER.IN" library="kevin" package="LSP10" value="TRIGGER">
<attribute name="VALUE"/>
<attribute name="DNP" value="T"/>
<attribute name="PARTNO" value="22-28-4012"/>
<attribute name="BOM" value="EXCLUDE"/>
</element>
<element name="BELL.OUT" library="kevin" package="LSP10" value="BELL">
<attribute name="DNP" value="T"/>
<attribute name="PARTNO" value="22-28-4012"/>
<attribute name="VALUE"/>
<attribute name="BOM" value="EXCLUDE"/>
</element>
<element name="ICSP" library="kevin" package="PIC_ICSP" value="PIC_ICSP_RA">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="DNP" value="T"/>
<attribute name="PARTNO" value="68016-106HLF"/>
<attribute name="BOM" value="EXCLUDE"/>
</element>
<element name="J2" library="kevin" package="KK-156-2-RA" value="POWER">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
<attribute name="PARTNO" value="26-60-5020"/>
</element>
<element name="J1" library="kevin" package="KK-156-8-RA" value="MAST">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
<attribute name="PARTNO" value="26-60-5080"/>
</element>
</elements>
<signals>
<signal name="GND">
<contactref element="C3" pad="2"/>
<contactref element="C1" pad="-"/>
<contactref element="C2" pad="-"/>
<contactref element="IC3" pad="8"/>
<contactref element="LED2" pad="K"/>
<contactref element="LED3" pad="K"/>
<contactref element="IC2" pad="3"/>
<contactref element="IC1" pad="4"/>
<contactref element="IC1" pad="4"/>
<contactref element="IC1" pad="3"/>
<contactref element="IC1" pad="2"/>
<contactref element="LED1" pad="K"/>
<contactref element="Q1" pad="3"/>
<contactref element="Q3" pad="3"/>
<contactref element="Q2" pad="3"/>
<contactref element="D2" pad="A"/>
<contactref element="LED4" pad="K"/>
<contactref element="J4" pad="1"/>
<contactref element="ICSP" pad="3"/>
<contactref element="J2" pad="1"/>
<contactref element="J5" pad="1"/>
<contactref element="J1" pad="8"/>
</signal>
<signal name="V+">
<contactref element="D1" pad="A"/>
<contactref element="D3" pad="C"/>
<contactref element="J2" pad="2"/>
<contactref element="J1" pad="2"/>
<contactref element="J1" pad="4"/>
<contactref element="J1" pad="6"/>
</signal>
<signal name="LAMP2">
<contactref element="Q2" pad="2"/>
<contactref element="J1" pad="3"/>
</signal>
<signal name="BELL">
<contactref element="Q3" pad="2"/>
<contactref element="D3" pad="A"/>
<contactref element="J1" pad="5"/>
</signal>
<signal name="N$4">
<contactref element="IC1" pad="7"/>
<contactref element="D2" pad="C"/>
<contactref element="L1" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$5">
<contactref element="LED2" pad="A"/>
<contactref element="R4" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$1">
<contactref element="IC2" pad="1"/>
<contactref element="R3" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$2">
<contactref element="R1" pad="1"/>
<contactref element="LED1" pad="A"/>
</signal>
<signal name="N$3">
<contactref element="C1" pad="+"/>
<contactref element="IC1" pad="5"/>
<contactref element="D1" pad="C"/>
</signal>
<signal name="LAMP1.OUT">
<contactref element="Q1" pad="1"/>
<contactref element="R4" pad="2"/>
<contactref element="GP4" pad="2"/>
<contactref element="LAMP1.OUT" pad="MP"/>
</signal>
<signal name="LAMP1">
<contactref element="Q1" pad="2"/>
<contactref element="J1" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$6">
<contactref element="R5" pad="1"/>
<contactref element="LED3" pad="A"/>
</signal>
<signal name="N$7">
<contactref element="R6" pad="1"/>
<contactref element="LED4" pad="A"/>
</signal>
<signal name="GP0">
<contactref element="IC3" pad="7"/>
<contactref element="J4" pad="2"/>
<contactref element="ICSP" pad="4"/>
</signal>
<signal name="GP3">
<contactref element="IC3" pad="4"/>
<contactref element="GP3" pad="1"/>
<contactref element="J3" pad="4"/>
<contactref element="ICSP" pad="1"/>
</signal>
<signal name="GP1">
<contactref element="J4" pad="3"/>
<contactref element="IC3" pad="6"/>
<contactref element="ICSP" pad="5"/>
</signal>
<signal name="LAMP2.OUT">
<contactref element="GP5" pad="2"/>
<contactref element="LAMP2.OUT" pad="MP"/>
<contactref element="R5" pad="2"/>
<contactref element="Q2" pad="1"/>
</signal>
<signal name="TRIGGER.IN">
<contactref element="GP3" pad="2"/>
<contactref element="TRIGGER.IN" pad="MP"/>
<contactref element="IC2" pad="4"/>
<contactref element="R2" pad="1"/>
</signal>
<signal name="BELL.OUT">
<contactref element="GP2" pad="2"/>
<contactref element="BELL.OUT" pad="MP"/>
<contactref element="R6" pad="2"/>
<contactref element="Q3" pad="1"/>
</signal>
<signal name="TRIGGER">
<contactref element="IC2" pad="2"/>
<contactref element="J1" pad="7"/>
<contactref element="J5" pad="2"/>
</signal>
<signal name="GP5">
<contactref element="IC3" pad="2"/>
<contactref element="GP5" pad="1"/>
<contactref element="J3" pad="2"/>
</signal>
<signal name="GP4">
<contactref element="IC3" pad="3"/>
<contactref element="GP4" pad="1"/>
<contactref element="J3" pad="3"/>
</signal>
<signal name="GP2">
<contactref element="IC3" pad="5"/>
<contactref element="GP2" pad="1"/>
<contactref element="J4" pad="4"/>
</signal>
<signal name="+5V">
<contactref element="J3" pad="1"/>
<contactref element="C3" pad="1"/>
<contactref element="IC3" pad="1"/>
<contactref element="R3" pad="2"/>
<contactref element="R2" pad="2"/>
<contactref element="IC1" pad="1"/>
<contactref element="R1" pad="2"/>
<contactref element="L1" pad="1"/>
<contactref element="C2" pad="+"/>
<contactref element="ICSP" pad="2"/>
<contactref element="J5" pad="3"/>
</signal>
<signal name="N$8">
</signal>
</signals>
</board>
</drawing>
</eagle>
