<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="9.5.0">
<drawing>
<board>
<plain>
<wire x1="0" y1="0" x2="11.735" y2="0" width="0" layer="20"/>
<wire x1="11.735" y1="0" x2="11.735" y2="11.42" width="0" layer="20"/>
<wire x1="11.735" y1="11.42" x2="0" y2="11.42" width="0" layer="20"/>
<wire x1="0" y1="11.42" x2="0" y2="0" width="0" layer="20"/>
</plain>
<libraries>
<library name="wirepad">
<description>&lt;b&gt;Single Pads&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
&lt;author&gt;Created by librarian@cadsoft.de&lt;/author&gt;</description>
<packages>
<package name="1,6/0,9">
<description>&lt;b&gt;THROUGH-HOLE PAD&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
</libraries>
<attributes>
</attributes>
<variantdefs>
</variantdefs>
<elements>
<element name="PAD1" library="wirepad" package="1,6/0,9" value="">
<attribute name="POPULARITY" value="7"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="PAD2" library="wirepad" package="1,6/0,9" value="">
<attribute name="POPULARITY" value="7"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="PAD3" library="wirepad" package="1,6/0,9" value="">
<attribute name="POPULARITY" value="7"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="PAD4" library="wirepad" package="1,6/0,9" value="">
<attribute name="POPULARITY" value="7"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="PAD5" library="wirepad" package="1,6/0,9" value="">
<attribute name="POPULARITY" value="7"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="PAD6" library="wirepad" package="1,6/0,9" value="">
<attribute name="POPULARITY" value="7"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="PAD7" library="wirepad" package="1,6/0,9" value="">
<attribute name="POPULARITY" value="7"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="PAD8" library="wirepad" package="1,6/0,9" value="">
<attribute name="POPULARITY" value="7"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="PAD9" library="wirepad" package="1,6/0,9" value="">
<attribute name="POPULARITY" value="7"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="PAD10" library="wirepad" package="1,6/0,9" value="">
<attribute name="POPULARITY" value="7"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="PAD11" library="wirepad" package="1,6/0,9" value="">
<attribute name="POPULARITY" value="7"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="PAD12" library="wirepad" package="1,6/0,9" value="">
<attribute name="POPULARITY" value="7"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="PAD13" library="wirepad" package="1,6/0,9" value="">
<attribute name="POPULARITY" value="7"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="PAD14" library="wirepad" package="1,6/0,9" value="">
<attribute name="POPULARITY" value="7"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="PAD15" library="wirepad" package="1,6/0,9" value="">
<attribute name="POPULARITY" value="7"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="PAD16" library="wirepad" package="1,6/0,9" value="">
<attribute name="POPULARITY" value="7"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
</elements>
<signals>
<signal name="N$1">
<contactref element="PAD1" pad="1"/>
<contactref element="PAD9" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$2">
<contactref element="PAD2" pad="1"/>
<contactref element="PAD10" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$3">
<contactref element="PAD3" pad="1"/>
<contactref element="PAD11" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$4">
<contactref element="PAD4" pad="1"/>
<contactref element="PAD12" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$5">
<contactref element="PAD5" pad="1"/>
<contactref element="PAD16" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$6">
<contactref element="PAD6" pad="1"/>
<contactref element="PAD15" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$7">
<contactref element="PAD7" pad="1"/>
<contactref element="PAD14" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$8">
<contactref element="PAD8" pad="1"/>
<contactref element="PAD13" pad="1"/>
</signal>
</signals>
</board>
</drawing>
</eagle>
