<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="7.5.0">
<drawing>
<board>
<plain>
<wire x1="0" y1="7.62" x2="0.0254" y2="41.275" width="0.2032" layer="20"/>
<text>SCK</text>
<text>MISO</text>
<text>RX0</text>
<text>TX0</text>
<text>D2</text>
<text>D3</text>
<text>D4</text>
<text>D5</text>
<text>D6</text>
<text>D7</text>
<text>A7</text>
<text>A6</text>
<text>A5</text>
<text>A4</text>
<text>A3</text>
<text>A2</text>
<text>A1</text>
<text>A0</text>
<text>D8</text>
<text>BKPK</text>
<text>VUSB</text>
<text>3V3</text>
<text>GND</text>
<text>RX1</text>
<text>VBAT</text>
<text>TX1</text>
<text>SCL</text>
<wire x1="0.0254" y1="41.275" x2="25.4254" y2="41.3512" width="0.2032" layer="20"/>
<text>MOSI</text>
<text>SS</text>
<text>RST</text>
<text>SDA</text>
<text>AREF</text>
<wire x1="25.4" y1="7.62" x2="25.4254" y2="41.3512" width="0.2032" layer="20"/>
<wire x1="0.0254" y1="7.62" x2="25.2984" y2="7.62" width="0.2032" layer="20"/>
<wire x1="25.2984" y1="7.62" x2="25.3238" y2="7.6454" width="0.2032" layer="20"/>
<text>TempPack 1.1
(c) Lumel Studios</text>
<circle x="12.7" y="29.845" radius="2.794" width="0.4064" layer="20"/>
</plain>
<libraries>
<library name="Pinoccio">
<description>Pinoccio Board Devices</description>
<packages>
<package name="1X16_2MM">
</package>
<package name="PAD-100X55-RRECT">
</package>
</packages>
</library>
<library name="DS1820">
<description>Dallas DS1820 (TO-92)
&lt;br&gt;
&lt;a href="http://jayakody2000lk.wordpress.com"&gt;jayakody2000lk.wordpress.com&lt;/a&gt;</description>
<packages>
<package name="TO-92">
</package>
</packages>
</library>
<library name="ee2parts">
<description>&lt;b&gt;EE2 parts library&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
Components for EE2 project and other PCB  resources used in EE dept</description>
<packages>
<package name="0207/10">
<description>&lt;b&gt;RESISTOR&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
type 0207, grid 10 mm</description>
</package>
</packages>
</library>
</libraries>
<attributes>
</attributes>
<variantdefs>
</variantdefs>
<elements>
<element name="JP-R" library="Pinoccio" package="1X16_2MM" value="M162MM"/>
<element name="JP-L" library="Pinoccio" package="1X16_2MM" value="M162MM"/>
<element name="U$2" library="Pinoccio" package="PAD-100X55-RRECT" value="PAD55-RRECT"/>
<element name="U$3" library="Pinoccio" package="PAD-100X55-RRECT" value="PAD55-RRECT"/>
<element name="U$4" library="Pinoccio" package="PAD-100X55-RRECT" value="PAD55-RRECT"/>
<element name="U$5" library="Pinoccio" package="PAD-100X55-RRECT" value="PAD55-RRECT"/>
<element name="U$6" library="Pinoccio" package="PAD-100X55-RRECT" value="PAD55-RRECT"/>
<element name="U$7" library="Pinoccio" package="PAD-100X55-RRECT" value="PAD55-RRECT"/>
<element name="U$8" library="Pinoccio" package="PAD-100X55-RRECT" value="PAD55-RRECT"/>
<element name="U$9" library="Pinoccio" package="PAD-100X55-RRECT" value="PAD55-RRECT"/>
<element name="U$10" library="Pinoccio" package="PAD-100X55-RRECT" value="PAD55-RRECT"/>
<element name="U$11" library="Pinoccio" package="PAD-100X55-RRECT" value="PAD55-RRECT"/>
<element name="U$12" library="Pinoccio" package="PAD-100X55-RRECT" value="PAD55-RRECT"/>
<element name="U$13" library="Pinoccio" package="PAD-100X55-RRECT" value="PAD55-RRECT"/>
<element name="U$14" library="Pinoccio" package="PAD-100X55-RRECT" value="PAD55-RRECT"/>
<element name="U$15" library="Pinoccio" package="PAD-100X55-RRECT" value="PAD55-RRECT"/>
<element name="U$16" library="Pinoccio" package="PAD-100X55-RRECT" value="PAD55-RRECT"/>
<element name="U$17" library="Pinoccio" package="PAD-100X55-RRECT" value="PAD55-RRECT"/>
<element name="U$18" library="Pinoccio" package="PAD-100X55-RRECT" value="PAD55-RRECT"/>
<element name="U$19" library="Pinoccio" package="PAD-100X55-RRECT" value="PAD55-RRECT"/>
<element name="U$20" library="Pinoccio" package="PAD-100X55-RRECT" value="PAD55-RRECT"/>
<element name="U$21" library="Pinoccio" package="PAD-100X55-RRECT" value="PAD55-RRECT"/>
<element name="U$22" library="Pinoccio" package="PAD-100X55-RRECT" value="PAD55-RRECT"/>
<element name="U$23" library="Pinoccio" package="PAD-100X55-RRECT" value="PAD55-RRECT"/>
<element name="U$24" library="Pinoccio" package="PAD-100X55-RRECT" value="PAD55-RRECT"/>
<element name="U$25" library="Pinoccio" package="PAD-100X55-RRECT" value="PAD55-RRECT"/>
<element name="U$26" library="Pinoccio" package="PAD-100X55-RRECT" value="PAD55-RRECT"/>
<element name="U$27" library="Pinoccio" package="PAD-100X55-RRECT" value="PAD55-RRECT"/>
<element name="U$28" library="Pinoccio" package="PAD-100X55-RRECT" value="PAD55-RRECT"/>
<element name="U$29" library="Pinoccio" package="PAD-100X55-RRECT" value="PAD55-RRECT"/>
<element name="U$30" library="Pinoccio" package="PAD-100X55-RRECT" value="PAD55-RRECT"/>
<element name="U$31" library="Pinoccio" package="PAD-100X55-RRECT" value="PAD55-RRECT"/>
<element name="U$32" library="Pinoccio" package="PAD-100X55-RRECT" value="PAD55-RRECT"/>
<element name="U$33" library="Pinoccio" package="PAD-100X55-RRECT" value="PAD55-RRECT"/>
<element name="IC1" library="DS1820" package="TO-92" value="DS1820"/>
<element name="R1" library="ee2parts" package="0207/10" value="4.7k"/>
</elements>
<signals>
<signal name="GND">
<contactref element="JP-R" pad="P$2"/>
<contactref element="U$32" pad="P$1"/>
<contactref element="IC1" pad="1"/>
</signal>
<signal name="MOSI">
<contactref element="JP-L" pad="P$6"/>
<contactref element="U$11" pad="P$1"/>
</signal>
<signal name="SCK">
<contactref element="JP-L" pad="P$4"/>
<contactref element="U$13" pad="P$1"/>
</signal>
<signal name="MISO">
<contactref element="JP-L" pad="P$5"/>
<contactref element="U$12" pad="P$1"/>
</signal>
<signal name="RX1">
<contactref element="JP-R" pad="P$4"/>
<contactref element="U$30" pad="P$1"/>
</signal>
<signal name="TX1">
<contactref element="JP-R" pad="P$5"/>
<contactref element="U$29" pad="P$1"/>
</signal>
<signal name="AREF">
<contactref element="JP-R" pad="P$8"/>
<contactref element="U$26" pad="P$1"/>
</signal>
<signal name="VUSB">
<contactref element="JP-L" pad="P$1"/>
<contactref element="U$16" pad="P$1"/>
</signal>
<signal name="3V7">
<contactref element="JP-R" pad="P$3"/>
<contactref element="U$31" pad="P$1"/>
<contactref element="IC1" pad="3"/>
<contactref element="R1" pad="2"/>
</signal>
<signal name="SSN">
<contactref element="JP-L" pad="P$7"/>
<contactref element="U$10" pad="P$1"/>
</signal>
<signal name="SCL">
<contactref element="JP-R" pad="P$6"/>
<contactref element="U$28" pad="P$1"/>
</signal>
<signal name="SDA">
<contactref element="JP-R" pad="P$7"/>
<contactref element="U$27" pad="P$1"/>
</signal>
<signal name="RX0">
<contactref element="JP-L" pad="P$8"/>
<contactref element="U$9" pad="P$1"/>
</signal>
<signal name="TX0">
<contactref element="JP-L" pad="P$9"/>
<contactref element="U$8" pad="P$1"/>
</signal>
<signal name="RESET">
<contactref element="JP-L" pad="P$3"/>
<contactref element="U$14" pad="P$1"/>
</signal>
<signal name="A0">
<contactref element="JP-R" pad="P$9"/>
<contactref element="U$25" pad="P$1"/>
</signal>
<signal name="A3">
<contactref element="JP-R" pad="P$12"/>
<contactref element="U$22" pad="P$1"/>
</signal>
<signal name="A4">
<contactref element="JP-R" pad="P$13"/>
<contactref element="U$21" pad="P$1"/>
</signal>
<signal name="A5">
<contactref element="JP-R" pad="P$14"/>
<contactref element="U$20" pad="P$1"/>
</signal>
<signal name="VIN">
</signal>
<signal name="D2">
<contactref element="JP-L" pad="P$10"/>
<contactref element="U$7" pad="P$1"/>
</signal>
<signal name="D3">
<contactref element="JP-L" pad="P$11"/>
<contactref element="U$6" pad="P$1"/>
</signal>
<signal name="D4">
<contactref element="JP-L" pad="P$12"/>
<contactref element="U$5" pad="P$1"/>
<contactref element="R1" pad="1"/>
<contactref element="IC1" pad="2"/>
</signal>
<signal name="D5">
<contactref element="JP-L" pad="P$13"/>
<contactref element="U$3" pad="P$1"/>
</signal>
<signal name="D6">
<contactref element="JP-L" pad="P$14"/>
<contactref element="U$4" pad="P$1"/>
</signal>
<signal name="D7">
<contactref element="JP-L" pad="P$15"/>
<contactref element="U$2" pad="P$1"/>
</signal>
<signal name="D8">
<contactref element="JP-L" pad="P$16"/>
<contactref element="U$17" pad="P$1"/>
</signal>
<signal name="BKPK-BUS">
<contactref element="JP-L" pad="P$2"/>
<contactref element="U$15" pad="P$1"/>
</signal>
<signal name="3V3">
<contactref element="JP-R" pad="P$1"/>
<contactref element="U$33" pad="P$1"/>
</signal>
<signal name="A2">
<contactref element="JP-R" pad="P$11"/>
<contactref element="U$23" pad="P$1"/>
</signal>
<signal name="A1">
<contactref element="JP-R" pad="P$10"/>
<contactref element="U$24" pad="P$1"/>
</signal>
<signal name="A7">
<contactref element="JP-R" pad="P$16"/>
<contactref element="U$18" pad="P$1"/>
</signal>
<signal name="A6">
<contactref element="JP-R" pad="P$15"/>
<contactref element="U$19" pad="P$1"/>
</signal>
</signals>
</board>
</drawing>
</eagle>
