(kicad_pcb (version 4) (host pcbnew 4.0.5)
  (general
    (links 64)
    (no_connects 0)
    (area 129.586667 76.57219 144.561 112.83561)
    (thickness 1.6)
    (drawings 5)
    (tracks 211)
    (zones 0)
    (modules 41)
    (nets 35)
  )
  (page A4)
  (layers
    (0 F.Cu signal)
    (1 In1.Cu signal)
    (2 In2.Cu signal)
    (31 B.Cu signal)
    (32 B.Adhes user)
    (33 F.Adhes user hide)
    (34 B.Paste user)
    (35 F.Paste user)
    (36 B.SilkS user)
    (37 F.SilkS user)
    (38 B.Mask user)
    (39 F.Mask user)
    (40 Dwgs.User user)
    (41 Cmts.User user)
    (42 Eco1.User user)
    (43 Eco2.User user)
    (44 Edge.Cuts user)
    (45 Margin user)
    (46 B.CrtYd user)
    (47 F.CrtYd user)
    (48 B.Fab user)
    (49 F.Fab user)
  )
  (setup
    (last_trace_width 0.25)
    (trace_clearance 0.2)
    (zone_clearance 0.508)
    (zone_45_only no)
    (trace_min 0.2)
    (segment_width 0.2)
    (edge_width 0.15)
    (via_size 0.6)
    (via_drill 0.4)
    (via_min_size 0.4)
    (via_min_drill 0.3)
    (uvia_size 0.3)
    (uvia_drill 0.1)
    (uvias_allowed no)
    (uvia_min_size 0.2)
    (uvia_min_drill 0.1)
    (pcb_text_width 0.3)
    (pcb_text_size 1.5 1.5)
    (mod_edge_width 0.15)
    (mod_text_size 1 1)
    (mod_text_width 0.15)
    (pad_size 1.524 1.524)
    (pad_drill 0.762)
    (pad_to_mask_clearance 0.2)
    (aux_axis_origin 0 0)
    (visible_elements FFFCFFFF)
    (pcbplotparams
      (layerselection 0x00030_80000001)
      (usegerberextensions false)
      (excludeedgelayer true)
      (linewidth 0.100000)
      (plotframeref false)
      (viasonmask false)
      (mode 1)
      (useauxorigin false)
      (hpglpennumber 1)
      (hpglpenspeed 20)
      (hpglpendiameter 15)
      (hpglpenoverlay 2)
      (psnegative false)
      (psa4output false)
      (plotreference true)
      (plotvalue true)
      (plotinvisibletext false)
      (padsonsilk false)
      (subtractmaskfromsilk false)
      (outputformat 1)
      (mirror false)
      (drillshape 1)
      (scaleselection 1)
      (outputdirectory ""))
  )
  (net 0 "")
  (net 1 "Net-(D2-Pad1)")
  (net 2 "Net-(D3-Pad1)")
  (net 3 "Net-(D4-Pad1)")
  (net 4 "Net-(D5-Pad1)")
  (net 5 "Net-(D6-Pad1)")
  (net 6 "Net-(D7-Pad1)")
  (net 7 "Net-(D8-Pad1)")
  (net 8 /led1)
  (net 9 /led2)
  (net 10 /led3)
  (net 11 /led4)
  (net 12 /led5)
  (net 13 /led6)
  (net 14 /led7)
  (net 15 /led8)
  (net 16 "Net-(Q1-Pad1)")
  (net 17 "Net-(Q2-Pad1)")
  (net 18 "Net-(Q3-Pad1)")
  (net 19 "Net-(Q4-Pad1)")
  (net 20 "Net-(Q5-Pad1)")
  (net 21 "Net-(Q6-Pad1)")
  (net 22 "Net-(Q7-Pad1)")
  (net 23 "Net-(Q8-Pad1)")
  (net 24 /GND)
  (net 25 /VCC)
  (net 26 "Net-(D1-Pad1)")
  (net 27 "Net-(Q1-Pad3)")
  (net 28 "Net-(Q2-Pad3)")
  (net 29 "Net-(Q3-Pad3)")
  (net 30 "Net-(Q4-Pad3)")
  (net 31 "Net-(Q5-Pad3)")
  (net 32 "Net-(Q6-Pad3)")
  (net 33 "Net-(Q7-Pad3)")
  (net 34 "Net-(Q8-Pad3)")
  (net_class Default "This is the default net class."
    (clearance 0.2)
    (trace_width 0.25)
    (via_dia 0.6)
    (via_drill 0.4)
    (uvia_dia 0.3)
    (uvia_drill 0.1)
    (add_net /GND)
    (add_net /VCC)
    (add_net /led1)
    (add_net /led2)
    (add_net /led3)
    (add_net /led4)
    (add_net /led5)
    (add_net /led6)
    (add_net /led7)
    (add_net /led8)
    (add_net "Net-(D1-Pad1)")
    (add_net "Net-(D2-Pad1)")
    (add_net "Net-(D3-Pad1)")
    (add_net "Net-(D4-Pad1)")
    (add_net "Net-(D5-Pad1)")
    (add_net "Net-(D6-Pad1)")
    (add_net "Net-(D7-Pad1)")
    (add_net "Net-(D8-Pad1)")
    (add_net "Net-(Q1-Pad1)")
    (add_net "Net-(Q1-Pad3)")
    (add_net "Net-(Q2-Pad1)")
    (add_net "Net-(Q2-Pad3)")
    (add_net "Net-(Q3-Pad1)")
    (add_net "Net-(Q3-Pad3)")
    (add_net "Net-(Q4-Pad1)")
    (add_net "Net-(Q4-Pad3)")
    (add_net "Net-(Q5-Pad1)")
    (add_net "Net-(Q5-Pad3)")
    (add_net "Net-(Q6-Pad1)")
    (add_net "Net-(Q6-Pad3)")
    (add_net "Net-(Q7-Pad1)")
    (add_net "Net-(Q7-Pad3)")
    (add_net "Net-(Q8-Pad1)")
    (add_net "Net-(Q8-Pad3)")
  )
  (module LEDs:LED_0603 (layer F.Cu) (tedit 55BDE255)
    (at 141.986 82.296 90)
    (descr "LED 0603 smd package")
    (tags "LED led 0603 SMD smd SMT smt smdled SMDLED smtled SMTLED")
    (attr smd)
    (fp_text reference D8 (at 0 -1.5 90) (layer F.SilkS))
    (fp_text value LTST-C190EKT (at 0 1.5 90) (layer F.Fab))
    (pad 2 smd rect (at 0.7493 0 270) (size 0.79756 0.79756) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 25 /VCC))
    (pad 1 smd rect (at -0.7493 0 270) (size 0.79756 0.79756) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 7 "Net-(D8-Pad1)"))
    (model LEDs.3dshapes/LED_0603.wrl
      (at (xyz 0 0 0))
      (scale (xyz 1 1 1))
      (rotate (xyz 0 0 180))
    )
  )
  (module LEDs:LED_0603 (layer F.Cu) (tedit 55BDE255)
    (at 141.986 107.1118 90)
    (descr "LED 0603 smd package")
    (tags "LED led 0603 SMD smd SMT smt smdled SMDLED smtled SMTLED")
    (attr smd)
    (fp_text reference D1 (at 0 -1.5 90) (layer F.SilkS))
    (fp_text value LTST-C190EKT (at 0 1.5 90) (layer F.Fab))
    (pad 2 smd rect (at 0.7493 0 270) (size 0.79756 0.79756) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 25 /VCC))
    (pad 1 smd rect (at -0.7493 0 270) (size 0.79756 0.79756) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 26 "Net-(D1-Pad1)"))
    (model LEDs.3dshapes/LED_0603.wrl
      (at (xyz 0 0 0))
      (scale (xyz 1 1 1))
      (rotate (xyz 0 0 180))
    )
  )
  (module LEDs:LED_0603 (layer F.Cu) (tedit 55BDE255)
    (at 141.986 103.632 90)
    (descr "LED 0603 smd package")
    (tags "LED led 0603 SMD smd SMT smt smdled SMDLED smtled SMTLED")
    (attr smd)
    (fp_text reference D2 (at 0 -1.5 90) (layer F.SilkS))
    (fp_text value LTST-C190EKT (at 0 1.5 90) (layer F.Fab))
    (pad 2 smd rect (at 0.7493 0 270) (size 0.79756 0.79756) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 25 /VCC))
    (pad 1 smd rect (at -0.7493 0 270) (size 0.79756 0.79756) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 1 "Net-(D2-Pad1)"))
    (model LEDs.3dshapes/LED_0603.wrl
      (at (xyz 0 0 0))
      (scale (xyz 1 1 1))
      (rotate (xyz 0 0 180))
    )
  )
  (module LEDs:LED_0603 (layer F.Cu) (tedit 55BDE255)
    (at 141.986 100.076 90)
    (descr "LED 0603 smd package")
    (tags "LED led 0603 SMD smd SMT smt smdled SMDLED smtled SMTLED")
    (attr smd)
    (fp_text reference D3 (at 0 -1.5 90) (layer F.SilkS))
    (fp_text value LTST-C190EKT (at 0 1.5 90) (layer F.Fab))
    (pad 2 smd rect (at 0.7493 0 270) (size 0.79756 0.79756) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 25 /VCC))
    (pad 1 smd rect (at -0.7493 0 270) (size 0.79756 0.79756) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 2 "Net-(D3-Pad1)"))
    (model LEDs.3dshapes/LED_0603.wrl
      (at (xyz 0 0 0))
      (scale (xyz 1 1 1))
      (rotate (xyz 0 0 180))
    )
  )
  (module LEDs:LED_0603 (layer F.Cu) (tedit 55BDE255)
    (at 141.986 96.52 90)
    (descr "LED 0603 smd package")
    (tags "LED led 0603 SMD smd SMT smt smdled SMDLED smtled SMTLED")
    (attr smd)
    (fp_text reference D4 (at 0 -1.5 90) (layer F.SilkS))
    (fp_text value LTST-C190EKT (at 0 1.5 90) (layer F.Fab))
    (pad 2 smd rect (at 0.7493 0 270) (size 0.79756 0.79756) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 25 /VCC))
    (pad 1 smd rect (at -0.7493 0 270) (size 0.79756 0.79756) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 3 "Net-(D4-Pad1)"))
    (model LEDs.3dshapes/LED_0603.wrl
      (at (xyz 0 0 0))
      (scale (xyz 1 1 1))
      (rotate (xyz 0 0 180))
    )
  )
  (module LEDs:LED_0603 (layer F.Cu) (tedit 55BDE255)
    (at 141.986 92.964 90)
    (descr "LED 0603 smd package")
    (tags "LED led 0603 SMD smd SMT smt smdled SMDLED smtled SMTLED")
    (attr smd)
    (fp_text reference D5 (at 0 -1.5 90) (layer F.SilkS))
    (fp_text value LTST-C190EKT (at 0 1.5 90) (layer F.Fab))
    (pad 2 smd rect (at 0.7493 0 270) (size 0.79756 0.79756) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 25 /VCC))
    (pad 1 smd rect (at -0.7493 0 270) (size 0.79756 0.79756) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 4 "Net-(D5-Pad1)"))
    (model LEDs.3dshapes/LED_0603.wrl
      (at (xyz 0 0 0))
      (scale (xyz 1 1 1))
      (rotate (xyz 0 0 180))
    )
  )
  (module LEDs:LED_0603 (layer F.Cu) (tedit 55BDE255)
    (at 141.986 89.408 90)
    (descr "LED 0603 smd package")
    (tags "LED led 0603 SMD smd SMT smt smdled SMDLED smtled SMTLED")
    (attr smd)
    (fp_text reference D6 (at 0 -1.5 90) (layer F.SilkS))
    (fp_text value LTST-C190EKT (at 0 1.5 90) (layer F.Fab))
    (pad 2 smd rect (at 0.7493 0 270) (size 0.79756 0.79756) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 25 /VCC))
    (pad 1 smd rect (at -0.7493 0 270) (size 0.79756 0.79756) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 5 "Net-(D6-Pad1)"))
    (model LEDs.3dshapes/LED_0603.wrl
      (at (xyz 0 0 0))
      (scale (xyz 1 1 1))
      (rotate (xyz 0 0 180))
    )
  )
  (module LEDs:LED_0603 (layer F.Cu) (tedit 55BDE255)
    (at 141.986 85.8774 90)
    (descr "LED 0603 smd package")
    (tags "LED led 0603 SMD smd SMT smt smdled SMDLED smtled SMTLED")
    (attr smd)
    (fp_text reference D7 (at 0 -1.5 90) (layer F.SilkS))
    (fp_text value LTST-C190EKT (at 0 1.5 90) (layer F.Fab))
    (pad 2 smd rect (at 0.7493 0 270) (size 0.79756 0.79756) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 25 /VCC))
    (pad 1 smd rect (at -0.7493 0 270) (size 0.79756 0.79756) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 6 "Net-(D7-Pad1)"))
    (model LEDs.3dshapes/LED_0603.wrl
      (at (xyz 0 0 0))
      (scale (xyz 1 1 1))
      (rotate (xyz 0 0 180))
    )
  )
  (module TO_SOT_Packages_SMD:SOT-23 (layer B.Cu) (tedit 583F39EB)
    (at 136.779 107.188 180)
    (descr "SOT-23, Standard")
    (tags SOT-23)
    (attr smd)
    (fp_text reference Q1 (at 0 2.5 180) (layer B.SilkS))
    (fp_text value MMBT3904L (at 0 -2.5 180) (layer B.Fab))
    (pad 1 smd rect (at -1 0.95 180) (size 0.9 0.8) (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
      (net 16 "Net-(Q1-Pad1)"))
    (pad 2 smd rect (at -1 -0.95 180) (size 0.9 0.8) (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
      (net 24 /GND))
    (pad 3 smd rect (at 1 0 180) (size 0.9 0.8) (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
      (net 27 "Net-(Q1-Pad3)"))
    (model TO_SOT_Packages_SMD.3dshapes/SOT-23.wrl
      (at (xyz 0 0 0))
      (scale (xyz 1 1 1))
      (rotate (xyz 0 0 90))
    )
  )
  (module TO_SOT_Packages_SMD:SOT-23 (layer B.Cu) (tedit 583F39EB)
    (at 136.779 103.632 180)
    (descr "SOT-23, Standard")
    (tags SOT-23)
    (attr smd)
    (fp_text reference Q2 (at 0 2.5 180) (layer B.SilkS))
    (fp_text value MMBT3904L (at 0 -2.5 180) (layer B.Fab))
    (pad 1 smd rect (at -1 0.95 180) (size 0.9 0.8) (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
      (net 17 "Net-(Q2-Pad1)"))
    (pad 2 smd rect (at -1 -0.95 180) (size 0.9 0.8) (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
      (net 24 /GND))
    (pad 3 smd rect (at 1 0 180) (size 0.9 0.8) (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
      (net 28 "Net-(Q2-Pad3)"))
    (model TO_SOT_Packages_SMD.3dshapes/SOT-23.wrl
      (at (xyz 0 0 0))
      (scale (xyz 1 1 1))
      (rotate (xyz 0 0 90))
    )
  )
  (module TO_SOT_Packages_SMD:SOT-23 (layer B.Cu) (tedit 583F39EB)
    (at 136.779 100.076 180)
    (descr "SOT-23, Standard")
    (tags SOT-23)
    (attr smd)
    (fp_text reference Q3 (at 0 2.5 180) (layer B.SilkS))
    (fp_text value MMBT3904L (at 0 -2.5 180) (layer B.Fab))
    (pad 1 smd rect (at -1 0.95 180) (size 0.9 0.8) (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
      (net 18 "Net-(Q3-Pad1)"))
    (pad 2 smd rect (at -1 -0.95 180) (size 0.9 0.8) (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
      (net 24 /GND))
    (pad 3 smd rect (at 1 0 180) (size 0.9 0.8) (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
      (net 29 "Net-(Q3-Pad3)"))
    (model TO_SOT_Packages_SMD.3dshapes/SOT-23.wrl
      (at (xyz 0 0 0))
      (scale (xyz 1 1 1))
      (rotate (xyz 0 0 90))
    )
  )
  (module TO_SOT_Packages_SMD:SOT-23 (layer B.Cu) (tedit 583F39EB)
    (at 136.779 96.52 180)
    (descr "SOT-23, Standard")
    (tags SOT-23)
    (attr smd)
    (fp_text reference Q4 (at 0 2.5 180) (layer B.SilkS))
    (fp_text value MMBT3904L (at 0 -2.5 180) (layer B.Fab))
    (pad 1 smd rect (at -1 0.95 180) (size 0.9 0.8) (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
      (net 19 "Net-(Q4-Pad1)"))
    (pad 2 smd rect (at -1 -0.95 180) (size 0.9 0.8) (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
      (net 24 /GND))
    (pad 3 smd rect (at 1 0 180) (size 0.9 0.8) (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
      (net 30 "Net-(Q4-Pad3)"))
    (model TO_SOT_Packages_SMD.3dshapes/SOT-23.wrl
      (at (xyz 0 0 0))
      (scale (xyz 1 1 1))
      (rotate (xyz 0 0 90))
    )
  )
  (module TO_SOT_Packages_SMD:SOT-23 (layer B.Cu) (tedit 583F39EB)
    (at 136.779 92.964 180)
    (descr "SOT-23, Standard")
    (tags SOT-23)
    (attr smd)
    (fp_text reference Q5 (at 0 2.5 180) (layer B.SilkS))
    (fp_text value MMBT3904L (at 0 -2.5 180) (layer B.Fab))
    (pad 1 smd rect (at -1 0.95 180) (size 0.9 0.8) (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
      (net 20 "Net-(Q5-Pad1)"))
    (pad 2 smd rect (at -1 -0.95 180) (size 0.9 0.8) (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
      (net 24 /GND))
    (pad 3 smd rect (at 1 0 180) (size 0.9 0.8) (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
      (net 31 "Net-(Q5-Pad3)"))
    (model TO_SOT_Packages_SMD.3dshapes/SOT-23.wrl
      (at (xyz 0 0 0))
      (scale (xyz 1 1 1))
      (rotate (xyz 0 0 90))
    )
  )
  (module TO_SOT_Packages_SMD:SOT-23 (layer B.Cu) (tedit 583F39EB)
    (at 136.779 89.408 180)
    (descr "SOT-23, Standard")
    (tags SOT-23)
    (attr smd)
    (fp_text reference Q6 (at 0 2.5 180) (layer B.SilkS))
    (fp_text value MMBT3904L (at 0 -2.5 180) (layer B.Fab))
    (pad 1 smd rect (at -1 0.95 180) (size 0.9 0.8) (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
      (net 21 "Net-(Q6-Pad1)"))
    (pad 2 smd rect (at -1 -0.95 180) (size 0.9 0.8) (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
      (net 24 /GND))
    (pad 3 smd rect (at 1 0 180) (size 0.9 0.8) (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
      (net 32 "Net-(Q6-Pad3)"))
    (model TO_SOT_Packages_SMD.3dshapes/SOT-23.wrl
      (at (xyz 0 0 0))
      (scale (xyz 1 1 1))
      (rotate (xyz 0 0 90))
    )
  )
  (module TO_SOT_Packages_SMD:SOT-23 (layer B.Cu) (tedit 583F39EB)
    (at 136.779 85.852 180)
    (descr "SOT-23, Standard")
    (tags SOT-23)
    (attr smd)
    (fp_text reference Q7 (at 0 2.5 180) (layer B.SilkS))
    (fp_text value MMBT3904L (at 0 -2.5 180) (layer B.Fab))
    (pad 1 smd rect (at -1 0.95 180) (size 0.9 0.8) (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
      (net 22 "Net-(Q7-Pad1)"))
    (pad 2 smd rect (at -1 -0.95 180) (size 0.9 0.8) (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
      (net 24 /GND))
    (pad 3 smd rect (at 1 0 180) (size 0.9 0.8) (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
      (net 33 "Net-(Q7-Pad3)"))
    (model TO_SOT_Packages_SMD.3dshapes/SOT-23.wrl
      (at (xyz 0 0 0))
      (scale (xyz 1 1 1))
      (rotate (xyz 0 0 90))
    )
  )
  (module TO_SOT_Packages_SMD:SOT-23 (layer B.Cu) (tedit 583F39EB)
    (at 136.779 82.296 180)
    (descr "SOT-23, Standard")
    (tags SOT-23)
    (attr smd)
    (fp_text reference Q8 (at 0 2.5 180) (layer B.SilkS))
    (fp_text value MMBT3904L (at 0 -2.5 180) (layer B.Fab))
    (pad 1 smd rect (at -1 0.95 180) (size 0.9 0.8) (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
      (net 23 "Net-(Q8-Pad1)"))
    (pad 2 smd rect (at -1 -0.95 180) (size 0.9 0.8) (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
      (net 24 /GND))
    (pad 3 smd rect (at 1 0 180) (size 0.9 0.8) (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
      (net 34 "Net-(Q8-Pad3)"))
    (model TO_SOT_Packages_SMD.3dshapes/SOT-23.wrl
      (at (xyz 0 0 0))
      (scale (xyz 1 1 1))
      (rotate (xyz 0 0 90))
    )
  )
  (module Resistors_SMD:R_0603 (layer B.Cu) (tedit 58307A47)
    (at 139.8524 106.2228)
    (descr "Resistor SMD 0603, reflow soldering, Vishay (see dcrcw.pdf)")
    (tags "resistor 0603")
    (attr smd)
    (fp_text reference R1 (at 0 1.9) (layer B.SilkS))
    (fp_text value 4.7K (at 0 -1.9) (layer B.Fab))
    (pad 1 smd rect (at -0.75 0) (size 0.5 0.9) (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
      (net 16 "Net-(Q1-Pad1)"))
    (pad 2 smd rect (at 0.75 0) (size 0.5 0.9) (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
      (net 8 /led1))
    (model Resistors_SMD.3dshapes/R_0603.wrl
      (at (xyz 0 0 0))
      (scale (xyz 1 1 1))
      (rotate (xyz 0 0 0))
    )
  )
  (module Resistors_SMD:R_0603 (layer B.Cu) (tedit 58307A47)
    (at 139.8524 102.6922)
    (descr "Resistor SMD 0603, reflow soldering, Vishay (see dcrcw.pdf)")
    (tags "resistor 0603")
    (attr smd)
    (fp_text reference R2 (at 0 1.9) (layer B.SilkS))
    (fp_text value 4.7K (at 0 -1.9) (layer B.Fab))
    (pad 1 smd rect (at -0.75 0) (size 0.5 0.9) (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
      (net 17 "Net-(Q2-Pad1)"))
    (pad 2 smd rect (at 0.75 0) (size 0.5 0.9) (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
      (net 9 /led2))
    (model Resistors_SMD.3dshapes/R_0603.wrl
      (at (xyz 0 0 0))
      (scale (xyz 1 1 1))
      (rotate (xyz 0 0 0))
    )
  )
  (module Resistors_SMD:R_0603 (layer B.Cu) (tedit 58307A47)
    (at 139.8524 99.1362)
    (descr "Resistor SMD 0603, reflow soldering, Vishay (see dcrcw.pdf)")
    (tags "resistor 0603")
    (attr smd)
    (fp_text reference R3 (at 0 1.9) (layer B.SilkS))
    (fp_text value 4.7K (at 0 -1.9) (layer B.Fab))
    (pad 1 smd rect (at -0.75 0) (size 0.5 0.9) (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
      (net 18 "Net-(Q3-Pad1)"))
    (pad 2 smd rect (at 0.75 0) (size 0.5 0.9) (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
      (net 10 /led3))
    (model Resistors_SMD.3dshapes/R_0603.wrl
      (at (xyz 0 0 0))
      (scale (xyz 1 1 1))
      (rotate (xyz 0 0 0))
    )
  )
  (module Resistors_SMD:R_0603 (layer B.Cu) (tedit 58307A47)
    (at 139.8524 95.5802)
    (descr "Resistor SMD 0603, reflow soldering, Vishay (see dcrcw.pdf)")
    (tags "resistor 0603")
    (attr smd)
    (fp_text reference R4 (at 0 1.9) (layer B.SilkS))
    (fp_text value 4.7K (at 0 -1.9) (layer B.Fab))
    (pad 1 smd rect (at -0.75 0) (size 0.5 0.9) (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
      (net 19 "Net-(Q4-Pad1)"))
    (pad 2 smd rect (at 0.75 0) (size 0.5 0.9) (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
      (net 11 /led4))
    (model Resistors_SMD.3dshapes/R_0603.wrl
      (at (xyz 0 0 0))
      (scale (xyz 1 1 1))
      (rotate (xyz 0 0 0))
    )
  )
  (module Resistors_SMD:R_0603 (layer B.Cu) (tedit 58307A47)
    (at 139.8524 92.0242)
    (descr "Resistor SMD 0603, reflow soldering, Vishay (see dcrcw.pdf)")
    (tags "resistor 0603")
    (attr smd)
    (fp_text reference R5 (at 0 1.9) (layer B.SilkS))
    (fp_text value 4.7K (at 0 -1.9) (layer B.Fab))
    (pad 1 smd rect (at -0.75 0) (size 0.5 0.9) (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
      (net 20 "Net-(Q5-Pad1)"))
    (pad 2 smd rect (at 0.75 0) (size 0.5 0.9) (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
      (net 12 /led5))
    (model Resistors_SMD.3dshapes/R_0603.wrl
      (at (xyz 0 0 0))
      (scale (xyz 1 1 1))
      (rotate (xyz 0 0 0))
    )
  )
  (module Resistors_SMD:R_0603 (layer B.Cu) (tedit 58307A47)
    (at 139.8524 88.4682)
    (descr "Resistor SMD 0603, reflow soldering, Vishay (see dcrcw.pdf)")
    (tags "resistor 0603")
    (attr smd)
    (fp_text reference R6 (at 0 1.9) (layer B.SilkS))
    (fp_text value 4.7K (at 0 -1.9) (layer B.Fab))
    (pad 1 smd rect (at -0.75 0) (size 0.5 0.9) (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
      (net 21 "Net-(Q6-Pad1)"))
    (pad 2 smd rect (at 0.75 0) (size 0.5 0.9) (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
      (net 13 /led6))
    (model Resistors_SMD.3dshapes/R_0603.wrl
      (at (xyz 0 0 0))
      (scale (xyz 1 1 1))
      (rotate (xyz 0 0 0))
    )
  )
  (module Resistors_SMD:R_0603 (layer B.Cu) (tedit 58307A47)
    (at 139.8524 84.9122)
    (descr "Resistor SMD 0603, reflow soldering, Vishay (see dcrcw.pdf)")
    (tags "resistor 0603")
    (attr smd)
    (fp_text reference R7 (at 0 1.9) (layer B.SilkS))
    (fp_text value 4.7K (at 0 -1.9) (layer B.Fab))
    (pad 1 smd rect (at -0.75 0) (size 0.5 0.9) (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
      (net 22 "Net-(Q7-Pad1)"))
    (pad 2 smd rect (at 0.75 0) (size 0.5 0.9) (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
      (net 14 /led7))
    (model Resistors_SMD.3dshapes/R_0603.wrl
      (at (xyz 0 0 0))
      (scale (xyz 1 1 1))
      (rotate (xyz 0 0 0))
    )
  )
  (module Resistors_SMD:R_0603 (layer B.Cu) (tedit 58307A47)
    (at 139.8524 81.3562)
    (descr "Resistor SMD 0603, reflow soldering, Vishay (see dcrcw.pdf)")
    (tags "resistor 0603")
    (attr smd)
    (fp_text reference R8 (at 0 1.9) (layer B.SilkS))
    (fp_text value 4.7K (at 0 -1.9) (layer B.Fab))
    (pad 1 smd rect (at -0.75 0) (size 0.5 0.9) (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
      (net 23 "Net-(Q8-Pad1)"))
    (pad 2 smd rect (at 0.75 0) (size 0.5 0.9) (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
      (net 15 /led8))
    (model Resistors_SMD.3dshapes/R_0603.wrl
      (at (xyz 0 0 0))
      (scale (xyz 1 1 1))
      (rotate (xyz 0 0 0))
    )
  )
  (module Resistors_SMD:R_0603 (layer B.Cu) (tedit 58307A47)
    (at 139.8524 108.1532 180)
    (descr "Resistor SMD 0603, reflow soldering, Vishay (see dcrcw.pdf)")
    (tags "resistor 0603")
    (attr smd)
    (fp_text reference R9 (at 0 1.9 180) (layer B.SilkS))
    (fp_text value 10K (at 0 -1.9 180) (layer B.Fab))
    (pad 1 smd rect (at -0.75 0 180) (size 0.5 0.9) (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
      (net 16 "Net-(Q1-Pad1)"))
    (pad 2 smd rect (at 0.75 0 180) (size 0.5 0.9) (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
      (net 24 /GND))
    (model Resistors_SMD.3dshapes/R_0603.wrl
      (at (xyz 0 0 0))
      (scale (xyz 1 1 1))
      (rotate (xyz 0 0 0))
    )
  )
  (module Resistors_SMD:R_0603 (layer B.Cu) (tedit 58307A47)
    (at 139.8524 104.5718 180)
    (descr "Resistor SMD 0603, reflow soldering, Vishay (see dcrcw.pdf)")
    (tags "resistor 0603")
    (attr smd)
    (fp_text reference R10 (at 0 1.9 180) (layer B.SilkS))
    (fp_text value 10K (at 0 -1.9 180) (layer B.Fab))
    (pad 1 smd rect (at -0.75 0 180) (size 0.5 0.9) (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
      (net 17 "Net-(Q2-Pad1)"))
    (pad 2 smd rect (at 0.75 0 180) (size 0.5 0.9) (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
      (net 24 /GND))
    (model Resistors_SMD.3dshapes/R_0603.wrl
      (at (xyz 0 0 0))
      (scale (xyz 1 1 1))
      (rotate (xyz 0 0 0))
    )
  )
  (module Resistors_SMD:R_0603 (layer B.Cu) (tedit 58307A47)
    (at 139.8524 101.0158 180)
    (descr "Resistor SMD 0603, reflow soldering, Vishay (see dcrcw.pdf)")
    (tags "resistor 0603")
    (attr smd)
    (fp_text reference R11 (at 0 1.9 180) (layer B.SilkS))
    (fp_text value 10K (at 0 -1.9 180) (layer B.Fab))
    (pad 1 smd rect (at -0.75 0 180) (size 0.5 0.9) (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
      (net 18 "Net-(Q3-Pad1)"))
    (pad 2 smd rect (at 0.75 0 180) (size 0.5 0.9) (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
      (net 24 /GND))
    (model Resistors_SMD.3dshapes/R_0603.wrl
      (at (xyz 0 0 0))
      (scale (xyz 1 1 1))
      (rotate (xyz 0 0 0))
    )
  )
  (module Resistors_SMD:R_0603 (layer B.Cu) (tedit 58307A47)
    (at 139.8524 97.4598 180)
    (descr "Resistor SMD 0603, reflow soldering, Vishay (see dcrcw.pdf)")
    (tags "resistor 0603")
    (attr smd)
    (fp_text reference R12 (at 0 1.9 180) (layer B.SilkS))
    (fp_text value 10K (at 0 -1.9 180) (layer B.Fab))
    (pad 1 smd rect (at -0.75 0 180) (size 0.5 0.9) (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
      (net 19 "Net-(Q4-Pad1)"))
    (pad 2 smd rect (at 0.75 0 180) (size 0.5 0.9) (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
      (net 24 /GND))
    (model Resistors_SMD.3dshapes/R_0603.wrl
      (at (xyz 0 0 0))
      (scale (xyz 1 1 1))
      (rotate (xyz 0 0 0))
    )
  )
  (module Resistors_SMD:R_0603 (layer B.Cu) (tedit 58307A47)
    (at 139.8524 93.9038 180)
    (descr "Resistor SMD 0603, reflow soldering, Vishay (see dcrcw.pdf)")
    (tags "resistor 0603")
    (attr smd)
    (fp_text reference R13 (at 0 1.9 180) (layer B.SilkS))
    (fp_text value 10K (at 0 -1.9 180) (layer B.Fab))
    (pad 1 smd rect (at -0.75 0 180) (size 0.5 0.9) (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
      (net 20 "Net-(Q5-Pad1)"))
    (pad 2 smd rect (at 0.75 0 180) (size 0.5 0.9) (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
      (net 24 /GND))
    (model Resistors_SMD.3dshapes/R_0603.wrl
      (at (xyz 0 0 0))
      (scale (xyz 1 1 1))
      (rotate (xyz 0 0 0))
    )
  )
  (module Resistors_SMD:R_0603 (layer B.Cu) (tedit 58307A47)
    (at 139.8524 90.3478 180)
    (descr "Resistor SMD 0603, reflow soldering, Vishay (see dcrcw.pdf)")
    (tags "resistor 0603")
    (attr smd)
    (fp_text reference R14 (at 0 1.9 180) (layer B.SilkS))
    (fp_text value 10K (at 0 -1.9 180) (layer B.Fab))
    (pad 1 smd rect (at -0.75 0 180) (size 0.5 0.9) (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
      (net 21 "Net-(Q6-Pad1)"))
    (pad 2 smd rect (at 0.75 0 180) (size 0.5 0.9) (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
      (net 24 /GND))
    (model Resistors_SMD.3dshapes/R_0603.wrl
      (at (xyz 0 0 0))
      (scale (xyz 1 1 1))
      (rotate (xyz 0 0 0))
    )
  )
  (module Resistors_SMD:R_0603 (layer B.Cu) (tedit 58307A47)
    (at 139.8524 86.8172 180)
    (descr "Resistor SMD 0603, reflow soldering, Vishay (see dcrcw.pdf)")
    (tags "resistor 0603")
    (attr smd)
    (fp_text reference R15 (at 0 1.9 180) (layer B.SilkS))
    (fp_text value 10K (at 0 -1.9 180) (layer B.Fab))
    (pad 1 smd rect (at -0.75 0 180) (size 0.5 0.9) (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
      (net 22 "Net-(Q7-Pad1)"))
    (pad 2 smd rect (at 0.75 0 180) (size 0.5 0.9) (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
      (net 24 /GND))
    (model Resistors_SMD.3dshapes/R_0603.wrl
      (at (xyz 0 0 0))
      (scale (xyz 1 1 1))
      (rotate (xyz 0 0 0))
    )
  )
  (module Resistors_SMD:R_0603 (layer B.Cu) (tedit 58307A47)
    (at 139.8524 83.2358 180)
    (descr "Resistor SMD 0603, reflow soldering, Vishay (see dcrcw.pdf)")
    (tags "resistor 0603")
    (attr smd)
    (fp_text reference R16 (at 0 1.9 180) (layer B.SilkS))
    (fp_text value 10K (at 0 -1.9 180) (layer B.Fab))
    (pad 1 smd rect (at -0.75 0 180) (size 0.5 0.9) (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
      (net 23 "Net-(Q8-Pad1)"))
    (pad 2 smd rect (at 0.75 0 180) (size 0.5 0.9) (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
      (net 24 /GND))
    (model Resistors_SMD.3dshapes/R_0603.wrl
      (at (xyz 0 0 0))
      (scale (xyz 1 1 1))
      (rotate (xyz 0 0 0))
    )
  )
  (module Resistors_SMD:R_0603 (layer B.Cu) (tedit 58307A47)
    (at 134.1755 107.2515 90)
    (descr "Resistor SMD 0603, reflow soldering, Vishay (see dcrcw.pdf)")
    (tags "resistor 0603")
    (attr smd)
    (fp_text reference R17 (at 0 1.9 90) (layer B.SilkS))
    (fp_text value 100 (at 0 -1.9 90) (layer B.Fab))
    (pad 1 smd rect (at -0.75 0 90) (size 0.5 0.9) (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
      (net 27 "Net-(Q1-Pad3)"))
    (pad 2 smd rect (at 0.75 0 90) (size 0.5 0.9) (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
      (net 26 "Net-(D1-Pad1)"))
    (model Resistors_SMD.3dshapes/R_0603.wrl
      (at (xyz 0 0 0))
      (scale (xyz 1 1 1))
      (rotate (xyz 0 0 0))
    )
  )
  (module Resistors_SMD:R_0603 (layer B.Cu) (tedit 58307A47)
    (at 134.1755 103.632 90)
    (descr "Resistor SMD 0603, reflow soldering, Vishay (see dcrcw.pdf)")
    (tags "resistor 0603")
    (attr smd)
    (fp_text reference R18 (at 0 1.9 90) (layer B.SilkS))
    (fp_text value 100 (at 0 -1.9 90) (layer B.Fab))
    (pad 1 smd rect (at -0.75 0 90) (size 0.5 0.9) (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
      (net 28 "Net-(Q2-Pad3)"))
    (pad 2 smd rect (at 0.75 0 90) (size 0.5 0.9) (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
      (net 1 "Net-(D2-Pad1)"))
    (model Resistors_SMD.3dshapes/R_0603.wrl
      (at (xyz 0 0 0))
      (scale (xyz 1 1 1))
      (rotate (xyz 0 0 0))
    )
  )
  (module Resistors_SMD:R_0603 (layer B.Cu) (tedit 58307A47)
    (at 134.1755 100.076 90)
    (descr "Resistor SMD 0603, reflow soldering, Vishay (see dcrcw.pdf)")
    (tags "resistor 0603")
    (attr smd)
    (fp_text reference R19 (at 0 1.9 90) (layer B.SilkS))
    (fp_text value 100 (at 0 -1.9 90) (layer B.Fab))
    (pad 1 smd rect (at -0.75 0 90) (size 0.5 0.9) (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
      (net 29 "Net-(Q3-Pad3)"))
    (pad 2 smd rect (at 0.75 0 90) (size 0.5 0.9) (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
      (net 2 "Net-(D3-Pad1)"))
    (model Resistors_SMD.3dshapes/R_0603.wrl
      (at (xyz 0 0 0))
      (scale (xyz 1 1 1))
      (rotate (xyz 0 0 0))
    )
  )
  (module Resistors_SMD:R_0603 (layer B.Cu) (tedit 58307A47)
    (at 134.1755 96.52 90)
    (descr "Resistor SMD 0603, reflow soldering, Vishay (see dcrcw.pdf)")
    (tags "resistor 0603")
    (attr smd)
    (fp_text reference R20 (at 0 1.9 90) (layer B.SilkS))
    (fp_text value 100 (at 0 -1.9 90) (layer B.Fab))
    (pad 1 smd rect (at -0.75 0 90) (size 0.5 0.9) (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
      (net 30 "Net-(Q4-Pad3)"))
    (pad 2 smd rect (at 0.75 0 90) (size 0.5 0.9) (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
      (net 3 "Net-(D4-Pad1)"))
    (model Resistors_SMD.3dshapes/R_0603.wrl
      (at (xyz 0 0 0))
      (scale (xyz 1 1 1))
      (rotate (xyz 0 0 0))
    )
  )
  (module Resistors_SMD:R_0603 (layer B.Cu) (tedit 58307A47)
    (at 134.1755 93.0275 90)
    (descr "Resistor SMD 0603, reflow soldering, Vishay (see dcrcw.pdf)")
    (tags "resistor 0603")
    (attr smd)
    (fp_text reference R21 (at 0 1.9 90) (layer B.SilkS))
    (fp_text value 100 (at 0 -1.9 90) (layer B.Fab))
    (pad 1 smd rect (at -0.75 0 90) (size 0.5 0.9) (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
      (net 31 "Net-(Q5-Pad3)"))
    (pad 2 smd rect (at 0.75 0 90) (size 0.5 0.9) (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
      (net 4 "Net-(D5-Pad1)"))
    (model Resistors_SMD.3dshapes/R_0603.wrl
      (at (xyz 0 0 0))
      (scale (xyz 1 1 1))
      (rotate (xyz 0 0 0))
    )
  )
  (module Resistors_SMD:R_0603 (layer B.Cu) (tedit 58307A47)
    (at 134.1755 89.535 90)
    (descr "Resistor SMD 0603, reflow soldering, Vishay (see dcrcw.pdf)")
    (tags "resistor 0603")
    (attr smd)
    (fp_text reference R22 (at 0 1.9 90) (layer B.SilkS))
    (fp_text value 100 (at 0 -1.9 90) (layer B.Fab))
    (pad 1 smd rect (at -0.75 0 90) (size 0.5 0.9) (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
      (net 32 "Net-(Q6-Pad3)"))
    (pad 2 smd rect (at 0.75 0 90) (size 0.5 0.9) (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
      (net 5 "Net-(D6-Pad1)"))
    (model Resistors_SMD.3dshapes/R_0603.wrl
      (at (xyz 0 0 0))
      (scale (xyz 1 1 1))
      (rotate (xyz 0 0 0))
    )
  )
  (module Resistors_SMD:R_0603 (layer B.Cu) (tedit 58307A47)
    (at 134.1755 85.852 90)
    (descr "Resistor SMD 0603, reflow soldering, Vishay (see dcrcw.pdf)")
    (tags "resistor 0603")
    (attr smd)
    (fp_text reference R23 (at 0 1.9 90) (layer B.SilkS))
    (fp_text value 100 (at 0 -1.9 90) (layer B.Fab))
    (pad 1 smd rect (at -0.75 0 90) (size 0.5 0.9) (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
      (net 33 "Net-(Q7-Pad3)"))
    (pad 2 smd rect (at 0.75 0 90) (size 0.5 0.9) (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
      (net 6 "Net-(D7-Pad1)"))
    (model Resistors_SMD.3dshapes/R_0603.wrl
      (at (xyz 0 0 0))
      (scale (xyz 1 1 1))
      (rotate (xyz 0 0 0))
    )
  )
  (module Resistors_SMD:R_0603 (layer B.Cu) (tedit 58307A47)
    (at 134.1755 82.4865 90)
    (descr "Resistor SMD 0603, reflow soldering, Vishay (see dcrcw.pdf)")
    (tags "resistor 0603")
    (attr smd)
    (fp_text reference R24 (at 0 1.9 90) (layer B.SilkS))
    (fp_text value 100 (at 0 -1.9 90) (layer B.Fab))
    (pad 1 smd rect (at -0.75 0 90) (size 0.5 0.9) (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
      (net 34 "Net-(Q8-Pad3)"))
    (pad 2 smd rect (at 0.75 0 90) (size 0.5 0.9) (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
      (net 7 "Net-(D8-Pad1)"))
    (model Resistors_SMD.3dshapes/R_0603.wrl
      (at (xyz 0 0 0))
      (scale (xyz 1 1 1))
      (rotate (xyz 0 0 0))
    )
  )
  (module Local:Pads_2.54mm_10_pos (layer F.Cu) (tedit 58E3DE64)
    (at 134.62 106.68 180)
    (fp_text reference P1 (at 0 -1.27 180) (layer F.SilkS))
    (fp_text value CONN_01X10 (at 0 -2.54 180) (layer F.Fab))
    (pad 1 connect rect (at 0 0 180) (size 3 1.524) (layers F.Cu F.Mask)
      (net 24 /GND))
    (pad 2 connect rect (at 0 2.54 180) (size 3 1.524) (layers F.Cu F.Mask)
      (net 8 /led1))
    (pad 3 connect rect (at 0 5.08 180) (size 3 1.524) (layers F.Cu F.Mask)
      (net 9 /led2))
    (pad 4 connect rect (at 0 7.62 180) (size 3 1.524) (layers F.Cu F.Mask)
      (net 10 /led3))
    (pad 5 connect rect (at 0 10.16 180) (size 3 1.524) (layers F.Cu F.Mask)
      (net 11 /led4))
    (pad 6 connect rect (at 0 12.7 180) (size 3 1.524) (layers F.Cu F.Mask)
      (net 12 /led5))
    (pad 7 connect rect (at 0 15.24 180) (size 3 1.524) (layers F.Cu F.Mask)
      (net 13 /led6))
    (pad 8 connect rect (at 0 17.78 180) (size 3 1.524) (layers F.Cu F.Mask)
      (net 14 /led7))
    (pad 9 connect rect (at 0 20.32 180) (size 3 1.524) (layers F.Cu F.Mask)
      (net 15 /led8))
    (pad 10 connect rect (at 0 22.86 180) (size 3 1.524) (layers F.Cu F.Mask)
      (net 25 /VCC))
  )
  (gr_line (start 143.002 109.474) (end 133.096 109.474) (angle 90) (layer Edge.Cuts) (width 0.15))
  (gr_line (start 143.002 80.264) (end 143.002 109.474) (angle 90) (layer Edge.Cuts) (width 0.15))
  (gr_line (start 133.096 80.264) (end 143.002 80.264) (angle 90) (layer Edge.Cuts) (width 0.15))
  (gr_text "LED Breadboard Module\nV2.1 2017  Travis Hein" (at 138.684 94.7166 270) (layer F.SilkS))
  (gr_line (start 133.096 109.474) (end 133.096 80.264) (angle 90) (layer Edge.Cuts) (width 0.15))
  (zone (net 24) (net_name /GND) (layer In1.Cu) (hatch edge 0.508)
    (connect_pads (clearance 0.508))
    (min_thickness 0.254)
    (fill yes (arc_segments 16) (thermal_gap 0.508) (thermal_bridge_width 0.508))
    (polygon
      (pts
        (xy 133.096 80.264) (xy 143.002 80.264) (xy 143.002 109.474) (xy 133.096 109.474)
      )
    )
  )
  (zone (net 25) (net_name /VCC) (layer In2.Cu) (hatch edge 0.508)
    (connect_pads (clearance 0.508))
    (min_thickness 0.254)
    (fill yes (arc_segments 16) (thermal_gap 0.508) (thermal_bridge_width 0.508))
    (polygon
      (pts
        (xy 133.096 80.3148) (xy 142.9512 80.2894) (xy 143.002 109.4232) (xy 133.0452 109.474)
      )
    )
  )
)
