(kicad_pcb (version 4) (host pcbnew 4.0.6)
  (general
    (links 9)
    (no_connects 0)
    (area 135.077999 58.369999 159.054001 111.048001)
    (thickness 1.6)
    (drawings 33)
    (tracks 57)
    (zones 0)
    (modules 7)
    (nets 34)
  )
  (page A4)
  (title_block
    (date "jeu. 02 avril 2015")
  )
  (layers
    (0 F.Cu signal)
    (31 B.Cu signal)
    (32 B.Adhes user)
    (33 F.Adhes user)
    (34 B.Paste user)
    (35 F.Paste user)
    (36 B.SilkS user)
    (37 F.SilkS user)
    (38 B.Mask user)
    (39 F.Mask user)
    (40 Dwgs.User user)
    (41 Cmts.User user)
    (42 Eco1.User user)
    (43 Eco2.User user)
    (44 Edge.Cuts user)
    (45 Margin user)
    (46 B.CrtYd user)
    (47 F.CrtYd user)
    (48 B.Fab user)
    (49 F.Fab user)
  )
  (setup
    (last_trace_width 0.25)
    (trace_clearance 0.2)
    (zone_clearance 0.508)
    (zone_45_only no)
    (trace_min 0.2)
    (segment_width 0.15)
    (edge_width 0.1)
    (via_size 0.6)
    (via_drill 0.4)
    (via_min_size 0.4)
    (via_min_drill 0.3)
    (uvia_size 0.3)
    (uvia_drill 0.1)
    (uvias_allowed no)
    (uvia_min_size 0.2)
    (uvia_min_drill 0.1)
    (pcb_text_width 0.3)
    (pcb_text_size 1.5 1.5)
    (mod_edge_width 0.15)
    (mod_text_size 1 1)
    (mod_text_width 0.15)
    (pad_size 1.5 1.5)
    (pad_drill 0.6)
    (pad_to_mask_clearance 0)
    (aux_axis_origin 138.176 110.617)
    (visible_elements 7FFFFFFF)
    (pcbplotparams
      (layerselection 0x00030_80000001)
      (usegerberextensions false)
      (excludeedgelayer true)
      (linewidth 0.100000)
      (plotframeref false)
      (viasonmask false)
      (mode 1)
      (useauxorigin false)
      (hpglpennumber 1)
      (hpglpenspeed 20)
      (hpglpendiameter 15)
      (hpglpenoverlay 2)
      (psnegative false)
      (psa4output false)
      (plotreference true)
      (plotvalue true)
      (plotinvisibletext false)
      (padsonsilk false)
      (subtractmaskfromsilk false)
      (outputformat 1)
      (mirror false)
      (drillshape 1)
      (scaleselection 1)
      (outputdirectory ""))
  )
  (net 0 "")
  (net 1 "/1(Tx)")
  (net 2 "/0(Rx)")
  (net 3 GND)
  (net 4 /2)
  (net 5 "/3(**)")
  (net 6 /4)
  (net 7 "/5(**)")
  (net 8 "/6(**)")
  (net 9 /7)
  (net 10 /8)
  (net 11 "/9(**)")
  (net 12 /Vin)
  (net 13 +5V)
  (net 14 /A7)
  (net 15 /A6)
  (net 16 /A5)
  (net 17 /A4)
  (net 18 /A3)
  (net 19 /A2)
  (net 20 /A1)
  (net 21 /A0)
  (net 22 /AREF)
  (net 23 "Net-(P3-Pad1)")
  (net 24 "Net-(P4-Pad1)")
  (net 25 "Net-(P5-Pad1)")
  (net 26 "Net-(P6-Pad1)")
  (net 27 +3V3)
  (net 28 SDA)
  (net 29 SCK)
  (net 30 MOSI)
  (net 31 MISO)
  (net 32 "Net-(J1-Pad5)")
  (net 33 RST)
  (net_class Default "This is the default net class."
    (clearance 0.2)
    (trace_width 0.25)
    (via_dia 0.6)
    (via_drill 0.4)
    (uvia_dia 0.3)
    (uvia_drill 0.1)
    (add_net +3V3)
    (add_net +5V)
    (add_net "/0(Rx)")
    (add_net "/1(Tx)")
    (add_net /2)
    (add_net "/3(**)")
    (add_net /4)
    (add_net "/5(**)")
    (add_net "/6(**)")
    (add_net /7)
    (add_net /8)
    (add_net "/9(**)")
    (add_net /A0)
    (add_net /A1)
    (add_net /A2)
    (add_net /A3)
    (add_net /A4)
    (add_net /A5)
    (add_net /A6)
    (add_net /A7)
    (add_net /AREF)
    (add_net /Vin)
    (add_net GND)
    (add_net MISO)
    (add_net MOSI)
    (add_net "Net-(J1-Pad5)")
    (add_net "Net-(P3-Pad1)")
    (add_net "Net-(P4-Pad1)")
    (add_net "Net-(P5-Pad1)")
    (add_net "Net-(P6-Pad1)")
    (add_net RST)
    (add_net SCK)
    (add_net SDA)
  )
  (module Socket_Arduino_Nano:Socket_Strip_Arduino_1x15 locked (layer F.Cu) (tedit 552169C6)
    (at 139.446 71.247 270)
    (descr "Through hole socket strip")
    (tags "socket strip")
    (fp_text reference P1 (at 16.383 -2.54 270) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Digital (at 20.193 -2.54 270) (layer F.Fab))
    (pad 1 thru_hole oval (at 0 0 270) (size 1.7272 2.032) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 1 "/1(Tx)"))
    (pad 2 thru_hole oval (at 2.54 0 270) (size 1.7272 2.032) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 2 "/0(Rx)"))
    (pad 3 thru_hole oval (at 5.08 0 270) (size 1.7272 2.032) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 33 RST))
    (pad 4 thru_hole oval (at 7.62 0 270) (size 1.7272 2.032) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 3 GND))
    (pad 5 thru_hole oval (at 10.16 0 270) (size 1.7272 2.032) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 4 /2))
    (pad 6 thru_hole oval (at 12.7 0 270) (size 1.7272 2.032) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 5 "/3(**)"))
    (pad 7 thru_hole oval (at 15.24 0 270) (size 1.7272 2.032) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 6 /4))
    (pad 8 thru_hole oval (at 17.78 0 270) (size 1.7272 2.032) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 7 "/5(**)"))
    (pad 9 thru_hole oval (at 20.32 0 270) (size 1.7272 2.032) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 8 "/6(**)"))
    (pad 10 thru_hole oval (at 22.86 0 270) (size 1.7272 2.032) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 9 /7))
    (pad 11 thru_hole oval (at 25.4 0 270) (size 1.7272 2.032) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 10 /8))
    (pad 12 thru_hole oval (at 27.94 0 270) (size 1.7272 2.032) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 11 "/9(**)"))
    (pad 13 thru_hole oval (at 30.48 0 270) (size 1.7272 2.032) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 28 SDA))
    (pad 14 thru_hole oval (at 33.02 0 270) (size 1.7272 2.032) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 30 MOSI))
    (pad 15 thru_hole oval (at 35.56 0 270) (size 1.7272 2.032) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 31 MISO))
    (model ${KIPRJMOD}/Socket_Arduino_Nano.3dshapes/Socket_header_Arduino_1x15.wrl
      (at (xyz 0.7 0 0))
      (scale (xyz 1 1 1))
      (rotate (xyz 0 0 180))
    )
  )
  (module Socket_Arduino_Nano:Socket_Strip_Arduino_1x15 locked (layer F.Cu) (tedit 552169D3)
    (at 154.686 71.247 270)
    (descr "Through hole socket strip")
    (tags "socket strip")
    (fp_text reference P2 (at 16.383 2.54 270) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Analog (at 20.193 2.54 270) (layer F.Fab))
    (pad 1 thru_hole oval (at 0 0 270) (size 1.7272 2.032) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 12 /Vin))
    (pad 2 thru_hole oval (at 2.54 0 270) (size 1.7272 2.032) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 3 GND))
    (pad 3 thru_hole oval (at 5.08 0 270) (size 1.7272 2.032) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 33 RST))
    (pad 4 thru_hole oval (at 7.62 0 270) (size 1.7272 2.032) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 13 +5V))
    (pad 5 thru_hole oval (at 10.16 0 270) (size 1.7272 2.032) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 14 /A7))
    (pad 6 thru_hole oval (at 12.7 0 270) (size 1.7272 2.032) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 15 /A6))
    (pad 7 thru_hole oval (at 15.24 0 270) (size 1.7272 2.032) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 16 /A5))
    (pad 8 thru_hole oval (at 17.78 0 270) (size 1.7272 2.032) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 17 /A4))
    (pad 9 thru_hole oval (at 20.32 0 270) (size 1.7272 2.032) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 18 /A3))
    (pad 10 thru_hole oval (at 22.86 0 270) (size 1.7272 2.032) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 19 /A2))
    (pad 11 thru_hole oval (at 25.4 0 270) (size 1.7272 2.032) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 20 /A1))
    (pad 12 thru_hole oval (at 27.94 0 270) (size 1.7272 2.032) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 21 /A0))
    (pad 13 thru_hole oval (at 30.48 0 270) (size 1.7272 2.032) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 22 /AREF))
    (pad 14 thru_hole oval (at 33.02 0 270) (size 1.7272 2.032) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 27 +3V3))
    (pad 15 thru_hole oval (at 35.56 0 270) (size 1.7272 2.032) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 29 SCK))
    (model ${KIPRJMOD}/Socket_Arduino_Nano.3dshapes/Socket_header_Arduino_1x15.wrl
      (at (xyz 0.7 0 0))
      (scale (xyz 1 1 1))
      (rotate (xyz 0 0 180))
    )
  )
  (module Socket_Arduino_Nano:1pin_Nano locked (layer F.Cu) (tedit 5521156E)
    (at 139.446 68.707)
    (descr "module 1 pin (ou trou mecanique de percage)")
    (tags DEV)
    (fp_text reference P3 (at 0 -2.032) (layer F.SilkS) hide)
    (fp_text value CONN_01X01 (at 0 2.032) (layer F.Fab) hide)
    (pad 1 thru_hole circle (at 0 0) (size 2.54 2.54) (drill 1.778) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 23 "Net-(P3-Pad1)"))
  )
  (module Socket_Arduino_Nano:1pin_Nano locked (layer F.Cu) (tedit 55211594)
    (at 139.446 109.347)
    (descr "module 1 pin (ou trou mecanique de percage)")
    (tags DEV)
    (fp_text reference P4 (at 0 -2.032) (layer F.SilkS) hide)
    (fp_text value CONN_01X01 (at 0 2.032) (layer F.Fab) hide)
    (pad 1 thru_hole circle (at 0 0) (size 2.54 2.54) (drill 1.778) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 24 "Net-(P4-Pad1)"))
  )
  (module Socket_Arduino_Nano:1pin_Nano locked (layer F.Cu) (tedit 552115A5)
    (at 154.686 109.347)
    (descr "module 1 pin (ou trou mecanique de percage)")
    (tags DEV)
    (fp_text reference P5 (at 0 -2.032) (layer F.SilkS) hide)
    (fp_text value CONN_01X01 (at 0 2.032) (layer F.Fab) hide)
    (pad 1 thru_hole circle (at 0 0) (size 2.54 2.54) (drill 1.778) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 25 "Net-(P5-Pad1)"))
  )
  (module Socket_Arduino_Nano:1pin_Nano locked (layer F.Cu) (tedit 552115BD)
    (at 154.686 68.707)
    (descr "module 1 pin (ou trou mecanique de percage)")
    (tags DEV)
    (fp_text reference P6 (at 0 -2.032) (layer F.SilkS) hide)
    (fp_text value CONN_01X01 (at 0 2.032) (layer F.Fab) hide)
    (pad 1 thru_hole circle (at 0 0) (size 2.54 2.54) (drill 1.778) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 26 "Net-(P6-Pad1)"))
  )
  (module Pin_Headers:Pin_Header_Straight_1x08_Pitch2.54mm (layer F.Cu) (tedit 58F91594)
    (at 138.43 61.722 90)
    (descr "Through hole straight pin header, 1x08, 2.54mm pitch, single row")
    (tags "Through hole pin header THT 1x08 2.54mm single row")
    (fp_text reference J1 (at 0 -2.33 90) (layer F.SilkS) hide)
    (fp_text value CONN_01X08 (at -1.524 23.876 90) (layer F.Fab))
    (fp_text user %R (at 0 -2.33 90) (layer F.Fab))
    (pad 1 thru_hole rect (at 0 0 90) (size 1.7 1.7) (drill 1) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 28 SDA))
    (pad 2 thru_hole oval (at 0 2.54 90) (size 1.7 1.7) (drill 1) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 29 SCK))
    (pad 3 thru_hole oval (at 0 5.08 90) (size 1.7 1.7) (drill 1) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 30 MOSI))
    (pad 4 thru_hole oval (at 0 7.62 90) (size 1.7 1.7) (drill 1) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 31 MISO))
    (pad 5 thru_hole oval (at 0 10.16 90) (size 1.7 1.7) (drill 1) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 32 "Net-(J1-Pad5)"))
    (pad 6 thru_hole oval (at 0 12.7 90) (size 1.7 1.7) (drill 1) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 3 GND))
    (pad 7 thru_hole oval (at 0 15.24 90) (size 1.7 1.7) (drill 1) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 33 RST))
    (pad 8 thru_hole oval (at 0 17.78 90) (size 1.7 1.7) (drill 1) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 27 +3V3))
    (model ${KISYS3DMOD}/Pin_Headers.3dshapes/Pin_Header_Straight_1x08_Pitch2.54mm.wrl
      (at (xyz 0 -0.35 0))
      (scale (xyz 1 1 1))
      (rotate (xyz 0 0 90))
    )
  )
  (gr_text "AmiiBomb By Ac_K\nPCB V1.0 By Sansors" (at 146.812 87.376 90) (layer B.SilkS))
  (gr_text 1 (at 135.89 61.722) (layer F.SilkS))
  (gr_arc (start 136.144 59.436) (end 135.128 59.436) (angle 90) (layer Edge.Cuts) (width 0.1))
  (gr_line (start 138.176 58.42) (end 136.144 58.42) (layer Edge.Cuts) (width 0.1))
  (gr_line (start 135.128 63.5) (end 135.128 59.436) (layer Edge.Cuts) (width 0.1))
  (gr_arc (start 136.144 63.5) (end 136.144 64.516) (angle 90) (layer Edge.Cuts) (width 0.1))
  (gr_arc (start 136.144 66.04) (end 136.144 64.516) (angle 90) (layer Edge.Cuts) (width 0.1))
  (gr_arc (start 157.988 59.436) (end 157.988 58.42) (angle 90) (layer Edge.Cuts) (width 0.1))
  (gr_line (start 159.004 63.5) (end 159.004 59.436) (layer Edge.Cuts) (width 0.1))
  (gr_arc (start 157.988 63.5) (end 159.004 63.5) (angle 90) (layer Edge.Cuts) (width 0.1))
  (gr_arc (start 157.988 66.04) (end 156.464 66.04) (angle 90) (layer Edge.Cuts) (width 0.1))
  (gr_arc (start 139.446 109.22) (end 139.446 110.998) (angle 90) (layer Edge.Cuts) (width 0.1))
  (gr_arc (start 154.686 109.22) (end 156.464 109.22) (angle 90) (layer Edge.Cuts) (width 0.1))
  (gr_text 1 (at 141.732 71.247) (layer F.SilkS))
  (gr_line (start 137.668 66.04) (end 137.668 109.22) (angle 90) (layer Edge.Cuts) (width 0.1))
  (gr_line (start 157.988 58.42) (end 138.176 58.42) (angle 90) (layer Edge.Cuts) (width 0.1))
  (gr_line (start 156.464 109.22) (end 156.464 66.04) (angle 90) (layer Edge.Cuts) (width 0.1))
  (gr_line (start 139.446 110.998) (end 154.686 110.998) (angle 90) (layer Edge.Cuts) (width 0.1))
)
