(kicad_pcb (version 4) (host pcbnew 4.0.2+dfsg1-stable)
  (general
    (links 0)
    (no_connects 8)
    (area 142.443999 104.343999 166.166001 121.716001)
    (thickness 1.6)
    (drawings 6)
    (tracks 56)
    (zones 0)
    (modules 6)
    (nets 13)
  )
  (page A4)
  (layers
    (0 F.Cu signal)
    (31 B.Cu signal)
    (32 B.Adhes user)
    (33 F.Adhes user)
    (34 B.Paste user)
    (35 F.Paste user)
    (36 B.SilkS user)
    (37 F.SilkS user)
    (38 B.Mask user)
    (39 F.Mask user)
    (40 Dwgs.User user)
    (41 Cmts.User user)
    (42 Eco1.User user)
    (43 Eco2.User user)
    (44 Edge.Cuts user)
    (45 Margin user)
    (46 B.CrtYd user)
    (47 F.CrtYd user)
    (48 B.Fab user)
    (49 F.Fab user)
  )
  (setup
    (last_trace_width 0.25)
    (trace_clearance 0.2)
    (zone_clearance 0.508)
    (zone_45_only no)
    (trace_min 0.2)
    (segment_width 0.2)
    (edge_width 0.1)
    (via_size 0.6)
    (via_drill 0.4)
    (via_min_size 0.4)
    (via_min_drill 0.3)
    (uvia_size 0.3)
    (uvia_drill 0.1)
    (uvias_allowed no)
    (uvia_min_size 0.2)
    (uvia_min_drill 0.1)
    (pcb_text_width 0.3)
    (pcb_text_size 1.5 1.5)
    (mod_edge_width 0.15)
    (mod_text_size 1 1)
    (mod_text_width 0.15)
    (pad_size 1.5 1.5)
    (pad_drill 0.6)
    (pad_to_mask_clearance 0)
    (aux_axis_origin 0 0)
    (visible_elements FFFEEF7F)
    (pcbplotparams
      (layerselection 0x00030_80000001)
      (usegerberextensions false)
      (excludeedgelayer true)
      (linewidth 0.100000)
      (plotframeref false)
      (viasonmask false)
      (mode 1)
      (useauxorigin false)
      (hpglpennumber 1)
      (hpglpenspeed 20)
      (hpglpendiameter 15)
      (hpglpenoverlay 2)
      (psnegative false)
      (psa4output false)
      (plotreference true)
      (plotvalue true)
      (plotinvisibletext false)
      (padsonsilk false)
      (subtractmaskfromsilk false)
      (outputformat 1)
      (mirror false)
      (drillshape 1)
      (scaleselection 1)
      (outputdirectory ""))
  )
  (net 0 "")
  (net 1 "Net-(P1-Pad1)")
  (net 2 "Net-(P1-Pad2)")
  (net 3 "Net-(P1-Pad3)")
  (net 4 "Net-(P1-Pad4)")
  (net 5 "Net-(P2-Pad1)")
  (net 6 "Net-(P2-Pad2)")
  (net 7 "Net-(P2-Pad3)")
  (net 8 "Net-(P2-Pad7)")
  (net 9 "Net-(P2-Pad8)")
  (net 10 "Net-(P2-Pad9)")
  (net 11 "Net-(P2-Pad10)")
  (net 12 "Net-(P4-Pad6)")
  (net_class Default "This is the default net class."
    (clearance 0.2)
    (trace_width 0.25)
    (via_dia 0.6)
    (via_drill 0.4)
    (uvia_dia 0.3)
    (uvia_drill 0.1)
    (add_net "Net-(P1-Pad1)")
    (add_net "Net-(P1-Pad2)")
    (add_net "Net-(P1-Pad3)")
    (add_net "Net-(P1-Pad4)")
    (add_net "Net-(P2-Pad1)")
    (add_net "Net-(P2-Pad10)")
    (add_net "Net-(P2-Pad2)")
    (add_net "Net-(P2-Pad3)")
    (add_net "Net-(P2-Pad7)")
    (add_net "Net-(P2-Pad8)")
    (add_net "Net-(P2-Pad9)")
    (add_net "Net-(P4-Pad6)")
  )
  (module shaka (layer F.Cu) (tedit 599DA599)
    (at 0 0)
    (fp_text reference REF** (at 0 0.5) (layer F.SilkS))
    (fp_text value shaka (at 0 -0.5) (layer F.Fab))
  )
  (module Pin_Headers:Pin_Header_Straight_1x04 (layer F.Cu) (tedit 0)
    (at 163.83 119.38 180)
    (descr "Through hole pin header")
    (tags "pin header")
    (fp_text reference P1 (at 2.794 -1.016 180) (layer F.SilkS))
    (fp_text value FTX (at 0 -3.1 180) (layer F.Fab))
    (pad 1 thru_hole rect (at 0 0 180) (size 2.032 1.7272) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 1 "Net-(P1-Pad1)"))
    (pad 2 thru_hole oval (at 0 2.54 180) (size 2.032 1.7272) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 2 "Net-(P1-Pad2)"))
    (pad 3 thru_hole oval (at 0 5.08 180) (size 2.032 1.7272) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 3 "Net-(P1-Pad3)"))
    (pad 4 thru_hole oval (at 0 7.62 180) (size 2.032 1.7272) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 4 "Net-(P1-Pad4)"))
    (model Pin_Headers.3dshapes/Pin_Header_Straight_1x04.wrl
      (at (xyz 0 -0.15 0))
      (scale (xyz 1 1 1))
      (rotate (xyz 0 0 90))
    )
  )
  (module Pin_Headers:Pin_Header_Straight_2x05 (layer F.Cu) (tedit 0)
    (at 146.05 109.22)
    (descr "Through hole pin header")
    (tags "pin header")
    (fp_text reference P2 (at 1.016 -2.286) (layer F.SilkS))
    (fp_text value TDC-2050IDC (at 0 -3.1) (layer F.Fab))
    (pad 1 thru_hole rect (at 0 0) (size 1.7272 1.7272) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 5 "Net-(P2-Pad1)"))
    (pad 2 thru_hole oval (at 2.54 0) (size 1.7272 1.7272) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 6 "Net-(P2-Pad2)"))
    (pad 3 thru_hole oval (at 0 2.54) (size 1.7272 1.7272) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 7 "Net-(P2-Pad3)"))
    (pad 4 thru_hole oval (at 2.54 2.54) (size 1.7272 1.7272) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 2 "Net-(P1-Pad2)"))
    (pad 5 thru_hole oval (at 0 5.08) (size 1.7272 1.7272) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 3 "Net-(P1-Pad3)"))
    (pad 6 thru_hole oval (at 2.54 5.08) (size 1.7272 1.7272) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 4 "Net-(P1-Pad4)"))
    (pad 7 thru_hole oval (at 0 7.62) (size 1.7272 1.7272) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 8 "Net-(P2-Pad7)"))
    (pad 8 thru_hole oval (at 2.54 7.62) (size 1.7272 1.7272) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 9 "Net-(P2-Pad8)"))
    (pad 9 thru_hole oval (at 0 10.16) (size 1.7272 1.7272) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 10 "Net-(P2-Pad9)"))
    (pad 10 thru_hole oval (at 2.54 10.16) (size 1.7272 1.7272) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 11 "Net-(P2-Pad10)"))
    (model Pin_Headers.3dshapes/Pin_Header_Straight_2x05.wrl
      (at (xyz 0.05 -0.2 0))
      (scale (xyz 1 1 1))
      (rotate (xyz 0 0 90))
    )
  )
  (module Pin_Headers:Pin_Header_Straight_1x02 (layer F.Cu) (tedit 54EA090C)
    (at 161.29 106.68 90)
    (descr "Through hole pin header")
    (tags "pin header")
    (fp_text reference P3 (at -2.54 -0.762 180) (layer F.SilkS))
    (fp_text value BAT (at 0 -3.1 90) (layer F.Fab))
    (pad 1 thru_hole rect (at 0 0 90) (size 2.032 2.032) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 9 "Net-(P2-Pad8)"))
    (pad 2 thru_hole oval (at 0 2.54 90) (size 2.032 2.032) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 10 "Net-(P2-Pad9)"))
    (model Pin_Headers.3dshapes/Pin_Header_Straight_1x02.wrl
      (at (xyz 0 -0.05 0))
      (scale (xyz 1 1 1))
      (rotate (xyz 0 0 90))
    )
  )
  (module Pin_Headers:Pin_Header_Straight_1x06 (layer F.Cu) (tedit 599C9AFA)
    (at 156.21 119.38 180)
    (descr "Through hole pin header")
    (tags "pin header")
    (fp_text reference P4 (at 3.048 13.716 180) (layer F.SilkS))
    (fp_text value NUCLEO_SWD (at 0 15.24 180) (layer F.Fab))
    (pad 1 thru_hole rect (at 0 0 180) (size 2.032 1.7272) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 11 "Net-(P2-Pad10)"))
    (pad 2 thru_hole oval (at 0 2.54 180) (size 2.032 1.7272) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 6 "Net-(P2-Pad2)"))
    (pad 3 thru_hole oval (at 0 5.08 180) (size 2.032 1.7272) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 4 "Net-(P1-Pad4)"))
    (pad 4 thru_hole oval (at 0 7.62 180) (size 2.032 1.7272) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 5 "Net-(P2-Pad1)"))
    (pad 5 thru_hole oval (at 0 10.16 180) (size 2.032 1.7272) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 7 "Net-(P2-Pad3)"))
    (pad 6 thru_hole oval (at 0 12.7 180) (size 2.032 1.7272) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 12 "Net-(P4-Pad6)"))
    (model Pin_Headers.3dshapes/Pin_Header_Straight_1x06.wrl
      (at (xyz 0 -0.25 0))
      (scale (xyz 1 1 1))
      (rotate (xyz 0 0 90))
    )
  )
  (module prog-cable-2:tank-small (layer F.Cu) (tedit 0)
    (at 160.02 113.792)
    (fp_text reference G*** (at 0 0) (layer F.SilkS) hide)
    (fp_text value LOGO (at 0.75 0) (layer F.SilkS) hide)
  )
  (gr_text "MF001 R1" (at 152.4 116.84 90) (layer F.SilkS))
  (gr_line (start 142.494 104.394) (end 156.21 104.394) (layer Edge.Cuts) (width 0.1))
  (gr_line (start 142.494 121.666) (end 142.494 104.394) (layer Edge.Cuts) (width 0.1))
  (gr_line (start 166.116 121.666) (end 142.494 121.666) (layer Edge.Cuts) (width 0.1))
  (gr_line (start 166.116 104.394) (end 166.116 121.666) (layer Edge.Cuts) (width 0.1))
  (gr_line (start 156.21 104.394) (end 166.116 104.394) (layer Edge.Cuts) (width 0.1))
)
