<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="9.0.0">
<drawing>
<board>
<plain>
<wire x1="25.4" y1="1.27" x2="25.4" y2="36.83" width="0" layer="20"/>
<wire x1="25.4" y1="36.83" x2="21.59" y2="40.64" width="0" layer="20" curve="90"/>
<wire x1="21.59" y1="40.64" x2="3.81" y2="40.64" width="0" layer="20"/>
<wire x1="3.81" y1="40.64" x2="0" y2="36.83" width="0" layer="20" curve="90"/>
<wire x1="0" y1="36.83" x2="0" y2="1.27" width="0" layer="20"/>
<wire x1="0" y1="1.27" x2="1.27" y2="0" width="0" layer="20" curve="90"/>
<wire x1="1.27" y1="0" x2="24.13" y2="0" width="0" layer="20"/>
<wire x1="24.13" y1="0" x2="25.4" y2="1.27" width="0" layer="20" curve="90"/>
<text>MATEY</text>
</plain>
<libraries>
<library name="adafruit">
<packages>
<package name="FEATHERWING_HEADER">
</package>
</packages>
</library>
<library name="adultralibrarian">
<packages>
<package name="GREYICON_SILK">
</package>
</packages>
</library>
</libraries>
<attributes>
</attributes>
<variantdefs>
</variantdefs>
<elements>
<element name="MS1" library="adafruit" package="FEATHERWING_HEADER" value="FEATHERWING_HEADER"/>
<element name="MS2" library="adafruit" package="FEATHERWING_HEADER" value="FEATHERWING_HEADER"/>
<element name="U$1" library="adultralibrarian" package="GREYICON_SILK" value=""/>
</elements>
<signals>
<signal name="N$1">
<contactref element="MS1" pad="1"/>
<contactref element="MS2" pad="1"/>
</signal>
<signal name="3V">
<contactref element="MS1" pad="2"/>
<contactref element="MS2" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$2">
<contactref element="MS1" pad="3"/>
<contactref element="MS2" pad="3"/>
</signal>
<signal name="GND">
<contactref element="MS1" pad="4"/>
<contactref element="MS2" pad="4"/>
</signal>
<signal name="N$4">
<contactref element="MS1" pad="5"/>
<contactref element="MS2" pad="5"/>
</signal>
<signal name="N$5">
<contactref element="MS1" pad="6"/>
<contactref element="MS2" pad="6"/>
</signal>
<signal name="N$6">
<contactref element="MS1" pad="7"/>
<contactref element="MS2" pad="7"/>
</signal>
<signal name="N$7">
<contactref element="MS1" pad="8"/>
<contactref element="MS2" pad="8"/>
</signal>
<signal name="N$8">
<contactref element="MS1" pad="9"/>
<contactref element="MS2" pad="9"/>
</signal>
<signal name="N$9">
<contactref element="MS1" pad="10"/>
<contactref element="MS2" pad="10"/>
</signal>
<signal name="N$10">
<contactref element="MS1" pad="11"/>
<contactref element="MS2" pad="11"/>
</signal>
<signal name="N$11">
<contactref element="MS1" pad="12"/>
<contactref element="MS2" pad="12"/>
</signal>
<signal name="N$12">
<contactref element="MS1" pad="13"/>
<contactref element="MS2" pad="13"/>
</signal>
<signal name="N$13">
<contactref element="MS1" pad="14"/>
<contactref element="MS2" pad="14"/>
</signal>
<signal name="N$14">
<contactref element="MS1" pad="15"/>
<contactref element="MS2" pad="15"/>
</signal>
<signal name="N$15">
<contactref element="MS1" pad="16"/>
<contactref element="MS2" pad="16"/>
</signal>
<signal name="N$16">
<contactref element="MS1" pad="17"/>
<contactref element="MS2" pad="17"/>
</signal>
<signal name="N$17">
<contactref element="MS1" pad="18"/>
<contactref element="MS2" pad="18"/>
</signal>
<signal name="N$18">
<contactref element="MS1" pad="19"/>
<contactref element="MS2" pad="19"/>
</signal>
<signal name="N$19">
<contactref element="MS1" pad="21"/>
<contactref element="MS2" pad="21"/>
</signal>
<signal name="N$20">
<contactref element="MS1" pad="20"/>
<contactref element="MS2" pad="20"/>
</signal>
<signal name="N$21">
<contactref element="MS1" pad="22"/>
<contactref element="MS2" pad="22"/>
</signal>
<signal name="N$22">
<contactref element="MS1" pad="23"/>
<contactref element="MS2" pad="23"/>
</signal>
<signal name="N$23">
<contactref element="MS1" pad="24"/>
<contactref element="MS2" pad="24"/>
</signal>
<signal name="N$24">
<contactref element="MS1" pad="25"/>
<contactref element="MS2" pad="25"/>
</signal>
<signal name="N$25">
<contactref element="MS1" pad="27"/>
<contactref element="MS2" pad="27"/>
</signal>
<signal name="USB">
<contactref element="MS1" pad="26"/>
<contactref element="MS2" pad="26"/>
</signal>
<signal name="VBAT">
<contactref element="MS1" pad="28"/>
<contactref element="MS2" pad="28"/>
</signal>
</signals>
</board>
</drawing>
</eagle>
