<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="7.7.0">
<drawing>
<board>
<plain>
<wire x1="0" y1="0" x2="24" y2="0" width="0" layer="20"/>
<wire x1="24" y1="0" x2="24" y2="25.58" width="0" layer="20"/>
<wire x1="24" y1="25.58" x2="0" y2="25.58" width="0" layer="20"/>
<wire x1="0" y1="25.58" x2="0" y2="0" width="0" layer="20"/>
<hole x="2.54" y="22.86" drill="2"/>
<hole x="2.54" y="2.54" drill="2"/>
<hole x="21.59" y="2.54" drill="2"/>
<hole x="21.59" y="22.86" drill="2"/>
</plain>
<libraries>
<library name="con-rj">
<description>&lt;B&gt;RJ conectors&lt;/B&gt;
&lt;P&gt;phone and ethernet conectors from
http://www.tycoelectronics.com</description>
<packages>
<package name="RJ12">
<description>&lt;B&gt;RJ12, RJ14, RJ25&lt;/B&gt;
&lt;P&gt;RJ12, RJ14 and RJ22 jacks side mounted
http://www.tycoelectronics.com</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="SamacSys_Parts">
<description>&lt;b&gt;https://componentsearchengine.com&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
&lt;author&gt;Created by SamacSys&lt;/author&gt;</description>
<packages>
<package name="HDRV4W104P0X350_1X4_1400X280X9">
<description>&lt;b&gt;OP0422000001G&lt;/b&gt;&lt;br&gt;
</description>
</package>
</packages>
</library>
</libraries>
<attributes>
</attributes>
<variantdefs>
</variantdefs>
<elements>
<element name="ADAMNET_OUT" library="con-rj" package="RJ12" value="RJ12">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="JP1" library="SamacSys_Parts" package="HDRV4W104P0X350_1X4_1400X280X9" value="OP0422000001G">
<attribute name="MOUSER_PART_NUMBER" value="523-OP0422000001G"/>
<attribute name="MOUSER_PRICE-STOCK" value="https://www.mouser.co.uk/ProductDetail/Amphenol-Anytek/OP0422000001G?qs=T3oQrply3y%2FJ1QI7op9ecg%3D%3D"/>
<attribute name="HEIGHT" value="9.5mm"/>
<attribute name="MANUFACTURER_NAME" value="Amphenol"/>
<attribute name="MANUFACTURER_PART_NUMBER" value="OP0422000001G"/>
<attribute name="DESCRIPTION" value="Pluggable Terminal Blocks"/>
</element>
</elements>
<signals>
<signal name="VCC">
<contactref element="ADAMNET_OUT" pad="1"/>
<contactref element="JP1" pad="4"/>
</signal>
<signal name="GND">
<contactref element="ADAMNET_OUT" pad="4"/>
<contactref element="ADAMNET_OUT" pad="3"/>
<contactref element="ADAMNET_OUT" pad="2"/>
<contactref element="JP1" pad="3"/>
</signal>
<signal name="RESET">
<contactref element="ADAMNET_OUT" pad="5"/>
<contactref element="JP1" pad="2"/>
</signal>
<signal name="DATA">
<contactref element="ADAMNET_OUT" pad="6"/>
<contactref element="JP1" pad="1"/>
</signal>
</signals>
</board>
</drawing>
</eagle>
