<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="7.7.0">
<drawing>
<board>
<plain>
<wire x1="0" y1="0" x2="19.685" y2="0" width="0" layer="20"/>
<wire x1="19.685" y1="0" x2="19.685" y2="11.43" width="0" layer="20"/>
<wire x1="19.685" y1="11.43" x2="0" y2="11.43" width="0" layer="20"/>
<wire x1="0" y1="11.43" x2="0" y2="0" width="0" layer="20"/>
<text>GND</text>
<text>GPIO2</text>
<text>GPIO0</text>
<text>URXD</text>
<text>UTXD</text>
<text>CH_PD</text>
<text>RST</text>
<text>VCC</text>
<text>EPS8266</text>
</plain>
<libraries>
<library name="pinhead">
<description>&lt;b&gt;Pin Header Connectors&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
&lt;author&gt;Created by librarian@cadsoft.de&lt;/author&gt;</description>
<packages>
<package name="1X04">
<description>&lt;b&gt;PIN HEADER&lt;/b&gt; - 2.54</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="con-3m">
<description>&lt;b&gt;3M Connectors&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
PCMCIA-CompactFlash Connectors&lt;p&gt;
Zero Insertion Force Socked&lt;p&gt;
&lt;author&gt;Created by librarian@cadsoft.de&lt;/author&gt;</description>
<packages>
<package name="960204-6202-AR">
</package>
</packages>
</library>
</libraries>
<attributes>
</attributes>
<variantdefs>
</variantdefs>
<elements>
<element name="JP1" library="pinhead" package="1X04" value=""/>
<element name="JP2" library="pinhead" package="1X04" value=""/>
<element name="JP3" library="con-3m" package="960204-6202-AR" value="960204-6202-AR"/>
</elements>
<signals>
<signal name="N$2">
<contactref element="JP2" pad="2"/>
<contactref element="JP3" pad="3"/>
</signal>
<signal name="N$3">
<contactref element="JP3" pad="5"/>
<contactref element="JP2" pad="3"/>
</signal>
<signal name="N$4">
<contactref element="JP2" pad="4"/>
<contactref element="JP3" pad="7"/>
</signal>
<signal name="N$5">
<contactref element="JP3" pad="2"/>
<contactref element="JP1" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$6">
<contactref element="JP1" pad="2"/>
<contactref element="JP3" pad="4"/>
</signal>
<signal name="N$7">
<contactref element="JP3" pad="6"/>
<contactref element="JP1" pad="3"/>
</signal>
<signal name="N$8">
<contactref element="JP1" pad="4"/>
<contactref element="JP3" pad="8"/>
</signal>
<signal name="GND">
<contactref element="JP3" pad="1"/>
<contactref element="JP2" pad="1"/>
</signal>
</signals>
</board>
</drawing>
</eagle>
