<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="7.7.0">
<drawing>
<board>
<plain>
<wire x1="0" y1="0" x2="0" y2="49.53" width="0" layer="20"/>
<wire x1="0" y1="49.53" x2="101.6" y2="49.53" width="0" layer="20"/>
<wire x1="101.6" y1="49.53" x2="101.6" y2="0" width="0" layer="20"/>
<wire x1="101.6" y1="0" x2="0" y2="0" width="0" layer="20"/>
<hole x="2.54" y="46.99" drill="3.2"/>
<hole x="2.54" y="2.54" drill="3.2"/>
<hole x="99.06" y="46.99" drill="3.2"/>
<hole x="99.06" y="2.54" drill="3.2"/>
<text>VOUT</text>
<text>GND</text>
<text>6-11V</text>
<text>1-6V</text>
<text>11-16V</text>
<text>VOLTAGE</text>
<text>CURRENT</text>
<text>VIN</text>
<text>GND</text>
<text>0-15V, 0-3A HIGH
EFFICIENCY POWER SUPPLY</text>
<text>TMON</text>
<text>IMON</text>
</plain>
<libraries>
<library name="sallib">
<packages>
<package name="LT3081">
</package>
</packages>
</library>
<library name="rcl">
<packages>
<package name="C050-025X075">
<description>&lt;b&gt;CAPACITOR&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
grid 5 mm, outline 2.5 x 7.5 mm</description>
</package>
<package name="C050-045X075">
<description>&lt;b&gt;CAPACITOR&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
grid 5 mm, outline 4.5 x 7.5 mm</description>
</package>
<package name="0207/10">
<description>&lt;b&gt;RESISTOR&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
type 0207, grid 10 mm</description>
</package>
<package name="E5-10,5">
<description>&lt;b&gt;ELECTROLYTIC CAPACITOR&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
grid 5.08 mm, diameter 10.5 mm</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="testpad">
<packages>
<package name="P1-13">
<description>&lt;b&gt;TEST PAD&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="pot">
<packages>
<package name="RS3">
<description>&lt;b&gt;POTENTIOMETER&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
Copal</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="AAA_MARKS_CUSTOM">
<packages>
<package name="PC_BAN_JACK">
</package>
</packages>
</library>
<library name="linear-technology-3">
<description>&lt;b&gt;Linear Technology Devices&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
http://www.linear.com&lt;p&gt;
&lt;author&gt;Created by librarian@cadsoft.de&lt;/author&gt;&lt;br&gt;
&lt;author&gt;Modified by szczepan@stud.fh-hannover.de&lt;/author&gt;</description>
<packages>
<package name="TO220-5">
<description>&lt;b&gt;TO220-5&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="inductors">
<description>&lt;b&gt;Inductors and Filters&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
Based on the previous library ind-a.lbr&lt;p&gt;
&lt;author&gt;Created by librarian@cadsoft.de&lt;/author&gt;</description>
<packages>
<package name="A26GFC">
<description>&lt;B&gt;INDUCTOR&lt;/B&gt;&lt;p&gt;
manufacturer Jelonnek</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="diode">
<description>&lt;b&gt;Diodes&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
Based on the following sources:
&lt;ul&gt;
&lt;li&gt;Motorola : www.onsemi.com
&lt;li&gt;Fairchild : www.fairchildsemi.com
&lt;li&gt;Philips : www.semiconductors.com
&lt;li&gt;Vishay : www.vishay.de
&lt;/ul&gt;
&lt;author&gt;Created by librarian@cadsoft.de&lt;/author&gt;</description>
<packages>
<package name="DO15-12">
<description>&lt;B&gt;DIODE&lt;/B&gt;&lt;p&gt;
diameter 3.5 mm, horizontal, grid 12.7 mm</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="transistor-pnp">
<description>&lt;b&gt;PNP Transistors&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
&lt;author&gt;Created by librarian@cadsoft.de&lt;/author&gt;</description>
<packages>
<package name="TO92">
<description>&lt;b&gt;TO-92&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="pinhead">
<description>&lt;b&gt;Pin Header Connectors&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
&lt;author&gt;Created by librarian@cadsoft.de&lt;/author&gt;</description>
<packages>
<package name="2X03">
<description>&lt;b&gt;PIN HEADER&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="2X02">
<description>&lt;b&gt;PIN HEADER&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="con-jack">
<description>&lt;b&gt;Jacks&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
Power Connectors&lt;br&gt;
Phone Connectors&lt;br&gt;
Cinch Connectors&lt;br&gt;
&lt;author&gt;Created by librarian@cadsoft.de&lt;/author&gt;</description>
<packages>
<package name="SPC4077">
<description>&lt;b&gt;DC POWER JACK 2mm&lt;/b&gt;&lt;br&gt; Right Angle, Through Hole, Rated 5A at 16VDC, PC Terminals&lt;p&gt;
Source: www.spctechnology.com .. 84N1161.pdf&lt;br&gt;
Distributor: &lt;b&gt;Farnell (www.Farnell.de)&lt;/b&gt;&lt;br&gt;
Created by Robert Siegler</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="logo">
<description>&lt;b&gt;Electronic and CadSoft EAGLE logos&lt;/b&gt;&lt;p&gt;</description>
<packages>
<package name="PROFF">
</package>
</packages>
</library>
<library name="LTDB_Connectors">
<packages>
<package name="TURRET_MILLMAX_2501-2">
<description>Turret Mill-Max 2501-2</description>
</package>
</packages>
</library>
</libraries>
<attributes>
</attributes>
<variantdefs>
</variantdefs>
<elements>
<element name="U$6" library="sallib" package="LT3081" value="LT3081">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="U$7" library="sallib" package="LT3081" value="LT3081">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C6" library="rcl" package="C050-045X075" value="0.1uF">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="TP1" library="testpad" package="P1-13" value="TPPAD1-13">
<attribute name="TP_SIGNAL_NAME" value=""/>
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="TP2" library="testpad" package="P1-13" value="TPPAD1-13">
<attribute name="TP_SIGNAL_NAME" value=""/>
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="J5" library="AAA_MARKS_CUSTOM" package="PC_BAN_JACK" value=""/>
<element name="J6" library="AAA_MARKS_CUSTOM" package="PC_BAN_JACK" value=""/>
<element name="C7" library="rcl" package="C050-045X075" value="0.1uF">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C9" library="rcl" package="C050-045X075" value="0.1uF">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="IC1" library="linear-technology-3" package="TO220-5" value="LT1074HVCT">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="L1" library="inductors" package="A26GFC" value="A26GFC">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="D1" library="diode" package="DO15-12" value="GP15">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="Q2" library="transistor-pnp" package="TO92" value="2N3906">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R5" library="rcl" package="0207/10" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R6" library="rcl" package="0207/10" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R7" library="rcl" package="0207/10" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R9" library="rcl" package="0207/10" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C10" library="rcl" package="C050-045X075" value="0.1uF">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C11" library="rcl" package="E5-10,5" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C12" library="rcl" package="E5-10,5" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="JP1" library="pinhead" package="2X03" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R3" library="pot" package="RS3" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R4" library="rcl" package="0207/10" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R12" library="rcl" package="0207/10" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R13" library="pot" package="RS3" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R10" library="rcl" package="0207/10" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R14" library="rcl" package="0207/10" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R1" library="rcl" package="0207/10" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="J1" library="con-jack" package="SPC4077" value="">
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C5" library="rcl" package="E5-10,5" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C1" library="rcl" package="C050-025X075" value="0.1uF">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R2" library="rcl" package="0207/10" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="JP2" library="pinhead" package="2X02" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="U$1" library="logo" package="PROFF" value="PROFF"/>
<element name="TP3" library="LTDB_Connectors" package="TURRET_MILLMAX_2501-2" value="TURRET0.092"/>
<element name="TP4" library="LTDB_Connectors" package="TURRET_MILLMAX_2501-2" value="TURRET0.092"/>
<element name="R8" library="rcl" package="0207/10" value=""/>
</elements>
<signals>
<signal name="AGND">
<contactref element="C6" pad="1"/>
<contactref element="J6" pad="B5,5"/>
<contactref element="C7" pad="1"/>
<contactref element="IC1" pad="3"/>
<contactref element="D1" pad="A"/>
<contactref element="R9" pad="2"/>
<contactref element="C10" pad="1"/>
<contactref element="C9" pad="1"/>
<contactref element="C11" pad="-"/>
<contactref element="C12" pad="-"/>
<contactref element="R3" pad="A"/>
<contactref element="R10" pad="2"/>
<contactref element="R14" pad="2"/>
<contactref element="J1" pad="2"/>
<contactref element="J1" pad="1"/>
<contactref element="C5" pad="-"/>
<contactref element="R2" pad="2"/>
<contactref element="JP2" pad="2"/>
<contactref element="JP2" pad="4"/>
<contactref element="TP4" pad="1"/>
</signal>
<signal name="TEMP">
<contactref element="U$7" pad="5"/>
<contactref element="U$6" pad="5"/>
<contactref element="R10" pad="1"/>
<contactref element="TP2" pad="TP"/>
</signal>
<signal name="IMON">
<contactref element="U$7" pad="3"/>
<contactref element="U$6" pad="3"/>
<contactref element="R14" pad="1"/>
<contactref element="TP1" pad="TP"/>
</signal>
<signal name="N$10">
<contactref element="IC1" pad="4"/>
<contactref element="L1" pad="1"/>
<contactref element="D1" pad="C"/>
</signal>
<signal name="N$11">
<contactref element="IC1" pad="1"/>
<contactref element="R9" pad="1"/>
<contactref element="Q2" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$13">
<contactref element="Q2" pad="2"/>
<contactref element="R7" pad="2"/>
<contactref element="R6" pad="1"/>
</signal>
<signal name="VPRE">
<contactref element="L1" pad="2"/>
<contactref element="R7" pad="1"/>
<contactref element="R5" pad="1"/>
<contactref element="C9" pad="2"/>
<contactref element="C12" pad="+"/>
<contactref element="U$7" pad="6"/>
<contactref element="U$6" pad="6"/>
</signal>
<signal name="VOUT">
<contactref element="R6" pad="2"/>
<contactref element="U$6" pad="4"/>
<contactref element="U$7" pad="4"/>
<contactref element="C6" pad="2"/>
<contactref element="J5" pad="B5,5"/>
<contactref element="C7" pad="2"/>
<contactref element="R13" pad="S"/>
<contactref element="C5" pad="+"/>
<contactref element="R13" pad="E"/>
<contactref element="TP3" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$33">
<contactref element="Q2" pad="3"/>
<contactref element="R5" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$3">
<contactref element="R3" pad="E"/>
<contactref element="R3" pad="S"/>
<contactref element="R4" pad="2"/>
<contactref element="JP1" pad="4"/>
</signal>
<signal name="N$4">
<contactref element="R4" pad="1"/>
<contactref element="R12" pad="2"/>
<contactref element="JP1" pad="2"/>
</signal>
<signal name="SET">
<contactref element="U$6" pad="2"/>
<contactref element="U$7" pad="2"/>
<contactref element="R8" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$1">
<contactref element="C1" pad="1"/>
<contactref element="R2" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$6">
<contactref element="IC1" pad="2"/>
<contactref element="C1" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$5">
<contactref element="R13" pad="A"/>
<contactref element="R1" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$7">
<contactref element="U$6" pad="1"/>
<contactref element="U$7" pad="1"/>
<contactref element="R1" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$2">
<contactref element="JP2" pad="1"/>
<contactref element="JP2" pad="3"/>
<contactref element="IC1" pad="5"/>
<contactref element="C11" pad="+"/>
<contactref element="C10" pad="2"/>
<contactref element="J1" pad="3"/>
</signal>
<signal name="N$8">
<contactref element="JP1" pad="3"/>
<contactref element="JP1" pad="1"/>
<contactref element="R12" pad="1"/>
<contactref element="R8" pad="2"/>
</signal>
</signals>
</board>
</drawing>
</eagle>
