<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="7.4.0">
<drawing>
<board>
<plain>
<wire x1="32.7025" y1="0" x2="32.7025" y2="20.32" width="0" layer="20"/>
<wire x1="32.7025" y1="20.32" x2="0" y2="20.32" width="0" layer="20"/>
<wire x1="0" y1="20.32" x2="0" y2="0" width="0" layer="20"/>
<wire x1="0" y1="0" x2="32.7025" y2="0" width="0" layer="20"/>
<text>2015 (c) DLB</text>
<text>PSoC Module</text>
</plain>
<libraries>
<library name="0-Lantzer">
<packages>
<package name="R0805">
</package>
<package name="KITPROG">
</package>
<package name="PSOC-BLE-11MM-32">
</package>
<package name="DUALLED0805">
</package>
<package name="R0603">
</package>
<package name="C0603">
<description>&lt;b&gt;0603&lt;b&gt;&lt;p&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="con-lstb">
<description>&lt;b&gt;Pin Headers&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
Naming:&lt;p&gt;
MA = male&lt;p&gt;
# contacts - # rows&lt;p&gt;
W = angled&lt;p&gt;
&lt;author&gt;Created by librarian@cadsoft.de&lt;/author&gt;</description>
<packages>
<package name="MA12-1R">
</package>
</packages>
</library>
</libraries>
<attributes>
</attributes>
<variantdefs>
</variantdefs>
<elements>
<element name="L1" library="0-Lantzer" package="R0805" value=" 330 Ohm @ 100 MHz">
<attribute name="MURATA" value="BLM21PG331SN1D"/>
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="U$1" library="0-Lantzer" package="KITPROG" value="KITPROG"/>
<element name="U1" library="0-Lantzer" package="PSOC-BLE-11MM-32" value="CYBLE-014008-00"/>
<element name="1" library="con-lstb" package="MA12-1R" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="24" library="con-lstb" package="MA12-1R" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="LED1" library="0-Lantzer" package="DUALLED0805" value="DUALLED-0805"/>
<element name="R1" library="0-Lantzer" package="R0603" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R2" library="0-Lantzer" package="R0603" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C1" library="0-Lantzer" package="C0603" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
</elements>
<signals>
<signal name="SWDIO">
<contactref element="U1" pad="11"/>
<contactref element="U$1" pad="P$5"/>
</signal>
<signal name="SWDCLK">
<contactref element="U1" pad="6"/>
<contactref element="U$1" pad="P$4"/>
</signal>
<signal name="VDD">
<contactref element="U1" pad="7"/>
<contactref element="L1" pad="2"/>
<contactref element="U1" pad="20"/>
<contactref element="U1" pad="13"/>
<contactref element="C1" pad="2"/>
</signal>
<signal name="RESET">
<contactref element="U1" pad="29"/>
<contactref element="U$1" pad="P$3"/>
</signal>
<signal name="+3V3">
<contactref element="L1" pad="1"/>
<contactref element="U$1" pad="P$1"/>
<contactref element="1" pad="12"/>
<contactref element="R1" pad="2"/>
<contactref element="R2" pad="2"/>
</signal>
<signal name="GND">
<contactref element="U1" pad="1"/>
<contactref element="U1" pad="32"/>
<contactref element="U$1" pad="P$2"/>
<contactref element="24" pad="12"/>
<contactref element="C1" pad="1"/>
</signal>
<signal name="P0.4">
<contactref element="U1" pad="9"/>
<contactref element="24" pad="6"/>
</signal>
<signal name="P0.5">
<contactref element="U1" pad="10"/>
<contactref element="24" pad="7"/>
</signal>
<signal name="P0.1">
<contactref element="U1" pad="5"/>
<contactref element="24" pad="4"/>
</signal>
<signal name="P3.0">
<contactref element="U1" pad="16"/>
<contactref element="24" pad="11"/>
</signal>
<signal name="P3.1">
<contactref element="U1" pad="22"/>
<contactref element="1" pad="9"/>
</signal>
<signal name="P3.2">
<contactref element="U1" pad="27"/>
<contactref element="1" pad="4"/>
</signal>
<signal name="P3.3">
<contactref element="U1" pad="25"/>
<contactref element="1" pad="6"/>
</signal>
<signal name="P3.4">
<contactref element="U1" pad="21"/>
<contactref element="1" pad="10"/>
</signal>
<signal name="P3.5">
<contactref element="U1" pad="24"/>
<contactref element="1" pad="7"/>
</signal>
<signal name="P3.6">
<contactref element="U1" pad="28"/>
<contactref element="1" pad="3"/>
</signal>
<signal name="P3.7">
<contactref element="U1" pad="23"/>
<contactref element="1" pad="8"/>
</signal>
<signal name="VREF">
<contactref element="U1" pad="26"/>
<contactref element="1" pad="5"/>
</signal>
<signal name="P2.6">
<contactref element="U1" pad="14"/>
<contactref element="24" pad="9"/>
</signal>
<signal name="P2.5">
<contactref element="U1" pad="31"/>
<contactref element="1" pad="1"/>
</signal>
<signal name="P2.4">
<contactref element="U1" pad="30"/>
<contactref element="1" pad="2"/>
</signal>
<signal name="P2.3">
<contactref element="U1" pad="19"/>
<contactref element="1" pad="11"/>
</signal>
<signal name="P2.2">
<contactref element="U1" pad="18"/>
<contactref element="LED1" pad="3"/>
</signal>
<signal name="P2.1">
<contactref element="U1" pad="17"/>
<contactref element="LED1" pad="2"/>
</signal>
<signal name="P1.0">
<contactref element="U1" pad="3"/>
<contactref element="24" pad="2"/>
</signal>
<signal name="P1.1">
<contactref element="U1" pad="2"/>
<contactref element="24" pad="1"/>
</signal>
<signal name="P1.2">
<contactref element="U1" pad="12"/>
<contactref element="24" pad="8"/>
</signal>
<signal name="P1.3">
<contactref element="U1" pad="15"/>
<contactref element="24" pad="10"/>
</signal>
<signal name="P1.4">
<contactref element="U1" pad="8"/>
<contactref element="24" pad="5"/>
</signal>
<signal name="P1.5">
<contactref element="U1" pad="4"/>
<contactref element="24" pad="3"/>
</signal>
<signal name="N$1">
<contactref element="LED1" pad="4"/>
<contactref element="R2" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$2">
<contactref element="LED1" pad="1"/>
<contactref element="R1" pad="1"/>
</signal>
</signals>
</board>
</drawing>
</eagle>
