<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="6.1">
<drawing>
<board>
<plain>
<wire x1="0.132" y1="0.038" x2="44.562" y2="0.038" width="0" layer="20"/>
<wire x1="44.562" y1="0.038" x2="44.562" y2="30.188" width="0" layer="20"/>
<wire x1="44.562" y1="30.188" x2="0.132" y2="30.188" width="0" layer="20"/>
<wire x1="0.132" y1="30.188" x2="0.132" y2="0.038" width="0" layer="20"/>
<text>LED1</text>
<text>LED2</text>
<text>LED3</text>
<text>LED4</text>
<text>D5</text>
<text>Q1</text>
<text>Q2</text>
<text>Q3</text>
<text>Q4</text>
<text>R5</text>
<text>X1</text>
<text>IC1</text>
<text>S1</text>
<text>C1</text>
<text>C2</text>
<text>3-5V</text>
<text>+</text>
<text>+</text>
<text>+</text>
<text>+</text>
<text>TV-B-Gone  Kit</text>
<text>www.ladyada.net/make/tvbgone</text>
<text>v1.2</text>
<text>+</text>
<text>TM</text>
<text>US/EU</text>
<text>place 4 EU</text>
<text>PNP</text>
<text>EBC</text>
<text>EBC</text>
<hole x="2.286" y="2.286" drill="3.2"/>
</plain>
<libraries>
<library name="avr">
<packages>
<package name="DIL08">
<description>&lt;B&gt;Dual In Line&lt;/B&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="rcl-ez">
<packages>
<package name="C025-025X050">
<description>&lt;b&gt;CAPACITOR&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
grid 2.5 mm, outline 2.5 x 5 mm</description>
</package>
<package name="0207/10">
<description>&lt;b&gt;RESISTOR&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
type 0207, grid 10 mm</description>
</package>
<package name="E2,5-5">
<description>&lt;b&gt;ELECTROLYTIC CAPACITOR&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
grid 2.54 mm, diameter 5 mm</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="switch-omron">
<packages>
<package name="B3F-10XX">
<description>&lt;b&gt;OMRON SWITCH&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="digg">
<packages>
<package name="CERM_OSC">
</package>
</packages>
</library>
<library name="minimidi">
<packages>
<package name="LED3MM">
<description>&lt;B&gt;LED&lt;/B&gt;&lt;p&gt;
3 mm, round</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="transistor-npn">
<packages>
<package name="TO92-EZ">
</package>
</packages>
</library>
<library name="tvbgone">
<packages>
<package name="5MM-SIDE">
</package>
</packages>
</library>
<library name="adaprog">
<packages>
<package name="ISP6">
</package>
</packages>
</library>
<library name="transistor-pnp">
<packages>
<package name="TO92-CBE">
<description>&lt;b&gt;TO-92&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
grid 5.08 mm</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="ybox2">
<packages>
<package name="1X01">
<description>&lt;b&gt;PIN HEADER&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
</libraries>
<attributes>
</attributes>
<variantdefs>
</variantdefs>
<elements>
<element name="IC1" library="avr" package="DIL08" value="ATTINY85V-10P">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C1" library="rcl-ez" package="C025-025X050" value="0.1uF">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="S1" library="switch-omron" package="B3F-10XX" value="">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="XTL1" library="digg" package="CERM_OSC" value="8.0MHz">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C2" library="rcl-ez" package="E2,5-5" value="100uF">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="LED5" library="minimidi" package="LED3MM" value="RED">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R5" library="rcl-ez" package="0207/10" value="1K">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="Q1" library="transistor-npn" package="TO92-EZ" value="2N3904">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="Q2" library="transistor-npn" package="TO92-EZ" value="2N3904">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="Q4" library="transistor-npn" package="TO92-EZ" value="2N3904">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="Q3" library="transistor-npn" package="TO92-EZ" value="2N3904">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="LED3" library="tvbgone" package="5MM-SIDE" value="LED">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="LED2" library="tvbgone" package="5MM-SIDE" value="LED">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="LED4" library="tvbgone" package="5MM-SIDE" value="LED">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="LED1" library="tvbgone" package="5MM-SIDE" value="LED">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="ICSP" library="adaprog" package="ISP6" value="PINHD-2X3THM">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R2" library="rcl-ez" package="0207/10" value="10K (opt)">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R1" library="rcl-ez" package="0207/10" value="1.0 K">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R3" library="rcl-ez" package="0207/10" value="10K">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="Q5" library="transistor-pnp" package="TO92-CBE" value="MPS2907A">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="+" library="ybox2" package="1X01" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="-" library="ybox2" package="1X01" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
</elements>
<signals>
<signal name="VCC">
<contactref element="IC1" pad="8"/>
<contactref element="C1" pad="1"/>
<contactref element="C2" pad="+"/>
<contactref element="LED5" pad="A"/>
<contactref element="LED1" pad="A"/>
<contactref element="LED4" pad="A"/>
<contactref element="LED2" pad="A"/>
<contactref element="LED3" pad="A"/>
<contactref element="LED3" pad="A2"/>
<contactref element="LED2" pad="A2"/>
<contactref element="LED4" pad="A2"/>
<contactref element="LED1" pad="A2"/>
<contactref element="ICSP" pad="2"/>
<contactref element="Q5" pad="E"/>
<contactref element="+" pad="1"/>
</signal>
<signal name="GND">
<contactref element="IC1" pad="4"/>
<contactref element="C1" pad="2"/>
<contactref element="XTL1" pad="P$2"/>
<contactref element="C2" pad="-"/>
<contactref element="S1" pad="2"/>
<contactref element="S1" pad="1"/>
<contactref element="Q1" pad="3"/>
<contactref element="Q2" pad="3"/>
<contactref element="Q4" pad="3"/>
<contactref element="Q3" pad="3"/>
<contactref element="ICSP" pad="6"/>
<contactref element="R3" pad="1"/>
<contactref element="R2" pad="1"/>
<contactref element="-" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$1">
<contactref element="XTL1" pad="P$1"/>
<contactref element="IC1" pad="3"/>
</signal>
<signal name="N$2">
<contactref element="IC1" pad="2"/>
<contactref element="XTL1" pad="P$3"/>
</signal>
<signal name="N$8">
<contactref element="Q2" pad="1"/>
<contactref element="LED2" pad="K"/>
<contactref element="LED2" pad="K2"/>
</signal>
<signal name="N$9">
<contactref element="Q3" pad="1"/>
<contactref element="LED3" pad="K"/>
<contactref element="LED3" pad="K2"/>
</signal>
<signal name="N$3">
<contactref element="LED5" pad="K"/>
<contactref element="R5" pad="2"/>
</signal>
<signal name="MOSI">
<contactref element="IC1" pad="5"/>
<contactref element="ICSP" pad="4"/>
<contactref element="R1" pad="2"/>
</signal>
<signal name="MISO">
<contactref element="IC1" pad="6"/>
<contactref element="ICSP" pad="1"/>
<contactref element="R3" pad="2"/>
</signal>
<signal name="SCK">
<contactref element="IC1" pad="7"/>
<contactref element="R5" pad="1"/>
<contactref element="ICSP" pad="3"/>
</signal>
<signal name="RST">
<contactref element="IC1" pad="1"/>
<contactref element="S1" pad="3"/>
<contactref element="S1" pad="4"/>
<contactref element="ICSP" pad="5"/>
</signal>
<signal name="N$7">
<contactref element="Q4" pad="1"/>
<contactref element="LED4" pad="K"/>
<contactref element="LED4" pad="K2"/>
</signal>
<signal name="N$11">
<contactref element="Q1" pad="1"/>
<contactref element="LED1" pad="K"/>
<contactref element="LED1" pad="K2"/>
</signal>
<signal name="N$10">
<contactref element="Q3" pad="2"/>
<contactref element="Q1" pad="2"/>
<contactref element="Q2" pad="2"/>
<contactref element="Q4" pad="2"/>
<contactref element="Q5" pad="C"/>
<contactref element="R2" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$6">
<contactref element="R1" pad="1"/>
<contactref element="Q5" pad="B"/>
</signal>
</signals>
</board>
</drawing>
</eagle>
