<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="6.4">
<drawing>
<board>
<plain>
<wire x1="33.82" y1="17.15" x2="95.72" y2="17.15" width="0" layer="20"/>
<wire x1="95.72" y1="17.15" x2="95.72" y2="38.73" width="0" layer="20"/>
<wire x1="95.72" y1="38.73" x2="33.82" y2="38.73" width="0" layer="20"/>
<wire x1="33.82" y1="38.73" x2="33.82" y2="17.15" width="0" layer="20"/>
</plain>
<libraries>
<library name="battery">
<packages>
<package name="AA_1CELL_HOLDER">
<description>1.5V AA cell holder</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="pinhead">
<packages>
<package name="1X02">
<description>&lt;b&gt;PIN HEADER&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="led">
<packages>
<package name="LED5MM@1">
<description>&lt;B&gt;LED&lt;/B&gt;&lt;p&gt;
5 mm, round</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="WE_PD4_inductor">
<packages>
<package name="DO3316P">
<description>&lt;b&gt;COILCRAFT&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="rcl">
<packages>
<package name="0204/7@1">
<description>&lt;b&gt;RESISTOR&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
type 0204, grid 7.5 mm</description>
</package>
<package name="E5-5@1">
<description>&lt;b&gt;ELECTROLYTIC CAPACITOR&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
grid 5.08 mm, diameter 5 mm</description>
</package>
<package name="C050-030X075">
<description>&lt;b&gt;CAPACITOR&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
grid 5 mm, outline 3 x 7.5 mm</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="transistor">
<packages>
<package name="TO92-EBC@1">
<description>&lt;b&gt;TO-92&lt;/b&gt; Pads In Line</description>
</package>
</packages>
</library>
</libraries>
<attributes>
</attributes>
<variantdefs>
</variantdefs>
<elements>
<element name="U$1" library="battery" package="AA_1CELL_HOLDER" value="AA_1CELL_HOLDER"/>
<element name="JP1" library="pinhead" package="1X02" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="LED1" library="led" package="LED5MM@1" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="L1" library="WE_PD4_inductor" package="DO3316P" value="470uH"/>
<element name="C1" library="rcl" package="C050-030X075" value="470p">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C2" library="rcl" package="E5-5@1" value="100u"/>
<element name="T1" library="transistor" package="TO92-EBC@1" value="BC548B"/>
<element name="T2" library="transistor" package="TO92-EBC@1" value="BC548B"/>
<element name="R1" library="rcl" package="0204/7@1" value="1k">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R2" library="rcl" package="0204/7@1" value="2k2"/>
<element name="R3" library="rcl" package="0204/7@1" value="1k"/>
</elements>
<signals>
<signal name="N$1">
<contactref element="U$1" pad="-VE"/>
<contactref element="T1" pad="E"/>
<contactref element="LED1" pad="K"/>
<contactref element="C2" pad="-"/>
<contactref element="T2" pad="E"/>
</signal>
<signal name="N$4">
<contactref element="R1" pad="2"/>
<contactref element="C1" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$6">
<contactref element="L1" pad="1"/>
<contactref element="R3" pad="2"/>
<contactref element="JP1" pad="1"/>
<contactref element="C2" pad="+"/>
</signal>
<signal name="N$5">
<contactref element="JP1" pad="2"/>
<contactref element="U$1" pad="+VE"/>
</signal>
<signal name="N$7">
<contactref element="C1" pad="2"/>
<contactref element="L1" pad="2"/>
<contactref element="LED1" pad="A"/>
<contactref element="T2" pad="C"/>
</signal>
<signal name="N$2">
<contactref element="T1" pad="B"/>
<contactref element="R2" pad="1"/>
<contactref element="R1" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$3">
<contactref element="T2" pad="B"/>
<contactref element="T1" pad="C"/>
<contactref element="R3" pad="1"/>
<contactref element="R2" pad="2"/>
</signal>
</signals>
</board>
</drawing>
</eagle>
