<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="6.4">
<drawing>
<board>
<plain>
<wire x1="0" y1="0" x2="44" y2="0" width="0" layer="20"/>
<wire x1="44" y1="0" x2="44" y2="8.75" width="0" layer="20"/>
<wire x1="44" y1="8.75" x2="0" y2="8.75" width="0" layer="20"/>
<wire x1="0" y1="8.75" x2="0" y2="0" width="0" layer="20"/>
<hole x="2.2" y="2.2" drill="2.7"/>
<hole x="41.8" y="2.2" drill="2.7"/>
<text>488BO4T061013</text>
<text>488BO4T061013</text>
</plain>
<libraries>
<library name="wirepad">
<description>&lt;b&gt;Single Pads&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
&lt;author&gt;Created by librarian@cadsoft.de&lt;/author&gt;</description>
<packages>
<package name="SMD1,27-2,54">
<description>&lt;b&gt;SMD PAD&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="CLM-112-02-XX-D">
<packages>
<package name="CLM-112-02-XX-D">
<description>LOW PROFILE 1MMX1MM DOUBLE ROW BODY.
MANUFACTURER:SAMTEC.</description>
</package>
</packages>
</library>
</libraries>
<attributes>
</attributes>
<variantdefs>
</variantdefs>
<elements>
<element name="J1" library="CLM-112-02-XX-D" package="CLM-112-02-XX-D" value=""/>
<element name="DIO3" library="wirepad" package="SMD1,27-2,54" value="">
<attribute name="VALUE"/>
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="SCLK" library="wirepad" package="SMD1,27-2,54" value="">
<attribute name="VALUE"/>
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="DIN" library="wirepad" package="SMD1,27-2,54" value="">
<attribute name="VALUE"/>
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="DIO1" library="wirepad" package="SMD1,27-2,54" value="">
<attribute name="VALUE"/>
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="DIO2" library="wirepad" package="SMD1,27-2,54" value="">
<attribute name="VALUE"/>
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="VDD" library="wirepad" package="SMD1,27-2,54" value="">
<attribute name="VALUE"/>
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="GND" library="wirepad" package="SMD1,27-2,54" value="">
<attribute name="VALUE"/>
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="DIO4" library="wirepad" package="SMD1,27-2,54" value="">
<attribute name="VALUE"/>
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="DOUT" library="wirepad" package="SMD1,27-2,54" value="">
<attribute name="VALUE"/>
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="CS" library="wirepad" package="SMD1,27-2,54" value="">
<attribute name="VALUE"/>
<attribute name="NAME"/>
</element>
</elements>
<signals>
<signal name="N$1">
<contactref element="DIO4" pad="1"/>
<contactref element="J1" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$2">
<contactref element="DOUT" pad="1"/>
<contactref element="J1" pad="4"/>
</signal>
<signal name="N$3">
<contactref element="CS" pad="1"/>
<contactref element="J1" pad="6"/>
</signal>
<signal name="N$5">
<contactref element="J1" pad="1"/>
<contactref element="DIO3" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$6">
<contactref element="SCLK" pad="1"/>
<contactref element="J1" pad="3"/>
</signal>
<signal name="N$7">
<contactref element="DIN" pad="1"/>
<contactref element="J1" pad="5"/>
</signal>
<signal name="N$8">
<contactref element="DIO1" pad="1"/>
<contactref element="J1" pad="7"/>
</signal>
<signal name="N$9">
<contactref element="J1" pad="9"/>
<contactref element="DIO2" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$10">
<contactref element="VDD" pad="1"/>
<contactref element="J1" pad="11"/>
<contactref element="J1" pad="10"/>
<contactref element="J1" pad="12"/>
</signal>
<signal name="N$11">
<contactref element="GND" pad="1"/>
<contactref element="J1" pad="13"/>
<contactref element="J1" pad="15"/>
<contactref element="J1" pad="14"/>
</signal>
</signals>
</board>
</drawing>
</eagle>
