<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="6.6.0">
<drawing>
<board>
<plain>
<wire x1="0" y1="0" x2="45.7" y2="0" width="0" layer="20"/>
<wire x1="45.7" y1="0" x2="45.7" y2="100" width="0" layer="20"/>
<wire x1="45.7" y1="100" x2="0" y2="100" width="0" layer="20"/>
<wire x1="0" y1="100" x2="0" y2="0" width="0" layer="20"/>
<text>JLAMONT  Ethernet Gateway JUL2016 v.5</text>
</plain>
<libraries>
<library name="Arduino-clone">
<description>Arduino Clone pinheaders
By cl@xganon.com
http://www.xganon.com</description>
<packages>
<package name="NANO">
</package>
</packages>
</library>
<library name="con-lstb">
<description>&lt;b&gt;Pin Headers&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
Naming:&lt;p&gt;
MA = male&lt;p&gt;
# contacts - # rows&lt;p&gt;
W = angled&lt;p&gt;
&lt;author&gt;Created by librarian@cadsoft.de&lt;/author&gt;</description>
<packages>
<package name="MA04-2">
<description>&lt;b&gt;PIN HEADER&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="MA05-2">
<description>&lt;b&gt;PIN HEADER&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="MA03-1">
<description>&lt;b&gt;PIN HEADER&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="MA04-1">
<description>&lt;b&gt;PIN HEADER&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
</libraries>
<attributes>
</attributes>
<variantdefs>
</variantdefs>
<elements>
<element name="U$1" library="Arduino-clone" package="NANO" value="NANO"/>
<element name="NRF24L01" library="con-lstb" package="MA04-2" value="">
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
</element>
<element name="W5100" library="con-lstb" package="MA05-2" value="">
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
</element>
<element name="PWR" library="con-lstb" package="MA03-1" value="">
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
</element>
<element name="232" library="con-lstb" package="MA04-1" value="">
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
</element>
</elements>
<signals>
<signal name="GND">
<contactref element="W5100" pad="8"/>
<contactref element="232" pad="1"/>
<contactref element="PWR" pad="1"/>
<contactref element="W5100" pad="1"/>
<contactref element="NRF24L01" pad="1"/>
<contactref element="U$1" pad="GND"/>
</signal>
<signal name="VCC">
<contactref element="232" pad="2"/>
<contactref element="PWR" pad="3"/>
<contactref element="W5100" pad="2"/>
<contactref element="NRF24L01" pad="2"/>
<contactref element="U$1" pad="RAW"/>
</signal>
<signal name="13_SCK">
<contactref element="W5100" pad="5"/>
<contactref element="U$1" pad="D13"/>
</signal>
<signal name="RST">
<contactref element="W5100" pad="3"/>
<contactref element="U$1" pad="RST"/>
</signal>
<signal name="MISO_ETH">
<contactref element="W5100" pad="7"/>
<contactref element="U$1" pad="D12"/>
</signal>
<signal name="SS_ETH">
<contactref element="W5100" pad="4"/>
<contactref element="U$1" pad="D10"/>
</signal>
<signal name="MOSI_ETH">
<contactref element="W5100" pad="6"/>
<contactref element="U$1" pad="D11"/>
</signal>
<signal name="RD_CE">
<contactref element="NRF24L01" pad="3"/>
<contactref element="U$1" pad="D5"/>
</signal>
<signal name="RD_CSN">
<contactref element="NRF24L01" pad="4"/>
<contactref element="U$1" pad="D6"/>
</signal>
<signal name="RD_SCK">
<contactref element="NRF24L01" pad="5"/>
<contactref element="U$1" pad="A0"/>
</signal>
<signal name="RD_MOSI">
<contactref element="NRF24L01" pad="6"/>
<contactref element="U$1" pad="A1"/>
</signal>
<signal name="RD_MISO">
<contactref element="NRF24L01" pad="7"/>
<contactref element="U$1" pad="A2"/>
</signal>
<signal name="RX">
<contactref element="U$1" pad="RX1"/>
<contactref element="232" pad="3"/>
</signal>
<signal name="TX">
<contactref element="U$1" pad="TX0"/>
<contactref element="232" pad="4"/>
</signal>
</signals>
</board>
</drawing>
</eagle>
