(kicad_pcb (version 20171130) (host pcbnew "(5.1.5)-3")
  (general
    (thickness 1.6)
    (drawings 8)
    (tracks 76)
    (zones 0)
    (modules 3)
    (nets 4)
  )
  (page A4)
  (layers
    (0 F.Cu signal)
    (31 B.Cu signal)
    (32 B.Adhes user)
    (33 F.Adhes user)
    (34 B.Paste user)
    (35 F.Paste user)
    (36 B.SilkS user)
    (37 F.SilkS user)
    (38 B.Mask user)
    (39 F.Mask user)
    (40 Dwgs.User user)
    (41 Cmts.User user)
    (42 Eco1.User user)
    (43 Eco2.User user)
    (44 Edge.Cuts user)
    (45 Margin user)
    (46 B.CrtYd user)
    (47 F.CrtYd user)
    (48 B.Fab user)
    (49 F.Fab user)
  )
  (setup
    (last_trace_width 0.25)
    (user_trace_width 0.5)
    (user_trace_width 1.08)
    (trace_clearance 0.2)
    (zone_clearance 0.508)
    (zone_45_only no)
    (trace_min 0.2)
    (via_size 0.8)
    (via_drill 0.4)
    (via_min_size 0.4)
    (via_min_drill 0.3)
    (user_via 0.6 0.3)
    (uvia_size 0.3)
    (uvia_drill 0.1)
    (uvias_allowed no)
    (uvia_min_size 0.2)
    (uvia_min_drill 0.1)
    (edge_width 0.05)
    (segment_width 0.2)
    (pcb_text_width 0.3)
    (pcb_text_size 1.5 1.5)
    (mod_edge_width 0.12)
    (mod_text_size 1 1)
    (mod_text_width 0.15)
    (pad_size 1.524 1.524)
    (pad_drill 0.762)
    (pad_to_mask_clearance 0.051)
    (solder_mask_min_width 0.25)
    (aux_axis_origin 0 0)
    (visible_elements 7FFFFFFF)
    (pcbplotparams
      (layerselection 0x010fc_ffffffff)
      (usegerberextensions false)
      (usegerberattributes false)
      (usegerberadvancedattributes false)
      (creategerberjobfile false)
      (excludeedgelayer true)
      (linewidth 0.100000)
      (plotframeref false)
      (viasonmask false)
      (mode 1)
      (useauxorigin false)
      (hpglpennumber 1)
      (hpglpenspeed 20)
      (hpglpendiameter 15.000000)
      (psnegative false)
      (psa4output false)
      (plotreference true)
      (plotvalue true)
      (plotinvisibletext false)
      (padsonsilk false)
      (subtractmaskfromsilk false)
      (outputformat 1)
      (mirror false)
      (drillshape 1)
      (scaleselection 1)
      (outputdirectory ""))
  )
  (net 0 "")
  (net 1 GND)
  (net 2 "Net-(Fl1-PadA)")
  (net 3 "Net-(Fl1-PadC)")
  (net_class Default "Dies ist die voreingestellte Netzklasse."
    (clearance 0.2)
    (trace_width 0.25)
    (via_dia 0.8)
    (via_drill 0.4)
    (uvia_dia 0.3)
    (uvia_drill 0.1)
    (add_net GND)
  )
  (net_class HF50 ""
    (clearance 0.1)
    (trace_width 1.08)
    (via_dia 0.8)
    (via_drill 0.4)
    (uvia_dia 0.3)
    (uvia_drill 0.1)
    (add_net "Net-(Fl1-PadA)")
    (add_net "Net-(Fl1-PadC)")
  )
  (module Connector_Coaxial:SMA_Samtec_SMA-J-P-H-ST-EM1_EdgeMount (layer F.Cu) (tedit 5DFFDB63)
    (at 89.281 76.3016)
    (descr http://suddendocs.samtec.com/prints/sma-j-p-x-st-em1-mkt.pdf)
    (tags SMA)
    (attr smd)
    (fp_text reference J2 (at -3.5 0 90) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Conn_Coaxial (at 5 5.9) (layer F.Fab))
    (fp_text user %R (at 4.79 0 270) (layer F.Fab))
    (fp_text user "PCB Edge" (at 2.6 0 90) (layer Dwgs.User))
    (pad 2 smd rect (at 0 2.825 90) (size 1.35 4.2) (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
      (net 1 GND))
    (pad 2 smd rect (at 0 -2.825 90) (size 1.35 4.2) (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
      (net 1 GND))
    (pad 2 smd rect (at 0 2.825 90) (size 1.35 4.2) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 1 GND))
    (pad 2 smd rect (at 0 -2.825 90) (size 1.35 4.2) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 1 GND))
    (pad 1 smd rect (at 0.2 0 90) (size 1.27 3.6) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 2 "Net-(Fl1-PadA)"))
    (model ${KISYS3DMOD}/Connector_Coaxial.3dshapes/SMA_Samtec_SMA-J-P-H-ST-EM1_EdgeMount.wrl
      (at (xyz 0 0 0))
      (scale (xyz 1 1 1))
      (rotate (xyz 0 0 0))
    )
    (model C:/Users/dd9fj/Desktop/HamRadio/KiCad_Projekte/eigene3D/SMA-J-P-H-ST-EM1.stp
      (offset (xyz 4 0 0.4))
      (scale (xyz 1 1 1))
      (rotate (xyz 0 -90 90))
    )
  )
  (module Connector_Coaxial:SMA_Samtec_SMA-J-P-H-ST-EM1_EdgeMount (layer F.Cu) (tedit 5DFFDACD)
    (at 70.1294 76.3016 180)
    (descr http://suddendocs.samtec.com/prints/sma-j-p-x-st-em1-mkt.pdf)
    (tags SMA)
    (attr smd)
    (fp_text reference J1 (at -3.5 0 90) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Conn_Coaxial (at 5 5.9) (layer F.Fab))
    (fp_text user "PCB Edge" (at 2.6 0 90) (layer Dwgs.User))
    (fp_text user %R (at 5.1308 0.0762 270) (layer F.Fab))
    (pad 1 smd rect (at 0.2 0 270) (size 1.27 3.6) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 3 "Net-(Fl1-PadC)"))
    (pad 2 smd rect (at 0 -2.825 270) (size 1.35 4.2) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 1 GND))
    (pad 2 smd rect (at 0 2.825 270) (size 1.35 4.2) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 1 GND))
    (pad 2 smd rect (at 0 -2.825 270) (size 1.35 4.2) (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
      (net 1 GND))
    (pad 2 smd rect (at 0 2.825 270) (size 1.35 4.2) (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
      (net 1 GND))
    (model ${KISYS3DMOD}/Connector_Coaxial.3dshapes/SMA_Samtec_SMA-J-P-H-ST-EM1_EdgeMount.wrl
      (at (xyz 0 0 0))
      (scale (xyz 1 1 1))
      (rotate (xyz 0 0 0))
    )
    (model C:/Users/dd9fj/Desktop/HamRadio/KiCad_Projekte/eigene3D/SMA-J-P-H-ST-EM1.stp
      (offset (xyz 4 0 0.4))
      (scale (xyz 1 1 1))
      (rotate (xyz 0 -90 90))
    )
  )
  (module SAW-Filterboard:AFS14 (layer F.Cu) (tedit 5DF27E87)
    (at 82.4189 76.321)
    (fp_text reference Fl1 (at -1.2125 1.8) (layer F.SilkS))
    (fp_text value AFS14 (at -3.55 -1.9375) (layer F.Fab))
    (pad C smd rect (at -3.225 0.0125) (size 0.425 0.325) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 3 "Net-(Fl1-PadC)"))
    (pad D smd rect (at -2.6375 0.4) (size 0.25 0.525) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 1 GND))
    (pad B smd rect (at -2.6375 -0.375) (size 0.25 0.525) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 1 GND))
    (pad A smd rect (at -2.05 -0.275) (size 0.425 0.325) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 2 "Net-(Fl1-PadA)"))
    (pad E smd rect (at -2.05 0.3) (size 0.425 0.325) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 1 GND))
    (model C:/Users/dd9fj/Desktop/HamRadio/KiCad_Projekte/eigene3D/AFS14.STEP
      (offset (xyz -2.6 0 0.4))
      (scale (xyz 1 1 1))
      (rotate (xyz 90 180 0))
    )
  )
  (gr_text in (at 69.28612 76.2254 -90) (layer B.SilkS))
  (gr_text out (at 90.25128 76.2254 90) (layer B.SilkS))
  (gr_text "by dd9fj" (at 76.30922 73.4695) (layer F.SilkS))
  (gr_text "für SAW Filter Abracon \nAFS14A72-2436.00-T3" (at 79.375 76.2762) (layer B.SilkS))
  (gr_line (start 68.072 80.7974) (end 68.0974 71.8058) (layer Edge.Cuts) (width 0.05))
  (gr_line (start 91.4908 80.772) (end 68.072 80.7974) (layer Edge.Cuts) (width 0.05))
  (gr_line (start 91.4908 71.8058) (end 91.4908 80.772) (layer Edge.Cuts) (width 0.05))
  (gr_line (start 68.0974 71.8058) (end 91.4908 71.8058) (layer Edge.Cuts) (width 0.05))
  (zone (net 1) (net_name GND) (layer F.Cu) (hatch edge 0.508)
    (connect_pads (clearance 0.2))
    (min_thickness 0.254)
    (fill yes (arc_segments 32) (thermal_gap 0.2) (thermal_bridge_width 0.508))
    (polygon
      (pts
        (xy 91.49334 71.79564) (xy 91.5289 80.78216) (xy 68.01104 80.78216) (xy 68.14566 71.79564) (xy 68.11264 71.76262)
      )
    )
  )
  (zone (net 1) (net_name GND) (layer B.Cu) (hatch edge 0.508)
    (connect_pads (clearance 0.508))
    (min_thickness 0.254)
    (fill yes (arc_segments 32) (thermal_gap 0.508) (thermal_bridge_width 0.508))
    (polygon
      (pts
        (xy 91.4146 80.81518) (xy 68.03136 80.78216) (xy 68.11264 71.79564) (xy 91.48318 71.79564)
      )
    )
  )
)
