<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="7.2.0">
<drawing>
<board>
<plain>
<text>rev B3</text>
<text>G</text>
<text>COLOR</text>
<text>MODE</text>
<text>G</text>
<text>10K</text>
<wire x1="0" y1="0" x2="24.13" y2="0" width="0.4064" layer="20"/>
<wire x1="24.13" y1="0" x2="24.13" y2="30.48" width="0.4064" layer="20"/>
<wire x1="24.13" y1="30.48" x2="0" y2="30.48" width="0.4064" layer="20"/>
<wire x1="0" y1="30.48" x2="0" y2="0" width="0.4064" layer="20"/>
<wire x1="0" y1="30.48" x2="24.13" y2="30.48" width="0.4064" layer="46"/>
<wire x1="24.13" y1="30.48" x2="24.13" y2="0" width="0.4064" layer="46"/>
<wire x1="24.13" y1="0" x2="0" y2="0" width="0.4064" layer="46"/>
<wire x1="0" y1="0" x2="0" y2="30.48" width="0.4064" layer="46"/>
</plain>
<libraries>
<library name="adafruit">
<packages>
<package name="JST-PH-2-SMT-RA">
<description>2-Pin JST PH Series Right-Angle Connector (+/- for batteries)</description>
</package>
<package name="JST-PH-2-THM">
<description>4UCon #01528
http://www.4uconnector.com/online/object/4udrawing/01528.pdf</description>
</package>
<package name="1X2-3.5MM">
</package>
<package name="1X03">
<description>&lt;b&gt;PIN HEADER&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="R2010">
<description>&lt;b&gt;RESISTOR&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
chip</description>
</package>
<package name="EG1218">
</package>
<package name="TC26H">
<description>&lt;b&gt;CRYSTAL&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="1X06-BIGLOCK">
</package>
</packages>
</library>
<library name="Atmel_By_element14_Batch_1-00">
<description>Developed by element14 :&lt;br&gt;
element14 CAD Library consolidation.ulp
at 27/07/2012 14:02:49</description>
<packages>
<package name="SOIC127P798X216-8N">
</package>
</packages>
</library>
<library name="jumper">
<description>&lt;b&gt;Jumpers&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
&lt;author&gt;Created by librarian@cadsoft.de&lt;/author&gt;</description>
<packages>
<package name="SJ">
<description>&lt;b&gt;Solder jumper&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="SoDo Logos">
<packages>
<package name="LEDIVA-LOGO-M">
</package>
</packages>
</library>
</libraries>
<attributes>
</attributes>
<variantdefs>
</variantdefs>
<elements>
<element name="BAT" library="adafruit" package="JST-PH-2-SMT-RA" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="MPN" value=""/>
</element>
<element name="CHARG" library="adafruit" package="JST-PH-2-THM" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="MPN" value=""/>
</element>
<element name="COLOR" library="adafruit" package="1X2-3.5MM" value="1X2-3.5MM">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="MPN" value=""/>
</element>
<element name="MODE" library="adafruit" package="1X2-3.5MM" value="1X2-3.5MM">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="MPN" value=""/>
</element>
<element name="NEOPIXLE" library="adafruit" package="1X03" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="MPN" value=""/>
</element>
<element name="R3" library="adafruit" package="R2010" value="10K">
<attribute name="OC_NEWARK" value="90W3571"/>
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="MPN" value="ERJ-8ENF1103V"/>
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="S1" library="adafruit" package="EG1218" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="15N7301"/>
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="MPN" value="EG1218"/>
</element>
<element name="SENSOR" library="adafruit" package="TC26H" value="">
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="U2" library="Atmel_By_element14_Batch_1-00" package="SOIC127P798X216-8N" value="ATTINY85">
<attribute name="VALUE"/>
<attribute name="MF" value=""/>
</element>
<element name="JP1" library="adafruit" package="1X06-BIGLOCK" value="">
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="PIN2" library="jumper" package="SJ" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="U$1" library="SoDo Logos" package="LEDIVA-LOGO-M" value=""/>
</elements>
<signals>
<signal name="GND">
<contactref element="U2" pad="4"/>
<contactref element="NEOPIXLE" pad="3"/>
<contactref element="R3" pad="1"/>
<contactref element="COLOR" pad="1"/>
<contactref element="MODE" pad="1"/>
<contactref element="JP1" pad="1"/>
<contactref element="BAT" pad="2"/>
<contactref element="CHARG" pad="2"/>
<contactref element="PIN2" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$14">
<contactref element="S1" pad="O"/>
<contactref element="U2" pad="8"/>
<contactref element="NEOPIXLE" pad="1"/>
<contactref element="SENSOR" pad="1"/>
<contactref element="JP1" pad="3"/>
</signal>
<signal name="N$16">
<contactref element="U2" pad="5"/>
<contactref element="NEOPIXLE" pad="2"/>
<contactref element="JP1" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$17">
<contactref element="U2" pad="6"/>
<contactref element="SENSOR" pad="2"/>
<contactref element="R3" pad="2"/>
<contactref element="JP1" pad="4"/>
</signal>
<signal name="N$19">
<contactref element="COLOR" pad="2"/>
<contactref element="U2" pad="3"/>
</signal>
<signal name="N$20">
<contactref element="U2" pad="2"/>
<contactref element="MODE" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$21">
<contactref element="U2" pad="1"/>
<contactref element="JP1" pad="6"/>
</signal>
<signal name="N$18">
<contactref element="U2" pad="7"/>
<contactref element="JP1" pad="5"/>
<contactref element="PIN2" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$7">
<contactref element="S1" pad="P"/>
<contactref element="BAT" pad="1"/>
<contactref element="S1" pad="S"/>
<contactref element="CHARG" pad="1"/>
</signal>
</signals>
</board>
</drawing>
</eagle>
