(kicad_pcb (version 4) (host pcbnew 4.0.2-stable)
  (general
    (links 66)
    (no_connects 0)
    (area 110.922999 72.949999 200.061901 126.440001)
    (thickness 1.6)
    (drawings 22)
    (tracks 186)
    (zones 0)
    (modules 22)
    (nets 50)
  )
  (page A4)
  (title_block
    (date "lun. 30 mars 2015")
  )
  (layers
    (0 F.Cu signal)
    (31 B.Cu signal)
    (32 B.Adhes user)
    (33 F.Adhes user)
    (34 B.Paste user)
    (35 F.Paste user)
    (36 B.SilkS user)
    (37 F.SilkS user)
    (38 B.Mask user)
    (39 F.Mask user)
    (40 Dwgs.User user)
    (41 Cmts.User user)
    (42 Eco1.User user)
    (43 Eco2.User user)
    (44 Edge.Cuts user)
    (45 Margin user)
    (46 B.CrtYd user)
    (47 F.CrtYd user)
    (48 B.Fab user)
    (49 F.Fab user)
  )
  (setup
    (last_trace_width 0.508)
    (user_trace_width 0.254)
    (user_trace_width 0.508)
    (trace_clearance 0.2)
    (zone_clearance 0.508)
    (zone_45_only no)
    (trace_min 0.2)
    (segment_width 0.15)
    (edge_width 0.15)
    (via_size 0.6)
    (via_drill 0.4)
    (via_min_size 0.4)
    (via_min_drill 0.3)
    (uvia_size 0.3)
    (uvia_drill 0.1)
    (uvias_allowed no)
    (uvia_min_size 0.2)
    (uvia_min_drill 0.1)
    (pcb_text_width 0.3)
    (pcb_text_size 1.5 1.5)
    (mod_edge_width 0.15)
    (mod_text_size 1 1)
    (mod_text_width 0.15)
    (pad_size 4.064 4.064)
    (pad_drill 3.048)
    (pad_to_mask_clearance 0)
    (aux_axis_origin 110.998 126.365)
    (grid_origin 110.998 126.365)
    (visible_elements 7FFFFFFF)
    (pcbplotparams
      (layerselection 0x00030_80000001)
      (usegerberextensions false)
      (excludeedgelayer true)
      (linewidth 0.100000)
      (plotframeref false)
      (viasonmask false)
      (mode 1)
      (useauxorigin false)
      (hpglpennumber 1)
      (hpglpenspeed 20)
      (hpglpendiameter 15)
      (hpglpenoverlay 2)
      (psnegative false)
      (psa4output false)
      (plotreference true)
      (plotvalue true)
      (plotinvisibletext false)
      (padsonsilk false)
      (subtractmaskfromsilk false)
      (outputformat 1)
      (mirror false)
      (drillshape 1)
      (scaleselection 1)
      (outputdirectory ""))
  )
  (net 0 "")
  (net 1 /IOREF)
  (net 2 /Reset)
  (net 3 +5V)
  (net 4 GND)
  (net 5 /Vin)
  (net 6 /A0)
  (net 7 /A1)
  (net 8 /A2)
  (net 9 /A3)
  (net 10 /AREF)
  (net 11 "/A4(SDA)")
  (net 12 "/A5(SCL)")
  (net 13 "/9(**)")
  (net 14 /8)
  (net 15 /7)
  (net 16 "/6(**)")
  (net 17 /4)
  (net 18 "/3(**)")
  (net 19 /2)
  (net 20 "Net-(P5-Pad1)")
  (net 21 "Net-(P6-Pad1)")
  (net 22 "Net-(P7-Pad1)")
  (net 23 "Net-(P8-Pad1)")
  (net 24 "/10(**/SS)")
  (net 25 "Net-(P1-Pad1)")
  (net 26 +3V3)
  (net 27 /FTMSTR2PMB/SCK)
  (net 28 /FTMSTR2PMB/MOSI)
  (net 29 /FTMSTR2PMB/MISO)
  (net 30 /FTMSTR2PMB/SSB)
  (net 31 /FTMSTR2PMB/RSTB)
  (net 32 "/P3.A5(SCL)")
  (net 33 "/P3.A4(SDA)")
  (net 34 "/1(Tx)")
  (net 35 "/0(Rx)")
  (net 36 "Net-(R1-Pad1)")
  (net 37 "Net-(SIL_2130-Pad7)")
  (net 38 "Net-(SIL_2130-Pad8)")
  (net 39 "Net-(SIL_2130-Pad9)")
  (net 40 "Net-(U1-Pad1)")
  (net 41 "Net-(U1-Pad2)")
  (net 42 "Net-(U1-Pad5)")
  (net 43 "Net-(U1-Pad7)")
  (net 44 "Net-(U1-Pad14)")
  (net 45 "Net-(U1-Pad15)")
  (net 46 "Net-(U1-Pad16)")
  (net 47 /DUT_VCC/DUT_VCC)
  (net 48 "Net-(P10-Pad2)")
  (net 49 "Net-(Q1-Pad1)")
  (net_class Default "This is the default net class."
    (clearance 0.2)
    (trace_width 0.25)
    (via_dia 0.6)
    (via_drill 0.4)
    (uvia_dia 0.3)
    (uvia_drill 0.1)
    (add_net +3V3)
    (add_net +5V)
    (add_net "/0(Rx)")
    (add_net "/1(Tx)")
    (add_net "/10(**/SS)")
    (add_net /2)
    (add_net "/3(**)")
    (add_net /4)
    (add_net "/6(**)")
    (add_net /7)
    (add_net /8)
    (add_net "/9(**)")
    (add_net /A0)
    (add_net /A1)
    (add_net /A2)
    (add_net /A3)
    (add_net "/A4(SDA)")
    (add_net "/A5(SCL)")
    (add_net /AREF)
    (add_net /DUT_VCC/DUT_VCC)
    (add_net /FTMSTR2PMB/MISO)
    (add_net /FTMSTR2PMB/MOSI)
    (add_net /FTMSTR2PMB/RSTB)
    (add_net /FTMSTR2PMB/SCK)
    (add_net /FTMSTR2PMB/SSB)
    (add_net /IOREF)
    (add_net "/P3.A4(SDA)")
    (add_net "/P3.A5(SCL)")
    (add_net /Reset)
    (add_net /Vin)
    (add_net GND)
    (add_net "Net-(P1-Pad1)")
    (add_net "Net-(P10-Pad2)")
    (add_net "Net-(P5-Pad1)")
    (add_net "Net-(P6-Pad1)")
    (add_net "Net-(P7-Pad1)")
    (add_net "Net-(P8-Pad1)")
    (add_net "Net-(Q1-Pad1)")
    (add_net "Net-(R1-Pad1)")
    (add_net "Net-(SIL_2130-Pad7)")
    (add_net "Net-(SIL_2130-Pad8)")
    (add_net "Net-(SIL_2130-Pad9)")
    (add_net "Net-(U1-Pad1)")
    (add_net "Net-(U1-Pad14)")
    (add_net "Net-(U1-Pad15)")
    (add_net "Net-(U1-Pad16)")
    (add_net "Net-(U1-Pad2)")
    (add_net "Net-(U1-Pad5)")
    (add_net "Net-(U1-Pad7)")
  )
  (module Housings_DIP:DIP-16_W7.62mm (layer F.Cu) (tedit 54130A77)
    (at 166.0652 98.679 270)
    (descr "16-lead dip package, row spacing 7.62 mm (300 mils)")
    (tags "dil dip 2.54 300")
    (fp_text reference U1 (at 0 -5.22 270) (layer F.SilkS))
    (fp_text value 78M6610/Cxx (at 0 -3.72 270) (layer F.Fab))
    (pad 1 thru_hole oval (at 0 0 270) (size 1.6 1.6) (drill 0.8) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 40 "Net-(U1-Pad1)"))
    (pad 2 thru_hole oval (at 0 2.54 270) (size 1.6 1.6) (drill 0.8) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 41 "Net-(U1-Pad2)"))
    (pad 3 thru_hole oval (at 0 5.08 270) (size 1.6 1.6) (drill 0.8) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 4 GND))
    (pad 4 thru_hole oval (at 0 7.62 270) (size 1.6 1.6) (drill 0.8) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 36 "Net-(R1-Pad1)"))
    (pad 5 thru_hole oval (at 0 10.16 270) (size 1.6 1.6) (drill 0.8) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 42 "Net-(U1-Pad5)"))
    (pad 6 thru_hole oval (at 0 12.7 270) (size 1.6 1.6) (drill 0.8) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 30 /FTMSTR2PMB/SSB))
    (pad 7 thru_hole oval (at 0 15.24 270) (size 1.6 1.6) (drill 0.8) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 43 "Net-(U1-Pad7)"))
    (pad 8 thru_hole oval (at 0 17.78 270) (size 1.6 1.6) (drill 0.8) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 47 /DUT_VCC/DUT_VCC))
    (pad 9 thru_hole oval (at 7.62 17.78 270) (size 1.6 1.6) (drill 0.8) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 4 GND))
    (pad 10 thru_hole oval (at 7.62 15.24 270) (size 1.6 1.6) (drill 0.8) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 28 /FTMSTR2PMB/MOSI))
    (pad 11 thru_hole oval (at 7.62 12.7 270) (size 1.6 1.6) (drill 0.8) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 29 /FTMSTR2PMB/MISO))
    (pad 12 thru_hole oval (at 7.62 10.16 270) (size 1.6 1.6) (drill 0.8) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 27 /FTMSTR2PMB/SCK))
    (pad 13 thru_hole oval (at 7.62 7.62 270) (size 1.6 1.6) (drill 0.8) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 47 /DUT_VCC/DUT_VCC))
    (pad 14 thru_hole oval (at 7.62 5.08 270) (size 1.6 1.6) (drill 0.8) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 44 "Net-(U1-Pad14)"))
    (pad 15 thru_hole oval (at 7.62 2.54 270) (size 1.6 1.6) (drill 0.8) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 45 "Net-(U1-Pad15)"))
    (pad 16 thru_hole oval (at 7.62 0 270) (size 1.6 1.6) (drill 0.8) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 46 "Net-(U1-Pad16)"))
    (model Housings_DIP.3dshapes/DIP-16_W7.62mm.wrl
      (at (xyz 0 0 0))
      (scale (xyz 1 1 1))
      (rotate (xyz 0 0 0))
    )
  )
  (module Socket_Arduino_Uno:Socket_Strip_Arduino_1x08 locked (layer F.Cu) (tedit 582B5512)
    (at 138.938 123.825)
    (descr "Through hole socket strip")
    (tags "socket strip")
    (fp_text reference P1 (at 8.89 -2.54) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Power (at 4.6228 -2.6289) (layer F.Fab))
    (pad 1 thru_hole oval (at 0 0) (size 1.7272 2.032) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 25 "Net-(P1-Pad1)"))
    (pad 2 thru_hole oval (at 2.54 0) (size 1.7272 2.032) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 1 /IOREF))
    (pad 3 thru_hole oval (at 5.08 0) (size 1.7272 2.032) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 2 /Reset))
    (pad 4 thru_hole oval (at 7.62 0) (size 1.7272 2.032) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 26 +3V3))
    (pad 5 thru_hole oval (at 10.16 0) (size 1.7272 2.032) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 3 +5V))
    (pad 6 thru_hole oval (at 12.7 0) (size 1.7272 2.032) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 4 GND))
    (pad 7 thru_hole oval (at 15.24 0) (size 1.7272 2.032) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 4 GND))
    (pad 8 thru_hole oval (at 17.78 0) (size 1.7272 2.032) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 5 /Vin))
    (model ${KIPRJMOD}/Socket_Arduino_Uno.3dshapes/Socket_header_Arduino_1x08.wrl
      (at (xyz 0.35 0 0))
      (scale (xyz 1 1 1))
      (rotate (xyz 0 0 180))
    )
  )
  (module Socket_Arduino_Uno:Socket_Strip_Arduino_1x06 locked (layer F.Cu) (tedit 552168D6)
    (at 161.798 123.825)
    (descr "Through hole socket strip")
    (tags "socket strip")
    (fp_text reference P2 (at 6.604 -2.54) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Analog (at 6.604 -4.064) (layer F.Fab))
    (pad 1 thru_hole oval (at 0 0) (size 1.7272 2.032) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 6 /A0))
    (pad 2 thru_hole oval (at 2.54 0) (size 1.7272 2.032) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 7 /A1))
    (pad 3 thru_hole oval (at 5.08 0) (size 1.7272 2.032) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 8 /A2))
    (pad 4 thru_hole oval (at 7.62 0) (size 1.7272 2.032) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 9 /A3))
    (pad 5 thru_hole oval (at 10.16 0) (size 1.7272 2.032) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 11 "/A4(SDA)"))
    (pad 6 thru_hole oval (at 12.7 0) (size 1.7272 2.032) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 12 "/A5(SCL)"))
    (model ${KIPRJMOD}/Socket_Arduino_Uno.3dshapes/Socket_header_Arduino_1x06.wrl
      (at (xyz 0.25 0 0))
      (scale (xyz 1 1 1))
      (rotate (xyz 0 0 180))
    )
  )
  (module Socket_Arduino_Uno:Socket_Strip_Arduino_1x10 locked (layer F.Cu) (tedit 5817B983)
    (at 129.794 75.565)
    (descr "Through hole socket strip")
    (tags "socket strip")
    (fp_text reference P3 (at 0.508 2.7178) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Digital (at 11.43 4.318) (layer F.Fab))
    (pad 1 thru_hole oval (at 0 0) (size 1.7272 2.032) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 32 "/P3.A5(SCL)"))
    (pad 2 thru_hole oval (at 2.54 0) (size 1.7272 2.032) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 33 "/P3.A4(SDA)"))
    (pad 3 thru_hole oval (at 5.08 0) (size 1.7272 2.032) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 10 /AREF))
    (pad 4 thru_hole oval (at 7.62 0) (size 1.7272 2.032) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 4 GND))
    (pad 5 thru_hole oval (at 10.16 0) (size 1.7272 2.032) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 27 /FTMSTR2PMB/SCK))
    (pad 6 thru_hole oval (at 12.7 0) (size 1.7272 2.032) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 29 /FTMSTR2PMB/MISO))
    (pad 7 thru_hole oval (at 15.24 0) (size 1.7272 2.032) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 28 /FTMSTR2PMB/MOSI))
    (pad 8 thru_hole oval (at 17.78 0) (size 1.7272 2.032) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 24 "/10(**/SS)"))
    (pad 9 thru_hole oval (at 20.32 0) (size 1.7272 2.032) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 13 "/9(**)"))
    (pad 10 thru_hole oval (at 22.86 0) (size 1.7272 2.032) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 14 /8))
    (model ${KIPRJMOD}/Socket_Arduino_Uno.3dshapes/Socket_header_Arduino_1x10.wrl
      (at (xyz 0.45 0 0))
      (scale (xyz 1 1 1))
      (rotate (xyz 0 0 180))
    )
  )
  (module Socket_Arduino_Uno:Socket_Strip_Arduino_1x08 locked (layer F.Cu) (tedit 552168C7)
    (at 156.718 75.565)
    (descr "Through hole socket strip")
    (tags "socket strip")
    (fp_text reference P4 (at 8.89 2.794) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Digital (at 8.89 4.318) (layer F.Fab))
    (pad 1 thru_hole oval (at 0 0) (size 1.7272 2.032) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 15 /7))
    (pad 2 thru_hole oval (at 2.54 0) (size 1.7272 2.032) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 16 "/6(**)"))
    (pad 3 thru_hole oval (at 5.08 0) (size 1.7272 2.032) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 31 /FTMSTR2PMB/RSTB))
    (pad 4 thru_hole oval (at 7.62 0) (size 1.7272 2.032) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 17 /4))
    (pad 5 thru_hole oval (at 10.16 0) (size 1.7272 2.032) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 18 "/3(**)"))
    (pad 6 thru_hole oval (at 12.7 0) (size 1.7272 2.032) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 19 /2))
    (pad 7 thru_hole oval (at 15.24 0) (size 1.7272 2.032) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 34 "/1(Tx)"))
    (pad 8 thru_hole oval (at 17.78 0) (size 1.7272 2.032) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 35 "/0(Rx)"))
    (model ${KIPRJMOD}/Socket_Arduino_Uno.3dshapes/Socket_header_Arduino_1x08.wrl
      (at (xyz 0.35 0 0))
      (scale (xyz 1 1 1))
      (rotate (xyz 0 0 180))
    )
  )
  (module Socket_Arduino_Uno:Arduino_1pin locked (layer F.Cu) (tedit 5524FC39)
    (at 124.968 123.825)
    (descr "module 1 pin (ou trou mecanique de percage)")
    (tags DEV)
    (fp_text reference P5 (at 0 -3.048) (layer F.SilkS) hide)
    (fp_text value CONN_1 (at 0 2.794) (layer F.Fab) hide)
    (pad 1 thru_hole circle (at 0 0) (size 4.064 4.064) (drill 3.048) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 20 "Net-(P5-Pad1)"))
  )
  (module Socket_Arduino_Uno:Arduino_1pin locked (layer F.Cu) (tedit 5524FC4A)
    (at 177.038 118.745)
    (descr "module 1 pin (ou trou mecanique de percage)")
    (tags DEV)
    (fp_text reference P6 (at 0 -3.048) (layer F.SilkS) hide)
    (fp_text value CONN_1 (at 0 2.794) (layer F.Fab) hide)
    (pad 1 thru_hole circle (at 0 0) (size 4.064 4.064) (drill 3.048) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 21 "Net-(P6-Pad1)"))
  )
  (module Socket_Arduino_Uno:Arduino_1pin locked (layer F.Cu) (tedit 5524FC2F)
    (at 126.238 75.565)
    (descr "module 1 pin (ou trou mecanique de percage)")
    (tags DEV)
    (fp_text reference P7 (at 0 -3.048) (layer F.SilkS) hide)
    (fp_text value CONN_1 (at 0 2.794) (layer F.Fab) hide)
    (pad 1 thru_hole circle (at 0 0) (size 4.064 4.064) (drill 3.048) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 22 "Net-(P7-Pad1)"))
  )
  (module Socket_Arduino_Uno:Arduino_1pin locked (layer F.Cu) (tedit 5524FC41)
    (at 177.038 90.805)
    (descr "module 1 pin (ou trou mecanique de percage)")
    (tags DEV)
    (fp_text reference P8 (at 0 -3.048) (layer F.SilkS) hide)
    (fp_text value CONN_1 (at 0 2.794) (layer F.Fab) hide)
    (pad 1 thru_hole circle (at 0 0) (size 4.064 4.064) (drill 3.048) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 23 "Net-(P8-Pad1)"))
  )
  (module TO_SOT_Packages_SMD:SOT-23_Handsoldering (layer F.Cu) (tedit 54E9291B)
    (at 180.3527 85.2678 270)
    (descr "SOT-23, Handsoldering")
    (tags SOT-23)
    (attr smd)
    (fp_text reference Q1 (at 0 -3.81 270) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Q_PMOS_GSD (at 0 3.81 270) (layer F.Fab))
    (pad 1 smd rect (at -0.95 1.50114 270) (size 0.8001 1.80086) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 49 "Net-(Q1-Pad1)"))
    (pad 2 smd rect (at 0.95 1.50114 270) (size 0.8001 1.80086) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 26 +3V3))
    (pad 3 smd rect (at 0 -1.50114 270) (size 0.8001 1.80086) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 47 /DUT_VCC/DUT_VCC))
    (model TO_SOT_Packages_SMD.3dshapes/SOT-23_Handsoldering.wrl
      (at (xyz 0 0 0))
      (scale (xyz 1 1 1))
      (rotate (xyz 0 0 0))
    )
  )
  (module TO_SOT_Packages_SMD:SOT-23_Handsoldering (layer F.Cu) (tedit 54E9291B)
    (at 174.64405 84.30895 270)
    (descr "SOT-23, Handsoldering")
    (tags SOT-23)
    (attr smd)
    (fp_text reference Q2 (at 0 -3.81 270) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Q_PMOS_GSD (at 0 3.81 270) (layer F.Fab))
    (pad 1 smd rect (at -0.95 1.50114 270) (size 0.8001 1.80086) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 31 /FTMSTR2PMB/RSTB))
    (pad 2 smd rect (at 0.95 1.50114 270) (size 0.8001 1.80086) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 26 +3V3))
    (pad 3 smd rect (at 0 -1.50114 270) (size 0.8001 1.80086) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 49 "Net-(Q1-Pad1)"))
    (model TO_SOT_Packages_SMD.3dshapes/SOT-23_Handsoldering.wrl
      (at (xyz 0 0 0))
      (scale (xyz 1 1 1))
      (rotate (xyz 0 0 0))
    )
  )
  (module Resistors_SMD:R_0805_HandSoldering (layer F.Cu) (tedit 54189DEE)
    (at 159.7025 93.091)
    (descr "Resistor SMD 0805, hand soldering")
    (tags "resistor 0805")
    (attr smd)
    (fp_text reference R1 (at 0 -2.1) (layer F.SilkS))
    (fp_text value 1K (at 0 2.1) (layer F.Fab))
    (pad 1 smd rect (at -1.35 0) (size 1.5 1.3) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 36 "Net-(R1-Pad1)"))
    (pad 2 smd rect (at 1.35 0) (size 1.5 1.3) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 4 GND))
    (model Resistors_SMD.3dshapes/R_0805_HandSoldering.wrl
      (at (xyz 0 0 0))
      (scale (xyz 1 1 1))
      (rotate (xyz 0 0 0))
    )
  )
  (module Pin_Headers:Pin_Header_Angled_1x10 (layer B.Cu) (tedit 0)
    (at 195.8721 97.6503)
    (descr "Through hole pin header")
    (tags "pin header")
    (fp_text reference SIL_2130 (at 0 5.1) (layer B.SilkS))
    (fp_text value CONN_01X10 (at 0 3.1) (layer B.Fab))
    (pad 1 thru_hole rect (at 0 0) (size 2.032 1.7272) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 48 "Net-(P10-Pad2)"))
    (pad 2 thru_hole oval (at 0 -2.54) (size 2.032 1.7272) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 28 /FTMSTR2PMB/MOSI))
    (pad 3 thru_hole oval (at 0 -5.08) (size 2.032 1.7272) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 29 /FTMSTR2PMB/MISO))
    (pad 4 thru_hole oval (at 0 -7.62) (size 2.032 1.7272) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 27 /FTMSTR2PMB/SCK))
    (pad 5 thru_hole oval (at 0 -10.16) (size 2.032 1.7272) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 30 /FTMSTR2PMB/SSB))
    (pad 6 thru_hole oval (at 0 -12.7) (size 2.032 1.7272) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 4 GND))
    (pad 7 thru_hole oval (at 0 -15.24) (size 2.032 1.7272) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 37 "Net-(SIL_2130-Pad7)"))
    (pad 8 thru_hole oval (at 0 -17.78) (size 2.032 1.7272) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 38 "Net-(SIL_2130-Pad8)"))
    (pad 9 thru_hole oval (at 0 -20.32) (size 2.032 1.7272) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 39 "Net-(SIL_2130-Pad9)"))
    (pad 10 thru_hole oval (at 0 -22.86) (size 2.032 1.7272) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 31 /FTMSTR2PMB/RSTB))
    (model Pin_Headers.3dshapes/Pin_Header_Angled_1x10.wrl
      (at (xyz 0 -0.45 0))
      (scale (xyz 1 1 1))
      (rotate (xyz 0 0 90))
    )
  )
  (module Resistors_SMD:R_0805_HandSoldering (layer F.Cu) (tedit 54189DEE)
    (at 178.4858 76.4159 90)
    (descr "Resistor SMD 0805, hand soldering")
    (tags "resistor 0805")
    (attr smd)
    (fp_text reference R4 (at 0 -2.1 90) (layer F.SilkS))
    (fp_text value 1K (at 0 2.1 90) (layer F.Fab))
    (pad 1 smd rect (at -1.35 0 90) (size 1.5 1.3) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 4 GND))
    (pad 2 smd rect (at 1.35 0 90) (size 1.5 1.3) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 17 /4))
    (model Resistors_SMD.3dshapes/R_0805_HandSoldering.wrl
      (at (xyz 0 0 0))
      (scale (xyz 1 1 1))
      (rotate (xyz 0 0 0))
    )
  )
  (module Housings_DIP:DIP-16_W7.62mm (layer F.Cu) (tedit 54130A77)
    (at 145.7325 98.679 270)
    (descr "16-lead dip package, row spacing 7.62 mm (300 mils)")
    (tags "dil dip 2.54 300")
    (fp_text reference REF** (at 0 -5.22 270) (layer F.SilkS))
    (fp_text value DIP-16_W7.62mm (at 0 -3.72 270) (layer F.Fab))
    (pad 1 thru_hole oval (at 0 0 270) (size 1.6 1.6) (drill 0.8) (layers *.Cu *.Mask))
    (pad 2 thru_hole oval (at 0 2.54 270) (size 1.6 1.6) (drill 0.8) (layers *.Cu *.Mask))
    (pad 3 thru_hole oval (at 0 5.08 270) (size 1.6 1.6) (drill 0.8) (layers *.Cu *.Mask))
    (pad 4 thru_hole oval (at 0 7.62 270) (size 1.6 1.6) (drill 0.8) (layers *.Cu *.Mask))
    (pad 5 thru_hole oval (at 0 10.16 270) (size 1.6 1.6) (drill 0.8) (layers *.Cu *.Mask))
    (pad 6 thru_hole oval (at 0 12.7 270) (size 1.6 1.6) (drill 0.8) (layers *.Cu *.Mask))
    (pad 7 thru_hole oval (at 0 15.24 270) (size 1.6 1.6) (drill 0.8) (layers *.Cu *.Mask))
    (pad 8 thru_hole oval (at 0 17.78 270) (size 1.6 1.6) (drill 0.8) (layers *.Cu *.Mask))
    (pad 9 thru_hole oval (at 7.62 17.78 270) (size 1.6 1.6) (drill 0.8) (layers *.Cu *.Mask))
    (pad 10 thru_hole oval (at 7.62 15.24 270) (size 1.6 1.6) (drill 0.8) (layers *.Cu *.Mask))
    (pad 11 thru_hole oval (at 7.62 12.7 270) (size 1.6 1.6) (drill 0.8) (layers *.Cu *.Mask))
    (pad 12 thru_hole oval (at 7.62 10.16 270) (size 1.6 1.6) (drill 0.8) (layers *.Cu *.Mask))
    (pad 13 thru_hole oval (at 7.62 7.62 270) (size 1.6 1.6) (drill 0.8) (layers *.Cu *.Mask))
    (pad 14 thru_hole oval (at 7.62 5.08 270) (size 1.6 1.6) (drill 0.8) (layers *.Cu *.Mask))
    (pad 15 thru_hole oval (at 7.62 2.54 270) (size 1.6 1.6) (drill 0.8) (layers *.Cu *.Mask))
    (pad 16 thru_hole oval (at 7.62 0 270) (size 1.6 1.6) (drill 0.8) (layers *.Cu *.Mask))
    (model Housings_DIP.3dshapes/DIP-16_W7.62mm.wrl
      (at (xyz 0 0 0))
      (scale (xyz 1 1 1))
      (rotate (xyz 0 0 0))
    )
  )
  (module Pin_Headers:Pin_Header_Straight_2x05 (layer F.Cu) (tedit 0)
    (at 198.2597 119.3927 180)
    (descr "Through hole pin header")
    (tags "pin header")
    (fp_text reference FTMSTRV2 (at 0 -5.1 180) (layer F.SilkS))
    (fp_text value CONN_02X05 (at 0 -3.1 180) (layer F.Fab))
    (pad 1 thru_hole rect (at 0 0 180) (size 1.7272 1.7272) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 4 GND))
    (pad 2 thru_hole oval (at 2.54 0 180) (size 1.7272 1.7272) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 30 /FTMSTR2PMB/SSB))
    (pad 3 thru_hole oval (at 0 2.54 180) (size 1.7272 1.7272) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 28 /FTMSTR2PMB/MOSI))
    (pad 4 thru_hole oval (at 2.54 2.54 180) (size 1.7272 1.7272) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 27 /FTMSTR2PMB/SCK))
    (pad 5 thru_hole oval (at 0 5.08 180) (size 1.7272 1.7272) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 29 /FTMSTR2PMB/MISO))
    (pad 6 thru_hole oval (at 2.54 5.08 180) (size 1.7272 1.7272) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 4 GND))
    (pad 7 thru_hole oval (at 0 7.62 180) (size 1.7272 1.7272) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 4 GND))
    (pad 8 thru_hole oval (at 2.54 7.62 180) (size 1.7272 1.7272) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 4 GND))
    (pad 9 thru_hole oval (at 0 10.16 180) (size 1.7272 1.7272) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 31 /FTMSTR2PMB/RSTB))
    (pad 10 thru_hole oval (at 2.54 10.16 180) (size 1.7272 1.7272) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 47 /DUT_VCC/DUT_VCC))
    (model Pin_Headers.3dshapes/Pin_Header_Straight_2x05.wrl
      (at (xyz 0.05 -0.2 0))
      (scale (xyz 1 1 1))
      (rotate (xyz 0 0 90))
    )
  )
  (module Pin_Headers:Pin_Header_Straight_1x03 (layer F.Cu) (tedit 0)
    (at 187.1091 83.3247)
    (descr "Through hole pin header")
    (tags "pin header")
    (fp_text reference P10 (at 0 -5.1) (layer F.SilkS))
    (fp_text value CONN_01X03 (at 0 -3.1) (layer F.Fab))
    (pad 1 thru_hole rect (at 0 0) (size 2.032 1.7272) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 26 +3V3))
    (pad 2 thru_hole oval (at 0 2.54) (size 2.032 1.7272) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 48 "Net-(P10-Pad2)"))
    (pad 3 thru_hole oval (at 0 5.08) (size 2.032 1.7272) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 47 /DUT_VCC/DUT_VCC))
    (model Pin_Headers.3dshapes/Pin_Header_Straight_1x03.wrl
      (at (xyz 0 -0.1 0))
      (scale (xyz 1 1 1))
      (rotate (xyz 0 0 90))
    )
  )
  (module Resistors_SMD:R_0805_HandSoldering (layer F.Cu) (tedit 54189DEE)
    (at 177.12055 80.99425 180)
    (descr "Resistor SMD 0805, hand soldering")
    (tags "resistor 0805")
    (attr smd)
    (fp_text reference R5 (at 0 -2.1 180) (layer F.SilkS))
    (fp_text value 10K (at 0 2.1 180) (layer F.Fab))
    (pad 1 smd rect (at -1.35 0 180) (size 1.5 1.3) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 4 GND))
    (pad 2 smd rect (at 1.35 0 180) (size 1.5 1.3) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 49 "Net-(Q1-Pad1)"))
    (model Resistors_SMD.3dshapes/R_0805_HandSoldering.wrl
      (at (xyz 0 0 0))
      (scale (xyz 1 1 1))
      (rotate (xyz 0 0 0))
    )
  )
  (module Resistors_SMD:R_0805_HandSoldering (layer F.Cu) (tedit 54189DEE)
    (at 170.45305 84.68995 90)
    (descr "Resistor SMD 0805, hand soldering")
    (tags "resistor 0805")
    (attr smd)
    (fp_text reference R6 (at 0 -2.1 90) (layer F.SilkS))
    (fp_text value 10K (at 0 2.1 90) (layer F.Fab))
    (pad 1 smd rect (at -1.35 0 90) (size 1.5 1.3) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 26 +3V3))
    (pad 2 smd rect (at 1.35 0 90) (size 1.5 1.3) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 31 /FTMSTR2PMB/RSTB))
    (model Resistors_SMD.3dshapes/R_0805_HandSoldering.wrl
      (at (xyz 0 0 0))
      (scale (xyz 1 1 1))
      (rotate (xyz 0 0 0))
    )
  )
  (module Pin_Headers:Pin_Header_Straight_2x06 (layer F.Cu) (tedit 0)
    (at 183.7182 108.8517 180)
    (descr "Through hole pin header")
    (tags "pin header")
    (fp_text reference PMOD2 (at 0 -5.1 180) (layer F.SilkS))
    (fp_text value CONN_02X06 (at 0 -3.1 180) (layer F.Fab))
    (pad 1 thru_hole rect (at 0 0 180) (size 1.7272 1.7272) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 30 /FTMSTR2PMB/SSB))
    (pad 2 thru_hole oval (at 2.54 0 180) (size 1.7272 1.7272) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 30 /FTMSTR2PMB/SSB))
    (pad 3 thru_hole oval (at 0 2.54 180) (size 1.7272 1.7272) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 28 /FTMSTR2PMB/MOSI))
    (pad 4 thru_hole oval (at 2.54 2.54 180) (size 1.7272 1.7272) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 28 /FTMSTR2PMB/MOSI))
    (pad 5 thru_hole oval (at 0 5.08 180) (size 1.7272 1.7272) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 29 /FTMSTR2PMB/MISO))
    (pad 6 thru_hole oval (at 2.54 5.08 180) (size 1.7272 1.7272) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 29 /FTMSTR2PMB/MISO))
    (pad 7 thru_hole oval (at 0 7.62 180) (size 1.7272 1.7272) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 27 /FTMSTR2PMB/SCK))
    (pad 8 thru_hole oval (at 2.54 7.62 180) (size 1.7272 1.7272) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 27 /FTMSTR2PMB/SCK))
    (pad 9 thru_hole oval (at 0 10.16 180) (size 1.7272 1.7272) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 4 GND))
    (pad 10 thru_hole oval (at 2.54 10.16 180) (size 1.7272 1.7272) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 4 GND))
    (pad 11 thru_hole oval (at 0 12.7 180) (size 1.7272 1.7272) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 47 /DUT_VCC/DUT_VCC))
    (pad 12 thru_hole oval (at 2.54 12.7 180) (size 1.7272 1.7272) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 47 /DUT_VCC/DUT_VCC))
    (model Pin_Headers.3dshapes/Pin_Header_Straight_2x06.wrl
      (at (xyz 0.05 -0.25 0))
      (scale (xyz 1 1 1))
      (rotate (xyz 0 0 90))
    )
  )
  (module Pin_Headers:Pin_Header_Straight_2x05 (layer F.Cu) (tedit 0)
    (at 158.6611 79.4512 270)
    (descr "Through hole pin header")
    (tags "pin header")
    (fp_text reference SSB_SEL1 (at 0 -5.1 270) (layer F.SilkS))
    (fp_text value CONN_02X05 (at 0 -3.1 270) (layer F.Fab))
    (pad 1 thru_hole rect (at 0 0 270) (size 1.7272 1.7272) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 16 "/6(**)"))
    (pad 2 thru_hole oval (at 2.54 0 270) (size 1.7272 1.7272) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 30 /FTMSTR2PMB/SSB))
    (pad 3 thru_hole oval (at 0 2.54 270) (size 1.7272 1.7272) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 15 /7))
    (pad 4 thru_hole oval (at 2.54 2.54 270) (size 1.7272 1.7272) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 30 /FTMSTR2PMB/SSB))
    (pad 5 thru_hole oval (at 0 5.08 270) (size 1.7272 1.7272) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 14 /8))
    (pad 6 thru_hole oval (at 2.54 5.08 270) (size 1.7272 1.7272) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 30 /FTMSTR2PMB/SSB))
    (pad 7 thru_hole oval (at 0 7.62 270) (size 1.7272 1.7272) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 13 "/9(**)"))
    (pad 8 thru_hole oval (at 2.54 7.62 270) (size 1.7272 1.7272) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 30 /FTMSTR2PMB/SSB))
    (pad 9 thru_hole oval (at 0 10.16 270) (size 1.7272 1.7272) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 24 "/10(**/SS)"))
    (pad 10 thru_hole oval (at 2.54 10.16 270) (size 1.7272 1.7272) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 30 /FTMSTR2PMB/SSB))
    (model Pin_Headers.3dshapes/Pin_Header_Straight_2x05.wrl
      (at (xyz 0.05 -0.2 0))
      (scale (xyz 1 1 1))
      (rotate (xyz 0 0 90))
    )
  )
  (module Buttons_Switches_SMD:SW_SPST_B3S-1000 (layer F.Cu) (tedit 56EDA1C6)
    (at 186.9059 77.3176 180)
    (descr "Surface Mount Tactile Switch for High-Density Packaging")
    (tags "Tactile Switch")
    (attr smd)
    (fp_text reference SW1 (at 0 -4.5 180) (layer F.SilkS))
    (fp_text value SW_PUSH (at 0 4.5 180) (layer F.Fab))
    (pad 1 smd rect (at -3.975 -2.25 180) (size 1.55 1.3) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 26 +3V3))
    (pad 1 smd rect (at 3.975 -2.25 180) (size 1.55 1.3) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 26 +3V3))
    (pad 2 smd rect (at -3.975 2.25 180) (size 1.55 1.3) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 17 /4))
    (pad 2 smd rect (at 3.975 2.25 180) (size 1.55 1.3) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 17 /4))
  )
  (gr_line (start 199.9869 126.365) (end 199.9869 73.025) (angle 90) (layer Edge.Cuts) (width 0.15))
  (gr_text 1 (at 138.938 121.285 90) (layer F.SilkS))
  (gr_line (start 110.998 126.365) (end 199.9869 126.365) (angle 90) (layer Edge.Cuts) (width 0.15))
  (gr_line (start 110.998 73.025) (end 110.998 126.365) (angle 90) (layer Edge.Cuts) (width 0.15))
  (gr_line (start 199.9869 73.025) (end 110.998 73.025) (angle 90) (layer Edge.Cuts) (width 0.15))
  (zone (net 47) (net_name /DUT_VCC/DUT_VCC) (layer F.Cu) (hatch edge 0.508)
    (connect_pads (clearance 0.508))
    (min_thickness 0.254)
    (fill yes (arc_segments 16) (thermal_gap 0.508) (thermal_bridge_width 0.508))
    (polygon
      (pts
        (xy 200.0123 72.9869) (xy 200.0123 126.2761) (xy 110.998 126.365) (xy 110.998 73.025)
      )
    )
  )
  (zone (net 4) (net_name GND) (layer B.Cu) (hatch edge 0.508)
    (connect_pads (clearance 0.508))
    (min_thickness 0.254)
    (fill yes (arc_segments 16) (thermal_gap 0.508) (thermal_bridge_width 0.508))
    (polygon
      (pts
        (xy 111.2012 72.9742) (xy 110.998 72.9742) (xy 110.998 126.365) (xy 200.025 126.2888) (xy 200.025 72.9996)
      )
    )
  )
)
