(kicad_pcb (version 20171130) (host pcbnew 5.0.2-bee76a0~70~ubuntu14.04.1)
  (general
    (thickness 1.6)
    (drawings 24)
    (tracks 27)
    (zones 0)
    (modules 4)
    (nets 1)
  )
  (page A4)
  (layers
    (0 F.Cu signal)
    (31 B.Cu signal)
    (32 B.Adhes user)
    (33 F.Adhes user)
    (34 B.Paste user)
    (35 F.Paste user)
    (36 B.SilkS user)
    (37 F.SilkS user)
    (38 B.Mask user)
    (39 F.Mask user)
    (40 Dwgs.User user)
    (41 Cmts.User user)
    (42 Eco1.User user)
    (43 Eco2.User user)
    (44 Edge.Cuts user)
    (45 Margin user)
    (46 B.CrtYd user)
    (47 F.CrtYd user)
    (48 B.Fab user)
    (49 F.Fab user)
  )
  (setup
    (last_trace_width 0.25)
    (trace_clearance 0.2)
    (zone_clearance 0.508)
    (zone_45_only no)
    (trace_min 0.2)
    (segment_width 0.2)
    (edge_width 0.0254)
    (via_size 0.8)
    (via_drill 0.4)
    (via_min_size 0.4)
    (via_min_drill 0.3)
    (uvia_size 0.3)
    (uvia_drill 0.1)
    (uvias_allowed no)
    (uvia_min_size 0.2)
    (uvia_min_drill 0.1)
    (pcb_text_width 0.3)
    (pcb_text_size 1.5 1.5)
    (mod_edge_width 0.15)
    (mod_text_size 1 1)
    (mod_text_width 0.15)
    (pad_size 8.5 5)
    (pad_drill 7)
    (pad_to_mask_clearance 0.2)
    (solder_mask_min_width 0.25)
    (aux_axis_origin 143.129 111.76)
    (grid_origin 143.129 92.71)
    (visible_elements FFFF7FFF)
    (pcbplotparams
      (layerselection 0x010fc_ffffffff)
      (usegerberextensions false)
      (usegerberattributes false)
      (usegerberadvancedattributes false)
      (creategerberjobfile false)
      (excludeedgelayer true)
      (linewidth 0.100000)
      (plotframeref false)
      (viasonmask false)
      (mode 1)
      (useauxorigin false)
      (hpglpennumber 1)
      (hpglpenspeed 20)
      (hpglpendiameter 15.000000)
      (psnegative false)
      (psa4output false)
      (plotreference true)
      (plotvalue true)
      (plotinvisibletext false)
      (padsonsilk false)
      (subtractmaskfromsilk false)
      (outputformat 1)
      (mirror false)
      (drillshape 1)
      (scaleselection 1)
      (outputdirectory ""))
  )
  (net 0 "")
  (net_class Default "This is the default net class."
    (clearance 0.2)
    (trace_width 0.25)
    (via_dia 0.8)
    (via_drill 0.4)
    (uvia_dia 0.3)
    (uvia_drill 0.1)
  )
  (module cal_zero_uni:VIA (layer F.Cu) (tedit 5C055CDB)
    (at 180.5178 108.204 270)
    (fp_text reference U4 (at 0 0.5 270) (layer F.SilkS))
    (fp_text value VIA (at 0 -0.5 270) (layer F.Fab))
    (pad 1 thru_hole circle (at 0 0 270) (size 5 5) (drill 3.5) (layers *.Cu *.Mask))
  )
  (module cal_zero_uni:VIA (layer F.Cu) (tedit 5C055CDB)
    (at 180.5178 89.154 270)
    (fp_text reference U2 (at 0 0.5 270) (layer F.SilkS))
    (fp_text value VIA (at 0 -0.5 270) (layer F.Fab))
    (pad 1 thru_hole circle (at 0 0 270) (size 5 5) (drill 3.5) (layers *.Cu *.Mask))
  )
  (module cal_zero_uni:VIA_oval (layer F.Cu) (tedit 5C528909)
    (at 201.31405 108.204)
    (fp_text reference U3 (at 0 0.5) (layer F.SilkS))
    (fp_text value VIA (at 0 -0.5) (layer F.Fab))
    (pad 1 thru_hole oval (at 0 0) (size 8.5 5) (drill oval 7 3.5) (layers *.Cu *.Mask))
  )
  (module cal_zero_uni:VIA_oval (layer F.Cu) (tedit 5C528C82)
    (at 199.5678 89.154)
    (fp_text reference U1 (at 0 0.5) (layer F.SilkS))
    (fp_text value VIA (at 0 -0.5) (layer F.Fab))
    (pad 1 thru_hole oval (at 1.74498 0) (size 8.5 5) (drill oval 7 3.5) (layers *.Cu *.Mask))
  )
  (gr_text "seido\ncmt" (at 190.0682 107.3404) (layer B.SilkS))
  (gr_text "opendcm\nblogspot" (at 189.865 89.916) (layer B.SilkS))
  (gr_line (start 202.9968 111.4806) (end 180.5178 111.4806) (layer Edge.Cuts) (width 0.0254))
  (gr_text "4 Plugs" (at 190.2206 87.8332) (layer F.SilkS))
  (gr_text "Short PCB" (at 189.9666 109.347) (layer F.SilkS))
  (gr_line (start 181.5338 96.139) (end 179.197 96.139) (layer Edge.Cuts) (width 0.0254))
  (gr_line (start 181.5338 96.139) (end 181.5338 101.1682) (layer Edge.Cuts) (width 0.0254))
  (gr_line (start 179.197 101.1682) (end 181.5338 101.1682) (layer Edge.Cuts) (width 0.0254))
  (gr_line (start 179.197 96.139) (end 179.197 101.1682) (layer Edge.Cuts) (width 0.0254))
  (gr_line (start 200.914 96.139) (end 200.9168 101.1286) (layer Edge.Cuts) (width 0.0254))
  (gr_line (start 198.5518 96.139) (end 198.5518 101.1428) (layer Edge.Cuts) (width 0.0254))
  (gr_line (start 192.1678 101.154) (end 188.0678 101.154) (layer Edge.Cuts) (width 0.0254))
  (gr_line (start 188.0678 96.154) (end 188.0678 101.154918) (layer Edge.Cuts) (width 0.0254))
  (gr_line (start 192.1678 96.154) (end 188.0678 96.154) (layer Edge.Cuts) (width 0.0254))
  (gr_line (start 192.1678 96.154) (end 192.1678 101.154) (layer Edge.Cuts) (width 0.0254))
  (gr_line (start 198.5518 101.1428) (end 200.914 101.1428) (layer Edge.Cuts) (width 0.0254))
  (gr_line (start 200.914 96.139) (end 198.5518 96.139) (layer Edge.Cuts) (width 0.0254))
  (gr_line (start 203.1746 85.8774) (end 180.5178 85.8774) (layer Edge.Cuts) (width 0.0254))
  (gr_line (start 206.45374 108.27258) (end 206.45374 89.2302) (layer Edge.Cuts) (width 0.0254))
  (gr_line (start 177.2412 89.154) (end 177.2412 108.204) (layer Edge.Cuts) (width 0.0254))
  (gr_arc (start 203.1746 108.204) (end 202.9968 111.4806) (angle -91.7757634) (layer Edge.Cuts) (width 0.0254))
  (gr_arc (start 203.17714 89.154886) (end 206.45374 89.231086) (angle -91.33221985) (layer Edge.Cuts) (width 0.0254))
  (gr_arc (start 180.5178 89.154) (end 180.5178 85.8774) (angle -90) (layer Edge.Cuts) (width 0.0254))
  (gr_arc (start 180.5178 108.204) (end 177.2412 108.204) (angle -90) (layer Edge.Cuts) (width 0.0254))
)
