<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="6.1">
<drawing>
<board>
<plain>
<wire x1="-0.63" y1="28.74" x2="51.42" y2="28.74" width="0" layer="20"/>
<wire x1="51.42" y1="28.74" x2="51.42" y2="88.1" width="0" layer="20"/>
<wire x1="51.42" y1="88.1" x2="-0.63" y2="88.1" width="0" layer="20"/>
<wire x1="-0.63" y1="88.1" x2="-0.63" y2="28.74" width="0" layer="20"/>
</plain>
<libraries>
<library name="st-microelectronics">
<packages>
<package name="DIL-08">
<description>&lt;b&gt;Dual In Line Package&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="transistor">
<packages>
<package name="TO92">
<description>&lt;b&gt;TO 92&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="rcl">
<packages>
<package name="0207/10">
<description>&lt;b&gt;RESISTOR&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
type 0207, grid 10 mm</description>
</package>
<package name="E2,5-7">
<description>&lt;b&gt;ELECTROLYTIC CAPACITOR&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
grid 2.54 mm, diameter 7 mm</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="relay">
<packages>
<package name="G5LE">
<description>&lt;b&gt;RELAY&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
1 x switch, 10 A/120 V AC, 8 A/30 V ADC, Omron</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="switch-omron">
<packages>
<package name="B3F-10XX">
<description>&lt;b&gt;OMRON SWITCH&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="con-ptr500">
<packages>
<package name="AK300/3">
<description>&lt;b&gt;CONNECTOR&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="AK300/2">
<description>&lt;b&gt;CONNECTOR&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="diode">
<packages>
<package name="DO41-10">
<description>&lt;B&gt;DIODE&lt;/B&gt;&lt;p&gt;
diameter 2.54 mm, horizontal, grid 10.16 mm</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="led">
<packages>
<package name="LED5MM">
<description>&lt;B&gt;LED&lt;/B&gt;&lt;p&gt;
5 mm, round</description>
</package>
</packages>
</library>
</libraries>
<attributes>
</attributes>
<variantdefs>
</variantdefs>
<elements>
<element name="IC1" library="st-microelectronics" package="DIL-08" value="NE555"/>
<element name="T1" library="transistor" package="TO92" value="2N3904"/>
<element name="R1" library="rcl" package="0207/10" value="1k"/>
<element name="R2" library="rcl" package="0207/10" value="10K"/>
<element name="R3" library="rcl" package="0207/10" value="10K"/>
<element name="R4" library="rcl" package="0207/10" value="100K"/>
<element name="C1" library="rcl" package="E2,5-7" value="1-10uF"/>
<element name="K1" library="relay" package="G5LE" value="G5L"/>
<element name="S1" library="switch-omron" package="B3F-10XX" value=""/>
<element name="X2" library="con-ptr500" package="AK300/3" value=""/>
<element name="X1" library="con-ptr500" package="AK300/2" value=""/>
<element name="D1" library="diode" package="DO41-10" value="1N4004"/>
<element name="RED_LED" library="led" package="LED5MM" value=""/>
<element name="R5" library="rcl" package="0207/10" value="330R"/>
<element name="X3" library="con-ptr500" package="AK300/2" value=""/>
</elements>
<signals>
<signal name="N$2">
<contactref element="R2" pad="1"/>
<contactref element="R3" pad="2"/>
<contactref element="IC1" pad="2"/>
<contactref element="IC1" pad="6"/>
<contactref element="S1" pad="2"/>
<contactref element="S1" pad="1"/>
<contactref element="X3" pad="1"/>
</signal>
<signal name="+5V">
<contactref element="R2" pad="2"/>
<contactref element="IC1" pad="8"/>
<contactref element="IC1" pad="4"/>
<contactref element="K1" pad="1"/>
<contactref element="D1" pad="C"/>
<contactref element="X1" pad="2"/>
</signal>
<signal name="GND">
<contactref element="R3" pad="1"/>
<contactref element="IC1" pad="1"/>
<contactref element="T1" pad="3"/>
<contactref element="X1" pad="1"/>
<contactref element="RED_LED" pad="K"/>
<contactref element="C1" pad="-"/>
</signal>
<signal name="N$4">
<contactref element="R1" pad="2"/>
<contactref element="T1" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$5">
<contactref element="K1" pad="2"/>
<contactref element="T1" pad="1"/>
<contactref element="D1" pad="A"/>
</signal>
<signal name="N$1">
<contactref element="R4" pad="2"/>
<contactref element="IC1" pad="3"/>
<contactref element="R1" pad="1"/>
<contactref element="R5" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$3">
<contactref element="K1" pad="P"/>
<contactref element="X2" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$6">
<contactref element="K1" pad="S"/>
<contactref element="X2" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$7">
<contactref element="K1" pad="O"/>
<contactref element="X2" pad="3"/>
</signal>
<signal name="N$10">
<contactref element="R5" pad="1"/>
<contactref element="RED_LED" pad="A"/>
</signal>
<signal name="N$8">
<contactref element="R4" pad="1"/>
<contactref element="X3" pad="2"/>
<contactref element="S1" pad="3"/>
<contactref element="S1" pad="4"/>
<contactref element="C1" pad="+"/>
</signal>
</signals>
</board>
</drawing>
</eagle>
