<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="7.4.0">
<drawing>
<board>
<plain>
<wire x1="0.5" y1="0" x2="47.25" y2="0" width="0" layer="20"/>
<wire x1="47.25" y1="0" x2="47.25" y2="52.5" width="0" layer="20"/>
<wire x1="47.25" y1="52.5" x2="0.5" y2="52.5" width="0" layer="20"/>
<wire x1="0.5" y1="52.5" x2="0.5" y2="0" width="0" layer="20"/>
<text>+1</text>
<text>-1</text>
<text>-2</text>
<text>+2</text>
<text>AC1-1</text>
<text>AC1-2</text>
<text>GND</text>
<text>AC2-1</text>
<text>AC2-2</text>
<text>AC2-2</text>
<text>AC2-1</text>
<text>GND</text>
<text>AC1-2</text>
<text>AC1-1</text>
<text>-1</text>
<text>+1</text>
<text>+2</text>
<text>-2</text>
<hole x="2.5" y="2" drill="3.2"/>
<hole x="45.25" y="50.5" drill="3.2"/>
<text>TP1</text>
<text>TP1</text>
<text>TP2</text>
<text>TP2</text>
<text>Plutonium</text>
<text>PSU</text>
<text>v1.1</text>
<text>P</text>
<text>u</text>
</plain>
<libraries>
<library name="supply pins">
<packages>
<package name="ROUND">
<description>&lt;b&gt;Round Pad&lt;/b&gt;
&lt;ul&gt;&lt;li&gt;drill diameter 0.7 mm&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;</description>
</package>
<package name="SQUARE">
<description>&lt;b&gt;Square Pad&lt;/b&gt;
&lt;ul&gt;&lt;li&gt;drill diameter 0.7 mm&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="capacitors-elec">
<packages>
<package name="063_025">
<description>&lt;b&gt;6.3mm diameter, 2.5 mm lead spacing, 0.1" pad spacing&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="diodes">
<packages>
<package name="DO41-3">
<description>&lt;b&gt;DO-41 0.3" pad spacing&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="eigene kreationen2">
<packages>
<package name="FUSE_CLOSED">
</package>
</packages>
</library>
<library name="regulators">
<packages>
<package name="TO220-STANDING">
</package>
</packages>
</library>
<library name="Eigene_Kreationen">
<packages>
<package name="PRINTKLEMME-X5">
</package>
<package name="ELKO">
</package>
</packages>
</library>
</libraries>
<attributes>
</attributes>
<variantdefs>
</variantdefs>
<elements>
<element name="+1" library="supply pins" package="ROUND" value="+1"/>
<element name="+2" library="supply pins" package="ROUND" value="+2"/>
<element name="-1" library="supply pins" package="SQUARE" value="-1"/>
<element name="-2" library="supply pins" package="SQUARE" value="-2"/>
<element name="C2" library="capacitors-elec" package="063_025" value="220uF -16V"/>
<element name="C4" library="capacitors-elec" package="063_025" value="220uF - 16V"/>
<element name="D1" library="diodes" package="DO41-3" value=""/>
<element name="D2" library="diodes" package="DO41-3" value=""/>
<element name="D3" library="diodes" package="DO41-3" value=""/>
<element name="D4" library="diodes" package="DO41-3" value=""/>
<element name="D5" library="diodes" package="DO41-3" value=""/>
<element name="D6" library="diodes" package="DO41-3" value=""/>
<element name="D7" library="diodes" package="DO41-3" value=""/>
<element name="D8" library="diodes" package="DO41-3" value=""/>
<element name="F1" library="eigene kreationen2" package="FUSE_CLOSED" value="FUSE_CLOSED">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="F2" library="eigene kreationen2" package="FUSE_CLOSED" value="FUSE_CLOSED">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="REG1" library="regulators" package="TO220-STANDING" value="LM7809">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="REG2" library="regulators" package="TO220-STANDING" value="LM7809">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="CON1" library="Eigene_Kreationen" package="PRINTKLEMME-X5" value="PRINTKLEMME-X5"/>
<element name="C1" library="Eigene_Kreationen" package="ELKO" value="2200uF-35V">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="C3" library="Eigene_Kreationen" package="ELKO" value="2200uF - 35V">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="TP1" library="supply pins" package="ROUND" value="TP1"/>
<element name="TP2" library="supply pins" package="ROUND" value="TP2"/>
</elements>
<signals>
<signal name="N$1">
<contactref element="F1" pad="P$1"/>
<contactref element="CON1" pad="P$1"/>
</signal>
<signal name="N$2">
<contactref element="F2" pad="P$1"/>
<contactref element="CON1" pad="P$5"/>
</signal>
<signal name="N$4">
<contactref element="D1" pad="C"/>
<contactref element="D2" pad="A"/>
<contactref element="F1" pad="P$2"/>
</signal>
<signal name="N$5">
<contactref element="D4" pad="A"/>
<contactref element="D3" pad="C"/>
<contactref element="CON1" pad="P$2"/>
</signal>
<signal name="N$6">
<contactref element="D2" pad="C"/>
<contactref element="D4" pad="C"/>
<contactref element="REG1" pad="P$1"/>
<contactref element="C1" pad="PIN+"/>
</signal>
<signal name="N$9">
<contactref element="D5" pad="C"/>
<contactref element="D6" pad="A"/>
<contactref element="F2" pad="P$2"/>
</signal>
<signal name="N$10">
<contactref element="D6" pad="C"/>
<contactref element="D8" pad="C"/>
<contactref element="REG2" pad="P$1"/>
<contactref element="C3" pad="PIN+"/>
</signal>
<signal name="GND">
<contactref element="D5" pad="A"/>
<contactref element="D7" pad="A"/>
<contactref element="D3" pad="A"/>
<contactref element="D1" pad="A"/>
<contactref element="REG2" pad="P$2"/>
<contactref element="C4" pad="-"/>
<contactref element="-2" pad="1"/>
<contactref element="REG1" pad="P$2"/>
<contactref element="C2" pad="-"/>
<contactref element="-1" pad="1"/>
<contactref element="CON1" pad="P$3"/>
<contactref element="C1" pad="PIN-"/>
<contactref element="C3" pad="PIN-"/>
</signal>
<signal name="N$3">
<contactref element="REG1" pad="P$3"/>
<contactref element="C2" pad="+"/>
<contactref element="+1" pad="1"/>
<contactref element="TP1" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$8">
<contactref element="REG2" pad="P$3"/>
<contactref element="C4" pad="+"/>
<contactref element="+2" pad="1"/>
<contactref element="TP2" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$7">
<contactref element="D8" pad="A"/>
<contactref element="D7" pad="C"/>
<contactref element="CON1" pad="P$4"/>
</signal>
</signals>
</board>
</drawing>
</eagle>
