<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="9.0.1">
<drawing>
<board>
<plain>
<wire x1="15.875" y1="61.087" x2="37.084" y2="61.087" width="0.000203125" layer="20"/>
<wire x1="37.084" y1="61.087" x2="37.084" y2="40.386" width="0.000203125" layer="20"/>
<wire x1="37.084" y1="40.386" x2="15.875" y2="40.386" width="0.000203125" layer="20"/>
<wire x1="15.875" y1="40.386" x2="15.875" y2="61.087" width="0.000203125" layer="20"/>
<text>GND</text>
<text>5V</text>
<text>AR</text>
<text>AL</text>
<text>CS</text>
<text>CVBS</text>
<text>R</text>
<text>G</text>
<text>B</text>
<text>NESRGB NOCUTMOD</text>
<text>EASY SOLDER BOARD</text>
<text>9pin mini din version</text>
<text>Frank Strasser</text>
</plain>
<libraries>
<library name="Sega bypass (7374 switch version)10">
<description>Generated from &lt;b&gt;Sega bypass (7374 switch version)10.sch&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
by exp-lbrs.ulp</description>
<packages>
<package name="9PINMINIDIN_CUI_MD-90SM">
</package>
<package name="WIREPAD_SMD1,27-2,54">
<description>&lt;b&gt;SMD PAD&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
</libraries>
<attributes>
</attributes>
<variantdefs>
</variantdefs>
<elements>
<element name="J1" library="Sega bypass (7374 switch version)10" package="9PINMINIDIN_CUI_MD-90SM" value="9PINMINIDIN_MD-90SM">
<attribute name="MANUFACTURER" value="CUI Inc"/>
<attribute name="PARTREV" value="1.03"/>
<attribute name="STANDARD" value="Manufacturer recommendations"/>
</element>
<element name="PAD1" library="Sega bypass (7374 switch version)10" package="WIREPAD_SMD1,27-2,54" value="">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="PAD2" library="Sega bypass (7374 switch version)10" package="WIREPAD_SMD1,27-2,54" value="">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="PAD3" library="Sega bypass (7374 switch version)10" package="WIREPAD_SMD1,27-2,54" value="">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="PAD4" library="Sega bypass (7374 switch version)10" package="WIREPAD_SMD1,27-2,54" value="">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="PAD5" library="Sega bypass (7374 switch version)10" package="WIREPAD_SMD1,27-2,54" value="">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="PAD6" library="Sega bypass (7374 switch version)10" package="WIREPAD_SMD1,27-2,54" value="">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="PAD7" library="Sega bypass (7374 switch version)10" package="WIREPAD_SMD1,27-2,54" value="">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="PAD8" library="Sega bypass (7374 switch version)10" package="WIREPAD_SMD1,27-2,54" value="">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="PAD9" library="Sega bypass (7374 switch version)10" package="WIREPAD_SMD1,27-2,54" value="">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
</elements>
<signals>
<signal name="GND">
<contactref element="J1" pad="S1"/>
<contactref element="J1" pad="S2"/>
<contactref element="J1" pad="S3"/>
<contactref element="PAD1" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$1">
<contactref element="PAD2" pad="1"/>
<contactref element="J1" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$2">
<contactref element="PAD3" pad="1"/>
<contactref element="J1" pad="9"/>
</signal>
<signal name="N$3">
<contactref element="PAD4" pad="1"/>
<contactref element="J1" pad="8"/>
</signal>
<signal name="N$4">
<contactref element="PAD5" pad="1"/>
<contactref element="J1" pad="5"/>
</signal>
<signal name="N$5">
<contactref element="PAD6" pad="1"/>
<contactref element="J1" pad="4"/>
</signal>
<signal name="N$6">
<contactref element="PAD9" pad="1"/>
<contactref element="J1" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$7">
<contactref element="PAD8" pad="1"/>
<contactref element="J1" pad="3"/>
</signal>
<signal name="N$8">
<contactref element="PAD7" pad="1"/>
<contactref element="J1" pad="7"/>
</signal>
</signals>
</board>
</drawing>
</eagle>
