(kicad_pcb (version 20171130) (host pcbnew 5.1.2)
  (general
    (thickness 1.6)
    (drawings 11)
    (tracks 12)
    (zones 0)
    (modules 24)
    (nets 2)
  )
  (page A4)
  (layers
    (0 F.Cu signal)
    (31 B.Cu signal)
    (32 B.Adhes user)
    (33 F.Adhes user)
    (34 B.Paste user)
    (35 F.Paste user)
    (36 B.SilkS user)
    (37 F.SilkS user)
    (38 B.Mask user)
    (39 F.Mask user)
    (40 Dwgs.User user)
    (41 Cmts.User user)
    (42 Eco1.User user)
    (43 Eco2.User user)
    (44 Edge.Cuts user)
    (45 Margin user)
    (46 B.CrtYd user)
    (47 F.CrtYd user)
    (48 B.Fab user)
    (49 F.Fab user)
  )
  (setup
    (last_trace_width 0.1524)
    (trace_clearance 0.1524)
    (zone_clearance 0.508)
    (zone_45_only no)
    (trace_min 0.1524)
    (via_size 0.508)
    (via_drill 0.254)
    (via_min_size 0.508)
    (via_min_drill 0.254)
    (blind_buried_vias_allowed yes)
    (uvia_size 0.508)
    (uvia_drill 0.254)
    (uvias_allowed yes)
    (uvia_min_size 0.508)
    (uvia_min_drill 0.254)
    (edge_width 0.05)
    (segment_width 0.2)
    (pcb_text_width 0.3)
    (pcb_text_size 1.5 1.5)
    (mod_edge_width 0.12)
    (mod_text_size 1 1)
    (mod_text_width 0.15)
    (pad_size 1.524 1.524)
    (pad_drill 0.762)
    (pad_to_mask_clearance 0.0508)
    (solder_mask_min_width 0.0254)
    (aux_axis_origin 0 0)
    (visible_elements FFFFFF7F)
    (pcbplotparams
      (layerselection 0x010fc_ffffffff)
      (usegerberextensions false)
      (usegerberattributes false)
      (usegerberadvancedattributes false)
      (creategerberjobfile false)
      (excludeedgelayer true)
      (linewidth 0.100000)
      (plotframeref false)
      (viasonmask false)
      (mode 1)
      (useauxorigin false)
      (hpglpennumber 1)
      (hpglpenspeed 20)
      (hpglpendiameter 15.000000)
      (psnegative false)
      (psa4output false)
      (plotreference true)
      (plotvalue true)
      (plotinvisibletext false)
      (padsonsilk false)
      (subtractmaskfromsilk false)
      (outputformat 1)
      (mirror false)
      (drillshape 1)
      (scaleselection 1)
      (outputdirectory ""))
  )
  (net 0 "")
  (net 1 "Net-(H1-Pad1)")
  (net_class Default "This is the default net class."
    (clearance 0.1524)
    (trace_width 0.1524)
    (via_dia 0.508)
    (via_drill 0.254)
    (uvia_dia 0.508)
    (uvia_drill 0.254)
    (add_net "Net-(H1-Pad1)")
  )
  (module ppms-puck-pcb:PPMS_Puck_Pad (layer F.Cu) (tedit 5CFE7EFC)
    (at 1.840721 -6.869665 345)
    (fp_text reference 9 (at 0.508 -1.27 345 unlocked) (layer F.SilkS))
    (fp_text value MountingHole_Pad (at 0 5.08 165) (layer F.Fab) hide)
    (pad 1 smd roundrect (at 0 0 345) (size 1.5 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask) (roundrect_rratio 0.25)
      (net 1 "Net-(H1-Pad1)"))
  )
  (module ppms-puck-pcb:PPMS_Puck_Pad (layer F.Cu) (tedit 5CFE7EFC)
    (at 5.028944 -5.028944 315)
    (fp_text reference 8 (at 0.508 -1.27 315 unlocked) (layer F.SilkS))
    (fp_text value MountingHole_Pad (at 0 5.08 135) (layer F.Fab) hide)
    (pad 1 smd roundrect (at 0 0 315) (size 1.5 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask) (roundrect_rratio 0.25)
      (net 1 "Net-(H1-Pad1)"))
  )
  (module ppms-puck-pcb:PPMS_Puck_Pad (layer F.Cu) (tedit 5CFE7EFC)
    (at 6.869664 -1.840721 285)
    (fp_text reference 7 (at 0.508 -1.27 285 unlocked) (layer F.SilkS))
    (fp_text value MountingHole_Pad (at 0 5.08 105) (layer F.Fab) hide)
    (pad 1 smd roundrect (at 0 0 285) (size 1.5 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask) (roundrect_rratio 0.25)
      (net 1 "Net-(H1-Pad1)"))
  )
  (module ppms-puck-pcb:PPMS_Puck_Pad (layer F.Cu) (tedit 5CFE7EFC)
    (at 6.869665 1.840721 255)
    (fp_text reference 6 (at 0.508 -1.27 255 unlocked) (layer F.SilkS))
    (fp_text value MountingHole_Pad (at 0 5.08 75) (layer F.Fab) hide)
    (pad 1 smd roundrect (at 0 0 255) (size 1.5 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask) (roundrect_rratio 0.25)
      (net 1 "Net-(H1-Pad1)"))
  )
  (module ppms-puck-pcb:PPMS_Puck_Pad (layer F.Cu) (tedit 5CFE7EFC)
    (at 5.028944 5.028944 225)
    (fp_text reference 5 (at 0.508 -1.27 225 unlocked) (layer F.SilkS))
    (fp_text value MountingHole_Pad (at 0 5.08 45) (layer F.Fab) hide)
    (pad 1 smd roundrect (at 0 0 225) (size 1.5 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask) (roundrect_rratio 0.25)
      (net 1 "Net-(H1-Pad1)"))
  )
  (module ppms-puck-pcb:PPMS_Puck_Pad (layer F.Cu) (tedit 5CFE7EFC)
    (at 1.840721 6.869664 195)
    (fp_text reference 4 (at 0.508 -1.27 195 unlocked) (layer F.SilkS))
    (fp_text value MountingHole_Pad (at 0 5.08 15) (layer F.Fab) hide)
    (pad 1 smd roundrect (at 0 0 195) (size 1.5 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask) (roundrect_rratio 0.25)
      (net 1 "Net-(H1-Pad1)"))
  )
  (module ppms-puck-pcb:PPMS_Puck_Pad (layer F.Cu) (tedit 5CFE7EFC)
    (at -1.840721 6.869665 165)
    (fp_text reference 3 (at 0.508 -1.27 165 unlocked) (layer F.SilkS))
    (fp_text value MountingHole_Pad (at 0 5.08 165) (layer F.Fab) hide)
    (pad 1 smd roundrect (at 0 0 165) (size 1.5 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask) (roundrect_rratio 0.25)
      (net 1 "Net-(H1-Pad1)"))
  )
  (module ppms-puck-pcb:PPMS_Puck_Pad (layer F.Cu) (tedit 5CFE7EFC)
    (at -5.028944 5.028944 135)
    (fp_text reference 2 (at 0.508 -1.27 135 unlocked) (layer F.SilkS))
    (fp_text value MountingHole_Pad (at 0 5.08 135) (layer F.Fab) hide)
    (pad 1 smd roundrect (at 0 0 135) (size 1.5 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask) (roundrect_rratio 0.25)
      (net 1 "Net-(H1-Pad1)"))
  )
  (module ppms-puck-pcb:PPMS_Puck_Pad (layer F.Cu) (tedit 5CFE7EFC)
    (at -6.869664 1.840721 105)
    (fp_text reference 1 (at 0.508 -1.27 105 unlocked) (layer F.SilkS))
    (fp_text value MountingHole_Pad (at 0 5.08 105) (layer F.Fab) hide)
    (pad 1 smd roundrect (at 0 0 105) (size 1.5 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask) (roundrect_rratio 0.25)
      (net 1 "Net-(H1-Pad1)"))
  )
  (module ppms-puck-pcb:PPMS_Puck_Pad (layer F.Cu) (tedit 5CFE7EFC)
    (at -6.869665 -1.840721 75)
    (fp_text reference 12 (at 0.508 -1.27 75 unlocked) (layer F.SilkS))
    (fp_text value MountingHole_Pad (at 0 5.08 75) (layer F.Fab) hide)
    (pad 1 smd roundrect (at 0 0 75) (size 1.5 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask) (roundrect_rratio 0.25)
      (net 1 "Net-(H1-Pad1)"))
  )
  (module ppms-puck-pcb:PPMS_Puck_Pad (layer F.Cu) (tedit 5CFE7EFC)
    (at -5.028944 -5.028944 45)
    (fp_text reference 11 (at 0.508 -1.27 45 unlocked) (layer F.SilkS))
    (fp_text value MountingHole_Pad (at 0 5.08 45) (layer F.Fab) hide)
    (pad 1 smd roundrect (at 0 0 45) (size 1.5 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask) (roundrect_rratio 0.25)
      (net 1 "Net-(H1-Pad1)"))
  )
  (module ppms-puck-pcb:PPMS_Puck_PTH (layer F.Cu) (tedit 5CF177BE)
    (at 2.761082 -10.304497 345)
    (fp_text reference H1 (at 0 1.5 165) (layer F.SilkS) hide)
    (fp_text value MountingHole_Pad (at 0 3 165) (layer F.Fab) hide)
    (pad 1 thru_hole circle (at 0 0 75) (size 1 1) (drill 0.5) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 1 "Net-(H1-Pad1)"))
  )
  (module ppms-puck-pcb:PPMS_Puck_PTH (layer F.Cu) (tedit 5CF177BE)
    (at 7.543415 -7.543415 315)
    (fp_text reference H1 (at 0 1.5 135) (layer F.SilkS) hide)
    (fp_text value MountingHole_Pad (at 0 3 135) (layer F.Fab) hide)
    (pad 1 thru_hole circle (at 0 0 45) (size 1 1) (drill 0.5) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 1 "Net-(H1-Pad1)"))
  )
  (module ppms-puck-pcb:PPMS_Puck_PTH (layer F.Cu) (tedit 5CF177BE)
    (at 10.304497 -2.761082 285)
    (fp_text reference H1 (at 0 1.5 105) (layer F.SilkS) hide)
    (fp_text value MountingHole_Pad (at 0 3 105) (layer F.Fab) hide)
    (pad 1 thru_hole circle (at 0 0 15) (size 1 1) (drill 0.5) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 1 "Net-(H1-Pad1)"))
  )
  (module ppms-puck-pcb:PPMS_Puck_PTH (layer F.Cu) (tedit 5CF177BE)
    (at 10.304497 2.761082 255)
    (fp_text reference H1 (at 0 1.5 75) (layer F.SilkS) hide)
    (fp_text value MountingHole_Pad (at 0 3 75) (layer F.Fab) hide)
    (pad 1 thru_hole circle (at 0 0 345) (size 1 1) (drill 0.5) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 1 "Net-(H1-Pad1)"))
  )
  (module ppms-puck-pcb:PPMS_Puck_PTH (layer F.Cu) (tedit 5CF177BE)
    (at 7.543415 7.543415 225)
    (fp_text reference H1 (at 0 1.5 45) (layer F.SilkS) hide)
    (fp_text value MountingHole_Pad (at 0 3 45) (layer F.Fab) hide)
    (pad 1 thru_hole circle (at 0 0 315) (size 1 1) (drill 0.5) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 1 "Net-(H1-Pad1)"))
  )
  (module ppms-puck-pcb:PPMS_Puck_PTH (layer F.Cu) (tedit 5CF177BE)
    (at 2.761082 10.304497 195)
    (fp_text reference H1 (at 0 1.5 15) (layer F.SilkS) hide)
    (fp_text value MountingHole_Pad (at 0 3 15) (layer F.Fab) hide)
    (pad 1 thru_hole circle (at 0 0 285) (size 1 1) (drill 0.5) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 1 "Net-(H1-Pad1)"))
  )
  (module ppms-puck-pcb:PPMS_Puck_PTH (layer F.Cu) (tedit 5CF177BE)
    (at -2.761082 10.304497 165)
    (fp_text reference H1 (at 0 1.5 165) (layer F.SilkS) hide)
    (fp_text value MountingHole_Pad (at 0 3 165) (layer F.Fab) hide)
    (pad 1 thru_hole circle (at 0 0 255) (size 1 1) (drill 0.5) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 1 "Net-(H1-Pad1)"))
  )
  (module ppms-puck-pcb:PPMS_Puck_PTH (layer F.Cu) (tedit 5CF177BE)
    (at -7.543415 7.543415 135)
    (fp_text reference H1 (at 0 1.5 135) (layer F.SilkS) hide)
    (fp_text value MountingHole_Pad (at 0 3 135) (layer F.Fab) hide)
    (pad 1 thru_hole circle (at 0 0 225) (size 1 1) (drill 0.5) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 1 "Net-(H1-Pad1)"))
  )
  (module ppms-puck-pcb:PPMS_Puck_PTH (layer F.Cu) (tedit 5CF177BE)
    (at -10.304497 2.761082 105)
    (fp_text reference H1 (at 0 1.5 105) (layer F.SilkS) hide)
    (fp_text value MountingHole_Pad (at 0 3 105) (layer F.Fab) hide)
    (pad 1 thru_hole circle (at 0 0 195) (size 1 1) (drill 0.5) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 1 "Net-(H1-Pad1)"))
  )
  (module ppms-puck-pcb:PPMS_Puck_PTH (layer F.Cu) (tedit 5CF177BE)
    (at -10.304497 -2.761082 75)
    (fp_text reference H1 (at 0 1.5 75) (layer F.SilkS) hide)
    (fp_text value MountingHole_Pad (at 0 3 75) (layer F.Fab) hide)
    (pad 1 thru_hole circle (at 0 0 165) (size 1 1) (drill 0.5) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 1 "Net-(H1-Pad1)"))
  )
  (module ppms-puck-pcb:PPMS_Puck_PTH (layer F.Cu) (tedit 5CF177BE)
    (at -7.543415 -7.543415 45)
    (fp_text reference H1 (at 0 1.5 45) (layer F.SilkS) hide)
    (fp_text value MountingHole_Pad (at 0 3 45) (layer F.Fab) hide)
    (pad 1 thru_hole circle (at 0 0 135) (size 1 1) (drill 0.5) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 1 "Net-(H1-Pad1)"))
  )
  (module ppms-puck-pcb:PPMS_Puck_Pad (layer F.Cu) (tedit 5CFE7EFC)
    (at -1.840721 -6.869664 15)
    (fp_text reference 10 (at 0.508 -1.27 15 unlocked) (layer F.SilkS))
    (fp_text value MountingHole_Pad (at 0 5.08 15) (layer F.Fab) hide)
    (pad 1 smd roundrect (at 0 0 15) (size 1.5 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask) (roundrect_rratio 0.25)
      (net 1 "Net-(H1-Pad1)"))
  )
  (module ppms-puck-pcb:PPMS_Puck_PTH (layer F.Cu) (tedit 5CF177BE)
    (at -2.761082 -10.304497 15)
    (fp_text reference H1 (at 0 1.5 15) (layer F.SilkS) hide)
    (fp_text value MountingHole_Pad (at 0 3 15) (layer F.Fab) hide)
    (pad 1 thru_hole circle (at 0 0 105) (size 1 1) (drill 0.5) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 1 "Net-(H1-Pad1)"))
  )
  (gr_text v1 (at 0 7.62) (layer B.SilkS))
  (gr_circle (center 0 0) (end -6.35 0) (layer Edge.Cuts) (width 0.05))
  (gr_circle (center 9.144 0) (end 8.33755 0) (layer Edge.Cuts) (width 0.15))
  (gr_circle (center -9.144 0) (end -9.95045 0) (layer Edge.Cuts) (width 0.15))
  (gr_circle (center 0 0) (end -12.192 0) (layer Edge.Cuts) (width 0.15))
)
