<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="8.3.2">
<drawing>
<board>
<plain>
<wire x1="22.86" y1="48.768" x2="22.86" y2="2.54" width="0.0508" layer="20"/>
<wire x1="22.86" y1="2.54" x2="20.32" y2="0" width="0.0508" layer="20" curve="-90"/>
<wire x1="20.32" y1="0" x2="2.54" y2="0" width="0.0508" layer="20"/>
<wire x1="2.54" y1="0" x2="0" y2="2.54" width="0.0508" layer="20" curve="-90"/>
<wire x1="0" y1="2.54" x2="0" y2="49.53" width="0.0508" layer="20"/>
<wire x1="0" y1="49.53" x2="2.032" y2="51.308" width="0.0508" layer="20" curve="-90"/>
<wire x1="2.032" y1="51.308" x2="20.32" y2="51.308" width="0.0508" layer="20"/>
<wire x1="20.32" y1="51.308" x2="22.86" y2="48.768" width="0.0508" layer="20" curve="-90"/>
<hole x="20.32" y="2.54" drill="2.54"/>
<hole x="2.54" y="2.54" drill="2.54"/>
<hole x="7.62" y="11.43" drill="4"/>
<hole x="15.24" y="11.43" drill="4"/>
<text>GND</text>
<text>VBUS</text>
<text>USB-</text>
<text>USB+</text>
<text>FW Programmer V1.1 / Eric Bieri</text>
<text>Particle Boron LTE / ublox SARA R4</text>
<text>(black)</text>
<text>(red)</text>
<text>(white)</text>
<text>(green)</text>
</plain>
<libraries>
<library name="pinhead">
<description>&lt;b&gt;Pin Header Connectors&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
&lt;author&gt;Created by librarian@cadsoft.de&lt;/author&gt;</description>
<packages>
<package name="1X04">
<description>&lt;b&gt;PIN HEADER&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="MyDevices">
<packages>
<package name="POGO_1MM">
</package>
<package name="MICRO_USB_B">
</package>
</packages>
</library>
<library name="microbuilder">
<packages>
<package name="FEATHERWING">
</package>
</packages>
</library>
</libraries>
<attributes>
</attributes>
<variantdefs>
</variantdefs>
<elements>
<element name="JP1" library="pinhead" package="1X04" value="">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C1" library="MyDevices" package="POGO_1MM" value="POGO_PIN_1MM"/>
<element name="C2" library="MyDevices" package="POGO_1MM" value="POGO_PIN_1MM"/>
<element name="C4" library="MyDevices" package="POGO_1MM" value="POGO_PIN_1MM"/>
<element name="MS1" library="microbuilder" package="FEATHERWING" value="FEATHERWING"/>
<element name="X1" library="MyDevices" package="MICRO_USB_B" value="UJ2-MIBH2-4-SMT-TR"/>
</elements>
<signals>
<signal name="GND">
<contactref element="JP1" pad="4"/>
<contactref element="MS1" pad="4"/>
<contactref element="X1" pad="SHIELD2"/>
<contactref element="X1" pad="SHIELD4"/>
<contactref element="X1" pad="SHIELD3"/>
<contactref element="X1" pad="SHIELD1"/>
<contactref element="X1" pad="SHIELD5"/>
<contactref element="X1" pad="GND"/>
</signal>
<signal name="N$9">
</signal>
<signal name="N$10">
</signal>
<signal name="N$2">
</signal>
<signal name="N$3">
</signal>
<signal name="VBUS">
<contactref element="X1" pad="VBUS"/>
<contactref element="JP1" pad="3"/>
<contactref element="C4" pad="P$1"/>
<contactref element="MS1" pad="26"/>
</signal>
<signal name="D-">
<contactref element="X1" pad="D-"/>
<contactref element="JP1" pad="2"/>
<contactref element="C2" pad="P$1"/>
</signal>
<signal name="D+">
<contactref element="X1" pad="D+"/>
<contactref element="JP1" pad="1"/>
<contactref element="C1" pad="P$1"/>
</signal>
</signals>
</board>
</drawing>
</eagle>
