<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="9.6.2">
<drawing>
<board>
<plain>
<wire x1="0" y1="0" x2="30.226" y2="0" width="0" layer="20"/>
<wire x1="30.226" y1="0" x2="30.226" y2="16.66875" width="0" layer="20"/>
<wire x1="30.226" y1="16.66875" x2="0" y2="16.66875" width="0" layer="20"/>
<wire x1="0" y1="16.66875" x2="0" y2="0" width="0" layer="20"/>
<text>0</text>
<text>1</text>
<text>2</text>
<text>3</text>
<text>4</text>
<text>5</text>
<text>6</text>
<text>7</text>
<text>G</text>
<text>P</text>
<text>0</text>
<text>1</text>
<text>2</text>
<text>3</text>
<text>4</text>
<text>5</text>
<text>6</text>
<text>7</text>
<text>G</text>
<text>P</text>
<text>PD</text>
<text>PB</text>
</plain>
<libraries>
<library name="SparkFun">
<packages>
<package name="0603-CAP">
</package>
<package name="0603-RES">
</package>
<package name="CRYSTAL-SMD-5X3">
</package>
</packages>
</library>
<library name="ESDprotection">
<description>Generated from &lt;b&gt;NANOEveryV3.0.sch&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
by exp-lbrs.ulp</description>
<packages>
<package name="ARDUINO-DIODES_SOT190P230X110-4N">
</package>
</packages>
</library>
<library name="usb &amp; icsp">
<description>Generated from &lt;b&gt;usb &amp; icsp.sch&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
by exp-lbrs.ulp</description>
<packages>
<package name="CONNETTORI_2X03">
<description>&lt;b&gt;PIN HEADER&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="ATMEGA32U4">
<packages>
<package name="QFN-44-NOPAD_1:1-OUTFAKES">
</package>
</packages>
</library>
<library name="con-hirose">
<description>&lt;b&gt;Hirose Connectors&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
www.hirose.co.jp&lt;p&gt;
Include : &lt;br&gt;
con-hirose-df12d(3.0)60dp0.5v80.lbr from Bob Starr &amp;lt;rtzaudio@mindspring.com&amp;gt;&lt;br&gt;
con-hirose.lbr from Bob Starr &amp;lt;rtzaudio@mindspring.com&amp;gt;&lt;br&gt;</description>
<packages>
<package name="UX60-MB-5ST">
<description>&lt;b&gt;MINI USB Connector HI-SPEED Certified&lt;/b&gt; Metal Shield SMT Type With Positioning Post&lt;p&gt;
Source: http://www.hirose.co.jp/cataloge_hp/e24000019.pdf</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="con-molex">
<description>&lt;b&gt;Molex Connectors&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
&lt;author&gt;Created by librarian@cadsoft.de&lt;/author&gt;</description>
<packages>
<package name="70543-10">
<description>&lt;b&gt;2.54mm Pitch SL™ Header, Single Row, Vertical, 3.05mm Pocket, Shrouded, 11 Circuits, 0.38µm Gold (Au) Selective Plating, Tin (Sn) PC Tail Plating&lt;/b&gt;&lt;p&gt;&lt;a href =http://www.molex.com/pdm_docs/sd/705430010_sd.pdf&gt;Datasheet &lt;/a&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
</libraries>
<attributes>
</attributes>
<variantdefs>
</variantdefs>
<elements>
<element name="C1" library="SparkFun" package="0603-CAP" value="10uF">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C2" library="SparkFun" package="0603-CAP" value="1uF 10%">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C3" library="SparkFun" package="0603-CAP" value="22pF">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="C4" library="SparkFun" package="0603-CAP" value="22pF">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="ESD" library="ESDprotection" package="ARDUINO-DIODES_SOT190P230X110-4N" value="PRTR5V">
<attribute name="CODE-ARDUINO" value="2209"/>
<attribute name="DATASHEET" value="http://www.nxp.com/documents/data_sheet/PRTR5V0U2X.pdf"/>
<attribute name="DISTRIBUTOR-LINK" value="http://www.digikey.com/product-detail/en/nxp-semiconductors/PRTR5V0U2X,215/568-4140-1-ND/1589981"/>
<attribute name="DISTRIBUTOR-PN" value="568-4140-1-ND"/>
<attribute name="MANUFACTURER" value="NXP"/>
<attribute name="MANUFACTURER-PN" value="PRTR5V0U2X,215"/>
</element>
<element name="ICSP" library="usb &amp; icsp" package="CONNETTORI_2X03" value="ICSP">
<attribute name="CASE" value=""/>
<attribute name="MONTHLY_USAGE" value="_____"/>
<attribute name="PART_NUMBER" value="PH254-203DF118A00V"/>
<attribute name="PRICE" value="_____"/>
<attribute name="SUPPLIER" value="_____"/>
<attribute name="TYPE" value="Connettori"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R1" library="SparkFun" package="0603-RES" value="10K">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="R2" library="SparkFun" package="0603-RES" value="22 5%">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="R3" library="SparkFun" package="0603-RES" value="22 5%">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R4" library="SparkFun" package="0603-RES" value="10K">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="U$1" library="ATMEGA32U4" package="QFN-44-NOPAD_1:1-OUTFAKES" value="ATMEGA32U4-QFNOUTFAKES"/>
<element name="X1" library="con-hirose" package="UX60-MB-5ST" value="MINI-USB-UX60-MB-5ST">
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
<attribute name="POPULARITY" value="7"/>
</element>
<element name="Y1" library="SparkFun" package="CRYSTAL-SMD-5X3" value="16MHz">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="X2" library="con-molex" package="70543-10" value="C-GRID-10-70543">
<attribute name="MF" value="MOLEX"/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
<attribute name="POPULARITY" value="0"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="X3" library="con-molex" package="70543-10" value="C-GRID-10-70543">
<attribute name="MF" value="MOLEX"/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
<attribute name="POPULARITY" value="0"/>
</element>
</elements>
<signals>
<signal name="GND">
<contactref element="C4" pad="2"/>
<contactref element="C3" pad="2"/>
<contactref element="C1" pad="1"/>
<contactref element="C2" pad="1"/>
<contactref element="R4" pad="1"/>
<contactref element="ICSP" pad="6"/>
<contactref element="U$1" pad="15"/>
<contactref element="U$1" pad="23"/>
<contactref element="U$1" pad="35"/>
<contactref element="U$1" pad="43"/>
<contactref element="U$1" pad="5"/>
<contactref element="X1" pad="5"/>
<contactref element="ESD" pad="1"/>
<contactref element="X3" pad="9"/>
<contactref element="X2" pad="9"/>
</signal>
<signal name="RESET">
<contactref element="ICSP" pad="5"/>
<contactref element="R1" pad="1"/>
<contactref element="U$1" pad="13"/>
</signal>
<signal name="XTAL2">
<contactref element="Y1" pad="1"/>
<contactref element="C4" pad="1"/>
<contactref element="U$1" pad="16"/>
</signal>
<signal name="XTAL1">
<contactref element="Y1" pad="3"/>
<contactref element="C3" pad="1"/>
<contactref element="U$1" pad="17"/>
</signal>
<signal name="UCAP">
<contactref element="C2" pad="2"/>
<contactref element="U$1" pad="6"/>
</signal>
<signal name="D_P">
<contactref element="R2" pad="2"/>
<contactref element="ESD" pad="3"/>
<contactref element="X1" pad="3"/>
</signal>
<signal name="PD2">
<contactref element="U$1" pad="20"/>
<contactref element="X3" pad="3"/>
</signal>
<signal name="PD3">
<contactref element="U$1" pad="21"/>
<contactref element="X3" pad="4"/>
</signal>
<signal name="PD1">
<contactref element="U$1" pad="19"/>
<contactref element="X3" pad="2"/>
</signal>
<signal name="PD0">
<contactref element="U$1" pad="18"/>
<contactref element="X3" pad="1"/>
</signal>
<signal name="PD4">
<contactref element="U$1" pad="25"/>
<contactref element="X3" pad="5"/>
</signal>
<signal name="PD7">
<contactref element="U$1" pad="27"/>
<contactref element="X3" pad="8"/>
</signal>
<signal name="PB5">
<contactref element="U$1" pad="29"/>
<contactref element="X2" pad="6"/>
</signal>
<signal name="PB6">
<contactref element="U$1" pad="30"/>
<contactref element="X2" pad="7"/>
</signal>
<signal name="PB7">
<contactref element="U$1" pad="12"/>
<contactref element="X2" pad="8"/>
</signal>
<signal name="PD6">
<contactref element="U$1" pad="26"/>
<contactref element="X3" pad="7"/>
</signal>
<signal name="PB3">
<contactref element="ICSP" pad="1"/>
<contactref element="U$1" pad="8"/>
<contactref element="X2" pad="4"/>
</signal>
<signal name="PB1">
<contactref element="ICSP" pad="3"/>
<contactref element="U$1" pad="9"/>
<contactref element="X2" pad="2"/>
</signal>
<signal name="PB2">
<contactref element="ICSP" pad="4"/>
<contactref element="U$1" pad="10"/>
<contactref element="X2" pad="3"/>
</signal>
<signal name="PB0">
<contactref element="U$1" pad="11"/>
<contactref element="X2" pad="1"/>
</signal>
<signal name="PD5">
<contactref element="U$1" pad="22"/>
<contactref element="X3" pad="6"/>
</signal>
<signal name="PB4">
<contactref element="U$1" pad="28"/>
<contactref element="X2" pad="5"/>
</signal>
<signal name="D_N">
<contactref element="R3" pad="2"/>
<contactref element="ESD" pad="2"/>
<contactref element="X1" pad="2"/>
</signal>
<signal name="D0_N">
<contactref element="R3" pad="1"/>
<contactref element="U$1" pad="3"/>
</signal>
<signal name="D0_P">
<contactref element="R2" pad="1"/>
<contactref element="U$1" pad="4"/>
</signal>
<signal name="HWB\">
<contactref element="R4" pad="2"/>
<contactref element="U$1" pad="33"/>
</signal>
<signal name="VCC">
<contactref element="ICSP" pad="2"/>
<contactref element="C1" pad="2"/>
<contactref element="R1" pad="2"/>
<contactref element="ESD" pad="4"/>
<contactref element="U$1" pad="24"/>
<contactref element="U$1" pad="44"/>
<contactref element="U$1" pad="2"/>
<contactref element="U$1" pad="7"/>
<contactref element="U$1" pad="14"/>
<contactref element="U$1" pad="34"/>
<contactref element="X1" pad="1"/>
<contactref element="X2" pad="10"/>
<contactref element="X3" pad="10"/>
</signal>
</signals>
</board>
</drawing>
</eagle>
