<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="9.6.2">
<drawing>
<board>
<plain>
<wire x1="2" y1="0" x2="19" y2="0" width="0" layer="20"/>
<wire x1="21" y1="2" x2="21" y2="34" width="0" layer="20"/>
<wire x1="21" y1="34" x2="0" y2="34" width="0" layer="20"/>
<wire x1="0" y1="34" x2="0" y2="2" width="0" layer="20"/>
<text>1</text>
<text>18</text>
<text>VIN</text>
<text>3v</text>
<text>RST</text>
<text>5v</text>
<text>GND</text>
<text>VIN</text>
<text>3v</text>
<text>RST</text>
<text>5v</text>
<text>GND</text>
<wire x1="0" y1="2" x2="2" y2="0" width="0.127" layer="20" curve="90"/>
<wire x1="19" y1="0" x2="21" y2="2" width="0.127" layer="20" curve="90"/>
<hole x="18.5" y="2.5" drill="3.4"/>
<hole x="17.5" y="31.5" drill="3.4"/>
<text>VIN</text>
<text>VCC</text>
<text>Power
Cruton</text>
<text>v1 by Brooke.</text>
</plain>
<libraries>
<library name="adafruit">
<packages>
<package name="JST-PH-2-SMT">
</package>
</packages>
</library>
<library name="Connector">
<description>&lt;b&gt;Pin Headers,Terminal blocks, D-Sub, Backplane, FFC/FPC, Socket</description>
<packages>
<package name="1X01">
<description>&lt;b&gt;PIN HEADER&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="1X02">
<description>&lt;b&gt;PIN HEADER&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="1X07">
<description>&lt;b&gt;PIN HEADER&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="1X05">
<description>&lt;b&gt;PIN HEADER&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
</libraries>
<attributes>
</attributes>
<variantdefs>
</variantdefs>
<elements>
<element name="CN1" library="adafruit" package="JST-PH-2-SMT" value="">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="JP1" library="Connector" package="1X01" value="PINHD-1X1">
<attribute name="CATEGORY" value="Headers"/>
<attribute name="DESCRIPTION" value="Header, Straight, 1 Position "/>
<attribute name="MANUFACTURER" value="Generic"/>
<attribute name="MPN" value="Generic"/>
<attribute name="OPERATING_TEMPERATURE" value="Generic"/>
<attribute name="PART_STATUS" value="Active"/>
<attribute name="PITCH" value="0.100&quot; (2.54mm)"/>
<attribute name="ROHS_COMPLIANCE" value="Generic"/>
<attribute name="SERIES" value="Generic"/>
<attribute name="SUB-CATEGORY" value="Headers, Male Pins"/>
<attribute name="TYPE" value="Board to Board or Cable, Unshrouded, Through Hole, Straight"/>
</element>
<element name="JP2" library="Connector" package="1X01" value="PINHD-1X1">
<attribute name="CATEGORY" value="Headers"/>
<attribute name="DESCRIPTION" value="Header, Straight, 1 Position "/>
<attribute name="MANUFACTURER" value="Generic"/>
<attribute name="MPN" value="Generic"/>
<attribute name="OPERATING_TEMPERATURE" value="Generic"/>
<attribute name="PART_STATUS" value="Active"/>
<attribute name="PITCH" value="0.100&quot; (2.54mm)"/>
<attribute name="ROHS_COMPLIANCE" value="Generic"/>
<attribute name="SERIES" value="Generic"/>
<attribute name="SUB-CATEGORY" value="Headers, Male Pins"/>
<attribute name="TYPE" value="Board to Board or Cable, Unshrouded, Through Hole, Straight"/>
</element>
<element name="JP3" library="Connector" package="1X05" value="PINHD-1X5">
<attribute name="CATEGORY" value="Headers"/>
<attribute name="DESCRIPTION" value="Header, Straight, 5 Position"/>
<attribute name="MANUFACTURER" value="Generic"/>
<attribute name="MPN" value="Generic"/>
<attribute name="OPERATING_TEMPERATURE" value="Generic"/>
<attribute name="PART_STATUS" value="Active"/>
<attribute name="PITCH" value="0.100&quot; (2.54mm)"/>
<attribute name="ROHS_COMPLIANCE" value="Generic"/>
<attribute name="SERIES" value="Generic"/>
<attribute name="SUB-CATEGORY" value="Headers, Male Pins"/>
<attribute name="TYPE" value="Board to Board or Cable, Unshrouded, Through Hole, Straight"/>
</element>
<element name="JP4" library="Connector" package="1X05" value="PINHD-1X5">
<attribute name="CATEGORY" value="Headers"/>
<attribute name="DESCRIPTION" value="Header, Straight, 5 Position"/>
<attribute name="MANUFACTURER" value="Generic"/>
<attribute name="MPN" value="Generic"/>
<attribute name="OPERATING_TEMPERATURE" value="Generic"/>
<attribute name="PART_STATUS" value="Active"/>
<attribute name="PITCH" value="0.100&quot; (2.54mm)"/>
<attribute name="ROHS_COMPLIANCE" value="Generic"/>
<attribute name="SERIES" value="Generic"/>
<attribute name="SUB-CATEGORY" value="Headers, Male Pins"/>
<attribute name="TYPE" value="Board to Board or Cable, Unshrouded, Through Hole, Straight"/>
</element>
<element name="JP6" library="Connector" package="1X02" value="PINHD-1X2">
<attribute name="CATEGORY" value="Headers"/>
<attribute name="DESCRIPTION" value="Header, Straight, 2 Position"/>
<attribute name="MANUFACTURER" value="Generic"/>
<attribute name="MPN" value="Generic"/>
<attribute name="OPERATING_TEMPERATURE" value="Generic"/>
<attribute name="PART_STATUS" value="Active"/>
<attribute name="PITCH" value="0.100&quot; (2.54mm)"/>
<attribute name="ROHS_COMPLIANCE" value="Generic"/>
<attribute name="SERIES" value="Generic"/>
<attribute name="SUB-CATEGORY" value="Headers, Male Pins"/>
<attribute name="TYPE" value="Board to Board or Cable, Unshrouded, Through Hole, Straight"/>
</element>
<element name="JP7" library="Connector" package="1X07" value="PINHD-1X7">
<attribute name="CATEGORY" value="Headers"/>
<attribute name="DESCRIPTION" value="Header, Straight, 7 Position"/>
<attribute name="MANUFACTURER" value="Generic"/>
<attribute name="MPN" value="Generic"/>
<attribute name="OPERATING_TEMPERATURE" value="Generic"/>
<attribute name="PART_STATUS" value="Active"/>
<attribute name="PITCH" value="0.100&quot; (2.54mm)"/>
<attribute name="ROHS_COMPLIANCE" value="Generic"/>
<attribute name="SERIES" value="Generic"/>
<attribute name="SUB-CATEGORY" value="Headers, Male Pins"/>
<attribute name="TYPE" value="Board to Board or Cable, Unshrouded, Through Hole, Straight"/>
</element>
</elements>
<signals>
<signal name="GND">
<contactref element="JP4" pad="3"/>
<contactref element="JP3" pad="3"/>
<contactref element="JP7" pad="3"/>
<contactref element="CN1" pad="2"/>
</signal>
<signal name="VIN">
<contactref element="JP3" pad="1"/>
<contactref element="JP7" pad="1"/>
<contactref element="JP4" pad="1"/>
<contactref element="JP6" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$4">
<contactref element="JP3" pad="2"/>
<contactref element="JP7" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$6">
<contactref element="JP3" pad="4"/>
<contactref element="JP7" pad="4"/>
</signal>
<signal name="N$7">
<contactref element="JP7" pad="5"/>
<contactref element="JP3" pad="5"/>
</signal>
<signal name="1">
<contactref element="JP2" pad="1"/>
<contactref element="JP7" pad="6"/>
</signal>
<signal name="18">
<contactref element="JP1" pad="1"/>
<contactref element="JP7" pad="7"/>
</signal>
<signal name="VCC">
<contactref element="JP6" pad="2"/>
<contactref element="CN1" pad="1"/>
</signal>
</signals>
</board>
</drawing>
</eagle>
