<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="7.2.0">
<drawing>
<board>
<plain>
<wire x1="7.02" y1="6.35" x2="11.5" y2="6.35" width="0.1" layer="20"/>
<wire x1="11.5" y1="6.35" x2="11.5" y2="-6.35" width="0.1" layer="20"/>
<wire x1="11.5" y1="-6.35" x2="7.02" y2="-6.35" width="0.1" layer="20"/>
<wire x1="7.02" y1="6.35" x2="7.02" y2="-6.35" width="0.1" layer="20" curve="274"/>
</plain>
<libraries>
<library name="Alps-1">
<packages>
<package name="ALPS_RJXL">
</package>
</packages>
</library>
<library name="wirepad">
<description>&lt;b&gt;Single Pads&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
&lt;author&gt;Created by librarian@cadsoft.de&lt;/author&gt;</description>
<packages>
<package name="1,6/0,8">
<description>&lt;b&gt;THROUGH-HOLE PAD&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
</libraries>
<attributes>
</attributes>
<variantdefs>
</variantdefs>
<elements>
<element name="AAAAA" library="Alps-1" package="ALPS_RJXL" value=""/>
<element name="L" library="wirepad" package="1,6/0,8" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="U" library="wirepad" package="1,6/0,8" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R" library="wirepad" package="1,6/0,8" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="D" library="wirepad" package="1,6/0,8" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C" library="wirepad" package="1,6/0,8" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="G" library="wirepad" package="1,6/0,8" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
</elements>
<signals>
<signal name="CP">
<contactref element="AAAAA" pad="1"/>
<contactref element="C" pad="1"/>
</signal>
<signal name="RIGHT">
<contactref element="AAAAA" pad="C"/>
<contactref element="L" pad="1"/>
</signal>
<signal name="DOWN">
<contactref element="AAAAA" pad="E"/>
<contactref element="D" pad="1"/>
</signal>
<signal name="LEFT">
<contactref element="AAAAA" pad="G"/>
<contactref element="R" pad="1"/>
</signal>
<signal name="UP">
<contactref element="AAAAA" pad="A"/>
<contactref element="U" pad="1"/>
</signal>
<signal name="GND1">
<contactref element="G" pad="1"/>
<contactref element="AAAAA" pad="C2"/>
<contactref element="AAAAA" pad="2"/>
<contactref element="AAAAA" pad="C1"/>
</signal>
</signals>
</board>
</drawing>
</eagle>
