<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="9.6.2">
<drawing>
<board>
<plain>
<wire x1="0" y1="0" x2="40.01" y2="0.01" width="0" layer="20"/>
<wire x1="40.01" y1="0.01" x2="40.01" y2="16.01" width="0" layer="20"/>
<wire x1="40.01" y1="16.01" x2="0" y2="16" width="0" layer="20"/>
<wire x1="0" y1="16" x2="0" y2="0" width="0" layer="20"/>
</plain>
<libraries>
<library name="adafruit">
<packages>
<package name="C0805">
<description>&lt;b&gt;CAPACITOR&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
chip</description>
</package>
<package name="R0805">
<description>&lt;b&gt;RESISTOR&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
chip</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="Inductor">
<description>&lt;B&gt;Inductors - Fixed, Variable, Coupled</description>
<packages>
<package name="INDM4532X340">
<description>Molded Body, 4.50 X 3.20 X 3.40 mm body
&lt;p&gt;Molded Body package with body size 4.50 X 3.20 X 3.40 mm&lt;/p&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="con-coax">
<description>&lt;b&gt;Coax Connectors&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
Radiall  and M/A COM.&lt;p&gt;
&lt;author&gt;Created by librarian@cadsoft.de&lt;/author&gt;</description>
<packages>
<package name="J502-ND-142-0701-801/806">
<description>&lt;b&gt;SMA 50 Ohm&lt;/b&gt; Board Thickness &lt;b&gt;0.062&lt;/b&gt; Inch, End Launch Jack Receptacle&lt;p&gt;
Johnson Components&lt;br&gt;
Source: www.johnsoncomponents.com .. J502-ND.pdf</description>
</package>
</packages>
</library>
</libraries>
<attributes>
</attributes>
<variantdefs>
</variantdefs>
<elements>
<element name="C1" library="adafruit" package="C0805" value="5pF">
<attribute name="MF" value="KEMET"/>
<attribute name="MPN" value="C0805C100JCGACTU"/>
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="2676364"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C4" library="adafruit" package="C0805" value="22nF">
<attribute name="MF" value="AVX"/>
<attribute name="MPN" value="08055C223KAT2A"/>
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="578198"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C7" library="adafruit" package="C0805" value="5pF">
<attribute name="MF" value="KEMET"/>
<attribute name="MPN" value="C0805C100JCGACTU"/>
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="2676364"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C8" library="adafruit" package="C0805" value="22nF">
<attribute name="MF" value="AVX"/>
<attribute name="MPN" value="08055C223KAT2A"/>
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="578198"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="L1" library="Inductor" package="INDM4532X340" value="22uH">
<attribute name="CATEGORY" value="Inductor"/>
<attribute name="CURRENT_RATING" value=""/>
<attribute name="MANUFACTURER" value=""/>
<attribute name="MPN" value="1008PS-223KLC"/>
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="OPERATING_TEMP" value=""/>
<attribute name="PART_STATUS" value=""/>
<attribute name="ROHS_COMPLIANT" value=""/>
<attribute name="SERIES" value=""/>
<attribute name="SUB-CATEGORY" value="Fixed"/>
<attribute name="THERMALLOSS" value=""/>
<attribute name="TYPE" value=""/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R4" library="adafruit" package="R0805" value="5k">
<attribute name="MF" value="TE CONNECTIVITY"/>
<attribute name="MPN" value="RN73C2A5K49BTDF"/>
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="1140883"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="X1" library="con-coax" package="J502-ND-142-0701-801/806" value="SMA-142-0701-801/806">
<attribute name="MF" value="JOHNSON COMPONENTS"/>
<attribute name="MPN" value="142-0701-801"/>
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="1608592"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="90F2624"/>
<attribute name="POPULARITY" value="5"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="X2" library="con-coax" package="J502-ND-142-0701-801/806" value="SMA-142-0701-801/806">
<attribute name="MF" value="JOHNSON COMPONENTS"/>
<attribute name="MPN" value="142-0701-801"/>
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="1608592"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="90F2624"/>
<attribute name="POPULARITY" value="5"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
</elements>
<signals>
<signal name="GND">
<contactref element="C1" pad="2"/>
<contactref element="R4" pad="1"/>
<contactref element="C7" pad="2"/>
<contactref element="C8" pad="2"/>
<contactref element="X1" pad="G@1"/>
<contactref element="X1" pad="G@2"/>
<contactref element="X1" pad="G@3"/>
<contactref element="X1" pad="G@4"/>
<contactref element="X2" pad="G@1"/>
<contactref element="X2" pad="G@2"/>
<contactref element="X2" pad="G@3"/>
<contactref element="X2" pad="G@4"/>
</signal>
<signal name="N$1">
<contactref element="R4" pad="2"/>
<contactref element="C4" pad="2"/>
<contactref element="C1" pad="1"/>
<contactref element="X2" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$4">
<contactref element="C7" pad="1"/>
<contactref element="C4" pad="1"/>
<contactref element="L1" pad="2"/>
<contactref element="X1" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$5">
<contactref element="C8" pad="1"/>
<contactref element="L1" pad="1"/>
</signal>
</signals>
</board>
</drawing>
</eagle>
