<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="7.6.0">
<drawing>
<board>
<plain>
<wire x1="-1.9304" y1="64.2112" x2="1.8288" y2="64.2112" width="0.1524" layer="20"/>
<wire x1="4.7244" y1="67.1068" x2="4.7244" y2="71.6026" width="0.1524" layer="20"/>
<wire x1="4.7244" y1="71.6026" x2="71.2724" y2="71.6026" width="0.1524" layer="20"/>
<wire x1="71.2724" y1="71.6026" x2="71.2724" y2="68.072" width="0.1524" layer="20"/>
<wire x1="71.2724" y1="68.072" x2="87.9094" y2="68.072" width="0.1524" layer="20"/>
<wire x1="87.9094" y1="68.072" x2="87.9094" y2="71.5518" width="0.1524" layer="20"/>
<wire x1="87.9094" y1="71.5518" x2="95.631" y2="71.6026" width="0.1524" layer="20"/>
<wire x1="95.631" y1="71.6026" x2="95.631" y2="66.7595125" width="0.1524" layer="20"/>
<wire x1="98.8143125" y1="64.2366" x2="102.2604" y2="64.2366" width="0.1524" layer="20"/>
<wire x1="102.235" y1="64.262" x2="102.1842" y2="5.6896" width="0.1524" layer="20"/>
<wire x1="102.1842" y1="5.6896" x2="99.049559375" y2="5.6896" width="0.1524" layer="20"/>
<wire x1="95.4786" y1="2.321840625" x2="95.4786" y2="-1.2192" width="0.1524" layer="20"/>
<wire x1="95.4786" y1="-1.2192" x2="4.826" y2="-1.3716" width="0.1524" layer="20"/>
<wire x1="4.826" y1="-1.3716" x2="4.826" y2="2.3876" width="0.1524" layer="20"/>
<wire x1="0.470528125" y1="5.8166" x2="-2.0066" y2="5.8166" width="0.1524" layer="20"/>
<wire x1="-2.0066" y1="5.8166" x2="-1.9558" y2="64.2112" width="0.1524" layer="20"/>
<hole x="6.985" y="62.1538" drill="3"/>
<hole x="6.985" y="7.9756" drill="3"/>
<hole x="92.7354" y="7.9756" drill="3"/>
<hole x="92.71" y="62.1792" drill="3"/>
<hole x="21.59" y="59.0296" drill="3"/>
<hole x="21.59" y="11.5824" drill="3"/>
<hole x="70.0786" y="59.0296" drill="3"/>
<hole x="70.0786" y="11.5824" drill="3"/>
<text>LOOP</text>
<text>OUT</text>
<text>GND</text>
<text>GND</text>
<text>+5V</text>
<text>NC</text>
<text>NC</text>
<text>NO</text>
<text>NO</text>
<text>COM</text>
<text>COM</text>
<text>debug</text>
<text>3V</text>
<wire x1="98.8568" y1="64.262" x2="97.7392" y2="64.262" width="0.1524" layer="20"/>
<wire x1="97.7392" y1="64.262" x2="95.6564" y2="67.1576" width="0.1524" layer="20" curve="-90"/>
<wire x1="4.826" y1="2.3876" x2="1.4732" y2="5.7912" width="0.1524" layer="20" curve="90"/>
<wire x1="1.4732" y1="5.7912" x2="0.4572" y2="5.7912" width="0.1524" layer="20"/>
<wire x1="1.8288" y1="64.2112" x2="4.7244" y2="67.1068" width="0.1524" layer="20" curve="90"/>
<wire x1="99.0092" y1="5.6896" x2="97.8916" y2="5.6896" width="0.1524" layer="20"/>
<wire x1="97.8916" y1="5.6896" x2="95.504" y2="3.302" width="0.1524" layer="20" curve="90"/>
<wire x1="95.504" y1="2.1844" x2="95.4532" y2="2.1336" width="0.1524" layer="20" curve="-90"/>
<wire x1="95.504" y1="3.302" x2="95.504" y2="2.1844" width="0.1524" layer="20"/>
<text>U$7</text>
<text>Q2</text>
<text>Q1</text>
</plain>
<libraries>
<library name="vetroParts">
<packages>
<package name="BATTERY">
</package>
<package name="SOIJ">
</package>
<package name="MSOP">
</package>
</packages>
</library>
<library name="rcl">
<packages>
<package name="C0603">
<description>&lt;b&gt;CAPACITOR&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="PANASONIC_D">
<description>&lt;b&gt;Panasonic Aluminium Electrolytic Capacitor VS-Serie Package D&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="CT3216">
<description>&lt;b&gt;TANTALUM CAPACITOR&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="PANASONIC_C">
<description>&lt;b&gt;Panasonic Aluminium Electrolytic Capacitor VS-Serie Package C&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="C0805">
<description>&lt;b&gt;CAPACITOR&lt;/b&gt;&lt;p&gt;</description>
</package>
<package name="R0603">
<description>&lt;b&gt;RESISTOR&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="SparkFun">
<packages>
<package name="MAGJACK">
</package>
</packages>
</library>
<library name="diode">
<packages>
<package name="SMA">
<description>&lt;b&gt;SMA&lt;/b&gt; CASE 403D-02&lt;p&gt;
Source: http://www.onsemi.com/pub_link/Collateral/MBRA340T3-D.PDF</description>
</package>
<package name="SOD80C">
<description>&lt;B&gt;DIODE&lt;/B&gt;</description>
</package>
<package name="SOT23">
<description>&lt;B&gt;DIODE&lt;/B&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="untitled">
<packages>
<package name="0ZCJ0100FF2E">
</package>
<package name="SOT23-6L">
</package>
</packages>
</library>
<library name="microchip">
<packages>
<package name="TQFP100-14X14">
<description>&lt;b&gt;Thin Quad Flat Pack&lt;/b&gt; 14x14 mm&lt;p&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="Jeff Custome Parts">
<packages>
<package name="ENC28J60/SS">
</package>
</packages>
</library>
<library name="timepilot_vetro">
<packages>
<package name="SOT-23">
</package>
<package name="FERRITE_BEAD">
</package>
</packages>
</library>
<library name="timepilot_pico">
<packages>
<package name="HEADER_1X5">
</package>
</packages>
</library>
<library name="timepilot">
<packages>
<package name="SPC4077">
<description>&lt;b&gt;DC POWER JACK 2mm&lt;/b&gt;&lt;br&gt; Right Angle, Through Hole, Rated 5A at 16VDC, PC Terminals&lt;p&gt;
Source: www.spctechnology.com .. 84N1161.pdf&lt;br&gt;
Distributor: &lt;b&gt;Farnell (www.Farnell.de)&lt;/b&gt;&lt;br&gt;
Created by Robert Siegler &amp;lt;rs@kmp-ag.de&amp;gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="relay">
<description>&lt;b&gt;Relays&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
&lt;ul&gt;
&lt;li&gt;Eichhoff
&lt;li&gt;Finder
&lt;li&gt;Fujitsu
&lt;li&gt;HAMLIN
&lt;li&gt;OMRON
&lt;li&gt;Matsushita
&lt;li&gt;NAiS
&lt;li&gt;Siemens
&lt;li&gt;Schrack
&lt;/ul&gt;
&lt;author&gt;Created by librarian@cadsoft.de&lt;/author&gt;</description>
<packages>
<package name="G6J-2FS-Y">
<description>&lt;b&gt;Signal Relay - G6J-Y&lt;/b&gt; 5.7 x 10.6 x 9 mm&lt;p&gt;
Source: http://www.omroncomponents.eu/ .. K125-E2-02-X.pdf</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="Coiltronics_By_element14_Batch_1">
<description>Developed by element14 :&lt;br&gt;
element14 CAD Library consolidation.ulp
at 13/06/2012 12:50:21</description>
<packages>
<package name="INDM9060X500N">
</package>
</packages>
</library>
<library name="eagle-ltspice">
<description>Default symbols for import LTspice schematics&lt;p&gt;
2012-10-29 alf@cadsoft.de&lt;br&gt;</description>
<packages>
<package name="LED_1206">
<description>&lt;b&gt;CHICAGO MINIATURE LAMP, INC.&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
7022X Series SMT LEDs 1206 Package Size</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="resistor">
<packages>
<package name="R0603">
<description>&lt;b&gt;RESISTOR&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="v-reg">
<packages>
<package name="SOT223">
<description>&lt;b&gt;Small Outline Transistor 223&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
PLASTIC PACKAGE CASE 318E-04&lt;br&gt;
Source: http://www.onsemi.co.jp .. LM137M-D.PDF</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="con-lstb">
<description>&lt;b&gt;Pin Headers&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
Naming:&lt;p&gt;
MA = male&lt;p&gt;
# contacts - # rows&lt;p&gt;
W = angled&lt;p&gt;
&lt;author&gt;Created by librarian@cadsoft.de&lt;/author&gt;</description>
<packages>
<package name="MA09-1">
<description>&lt;b&gt;PIN HEADER&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="MA03-1">
<description>&lt;b&gt;PIN HEADER&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="varios_edu">
<packages>
<package name="COIL">
</package>
<package name="8S1">
<description>&lt;b&gt;8S1&lt;/b&gt; 8-lead (0.150" Wide Body)&lt;p&gt;
Plastic Gull Wing Small Outline (JEDEC SOIC)&lt;br&gt;
Source: http://www.atmel.com/dyn/resources/prod_documents/2535S.pdf</description>
</package>
<package name="QFN16">
<description>&lt;b&gt;RTE (S-PQFP-N16)&lt;/b&gt; 3x3 mm&lt;p&gt;
Source: www.ti.com .. tpa6132a2 direct path stereo $.65.pdf</description>
</package>
<package name="PMBT3904M">
</package>
<package name="SOD-123_MINI-SMA">
<description>&lt;b&gt;Molded plasitc,JEDEC SOD-123/Mini SMA&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
Source: Comchip CGRM4001-G.pdf</description>
</package>
<package name="RC-CC1310">
</package>
</packages>
</library>
<library name="timepilot_x">
<packages>
<package name="HC49UP">
<description>&lt;b&gt;CRYSTAL&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="crystal">
<packages>
<package name="TC26H">
<description>&lt;b&gt;CRYSTAL&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
</libraries>
<attributes>
</attributes>
<variantdefs>
</variantdefs>
<elements>
<element name="BAT1" library="vetroParts" package="BATTERY" value="CR2025">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C1" library="rcl" package="C0603" value="0.1uF">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C10" library="rcl" package="C0603" value="0.1uF"/>
<element name="C11" library="rcl" package="C0603" value="18u">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C12" library="rcl" package="C0603" value="22u">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C13" library="rcl" package="PANASONIC_D" value="10u">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C14" library="rcl" package="C0603" value="0.33uF"/>
<element name="C15" library="rcl" package="CT3216" value="1uF">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C16" library="rcl" package="PANASONIC_D" value="22u">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C17" library="rcl" package="C0603" value="0.1uF"/>
<element name="C18" library="rcl" package="CT3216" value="1u">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C19" library="rcl" package="PANASONIC_C" value="33uF 25v"/>
<element name="C2" library="rcl" package="C0603" value="0.022uF"/>
<element name="C20" library="rcl" package="PANASONIC_D" value="22u">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C21" library="rcl" package="C0603" value="0.1uF"/>
<element name="C22" library="rcl" package="C0603" value="0.1uF"/>
<element name="C23" library="rcl" package="C0805" value="10uF"/>
<element name="C24" library="rcl" package="C0603" value="0.1uF">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C25" library="rcl" package="C0603" value="0.1uF"/>
<element name="C26" library="rcl" package="C0603" value="0.1uF"/>
<element name="C27" library="rcl" package="C0603" value="33pF"/>
<element name="C28" library="rcl" package="C0603" value="33pF">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C29" library="rcl" package="C0603" value="0.1uF">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C3" library="rcl" package="C0805" value="10uF">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C30" library="rcl" package="C0603" value="6 pF"/>
<element name="C31" library="rcl" package="C0603" value="0.1uF">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C32" library="rcl" package="C0603" value="0.1uF">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C33" library="rcl" package="C0603" value="0.1uF">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C34" library="rcl" package="C0603" value="6 pF"/>
<element name="C35" library="rcl" package="C0603" value="100 pF">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C37" library="rcl" package="C0603" value="1u"/>
<element name="C4" library="rcl" package="C0603" value="0.1uF"/>
<element name="C40" library="rcl" package="C0603" value="10u">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C5" library="rcl" package="C0603" value="0.1uF"/>
<element name="C6" library="rcl" package="C0603" value="18 pF"/>
<element name="C7" library="rcl" package="C0603" value="18 pF"/>
<element name="C8" library="rcl" package="C0603" value="0.1uF">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C9" library="rcl" package="C0603" value="0.1uF"/>
<element name="CON4" library="SparkFun" package="MAGJACK" value="MAGJACK"/>
<element name="D1" library="diode" package="SMA" value="SMAJ13CA"/>
<element name="D3" library="diode" package="SOD80C" value="TZM5235B">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="D4" library="diode" package="SMA" value="SMAJ13CA"/>
<element name="D5" library="diode" package="SOT23" value="PLVA650A">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="D6" library="diode" package="SOD80C" value="TZM5235B">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="F2" library="untitled" package="0ZCJ0100FF2E" value="0ZCJ0100FF2E"/>
<element name="IC1" library="microchip" package="TQFP100-14X14" value="PIC24FJ256GB110">
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="MPN" value="PIC24FJ256GB110-I/PF"/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="1576870"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="54M5133"/>
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="IC2" library="vetroParts" package="SOIJ" value="25AA1024/SM (SOIJ)"/>
<element name="IC3" library="Jeff Custome Parts" package="ENC28J60/SS" value="ENC28J60/SS"/>
<element name="IC4" library="timepilot_vetro" package="SOT-23" value="24AA02E48"/>
<element name="IC6" library="vetroParts" package="MSOP" value="MCP7940-MSOP"/>
<element name="J1" library="timepilot_pico" package="HEADER_1X5" value="HEADER_1X5"/>
<element name="J2" library="timepilot" package="SPC4077" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="L1" library="timepilot_vetro" package="FERRITE_BEAD" value="FERRITE_BEAD">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="L2" library="Coiltronics_By_element14_Batch_1" package="INDM9060X500N" value="4.7µH NRS5024T4R7MMGJV">
<attribute name="CURRENTRATING" value="1.5A"/>
<attribute name="MPN" value="UP1B-100-R"/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="1463481"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="29K6271"/>
<attribute name="PACKAGE" value="SMD"/>
<attribute name="SUPPLIER" value="Coiltronics"/>
<attribute name="TOLERANCE" value="±20%"/>
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="LED17" library="eagle-ltspice" package="LED_1206" value="">
<attribute name="SPICEMODEL" value="NONE"/>
<attribute name="SPICEPREFIX" value="D"/>
<attribute name="SPICETYPE" value="diode"/>
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R1" library="rcl" package="R0603" value="10K"/>
<element name="R10" library="resistor" package="R0603" value="10k"/>
<element name="R11" library="rcl" package="R0603" value="240">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R12" library="resistor" package="R0603" value="1k"/>
<element name="R13" library="rcl" package="R0603" value="392  (1%)"/>
<element name="R17" library="resistor" package="R0603" value="10k"/>
<element name="R19" library="resistor" package="R0603" value="2k"/>
<element name="R2" library="resistor" package="R0603" value="2k"/>
<element name="R21" library="resistor" package="R0603" value="10k"/>
<element name="R23" library="resistor" package="R0603" value="49.9">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R24" library="resistor" package="R0603" value="49.9"/>
<element name="R25" library="resistor" package="R0603" value="49.9"/>
<element name="R26" library="resistor" package="R0603" value="330">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R29" library="resistor" package="R0603" value="49.9">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R3" library="rcl" package="R0603" value="0R">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R31" library="resistor" package="R0603" value="180"/>
<element name="R32" library="resistor" package="R0603" value="180"/>
<element name="R4" library="rcl" package="R0603" value="0R"/>
<element name="R5" library="resistor" package="R0603" value="4k7"/>
<element name="R51" library="rcl" package="R0603" value="1K">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R52" library="rcl" package="R0603" value="2.2K">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R53" library="rcl" package="R0603" value="2.2K">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R6" library="resistor" package="R0603" value="2.7K  1%"/>
<element name="R7" library="rcl" package="R0603" value="4k7"/>
<element name="R8" library="resistor" package="R0603" value="40.9"/>
<element name="R9" library="resistor" package="R0603" value="10k"/>
<element name="REG3" library="v-reg" package="SOT223" value="LM317_SOT223">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="SV2" library="con-lstb" package="MA09-1" value="">
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
</element>
<element name="SV3" library="con-lstb" package="MA09-1" value="">
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="TB4" library="con-lstb" package="MA03-1" value="">
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="U$1" library="varios_edu" package="COIL" value="COIL"/>
<element name="U$2" library="varios_edu" package="8S1" value="CA3130">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="U$4" library="varios_edu" package="QFN16" value="TS30011">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="U3" library="untitled" package="SOT23-6L" value="USBLC6-2SC6">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="U4" library="untitled" package="SOT23-6L" value="USBLC6-2SC6"/>
<element name="X1" library="timepilot_x" package="HC49UP" value="8 Mhz"/>
<element name="X2" library="timepilot_x" package="HC49UP" value="25 Mhz"/>
<element name="X3" library="crystal" package="TC26H" value="32.768Khz">
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="K2" library="relay" package="G6J-2FS-Y" value="G6J-2FS-Y">
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="MPN" value="G6J-2FS-Y DC4.5"/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="04M9910"/>
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="TB2" library="con-lstb" package="MA03-1" value="">
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
</element>
<element name="TB3" library="con-lstb" package="MA03-1" value="">
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
</element>
<element name="TB1" library="con-lstb" package="MA03-1" value="">
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
</element>
<element name="Q2" library="varios_edu" package="PMBT3904M" value="MMBT3906TT1G"/>
<element name="Q1" library="varios_edu" package="PMBT3904M" value="MMBT3904TT1G"/>
<element name="U$7" library="varios_edu" package="PMBT3904M" value="MMBT3904TT1G"/>
<element name="U$8" library="varios_edu" package="PMBT3904M" value="MMBT3904TT1G"/>
<element name="U$9" library="varios_edu" package="SOD-123_MINI-SMA" value="MMSZ5258B">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="U$3" library="varios_edu" package="RC-CC1310" value="BM71BLES1FC2"/>
</elements>
<signals>
<signal name="GND">
<contactref element="C4" pad="2"/>
<contactref element="C5" pad="2"/>
<contactref element="C8" pad="2"/>
<contactref element="C10" pad="2"/>
<contactref element="C9" pad="2"/>
<contactref element="C3" pad="2"/>
<contactref element="C7" pad="2"/>
<contactref element="C6" pad="2"/>
<contactref element="J1" pad="P5"/>
<contactref element="C14" pad="2"/>
<contactref element="C17" pad="2"/>
<contactref element="R13" pad="1"/>
<contactref element="C15" pad="-"/>
<contactref element="C13" pad="-"/>
<contactref element="C16" pad="-"/>
<contactref element="C19" pad="-"/>
<contactref element="C1" pad="2"/>
<contactref element="J2" pad="2"/>
<contactref element="J2" pad="1"/>
<contactref element="IC1" pad="15"/>
<contactref element="IC1" pad="31"/>
<contactref element="IC1" pad="36"/>
<contactref element="IC1" pad="45"/>
<contactref element="IC1" pad="65"/>
<contactref element="IC1" pad="75"/>
<contactref element="C23" pad="2"/>
<contactref element="IC3" pad="2"/>
<contactref element="IC3" pad="11"/>
<contactref element="R6" pad="1"/>
<contactref element="C21" pad="2"/>
<contactref element="C22" pad="2"/>
<contactref element="C24" pad="2"/>
<contactref element="IC3" pad="18"/>
<contactref element="C25" pad="2"/>
<contactref element="C26" pad="2"/>
<contactref element="IC3" pad="22"/>
<contactref element="IC3" pad="21"/>
<contactref element="C27" pad="2"/>
<contactref element="C28" pad="2"/>
<contactref element="C32" pad="2"/>
<contactref element="C33" pad="2"/>
<contactref element="IC4" pad="2"/>
<contactref element="IC6" pad="P$4"/>
<contactref element="BAT1" pad="P$2"/>
<contactref element="C29" pad="2"/>
<contactref element="C30" pad="2"/>
<contactref element="C34" pad="2"/>
<contactref element="C35" pad="2"/>
<contactref element="CON4" pad="12"/>
<contactref element="CON4" pad="10"/>
<contactref element="D1" pad="A"/>
<contactref element="U4" pad="2"/>
<contactref element="U3" pad="2"/>
<contactref element="TB4" pad="2"/>
<contactref element="C12" pad="2"/>
<contactref element="D3" pad="A"/>
<contactref element="U$1" pad="P$2"/>
<contactref element="R9" pad="2"/>
<contactref element="C37" pad="1"/>
<contactref element="U$2" pad="4"/>
<contactref element="R21" pad="1"/>
<contactref element="C40" pad="2"/>
<contactref element="C31" pad="2"/>
<contactref element="IC2" pad="4"/>
<contactref element="SV3" pad="1"/>
<contactref element="U$4" pad="14"/>
<contactref element="U$4" pad="15"/>
<contactref element="U$4" pad="4"/>
<contactref element="D5" pad="1"/>
<contactref element="C20" pad="-"/>
<contactref element="TB1" pad="1"/>
<contactref element="Q2" pad="P$3"/>
<contactref element="U$8" pad="P$2"/>
<contactref element="U$3" pad="P$13"/>
<contactref element="U$3" pad="P$2"/>
<contactref element="U$9" pad="A"/>
<contactref element="U$7" pad="P$2"/>
<contactref element="C18" pad="-"/>
</signal>
<signal name="N$1">
<contactref element="R1" pad="2"/>
<contactref element="IC1" pad="13"/>
<contactref element="J1" pad="P1"/>
</signal>
<signal name="N$2">
<contactref element="C3" pad="1"/>
<contactref element="IC1" pad="85"/>
</signal>
<signal name="N$3">
<contactref element="C7" pad="1"/>
<contactref element="X1" pad="2"/>
<contactref element="IC1" pad="64"/>
</signal>
<signal name="N$5">
<contactref element="C6" pad="1"/>
<contactref element="X1" pad="1"/>
<contactref element="IC1" pad="63"/>
</signal>
<signal name="N$4">
<contactref element="J1" pad="P4"/>
<contactref element="IC1" pad="26"/>
</signal>
<signal name="N$6">
<contactref element="J1" pad="P3"/>
<contactref element="IC1" pad="27"/>
</signal>
<signal name="N$17">
<contactref element="R13" pad="2"/>
<contactref element="REG3" pad="1"/>
<contactref element="R11" pad="1"/>
</signal>
<signal name="+3V3">
<contactref element="REG3" pad="4"/>
<contactref element="C19" pad="+"/>
<contactref element="IC3" pad="28"/>
<contactref element="C21" pad="1"/>
<contactref element="IC3" pad="25"/>
<contactref element="C22" pad="1"/>
<contactref element="IC3" pad="15"/>
<contactref element="C24" pad="1"/>
<contactref element="IC3" pad="19"/>
<contactref element="C25" pad="1"/>
<contactref element="IC3" pad="20"/>
<contactref element="C26" pad="1"/>
<contactref element="L1" pad="P$2"/>
<contactref element="IC4" pad="4"/>
<contactref element="C9" pad="1"/>
<contactref element="IC1" pad="62"/>
<contactref element="IC1" pad="55"/>
<contactref element="C10" pad="1"/>
<contactref element="IC1" pad="46"/>
<contactref element="C8" pad="1"/>
<contactref element="IC1" pad="37"/>
<contactref element="C5" pad="1"/>
<contactref element="IC1" pad="30"/>
<contactref element="J1" pad="P2"/>
<contactref element="C4" pad="1"/>
<contactref element="IC1" pad="16"/>
<contactref element="C1" pad="1"/>
<contactref element="IC1" pad="2"/>
<contactref element="IC1" pad="86"/>
<contactref element="R52" pad="1"/>
<contactref element="R53" pad="1"/>
<contactref element="C29" pad="1"/>
<contactref element="IC6" pad="P$8"/>
<contactref element="U4" pad="5"/>
<contactref element="U3" pad="5"/>
<contactref element="LED17" pad="A"/>
<contactref element="C40" pad="1"/>
<contactref element="IC2" pad="3"/>
<contactref element="C31" pad="1"/>
<contactref element="IC2" pad="7"/>
<contactref element="IC2" pad="8"/>
<contactref element="SV2" pad="9"/>
<contactref element="D4" pad="A"/>
<contactref element="U$3" pad="P$14"/>
<contactref element="C18" pad="+"/>
<contactref element="R11" pad="2"/>
</signal>
<signal name="+5V">
<contactref element="C15" pad="+"/>
<contactref element="C16" pad="+"/>
<contactref element="REG3" pad="3"/>
<contactref element="C17" pad="1"/>
<contactref element="U$4" pad="5"/>
<contactref element="L2" pad="2"/>
<contactref element="C20" pad="+"/>
<contactref element="U$2" pad="7"/>
<contactref element="C37" pad="2"/>
<contactref element="R12" pad="2"/>
<contactref element="R5" pad="1"/>
<contactref element="K2" pad="1"/>
<contactref element="Q1" pad="P$3"/>
</signal>
<signal name="TFT_READ">
<contactref element="IC1" pad="82"/>
<contactref element="SV2" pad="1"/>
</signal>
<signal name="!TFT_CS">
<contactref element="IC1" pad="71"/>
<contactref element="SV2" pad="2"/>
</signal>
<signal name="TFT_D0">
<contactref element="IC1" pad="93"/>
<contactref element="SV3" pad="2"/>
</signal>
<signal name="ENC_INT">
<contactref element="IC3" pad="4"/>
<contactref element="IC1" pad="49"/>
</signal>
<signal name="N$67">
<contactref element="C23" pad="1"/>
<contactref element="IC3" pad="1"/>
</signal>
<signal name="ENC_SDI">
<contactref element="IC3" pad="7"/>
<contactref element="IC1" pad="51"/>
</signal>
<signal name="ENC_SCK">
<contactref element="IC3" pad="8"/>
<contactref element="R4" pad="1"/>
</signal>
<signal name="ENC_CS">
<contactref element="IC3" pad="9"/>
<contactref element="IC1" pad="47"/>
</signal>
<signal name="ENC_RESET">
<contactref element="IC3" pad="10"/>
<contactref element="IC1" pad="48"/>
</signal>
<signal name="N$77">
<contactref element="R6" pad="2"/>
<contactref element="IC3" pad="14"/>
</signal>
<signal name="RX_P">
<contactref element="IC3" pad="13"/>
<contactref element="R24" pad="2"/>
<contactref element="CON4" pad="7"/>
<contactref element="U3" pad="3"/>
<contactref element="U3" pad="4"/>
</signal>
<signal name="RX_N">
<contactref element="IC3" pad="12"/>
<contactref element="R23" pad="2"/>
<contactref element="CON4" pad="8"/>
<contactref element="U3" pad="1"/>
<contactref element="U3" pad="6"/>
</signal>
<signal name="N$80">
<contactref element="IC3" pad="27"/>
<contactref element="R31" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$81">
<contactref element="IC3" pad="26"/>
<contactref element="R32" pad="1"/>
</signal>
<signal name="TX_N">
<contactref element="IC3" pad="16"/>
<contactref element="R29" pad="1"/>
<contactref element="CON4" pad="2"/>
<contactref element="U4" pad="1"/>
<contactref element="U4" pad="6"/>
</signal>
<signal name="TX_P">
<contactref element="IC3" pad="17"/>
<contactref element="R25" pad="2"/>
<contactref element="CON4" pad="1"/>
<contactref element="U4" pad="3"/>
<contactref element="U4" pad="4"/>
</signal>
<signal name="N$82">
<contactref element="IC3" pad="23"/>
<contactref element="C27" pad="1"/>
<contactref element="X2" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$85">
<contactref element="IC3" pad="24"/>
<contactref element="C28" pad="1"/>
<contactref element="X2" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$87">
<contactref element="R23" pad="1"/>
<contactref element="R24" pad="1"/>
<contactref element="C32" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$90">
<contactref element="R29" pad="2"/>
<contactref element="R25" pad="1"/>
<contactref element="C33" pad="1"/>
<contactref element="CON4" pad="3"/>
<contactref element="L1" pad="P$1"/>
</signal>
<signal name="N$76">
<contactref element="BAT1" pad="P$1"/>
<contactref element="R51" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$86">
<contactref element="R51" pad="2"/>
<contactref element="C35" pad="1"/>
<contactref element="IC6" pad="P$3"/>
</signal>
<signal name="N$91">
<contactref element="X3" pad="1"/>
<contactref element="C34" pad="1"/>
<contactref element="IC6" pad="P$2"/>
</signal>
<signal name="N$95">
<contactref element="X3" pad="2"/>
<contactref element="C30" pad="1"/>
<contactref element="IC6" pad="P$1"/>
</signal>
<signal name="I2C_CLOCK">
<contactref element="R52" pad="2"/>
<contactref element="IC6" pad="P$6"/>
<contactref element="IC4" pad="1"/>
<contactref element="IC1" pad="66"/>
</signal>
<signal name="I2C_DATA">
<contactref element="R53" pad="2"/>
<contactref element="IC6" pad="P$5"/>
<contactref element="IC4" pad="3"/>
<contactref element="IC1" pad="67"/>
</signal>
<signal name="ENC_SDO">
<contactref element="IC3" pad="6"/>
<contactref element="IC1" pad="52"/>
</signal>
<signal name="N$41">
<contactref element="CON4" pad="11"/>
<contactref element="R31" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$42">
<contactref element="R32" pad="2"/>
<contactref element="CON4" pad="9"/>
</signal>
<signal name="N$13">
<contactref element="R4" pad="2"/>
<contactref element="IC1" pad="53"/>
</signal>
<signal name="N$16">
<contactref element="J2" pad="3"/>
<contactref element="F2" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$44">
<contactref element="TB4" pad="3"/>
<contactref element="U$1" pad="P$3"/>
</signal>
<signal name="N$45">
<contactref element="TB4" pad="1"/>
<contactref element="U$1" pad="P$4"/>
</signal>
<signal name="N$47">
<contactref element="D6" pad="A"/>
<contactref element="D3" pad="C"/>
</signal>
<signal name="N$64">
<contactref element="R10" pad="2"/>
<contactref element="C11" pad="2"/>
<contactref element="C12" pad="1"/>
<contactref element="R8" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$27">
<contactref element="R8" pad="1"/>
<contactref element="Q2" pad="P$2"/>
<contactref element="Q1" pad="P$2"/>
</signal>
<signal name="LOOP">
<contactref element="U$2" pad="6"/>
<contactref element="IC1" pad="79"/>
<contactref element="Q1" pad="P$1"/>
<contactref element="Q2" pad="P$1"/>
</signal>
<signal name="N$66">
<contactref element="R10" pad="1"/>
<contactref element="U$2" pad="2"/>
<contactref element="R9" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$68">
<contactref element="C11" pad="1"/>
<contactref element="D6" pad="C"/>
<contactref element="R17" pad="2"/>
<contactref element="U$1" pad="P$1"/>
</signal>
<signal name="N$46">
<contactref element="R12" pad="1"/>
<contactref element="U$2" pad="3"/>
<contactref element="R17" pad="1"/>
</signal>
<signal name="SIGNAL_OUTPUT">
<contactref element="TB1" pad="2"/>
<contactref element="U$8" pad="P$3"/>
</signal>
<signal name="N$70">
<contactref element="R19" pad="1"/>
<contactref element="U$7" pad="P$1"/>
</signal>
<signal name="DETECT">
<contactref element="R19" pad="2"/>
<contactref element="R21" pad="2"/>
<contactref element="R2" pad="1"/>
<contactref element="IC1" pad="80"/>
</signal>
<signal name="N$88">
<contactref element="R26" pad="1"/>
<contactref element="U$3" pad="P$12"/>
</signal>
<signal name="N$89">
<contactref element="R26" pad="2"/>
<contactref element="LED17" pad="C"/>
</signal>
<signal name="BT_CONFIG">
<contactref element="IC1" pad="73"/>
<contactref element="U$3" pad="P$16"/>
</signal>
<signal name="BT_RXD">
<contactref element="IC1" pad="69"/>
<contactref element="U$3" pad="P$7"/>
</signal>
<signal name="BT_TXD">
<contactref element="IC1" pad="68"/>
<contactref element="U$3" pad="P$8"/>
</signal>
<signal name="BT_RST">
<contactref element="IC1" pad="70"/>
<contactref element="U$3" pad="P$10"/>
</signal>
<signal name="BT_RTS">
<contactref element="IC1" pad="74"/>
<contactref element="U$3" pad="P$9"/>
</signal>
<signal name="BT_CTS">
<contactref element="IC1" pad="72"/>
<contactref element="U$3" pad="P$11"/>
</signal>
<signal name="SPI_SI">
<contactref element="IC2" pad="5"/>
<contactref element="IC1" pad="12"/>
</signal>
<signal name="SPI_SCK">
<contactref element="IC2" pad="6"/>
<contactref element="R3" pad="2"/>
</signal>
<signal name="SPI_SO">
<contactref element="IC2" pad="2"/>
<contactref element="IC1" pad="11"/>
</signal>
<signal name="SPI_!CS!-1">
<contactref element="IC2" pad="1"/>
<contactref element="IC1" pad="10"/>
</signal>
<signal name="N$12">
<contactref element="IC1" pad="14"/>
<contactref element="R3" pad="1"/>
</signal>
<signal name="TFT_RS">
<contactref element="IC1" pad="44"/>
<contactref element="SV2" pad="3"/>
</signal>
<signal name="TFT_D1">
<contactref element="IC1" pad="94"/>
<contactref element="SV3" pad="3"/>
</signal>
<signal name="TFT_D3">
<contactref element="IC1" pad="99"/>
<contactref element="SV3" pad="5"/>
</signal>
<signal name="TFT_D2">
<contactref element="IC1" pad="98"/>
<contactref element="SV3" pad="4"/>
</signal>
<signal name="TFT_D4">
<contactref element="IC1" pad="100"/>
<contactref element="SV3" pad="6"/>
</signal>
<signal name="TFT_D5">
<contactref element="IC1" pad="3"/>
<contactref element="SV3" pad="7"/>
</signal>
<signal name="TFT_D6">
<contactref element="IC1" pad="4"/>
<contactref element="SV3" pad="8"/>
</signal>
<signal name="TFT_D7">
<contactref element="IC1" pad="5"/>
<contactref element="SV3" pad="9"/>
</signal>
<signal name="!TFT_BACKLIGHT1">
<contactref element="SV2" pad="6"/>
<contactref element="IC1" pad="24"/>
</signal>
<signal name="!TFT_BACKLIGHT2">
<contactref element="SV2" pad="7"/>
<contactref element="IC1" pad="25"/>
</signal>
<signal name="TFT_TE">
<contactref element="IC1" pad="8"/>
<contactref element="SV2" pad="5"/>
</signal>
<signal name="!TFT_RST">
<contactref element="IC1" pad="9"/>
<contactref element="SV2" pad="4"/>
</signal>
<signal name="TFT_WRITE">
<contactref element="IC1" pad="81"/>
<contactref element="SV2" pad="8"/>
</signal>
<signal name="N$8">
<contactref element="D4" pad="C"/>
<contactref element="R1" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$9">
<contactref element="K2" pad="8"/>
<contactref element="U$7" pad="P$3"/>
<contactref element="U$9" pad="C"/>
</signal>
<signal name="N$14">
<contactref element="R7" pad="2"/>
<contactref element="D5" pad="3"/>
<contactref element="U$4" pad="9"/>
</signal>
<signal name="N$11">
<contactref element="U$4" pad="10"/>
<contactref element="C2" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$18">
<contactref element="U$4" pad="16"/>
<contactref element="U$4" pad="13"/>
<contactref element="U$4" pad="12"/>
<contactref element="U$4" pad="1"/>
<contactref element="C2" pad="2"/>
<contactref element="L2" pad="1"/>
</signal>
<signal name="BT_P1_2">
<contactref element="IC1" pad="59"/>
<contactref element="U$3" pad="P$3"/>
</signal>
<signal name="BT_P1_3">
<contactref element="IC1" pad="58"/>
<contactref element="U$3" pad="P$4"/>
</signal>
<signal name="N$15">
<contactref element="C14" pad="1"/>
<contactref element="D1" pad="C"/>
<contactref element="F2" pad="2"/>
<contactref element="C13" pad="+"/>
<contactref element="U$4" pad="2"/>
<contactref element="U$4" pad="3"/>
<contactref element="U$4" pad="11"/>
<contactref element="R7" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$19">
<contactref element="TB2" pad="1"/>
<contactref element="K2" pad="4"/>
</signal>
<signal name="N$20">
<contactref element="K2" pad="2"/>
<contactref element="TB2" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$21">
<contactref element="K2" pad="3"/>
<contactref element="TB2" pad="3"/>
</signal>
<signal name="N$22">
<contactref element="TB3" pad="1"/>
<contactref element="K2" pad="5"/>
</signal>
<signal name="N$23">
<contactref element="K2" pad="6"/>
<contactref element="TB3" pad="3"/>
</signal>
<signal name="N$24">
<contactref element="K2" pad="7"/>
<contactref element="TB3" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$10">
<contactref element="R5" pad="2"/>
<contactref element="TB1" pad="3"/>
</signal>
<signal name="N$7">
<contactref element="R2" pad="2"/>
<contactref element="U$8" pad="P$1"/>
</signal>
<signal name="GND2">
</signal>
</signals>
</board>
</drawing>
</eagle>
