(kicad_pcb (version 4) (host pcbnew 4.0.2+dfsg1-stable)
  (general
    (links 0)
    (no_connects 0)
    (area 0 0 0 0)
    (thickness 1.6)
    (drawings 7)
    (tracks 20)
    (zones 0)
    (modules 2)
    (nets 1)
  )
  (page A4)
  (layers
    (0 F.Cu signal)
    (31 B.Cu signal)
    (32 B.Adhes user)
    (33 F.Adhes user)
    (34 B.Paste user)
    (35 F.Paste user)
    (36 B.SilkS user)
    (37 F.SilkS user)
    (38 B.Mask user)
    (39 F.Mask user)
    (40 Dwgs.User user)
    (41 Cmts.User user)
    (42 Eco1.User user)
    (43 Eco2.User user)
    (44 Edge.Cuts user)
    (45 Margin user)
    (46 B.CrtYd user)
    (47 F.CrtYd user)
    (48 B.Fab user)
    (49 F.Fab user)
  )
  (setup
    (last_trace_width 0.25)
    (trace_clearance 0.2)
    (zone_clearance 0.508)
    (zone_45_only no)
    (trace_min 0.2)
    (segment_width 0.2)
    (edge_width 0.15)
    (via_size 0.6)
    (via_drill 0.4)
    (via_min_size 0.4)
    (via_min_drill 0.3)
    (uvia_size 0.3)
    (uvia_drill 0.1)
    (uvias_allowed no)
    (uvia_min_size 0.2)
    (uvia_min_drill 0.1)
    (pcb_text_width 0.3)
    (pcb_text_size 1.5 1.5)
    (mod_edge_width 0.15)
    (mod_text_size 1 1)
    (mod_text_width 0.15)
    (pad_size 1.524 1.524)
    (pad_drill 0.762)
    (pad_to_mask_clearance 0.2)
    (aux_axis_origin 0 0)
    (visible_elements FFFFFF7F)
    (pcbplotparams
      (layerselection 0x00030_80000001)
      (usegerberextensions false)
      (excludeedgelayer true)
      (linewidth 0.100000)
      (plotframeref false)
      (viasonmask false)
      (mode 1)
      (useauxorigin false)
      (hpglpennumber 1)
      (hpglpenspeed 20)
      (hpglpendiameter 15)
      (hpglpenoverlay 2)
      (psnegative false)
      (psa4output false)
      (plotreference true)
      (plotvalue true)
      (plotinvisibletext false)
      (padsonsilk false)
      (subtractmaskfromsilk false)
      (outputformat 1)
      (mirror false)
      (drillshape 1)
      (scaleselection 1)
      (outputdirectory ""))
  )
  (net 0 "")
  (net_class Default "This is the default net class."
    (clearance 0.2)
    (trace_width 0.25)
    (via_dia 0.6)
    (via_drill 0.4)
    (uvia_dia 0.3)
    (uvia_drill 0.1)
  )
  (module TO_SOT_Packages_SMD:SOT-23-5 (layer F.Cu) (tedit 5A52FB21)
    (at 116.84 97.2058 90)
    (descr "5-pin SOT23 package")
    (tags SOT-23-5)
    (attr smd)
    (fp_text reference SOT23-5 (at 2.6924 0.0254 180) (layer F.SilkS) hide)
    (fp_text value SOT-23-5 (at -0.05 2.35 90) (layer F.Fab) hide)
    (pad 1 smd rect (at -1.1 -0.95 90) (size 1.06 0.65) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
    (pad 2 smd rect (at -1.1 0 90) (size 1.06 0.65) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
    (pad 3 smd rect (at -1.1 0.95 90) (size 1.06 0.65) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
    (pad 4 smd rect (at 1.1 0.95 90) (size 1.06 0.65) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
    (pad 5 smd rect (at 1.1 -0.95 90) (size 1.06 0.65) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
    (model TO_SOT_Packages_SMD.3dshapes/SOT-23-5.wrl
      (at (xyz 0 0 0))
      (scale (xyz 1 1 1))
      (rotate (xyz 0 0 0))
    )
  )
  (module Pin_Headers:Pin_Header_Straight_1x05 (layer F.Cu) (tedit 5A52FB1C)
    (at 111.8108 101.981 90)
    (descr "Through hole pin header")
    (tags "pin header")
    (fp_text reference REF** (at 0 -5.1 90) (layer F.SilkS) hide)
    (fp_text value Pin_Header_Straight_1x05 (at 0 -3.1 90) (layer F.Fab) hide)
    (pad 1 thru_hole rect (at 0 0 90) (size 2.032 1.7272) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
    (pad 2 thru_hole oval (at 0 2.54 90) (size 2.032 1.7272) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
    (pad 3 thru_hole oval (at 0 5.08 90) (size 2.032 1.7272) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
    (pad 4 thru_hole oval (at 0 7.62 90) (size 2.032 1.7272) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
    (pad 5 thru_hole oval (at 0 10.16 90) (size 2.032 1.7272) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
    (model Pin_Headers.3dshapes/Pin_Header_Straight_1x05.wrl
      (at (xyz 0 -0.2 0))
      (scale (xyz 1 1 1))
      (rotate (xyz 0 0 90))
    )
  )
  (gr_line (start 124.4854 104.1908) (end 124.4854 104.1908) (layer Edge.Cuts) (width 0.15))
  (gr_line (start 124.4854 101.092) (end 124.4854 104.1908) (layer Edge.Cuts) (width 0.15))
  (gr_arc (start 116.9924 101.092) (end 109.4994 101.092) (angle 180) (layer Edge.Cuts) (width 0.15))
  (gr_line (start 109.4994 104.1908) (end 109.4994 101.092) (layer Edge.Cuts) (width 0.15))
  (gr_line (start 109.4994 104.1908) (end 124.46 104.1908) (layer Edge.Cuts) (width 0.15))
  (gr_text "SOT23-5\n32bit.fun" (at 116.9416 97.79) (layer B.SilkS))
)
