<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="6.2">
<drawing>
<board>
<plain>
<wire x1="1.524" y1="0" x2="54.864" y2="0" width="0" layer="20"/>
<wire x1="54.864" y1="0" x2="54.864" y2="31.115" width="0" layer="20"/>
<wire x1="40.64" y1="33.782" x2="14.732" y2="33.782" width="0" layer="20"/>
<text>TC7662B</text>
<text>RED</text>
<text>1N5817</text>
<text>SWITCH</text>
<text>BLK</text>
<text>LED</text>
<text>TQ2-L-4.5V</text>
<text>VFE Pedals TSB v2.1</text>
<text>GND</text>
<text>+</text>
<text>/Users/iMac/Desktop/Dropbox/Pedals/PCBs/VFE Logo BMP 4.10.16 PM.bmp</text>
<wire x1="1.524" y1="31.115" x2="1.524" y2="0" width="0" layer="20"/>
<wire x1="14.732" y1="31.115" x2="1.524" y2="31.115" width="0" layer="20"/>
<wire x1="14.732" y1="33.782" x2="14.732" y2="31.115" width="0" layer="20"/>
<wire x1="54.864" y1="31.115" x2="40.64" y2="31.115" width="0" layer="20"/>
<wire x1="40.64" y1="33.782" x2="40.64" y2="31.115" width="0" layer="20"/>
<text>4.7u</text>
<text>0.1u</text>
<text>BS170</text>
<text>12F509</text>
<text>1N914</text>
<text>GND</text>
</plain>
<libraries>
<library name="con-neutrik_ag">
<packages>
<package name="NC5MBV">
<description>&lt;b&gt;Neutrik Audio Connector&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
Source: www.neutrik.com/... 210_46671.pdf</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="con-molex">
<packages>
<package name="6410-06">
<description>&lt;b&gt;MOLEX 2.54mm KK  CONNECTOR&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="ic-package">
<packages>
<package name="DIL08">
<description>&lt;b&gt;Dual In Line Package&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="DIL10">
<description>&lt;b&gt;Dual In Line Package&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="v-reg">
<packages>
<package name="TO92">
<description>&lt;b&gt;TO 92&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="resistor">
<packages>
<package name="E7,5-18">
<description>&lt;b&gt;ELECTROLYTIC CAPACITOR&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
grid 7.62 mm, diameter 18 mm</description>
</package>
<package name="0204/5">
<description>&lt;b&gt;RESISTOR&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
type 0204, grid 5 mm</description>
</package>
<package name="0204/7">
<description>&lt;b&gt;RESISTOR&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
type 0204, grid 7.5 mm</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="diode">
<packages>
<package name="DO35-7">
<description>&lt;B&gt;DIODE&lt;/B&gt;&lt;p&gt;
diameter 2 mm, horizontal, grid 7.62 mm</description>
</package>
<package name="DO07">
<description>&lt;B&gt;DIODE&lt;/B&gt;&lt;p&gt;
diameter 2.54 mm, horizontal, grid 10.16 mm</description>
</package>
<package name="D-5">
<description>&lt;b&gt;DIODE&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="pot">
<packages>
<package name="B25P">
<description>&lt;b&gt;POTENTIOMETER&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
Beckman Helitrim 25</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="transistor-fet">
<packages>
<package name="2SK241">
<description>&lt;b&gt;THOSIBA 2-4E1D&lt;/b&gt;&lt;p&gt;</description>
</package>
<package name="TO18">
<description>&lt;b&gt;TO 18&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="con-jack">
<packages>
<package name="DCJ0303">
<description>&lt;b&gt;DC POWER JACK&lt;/b&gt; Pad shape changed to LONG 2007.07.26&lt;p&gt;
Source: DCJ0303.pdf</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="inductors">
<packages>
<package name="MICC10">
<description>&lt;B&gt;INDUCTOR&lt;/B&gt;&lt;p&gt; manufacturer Fastron, distributor Buerklin</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="capacitor-wima">
<packages>
<package name="C2.5-2">
<description>&lt;B&gt;MKS2&lt;/B&gt;, 5 x 2.5 mm, grid 2.54 mm</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="VFE-con-molex">
<description>&lt;b&gt;Molex Connectors&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
&lt;author&gt;Created by librarian@cadsoft.de&lt;/author&gt;</description>
<packages>
<package name="6410-02">
<description>&lt;b&gt;MOLEX 2.54mm KK  CONNECTOR&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
</libraries>
<attributes>
</attributes>
<variantdefs>
</variantdefs>
<elements>
<element name="X1" library="con-neutrik_ag" package="NC5MBV" value=""/>
<element name="X2" library="con-neutrik_ag" package="NC5MBV" value=""/>
<element name="IC2" library="ic-package" package="DIL08" value=""/>
<element name="IC3" library="v-reg" package="TO92" value="LP2950"/>
<element name="D1" library="diode" package="DO07" value=""/>
<element name="R4" library="resistor" package="0204/5" value="1K"/>
<element name="R1" library="resistor" package="0204/5" value="P1K"/>
<element name="D2" library="diode" package="DO35-7" value="ZEN"/>
<element name="IC4" library="ic-package" package="DIL08" value=""/>
<element name="D3" library="diode" package="D-5" value=""/>
<element name="C4" library="resistor" package="E7,5-18" value="47uESR"/>
<element name="R2" library="pot" package="B25P" value="20K"/>
<element name="R3" library="resistor" package="0204/7" value="10K"/>
<element name="R6" library="resistor" package="0204/7" value=""/>
<element name="C10" library="capacitor-wima" package="C2.5-2" value=""/>
<element name="R10" library="inductors" package="MICC10" value="1mH"/>
<element name="J1" library="con-jack" package="DCJ0303" value=""/>
<element name="R12" library="resistor" package="0204/5" value="100K"/>
<element name="Q2" library="transistor-fet" package="2SK241" value=""/>
<element name="IC1" library="ic-package" package="DIL10" value=""/>
<element name="C3" library="capacitor-wima" package="C2.5-2" value=""/>
<element name="Q3" library="transistor-fet" package="TO18" value="J175"/>
<element name="C6" library="resistor" package="E7,5-18" value="150u"/>
<element name="R5" library="resistor" package="0204/5" value="100K"/>
<element name="R7" library="resistor" package="0204/5" value="10M"/>
<element name="J2" library="VFE-con-molex" package="6410-02" value=""/>
<element name="C2" library="resistor" package="E7,5-18" value="47uESR"/>
<element name="J3" library="con-molex" package="6410-06" value=""/>
</elements>
<signals>
<signal name="N$4">
<contactref element="IC3" pad="3"/>
<contactref element="D2" pad="C"/>
<contactref element="IC4" pad="8"/>
<contactref element="R6" pad="1"/>
<contactref element="IC4" pad="1"/>
<contactref element="R10" pad="1"/>
<contactref element="C6" pad="+"/>
<contactref element="J3" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$9">
<contactref element="IC3" pad="1"/>
<contactref element="IC2" pad="1"/>
<contactref element="C3" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$1">
<contactref element="C4" pad="-"/>
<contactref element="IC4" pad="4"/>
</signal>
<signal name="N$14">
<contactref element="IC4" pad="2"/>
<contactref element="C4" pad="+"/>
</signal>
<signal name="GND">
<contactref element="IC2" pad="8"/>
<contactref element="X1" pad="5"/>
<contactref element="D2" pad="A"/>
<contactref element="R3" pad="2"/>
<contactref element="IC3" pad="2"/>
<contactref element="IC4" pad="3"/>
<contactref element="Q2" pad="2"/>
<contactref element="X2" pad="5"/>
<contactref element="R2" pad="A"/>
<contactref element="C3" pad="1"/>
<contactref element="C10" pad="1"/>
<contactref element="C6" pad="-"/>
<contactref element="R5" pad="2"/>
<contactref element="R7" pad="2"/>
<contactref element="IC1" pad="9"/>
<contactref element="J2" pad="1"/>
<contactref element="C2" pad="+"/>
<contactref element="J3" pad="3"/>
</signal>
<signal name="N$11">
<contactref element="IC2" pad="3"/>
<contactref element="IC1" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$12">
<contactref element="IC2" pad="6"/>
<contactref element="IC1" pad="10"/>
</signal>
<signal name="N$29">
<contactref element="R3" pad="1"/>
<contactref element="R6" pad="2"/>
<contactref element="IC4" pad="5"/>
<contactref element="C2" pad="-"/>
<contactref element="J3" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$16">
<contactref element="R1" pad="2"/>
<contactref element="Q2" pad="1"/>
<contactref element="R2" pad="E"/>
</signal>
<signal name="N$18">
<contactref element="J1" pad="1"/>
<contactref element="X2" pad="G"/>
</signal>
<signal name="N$22">
<contactref element="X2" pad="3"/>
<contactref element="IC1" pad="2"/>
<contactref element="IC1" pad="7"/>
</signal>
<signal name="N$27">
<contactref element="IC1" pad="3"/>
<contactref element="X1" pad="3"/>
</signal>
<signal name="N$13">
<contactref element="R4" pad="2"/>
<contactref element="J2" pad="2"/>
<contactref element="J2" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$15">
<contactref element="IC2" pad="4"/>
<contactref element="R4" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$6">
<contactref element="IC1" pad="8"/>
<contactref element="R7" pad="1"/>
<contactref element="J3" pad="6"/>
</signal>
<signal name="N$10">
<contactref element="R1" pad="1"/>
<contactref element="R10" pad="2"/>
<contactref element="D1" pad="C"/>
</signal>
<signal name="N$17">
<contactref element="Q3" pad="2"/>
<contactref element="R5" pad="1"/>
<contactref element="IC1" pad="4"/>
</signal>
<signal name="N$19">
<contactref element="Q3" pad="1"/>
<contactref element="D3" pad="C"/>
</signal>
<signal name="N$21">
<contactref element="D3" pad="A"/>
<contactref element="D3" pad="A"/>
<contactref element="R12" pad="2"/>
<contactref element="C10" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$3">
<contactref element="IC2" pad="7"/>
<contactref element="Q2" pad="3"/>
<contactref element="R12" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$2">
<contactref element="R2" pad="S"/>
<contactref element="J3" pad="4"/>
</signal>
<signal name="N$8">
<contactref element="Q3" pad="3"/>
<contactref element="J3" pad="5"/>
</signal>
<signal name="N$7">
<contactref element="D1" pad="A"/>
<contactref element="J1" pad="3"/>
</signal>
</signals>
</board>
</drawing>
</eagle>
