<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="9.3.0">
<drawing>
<board>
<plain>
<wire x1="-2.54" y1="-0.635" x2="41.89" y2="-0.635" width="0" layer="20"/>
<wire x1="41.89" y1="-0.635" x2="41.89" y2="27.9275" width="0" layer="20"/>
<wire x1="41.89" y1="27.9275" x2="-2.54" y2="27.9275" width="0" layer="20"/>
<wire x1="-2.54" y1="27.9275" x2="-2.54" y2="-0.635" width="0" layer="20"/>
<text>Ryzee119</text>
<text>SMBUS</text>
<text>XENIUM
SPI</text>
<text>Convert Xenium SPI Interface
to HD44780 Compliant Parallel LCD</text>
<text>https://github.com/Ryzee119/spi2par2019</text>
<text>Ryzee119</text>
<text>spi2par2019</text>
<text>L-</text>
<text>L+</text>
<text>D7</text>
<text>D6</text>
<text>D5</text>
<text>D4</text>
<text>E</text>
<text>RW</text>
<text>RS</text>
<text>VO</text>
<text>V+</text>
<text>V-</text>
<text>V-</text>
<text>V+</text>
<text>RS</text>
<text>VO</text>
<text>RW</text>
<text>-</text>
<text>-</text>
<text>D4</text>
<text>D6</text>
<text>L+</text>
<text>E</text>
<text>-</text>
<text>-</text>
<text>D5</text>
<text>D7</text>
<text>L-</text>
<text>1</text>
<text>1</text>
<text>16</text>
</plain>
<libraries>
<library name="my-library">
<packages>
<package name="ARDUINO_LEONARDO_MICRO">
</package>
</packages>
</library>
<library name="wirepad">
<description>&lt;b&gt;Single Pads&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
&lt;author&gt;Created by librarian@cadsoft.de&lt;/author&gt;</description>
<packages>
<package name="SMD1,27-2,54">
<description>&lt;b&gt;SMD PAD&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="zetex">
<description>&lt;b&gt;Zetex Power MOS FETs, Bridges, Diodes&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
http://www.zetex.com&lt;p&gt;
&lt;author&gt;Created by librarian@cadsoft.de&lt;/author&gt;</description>
<packages>
<package name="SOT-23">
<description>&lt;b&gt;Small Outline Transistor&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="pinhead">
<description>&lt;b&gt;Pin Header Connectors&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
&lt;author&gt;Created by librarian@cadsoft.de&lt;/author&gt;</description>
<packages>
<package name="1X16">
<description>&lt;b&gt;PIN HEADER&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="2X08">
<description>&lt;b&gt;PIN HEADER&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
</libraries>
<attributes>
</attributes>
<variantdefs>
</variantdefs>
<elements>
<element name="U1" library="my-library" package="ARDUINO_LEONARDO_MICRO" value="ARDUINO_LEONARDO_MICRO"/>
<element name="Q1" library="zetex" package="SOT-23" value="2N70026Ω">
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
</element>
<element name="SI" library="wirepad" package="SMD1,27-2,54" value="WIREPADSMD1,27-254">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="SCK" library="wirepad" package="SMD1,27-2,54" value="WIREPADSMD1,27-254">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="GND" library="wirepad" package="SMD1,27-2,54" value="WIREPADSMD1,27-254">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="5V" library="wirepad" package="SMD1,27-2,54" value="WIREPADSMD1,27-254">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="CS" library="wirepad" package="SMD1,27-2,54" value="WIREPADSMD1,27-254">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="SCL" library="wirepad" package="SMD1,27-2,54" value="WIREPADSMD1,27-254">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="SDA" library="wirepad" package="SMD1,27-2,54" value="WIREPADSMD1,27-254">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="JP1" library="pinhead" package="1X16" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="JP2" library="pinhead" package="2X08" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
</elements>
<signals>
<signal name="N$2">
<contactref element="U1" pad="P$6"/>
<contactref element="CS" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$3">
<contactref element="SCK" pad="1"/>
<contactref element="U1" pad="P$9"/>
</signal>
<signal name="N$4">
<contactref element="SI" pad="1"/>
<contactref element="U1" pad="P$11"/>
</signal>
<signal name="E">
<contactref element="U1" pad="P$14"/>
<contactref element="JP1" pad="6"/>
<contactref element="JP2" pad="6"/>
</signal>
<signal name="GND">
<contactref element="GND" pad="1"/>
<contactref element="Q1" pad="2"/>
<contactref element="U1" pad="P$2"/>
<contactref element="U1" pad="P$22"/>
<contactref element="U1" pad="P$21"/>
<contactref element="JP1" pad="1"/>
<contactref element="JP1" pad="5"/>
<contactref element="JP2" pad="1"/>
<contactref element="JP2" pad="5"/>
</signal>
<signal name="+5V">
<contactref element="5V" pad="1"/>
<contactref element="U1" pad="P$1"/>
<contactref element="JP1" pad="2"/>
<contactref element="JP1" pad="15"/>
<contactref element="JP2" pad="2"/>
<contactref element="JP2" pad="15"/>
</signal>
<signal name="N$11">
<contactref element="U1" pad="P$12"/>
<contactref element="Q1" pad="3"/>
</signal>
<signal name="VO">
<contactref element="U1" pad="P$13"/>
<contactref element="JP1" pad="3"/>
<contactref element="JP2" pad="3"/>
</signal>
<signal name="N$1">
<contactref element="SCL" pad="1"/>
<contactref element="U1" pad="P$19"/>
</signal>
<signal name="N$14">
<contactref element="U1" pad="P$20"/>
<contactref element="SDA" pad="1"/>
</signal>
<signal name="RS">
<contactref element="U1" pad="P$8"/>
<contactref element="JP1" pad="4"/>
<contactref element="JP2" pad="4"/>
</signal>
<signal name="D4">
<contactref element="U1" pad="P$15"/>
<contactref element="JP1" pad="11"/>
<contactref element="JP2" pad="11"/>
</signal>
<signal name="D5">
<contactref element="U1" pad="P$16"/>
<contactref element="JP1" pad="12"/>
<contactref element="JP2" pad="12"/>
</signal>
<signal name="D6">
<contactref element="JP1" pad="13"/>
<contactref element="U1" pad="P$17"/>
<contactref element="JP2" pad="13"/>
</signal>
<signal name="D7">
<contactref element="U1" pad="P$18"/>
<contactref element="JP1" pad="14"/>
<contactref element="JP2" pad="14"/>
</signal>
<signal name="L-">
<contactref element="JP1" pad="16"/>
<contactref element="Q1" pad="1"/>
<contactref element="JP2" pad="16"/>
</signal>
</signals>
</board>
</drawing>
</eagle>
