<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="6.5.0">
<drawing>
<board>
<plain>
<text>VCC</text>
<text>VOUT</text>
<text>G</text>
<wire x1="0" y1="1.27" x2="1.27" y2="0" width="0" layer="20"/>
<wire x1="1.27" y1="0" x2="17.78" y2="0" width="0" layer="20"/>
<wire x1="17.78" y1="0" x2="19.05" y2="1.27" width="0" layer="20"/>
<wire x1="19.05" y1="1.27" x2="19.05" y2="8.89" width="0" layer="20"/>
<wire x1="19.05" y1="8.89" x2="17.78" y2="10.16" width="0" layer="20"/>
<wire x1="17.78" y1="10.16" x2="1.27" y2="10.16" width="0" layer="20"/>
<wire x1="1.27" y1="10.16" x2="0" y2="8.89" width="0" layer="20"/>
<wire x1="0" y1="8.89" x2="0" y2="1.27" width="0" layer="20"/>
<hole x="8.255" y="5.08" drill="3.2"/>
</plain>
<libraries>
<library name="A-Electrical">
<packages>
<package name="SSIP-3">
</package>
</packages>
</library>
<library name="A-Headers">
<description>&lt;b&gt;Pin Header Connectors&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
&lt;author&gt;Created by librarian@cadsoft.de&lt;/author&gt;</description>
<packages>
<package name="1X03">
<description>&lt;b&gt;PIN HEADER&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="A-Basics">
<packages>
<package name="0805">
<description>&lt;p&gt;&lt;b&gt;Generic 2012 (0805) package&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;0.2mm courtyard excess rounded to nearest 0.05mm.&lt;/p&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
</libraries>
<attributes>
</attributes>
<variantdefs>
</variantdefs>
<elements>
<element name="U$1" library="A-Electrical" package="SSIP-3" value="A1308UA"/>
<element name="C2" library="A-Basics" package="0805" value=".1uF">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="C1" library="A-Basics" package="0805" value="4.7nF">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="R1" library="A-Basics" package="0805" value="4.7k">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="JP1" library="A-Headers" package="1X03" value="">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
</elements>
<signals>
<signal name="VCC">
<contactref element="C2" pad="1"/>
<contactref element="JP1" pad="3"/>
<contactref element="U$1" pad="P$1"/>
</signal>
<signal name="GND">
<contactref element="C2" pad="2"/>
<contactref element="U$1" pad="P$2"/>
<contactref element="C1" pad="2"/>
<contactref element="R1" pad="1"/>
<contactref element="JP1" pad="2"/>
</signal>
<signal name="VOUT">
<contactref element="U$1" pad="P$3"/>
<contactref element="C1" pad="1"/>
<contactref element="R1" pad="2"/>
<contactref element="JP1" pad="1"/>
</signal>
</signals>
</board>
</drawing>
</eagle>
