(kicad_pcb (version 20171130) (host pcbnew 5.1.9-73d0e3b20d~88~ubuntu20.10.1)
  (general
    (thickness 1.6)
    (drawings 13)
    (tracks 46)
    (zones 0)
    (modules 7)
    (nets 50)
  )
  (page A4)
  (layers
    (0 F.Cu signal)
    (31 B.Cu signal)
    (32 B.Adhes user)
    (33 F.Adhes user)
    (34 B.Paste user)
    (35 F.Paste user)
    (36 B.SilkS user)
    (37 F.SilkS user)
    (38 B.Mask user)
    (39 F.Mask user)
    (40 Dwgs.User user)
    (41 Cmts.User user)
    (42 Eco1.User user)
    (43 Eco2.User user)
    (44 Edge.Cuts user)
    (45 Margin user)
    (46 B.CrtYd user)
    (47 F.CrtYd user)
    (48 B.Fab user)
    (49 F.Fab user)
  )
  (setup
    (last_trace_width 0.25)
    (trace_clearance 0.2)
    (zone_clearance 0.508)
    (zone_45_only no)
    (trace_min 0.2)
    (via_size 0.8)
    (via_drill 0.4)
    (via_min_size 0.4)
    (via_min_drill 0.3)
    (uvia_size 0.3)
    (uvia_drill 0.1)
    (uvias_allowed no)
    (uvia_min_size 0.2)
    (uvia_min_drill 0.1)
    (edge_width 0.05)
    (segment_width 0.2)
    (pcb_text_width 0.3)
    (pcb_text_size 1.5 1.5)
    (mod_edge_width 0.12)
    (mod_text_size 1 1)
    (mod_text_width 0.15)
    (pad_size 1.524 2.19964)
    (pad_drill 1.00076)
    (pad_to_mask_clearance 0)
    (aux_axis_origin 0 0)
    (visible_elements FFFFFF7F)
    (pcbplotparams
      (layerselection 0x010fc_ffffffff)
      (usegerberextensions false)
      (usegerberattributes true)
      (usegerberadvancedattributes true)
      (creategerberjobfile true)
      (excludeedgelayer true)
      (linewidth 0.100000)
      (plotframeref false)
      (viasonmask false)
      (mode 1)
      (useauxorigin false)
      (hpglpennumber 1)
      (hpglpenspeed 20)
      (hpglpendiameter 15.000000)
      (psnegative false)
      (psa4output false)
      (plotreference true)
      (plotvalue true)
      (plotinvisibletext false)
      (padsonsilk false)
      (subtractmaskfromsilk false)
      (outputformat 1)
      (mirror false)
      (drillshape 0)
      (scaleselection 1)
      (outputdirectory "paula_gerber/"))
  )
  (net 0 "")
  (net 1 "Net-(D1-Pad2)")
  (net 2 "Net-(D1-Pad1)")
  (net 3 "Net-(D2-Pad2)")
  (net 4 "Net-(D3-Pad2)")
  (net 5 "Net-(J1-Pad1)")
  (net 6 "Net-(J2-Pad2)")
  (net 7 "Net-(J2-Pad1)")
  (net 8 "Net-(U?1-Pad48)")
  (net 9 "Net-(U?1-Pad24)")
  (net 10 "Net-(U?1-Pad47)")
  (net 11 "Net-(U?1-Pad23)")
  (net 12 "Net-(U?1-Pad46)")
  (net 13 "Net-(U?1-Pad22)")
  (net 14 "Net-(U?1-Pad45)")
  (net 15 "Net-(U?1-Pad21)")
  (net 16 "Net-(U?1-Pad44)")
  (net 17 "Net-(U?1-Pad20)")
  (net 18 "Net-(U?1-Pad43)")
  (net 19 "Net-(U?1-Pad19)")
  (net 20 "Net-(U?1-Pad42)")
  (net 21 "Net-(U?1-Pad41)")
  (net 22 "Net-(U?1-Pad17)")
  (net 23 "Net-(U?1-Pad40)")
  (net 24 "Net-(U?1-Pad39)")
  (net 25 "Net-(U?1-Pad38)")
  (net 26 "Net-(U?1-Pad37)")
  (net 27 "Net-(U?1-Pad36)")
  (net 28 "Net-(U?1-Pad12)")
  (net 29 "Net-(U?1-Pad35)")
  (net 30 "Net-(U?1-Pad11)")
  (net 31 "Net-(U?1-Pad34)")
  (net 32 "Net-(U?1-Pad10)")
  (net 33 "Net-(U?1-Pad33)")
  (net 34 "Net-(U?1-Pad9)")
  (net 35 "Net-(U?1-Pad32)")
  (net 36 "Net-(U?1-Pad31)")
  (net 37 "Net-(U?1-Pad7)")
  (net 38 "Net-(U?1-Pad30)")
  (net 39 "Net-(U?1-Pad6)")
  (net 40 "Net-(U?1-Pad29)")
  (net 41 "Net-(U?1-Pad5)")
  (net 42 "Net-(U?1-Pad28)")
  (net 43 "Net-(U?1-Pad4)")
  (net 44 "Net-(U?1-Pad3)")
  (net 45 "Net-(U?1-Pad26)")
  (net 46 "Net-(U?1-Pad2)")
  (net 47 "Net-(U?1-Pad25)")
  (net 48 "Net-(U?1-Pad1)")
  (net 49 "Net-(U?1-Pad27)")
  (net_class Default "This is the default net class."
    (clearance 0.2)
    (trace_width 0.25)
    (via_dia 0.8)
    (via_drill 0.4)
    (uvia_dia 0.3)
    (uvia_drill 0.1)
    (add_net "Net-(D1-Pad1)")
    (add_net "Net-(D1-Pad2)")
    (add_net "Net-(D2-Pad2)")
    (add_net "Net-(D3-Pad2)")
    (add_net "Net-(J1-Pad1)")
    (add_net "Net-(J2-Pad1)")
    (add_net "Net-(J2-Pad2)")
    (add_net "Net-(U?1-Pad1)")
    (add_net "Net-(U?1-Pad10)")
    (add_net "Net-(U?1-Pad11)")
    (add_net "Net-(U?1-Pad12)")
    (add_net "Net-(U?1-Pad17)")
    (add_net "Net-(U?1-Pad19)")
    (add_net "Net-(U?1-Pad2)")
    (add_net "Net-(U?1-Pad20)")
    (add_net "Net-(U?1-Pad21)")
    (add_net "Net-(U?1-Pad22)")
    (add_net "Net-(U?1-Pad23)")
    (add_net "Net-(U?1-Pad24)")
    (add_net "Net-(U?1-Pad25)")
    (add_net "Net-(U?1-Pad26)")
    (add_net "Net-(U?1-Pad27)")
    (add_net "Net-(U?1-Pad28)")
    (add_net "Net-(U?1-Pad29)")
    (add_net "Net-(U?1-Pad3)")
    (add_net "Net-(U?1-Pad30)")
    (add_net "Net-(U?1-Pad31)")
    (add_net "Net-(U?1-Pad32)")
    (add_net "Net-(U?1-Pad33)")
    (add_net "Net-(U?1-Pad34)")
    (add_net "Net-(U?1-Pad35)")
    (add_net "Net-(U?1-Pad36)")
    (add_net "Net-(U?1-Pad37)")
    (add_net "Net-(U?1-Pad38)")
    (add_net "Net-(U?1-Pad39)")
    (add_net "Net-(U?1-Pad4)")
    (add_net "Net-(U?1-Pad40)")
    (add_net "Net-(U?1-Pad41)")
    (add_net "Net-(U?1-Pad42)")
    (add_net "Net-(U?1-Pad43)")
    (add_net "Net-(U?1-Pad44)")
    (add_net "Net-(U?1-Pad45)")
    (add_net "Net-(U?1-Pad46)")
    (add_net "Net-(U?1-Pad47)")
    (add_net "Net-(U?1-Pad48)")
    (add_net "Net-(U?1-Pad5)")
    (add_net "Net-(U?1-Pad6)")
    (add_net "Net-(U?1-Pad7)")
    (add_net "Net-(U?1-Pad9)")
  )
  (module KiCad/kicad-footprints/Package_DIP.pretty:DIP-48_W15.24mm (layer F.Cu) (tedit 601B7D33)
    (at 117.82 41.83 270)
    (descr "48-lead though-hole mounted DIP package, row spacing 15.24 mm (600 mils)")
    (tags "THT DIP DIL PDIP 2.54mm 15.24mm 600mil")
    (fp_text reference U?1 (at 7.62 -2.33 270) (layer F.SilkS) hide)
    (fp_text value PAULA (at 7.61 60.39 270) (layer F.Fab) hide)
    (fp_text user PAULA (at 7.62 29.21) (layer F.Fab))
    (pad 48 thru_hole oval (at 15.24 0 270) (size 1.8 1.8) (drill 1.5) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 8 "Net-(U?1-Pad48)"))
    (pad 24 thru_hole oval (at 0 58.42 270) (size 1.8 1.8) (drill 1.5) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 9 "Net-(U?1-Pad24)"))
    (pad 47 thru_hole oval (at 15.24 2.54 270) (size 1.8 1.8) (drill 1.5) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 10 "Net-(U?1-Pad47)"))
    (pad 23 thru_hole oval (at 0 55.88 270) (size 1.8 1.8) (drill 1.5) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 11 "Net-(U?1-Pad23)"))
    (pad 46 thru_hole oval (at 15.24 5.08 270) (size 1.8 1.8) (drill 1.5) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 12 "Net-(U?1-Pad46)"))
    (pad 22 thru_hole oval (at 0 53.34 270) (size 1.8 1.8) (drill 1.5) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 13 "Net-(U?1-Pad22)"))
    (pad 45 thru_hole oval (at 15.24 7.62 270) (size 1.8 1.8) (drill 1.5) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 14 "Net-(U?1-Pad45)"))
    (pad 21 thru_hole oval (at 0 50.8 270) (size 1.8 1.8) (drill 1.5) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 15 "Net-(U?1-Pad21)"))
    (pad 44 thru_hole oval (at 15.24 10.16 270) (size 1.8 1.8) (drill 1.5) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 16 "Net-(U?1-Pad44)"))
    (pad 20 thru_hole oval (at 0 48.26 270) (size 1.8 1.8) (drill 1.5) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 17 "Net-(U?1-Pad20)"))
    (pad 43 thru_hole oval (at 15.24 12.7 270) (size 1.8 1.8) (drill 1.5) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 18 "Net-(U?1-Pad43)"))
    (pad 19 thru_hole oval (at 0 45.72 270) (size 1.8 1.8) (drill 1.5) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 19 "Net-(U?1-Pad19)"))
    (pad 42 thru_hole oval (at 15.24 15.24 270) (size 1.8 1.8) (drill 1.5) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 20 "Net-(U?1-Pad42)"))
    (pad 18 thru_hole oval (at 0 43.18 270) (size 1.8 1.8) (drill 1.5) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 7 "Net-(J2-Pad1)"))
    (pad 41 thru_hole oval (at 15.24 17.78 270) (size 1.8 1.8) (drill 1.5) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 21 "Net-(U?1-Pad41)"))
    (pad 17 thru_hole oval (at 0 40.64 270) (size 1.8 1.8) (drill 1.5) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 22 "Net-(U?1-Pad17)"))
    (pad 40 thru_hole oval (at 15.24 20.32 270) (size 1.8 1.8) (drill 1.5) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 23 "Net-(U?1-Pad40)"))
    (pad 16 thru_hole oval (at 0 38.1 270) (size 1.8 1.8) (drill 1.5) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 6 "Net-(J2-Pad2)"))
    (pad 39 thru_hole oval (at 15.24 22.86 270) (size 1.8 1.8) (drill 1.5) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 24 "Net-(U?1-Pad39)"))
    (pad 15 thru_hole oval (at 0 35.56 270) (size 1.8 1.8) (drill 1.5) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 4 "Net-(D3-Pad2)"))
    (pad 38 thru_hole oval (at 15.24 25.4 270) (size 1.8 1.8) (drill 1.5) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 25 "Net-(U?1-Pad38)"))
    (pad 14 thru_hole oval (at 0 33.02 270) (size 1.8 1.8) (drill 1.5) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 3 "Net-(D2-Pad2)"))
    (pad 37 thru_hole oval (at 15.24 27.94 270) (size 1.8 1.8) (drill 1.5) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 26 "Net-(U?1-Pad37)"))
    (pad 13 thru_hole oval (at 0 30.48 270) (size 1.8 1.8) (drill 1.5) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 1 "Net-(D1-Pad2)"))
    (pad 36 thru_hole oval (at 15.24 30.48 270) (size 1.8 1.8) (drill 1.5) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 27 "Net-(U?1-Pad36)"))
    (pad 12 thru_hole oval (at 0 27.94 270) (size 1.8 1.8) (drill 1.5) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 28 "Net-(U?1-Pad12)"))
    (pad 35 thru_hole oval (at 15.24 33.02 270) (size 1.8 1.8) (drill 1.5) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 29 "Net-(U?1-Pad35)"))
    (pad 11 thru_hole oval (at 0 25.4 270) (size 1.8 1.8) (drill 1.5) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 30 "Net-(U?1-Pad11)"))
    (pad 34 thru_hole oval (at 15.24 35.56 270) (size 1.8 1.8) (drill 1.5) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 31 "Net-(U?1-Pad34)"))
    (pad 10 thru_hole oval (at 0 22.86 270) (size 1.8 1.8) (drill 1.5) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 32 "Net-(U?1-Pad10)"))
    (pad 33 thru_hole oval (at 15.24 38.1 270) (size 1.8 1.8) (drill 1.5) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 33 "Net-(U?1-Pad33)"))
    (pad 9 thru_hole oval (at 0 20.32 270) (size 1.8 1.8) (drill 1.5) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 34 "Net-(U?1-Pad9)"))
    (pad 32 thru_hole oval (at 15.24 40.64 270) (size 1.8 1.8) (drill 1.5) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 35 "Net-(U?1-Pad32)"))
    (pad 8 thru_hole oval (at 0 17.78 270) (size 1.8 1.8) (drill 1.5) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 5 "Net-(J1-Pad1)"))
    (pad 31 thru_hole oval (at 15.24 43.18 270) (size 1.8 1.8) (drill 1.5) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 36 "Net-(U?1-Pad31)"))
    (pad 7 thru_hole oval (at 0 15.24 270) (size 1.8 1.8) (drill 1.5) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 37 "Net-(U?1-Pad7)"))
    (pad 30 thru_hole oval (at 15.24 45.72 270) (size 1.8 1.8) (drill 1.5) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 38 "Net-(U?1-Pad30)"))
    (pad 6 thru_hole oval (at 0 12.7 270) (size 1.8 1.8) (drill 1.5) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 39 "Net-(U?1-Pad6)"))
    (pad 29 thru_hole oval (at 15.24 48.26 270) (size 1.8 1.8) (drill 1.5) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 40 "Net-(U?1-Pad29)"))
    (pad 5 thru_hole oval (at 0 10.16 270) (size 1.8 1.8) (drill 1.5) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 41 "Net-(U?1-Pad5)"))
    (pad 28 thru_hole oval (at 15.24 50.8 270) (size 1.8 1.8) (drill 1.5) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 42 "Net-(U?1-Pad28)"))
    (pad 4 thru_hole oval (at 0 7.62 270) (size 1.8 1.8) (drill 1.5) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 43 "Net-(U?1-Pad4)"))
    (pad 27 thru_hole oval (at 15.24 53.34 270) (size 1.8 1.8) (drill 1.5) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 49 "Net-(U?1-Pad27)"))
    (pad 3 thru_hole oval (at 0 5.08 270) (size 1.8 1.8) (drill 1.5) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 44 "Net-(U?1-Pad3)"))
    (pad 26 thru_hole oval (at 15.24 55.88 270) (size 1.8 1.8) (drill 1.5) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 45 "Net-(U?1-Pad26)"))
    (pad 2 thru_hole oval (at 0 2.54 270) (size 1.8 1.8) (drill 1.5) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 46 "Net-(U?1-Pad2)"))
    (pad 25 thru_hole oval (at 15.24 58.42 270) (size 1.8 1.8) (drill 1.5) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 47 "Net-(U?1-Pad25)"))
    (pad 1 thru_hole rect (at 0 0 270) (size 1.8 1.8) (drill 1.5) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 48 "Net-(U?1-Pad1)"))
    (model ${KISYS3DMOD}/Package_DIP.3dshapes/DIP-48_W15.24mm.wrl
      (at (xyz 0 0 0))
      (scale (xyz 1 1 1))
      (rotate (xyz 0 0 0))
    )
  )
  (module KiCad/kicad-footprints/Symbol.pretty:OSHW-Logo_5.7x6mm_SilkScreen (layer F.Cu) (tedit 0)
    (at 67 49.8 180)
    (descr "Open Source Hardware Logo")
    (tags "Logo OSHW")
    (attr virtual)
    (fp_text reference REF** (at 0 0) (layer F.SilkS) hide)
    (fp_text value OSHW-Logo_5.7x6mm_SilkScreen (at 0.75 0) (layer F.Fab) hide)
  )
  (module smisioto.eu/kicad_libs/modules/w_pin_strip.pretty:pin_strip_2 (layer F.Cu) (tedit 601B7342)
    (at 121.49 53.13 270)
    (descr "Pin strip 2pin")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference J1 (at 0 -2.159 270) (layer F.SilkS) hide)
    (fp_text value Conn_01x02 (at 0.254 -3.556 270) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 2 thru_hole oval (at 1.27 0 270) (size 1.524 2.19964) (drill 1.00076) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 2 "Net-(D1-Pad1)"))
    (pad 1 thru_hole oval (at -1.27 0 270) (size 1.524 2.19964) (drill 1.00076) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 5 "Net-(J1-Pad1)"))
    (model walter/pin_strip/pin_strip_2.wrl
      (at (xyz 0 0 0))
      (scale (xyz 1 1 1))
      (rotate (xyz 0 0 0))
    )
  )
  (module smisioto.eu/kicad_libs/modules/w_pin_strip.pretty:pin_strip_2 (layer F.Cu) (tedit 601B732A)
    (at 121.44 45.1 90)
    (descr "Pin strip 2pin")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference J2 (at 0 -2.159 90) (layer F.SilkS) hide)
    (fp_text value Conn_01x02 (at 0.254 -3.556 90) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 2 thru_hole oval (at 1.27 0 90) (size 1.524 2.19964) (drill 1.00076) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 6 "Net-(J2-Pad2)"))
    (pad 1 thru_hole oval (at -1.27 0 90) (size 1.524 2.19964) (drill 1.00076) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 7 "Net-(J2-Pad1)"))
    (model walter/pin_strip/pin_strip_2.wrl
      (at (xyz 0 0 0))
      (scale (xyz 1 1 1))
      (rotate (xyz 0 0 0))
    )
  )
  (module KiCad/kicad-footprints/Diode_SMD.pretty:D_SOD-123 (layer F.Cu) (tedit 58645DC7)
    (at 103.55 51.42 90)
    (descr SOD-123)
    (tags SOD-123)
    (attr smd)
    (fp_text reference D3 (at 0 -2 90) (layer F.SilkS) hide)
    (fp_text value 1N4148 (at 0 2.1 90) (layer F.Fab) hide)
    (fp_text user %R (at 0 -2 90) (layer F.Fab))
    (pad 2 smd rect (at 1.65 0 90) (size 0.9 1.2) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 4 "Net-(D3-Pad2)"))
    (pad 1 smd rect (at -1.65 0 90) (size 0.9 1.2) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 2 "Net-(D1-Pad1)"))
    (model ${KISYS3DMOD}/Diode_SMD.3dshapes/D_SOD-123.wrl
      (at (xyz 0 0 0))
      (scale (xyz 1 1 1))
      (rotate (xyz 0 0 0))
    )
  )
  (module KiCad/kicad-footprints/Diode_SMD.pretty:D_SOD-123 (layer F.Cu) (tedit 58645DC7)
    (at 108.395 51.42 90)
    (descr SOD-123)
    (tags SOD-123)
    (attr smd)
    (fp_text reference D2 (at 0 -2 90) (layer F.SilkS) hide)
    (fp_text value 1N4148 (at 0 2.1 90) (layer F.Fab) hide)
    (fp_text user %R (at 0 -2 90) (layer F.Fab))
    (pad 2 smd rect (at 1.65 0 90) (size 0.9 1.2) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 3 "Net-(D2-Pad2)"))
    (pad 1 smd rect (at -1.65 0 90) (size 0.9 1.2) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 2 "Net-(D1-Pad1)"))
    (model ${KISYS3DMOD}/Diode_SMD.3dshapes/D_SOD-123.wrl
      (at (xyz 0 0 0))
      (scale (xyz 1 1 1))
      (rotate (xyz 0 0 0))
    )
  )
  (module KiCad/kicad-footprints/Diode_SMD.pretty:D_SOD-123 (layer F.Cu) (tedit 58645DC7)
    (at 113.24 51.42 90)
    (descr SOD-123)
    (tags SOD-123)
    (attr smd)
    (fp_text reference D1 (at 0 -2 90) (layer F.SilkS) hide)
    (fp_text value 1N4148 (at 0 2.1 90) (layer F.Fab) hide)
    (fp_text user %R (at 0 -2 90) (layer F.Fab))
    (pad 2 smd rect (at 1.65 0 90) (size 0.9 1.2) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 1 "Net-(D1-Pad2)"))
    (pad 1 smd rect (at -1.65 0 90) (size 0.9 1.2) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 2 "Net-(D1-Pad1)"))
    (model ${KISYS3DMOD}/Diode_SMD.3dshapes/D_SOD-123.wrl
      (at (xyz 0 0 0))
      (scale (xyz 1 1 1))
      (rotate (xyz 0 0 0))
    )
  )
  (gr_text "PAULA INT ADAPTER*\n" (at 67.05 44.85 180) (layer F.SilkS))
  (gr_text "Copyright 2021 by Stefan Reinauer\nwww.amiga.technology" (at 90.08 49.71) (layer B.SilkS))
  (gr_arc (start 123.490001 58.120001) (end 123.5 58.33) (angle -84.54789653) (layer Edge.Cuts) (width 0.05))
  (gr_line (start 123.7 40.74) (end 123.7 58.13) (layer Edge.Cuts) (width 0.05))
  (gr_arc (start 123.490001 40.749999) (end 123.7 40.74) (angle -84.54789653) (layer Edge.Cuts) (width 0.05))
  (gr_arc (start 57.859999 58.120001) (end 57.65 58.13) (angle -84.54789653) (layer Edge.Cuts) (width 0.05))
  (gr_arc (start 57.859999 40.749999) (end 57.85 40.54) (angle -84.54789653) (layer Edge.Cuts) (width 0.05))
  (gr_line (start 57.85 58.33) (end 123.5 58.33) (layer Edge.Cuts) (width 0.05))
  (gr_line (start 57.65 40.74) (end 57.65 58.13) (layer Edge.Cuts) (width 0.05))
  (gr_line (start 57.85 40.54) (end 123.5 40.54) (layer Edge.Cuts) (width 0.05))
  (gr_text "INT7\n" (at 121.58 57.06 180) (layer F.SilkS))
  (gr_text "INT2\n" (at 121.55 48.77 180) (layer F.SilkS))
  (gr_text "INT6\n" (at 121.58 41.54 180) (layer F.SilkS))
  (zone (net 0) (net_name "") (layer F.Cu) (hatch edge 0.508)
    (connect_pads (clearance 0.508))
    (min_thickness 0.254)
    (fill yes (arc_segments 32) (thermal_gap 0.508) (thermal_bridge_width 0.508) (smoothing chamfer))
    (polygon
      (pts
        (xy 123.725 58.35) (xy 57.625 58.35) (xy 57.625 40.525) (xy 123.725 40.5)
      )
    )
  )
  (zone (net 0) (net_name "") (layer B.Cu) (hatch edge 0.508)
    (connect_pads (clearance 0.508))
    (min_thickness 0.254)
    (fill yes (arc_segments 32) (thermal_gap 0.508) (thermal_bridge_width 0.508))
    (polygon
      (pts
        (xy 123.725 40.5) (xy 123.725 58.375) (xy 57.625 58.325) (xy 57.625 40.525)
      )
    )
  )
)
