<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="9.5.0">
<drawing>
<board>
<plain>
<wire x1="20.955" y1="12.7" x2="67.945" y2="12.7" width="0" layer="20"/>
<wire x1="67.945" y1="12.7" x2="67.945" y2="73.3425" width="0" layer="20"/>
<wire x1="67.945" y1="73.3425" x2="20.955" y2="73.3425" width="0" layer="20"/>
<wire x1="20.955" y1="73.3425" x2="20.955" y2="12.7" width="0" layer="20"/>
<text>5V&gt;
0V  
3V3&lt;</text>
<text>1
2
3</text>
<text>RST
PB11
PB10</text>
<text>CS
DS
RES
SDA
SCL
VCC
GND</text>
<text>PA06
PA03
PA02</text>
<text>PC13
PC14
PC15
VBAT</text>
<text>PA08
PA11
PA12
PA15
PB03</text>
<text>PB04
PB05
PB06
PB07
PB08
PB09</text>
<text>CONSTELLATION VIEWER V0.0
(C) 2019 Rob Alblas
(C) PCB Design, Harry H. Arends 2019</text>
<text>SPI-OLED-SSD1351</text>
</plain>
<libraries>
<library name="BluePill">
<packages>
<package name="BLUE_PILL_MIN">
</package>
</packages>
</library>
<library name="jumper">
<description>&lt;b&gt;Jumpers&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
&lt;author&gt;Created by librarian@cadsoft.de&lt;/author&gt;</description>
<packages>
<package name="JP3Q">
<description>&lt;b&gt;JUMPER&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="con-kunstmaan-254">
<description>&lt;b&gt;Phoenix Connectors&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
Grid 2.54 mm&lt;p&gt;
&lt;author&gt;Created by librarian@cadsoft.de&lt;/author&gt;</description>
<packages>
<package name="1X8ELEC">
</package>
<package name="1X4ELEC">
</package>
<package name="1X3ELEC">
</package>
<package name="3POL254">
<description>&lt;b&gt;PHOENIX CONNECTOR&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="HRPT Decoder 2018-0.2">
<description>Generated from &lt;b&gt;HRPT Decoder 2018-0.2.sch&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
by exp-lbrs.ulp</description>
<packages>
<package name="SMC_E">
<description>&lt;b&gt;Chip Capacitor &lt;/b&gt; Polar tantalum capacitors with solid electrolyte&lt;p&gt;
Siemens Matsushita Components B 45 194, B 45 197, B 45 198&lt;br&gt;
Source: www.farnell.com/datasheets/247.pdf</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="2019_bp constellation_Viewer V0">
<description>Generated from &lt;b&gt;2019_bp constellation_Viewer V0.sch&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
by exp-lbrs.ulp</description>
<packages>
<package name="RCL_0207/10">
<description>&lt;b&gt;RESISTOR&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
type 0207, grid 10 mm</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="adafruit">
<packages>
<package name="OSHWLOGO_TOL_0.2">
</package>
</packages>
</library>
<library name="kunstmanen">
<description>Components used in Werkgroep Kunstmanen designs</description>
<packages>
<package name="LOGO_KM_BIG_22">
</package>
<package name="LOGO_KM_BIG_21">
</package>
<package name="LOGO_KM_BIG">
</package>
</packages>
</library>
<library name="2019 Kunstmanen">
<packages>
<package name="DPACK">
<description>&lt;b&gt;DPAK&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
PLASTIC PACKAGE CASE 369C-01&lt;br&gt;
Source: http://www.onsemi.co.jp .. LM317M-D.PDF</description>
</package>
<package name="3POL254">
<description>&lt;b&gt;PHOENIX CONNECTOR&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="7POL254">
<description>&lt;b&gt;PHOENIX CONNECTOR&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
</libraries>
<attributes>
</attributes>
<variantdefs>
</variantdefs>
<elements>
<element name="BLUEPILL" library="BluePill" package="BLUE_PILL_MIN" value=""/>
<element name="K2" library="con-kunstmaan-254" package="1X8ELEC" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="SCALING" library="jumper" package="JP3Q" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="POPULARITY" value="5"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="COLOUR" library="jumper" package="JP3Q" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="POPULARITY" value="5"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="K1" library="con-kunstmaan-254" package="1X3ELEC" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="K3" library="2019 Kunstmanen" package="3POL254" value="">
<attribute name="MFR" value=" Phoenix Contact "/>
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="3041360"/>
<attribute name="OC_MFR" value="MPT 0.5/3-2.54"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="K4" library="con-kunstmaan-254" package="3POL254" value="">
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
<attribute name="POPULARITY" value="3"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="K5" library="2019 Kunstmanen" package="7POL254" value="">
<attribute name="MFR" value="Phoenix Contact"/>
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="2776440"/>
<attribute name="OC_MFR" value="MPT 0.5/7-2.54"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="K6" library="con-kunstmaan-254" package="1X3ELEC" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="K7" library="con-kunstmaan-254" package="1X3ELEC" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="K8" library="con-kunstmaan-254" package="1X4ELEC" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C4" library="HRPT Decoder 2018-0.2" package="SMC_E" value="1uF/10V">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C3" library="HRPT Decoder 2018-0.2" package="SMC_E" value="1uF/10V">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="IC3" library="2019 Kunstmanen" package="DPACK" value="LD117ADT33TR">
<attribute name="MFR" value="STMicroelectronics"/>
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="OC_MFR" value=""/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R1" library="2019_bp constellation_Viewer V0" package="RCL_0207/10" value="1K0">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R2" library="2019_bp constellation_Viewer V0" package="RCL_0207/10" value="1K0">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R3" library="2019_bp constellation_Viewer V0" package="RCL_0207/10" value="12K0">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R4" library="2019_bp constellation_Viewer V0" package="RCL_0207/10" value="12K0">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="U$1" library="adafruit" package="OSHWLOGO_TOL_0.2" value=""/>
<element name="U$3" library="kunstmanen" package="LOGO_KM_BIG_22" value=""/>
<element name="U$4" library="kunstmanen" package="LOGO_KM_BIG_22" value=""/>
<element name="U$5" library="kunstmanen" package="LOGO_KM_BIG_21" value=""/>
<element name="U$6" library="kunstmanen" package="LOGO_KM_BIG" value=""/>
</elements>
<signals>
<signal name="PB12">
<contactref element="BLUEPILL" pad="P$1"/>
<contactref element="SCALING" pad="5"/>
</signal>
<signal name="PB13">
<contactref element="BLUEPILL" pad="P$2"/>
<contactref element="SCALING" pad="3"/>
</signal>
<signal name="PB14">
<contactref element="BLUEPILL" pad="P$3"/>
<contactref element="SCALING" pad="1"/>
</signal>
<signal name="PB15">
<contactref element="BLUEPILL" pad="P$4"/>
<contactref element="K2" pad="8"/>
</signal>
<signal name="PA08">
<contactref element="BLUEPILL" pad="P$5"/>
<contactref element="COLOUR" pad="5"/>
</signal>
<signal name="PA09">
<contactref element="BLUEPILL" pad="P$6"/>
<contactref element="COLOUR" pad="3"/>
</signal>
<signal name="PA10">
<contactref element="BLUEPILL" pad="P$7"/>
<contactref element="COLOUR" pad="1"/>
</signal>
<signal name="PA11">
<contactref element="BLUEPILL" pad="P$8"/>
<contactref element="K1" pad="1"/>
</signal>
<signal name="PA12">
<contactref element="BLUEPILL" pad="P$9"/>
<contactref element="K1" pad="2"/>
</signal>
<signal name="PA15">
<contactref element="BLUEPILL" pad="P$10"/>
<contactref element="K1" pad="3"/>
</signal>
<signal name="PB03">
<contactref element="BLUEPILL" pad="P$11"/>
<contactref element="K2" pad="1"/>
</signal>
<signal name="PB04">
<contactref element="BLUEPILL" pad="P$12"/>
<contactref element="K2" pad="2"/>
</signal>
<signal name="PB05">
<contactref element="BLUEPILL" pad="P$13"/>
<contactref element="K2" pad="3"/>
</signal>
<signal name="PB06">
<contactref element="BLUEPILL" pad="P$14"/>
<contactref element="K2" pad="4"/>
</signal>
<signal name="PB07">
<contactref element="BLUEPILL" pad="P$15"/>
<contactref element="K2" pad="5"/>
</signal>
<signal name="PB08">
<contactref element="BLUEPILL" pad="P$16"/>
<contactref element="K2" pad="6"/>
</signal>
<signal name="5V0">
<contactref element="BLUEPILL" pad="P$18"/>
<contactref element="K3" pad="3"/>
<contactref element="C3" pad="+"/>
<contactref element="IC3" pad="3"/>
</signal>
<signal name="3V3">
<contactref element="BLUEPILL" pad="P$20"/>
<contactref element="K3" pad="1"/>
<contactref element="BLUEPILL" pad="P$23"/>
</signal>
<signal name="GND">
<contactref element="BLUEPILL" pad="P$19"/>
<contactref element="SCALING" pad="6"/>
<contactref element="SCALING" pad="2"/>
<contactref element="SCALING" pad="4"/>
<contactref element="COLOUR" pad="2"/>
<contactref element="COLOUR" pad="4"/>
<contactref element="COLOUR" pad="6"/>
<contactref element="K3" pad="2"/>
<contactref element="BLUEPILL" pad="P$22"/>
<contactref element="BLUEPILL" pad="P$21"/>
<contactref element="K5" pad="7"/>
<contactref element="C3" pad="-"/>
<contactref element="C4" pad="-"/>
<contactref element="IC3" pad="1"/>
<contactref element="R4" pad="1"/>
<contactref element="R3" pad="1"/>
<contactref element="K4" pad="2"/>
<contactref element="R3" pad="3"/>
<contactref element="R4" pad="3"/>
</signal>
<signal name="PB09">
<contactref element="BLUEPILL" pad="P$17"/>
<contactref element="K2" pad="7"/>
</signal>
<signal name="PA07">
<contactref element="BLUEPILL" pad="P$29"/>
<contactref element="K5" pad="4"/>
</signal>
<signal name="PA06">
<contactref element="BLUEPILL" pad="P$30"/>
<contactref element="K7" pad="1"/>
</signal>
<signal name="PA05">
<contactref element="BLUEPILL" pad="P$31"/>
<contactref element="K5" pad="5"/>
</signal>
<signal name="PA04">
<contactref element="BLUEPILL" pad="P$32"/>
<contactref element="K5" pad="1"/>
</signal>
<signal name="PA03">
<contactref element="BLUEPILL" pad="P$33"/>
<contactref element="K7" pad="2"/>
</signal>
<signal name="PA02">
<contactref element="BLUEPILL" pad="P$34"/>
<contactref element="K7" pad="3"/>
</signal>
<signal name="PA01">
<contactref element="BLUEPILL" pad="P$35"/>
<contactref element="R4" pad="2"/>
<contactref element="R2" pad="1"/>
<contactref element="R2" pad="3"/>
<contactref element="R4" pad="4"/>
</signal>
<signal name="PA00">
<contactref element="BLUEPILL" pad="P$36"/>
<contactref element="R1" pad="1"/>
<contactref element="R3" pad="2"/>
<contactref element="R1" pad="3"/>
<contactref element="R3" pad="4"/>
</signal>
<signal name="PC15">
<contactref element="BLUEPILL" pad="P$37"/>
<contactref element="K8" pad="4"/>
</signal>
<signal name="PC14">
<contactref element="BLUEPILL" pad="P$38"/>
<contactref element="K8" pad="3"/>
</signal>
<signal name="PC13">
<contactref element="BLUEPILL" pad="P$39"/>
<contactref element="K8" pad="2"/>
</signal>
<signal name="PB01">
<contactref element="BLUEPILL" pad="P$27"/>
<contactref element="K5" pad="2"/>
</signal>
<signal name="PB00">
<contactref element="BLUEPILL" pad="P$28"/>
<contactref element="K5" pad="3"/>
</signal>
<signal name="PB10">
<contactref element="BLUEPILL" pad="P$26"/>
<contactref element="K6" pad="3"/>
</signal>
<signal name="PB11">
<contactref element="BLUEPILL" pad="P$25"/>
<contactref element="K6" pad="2"/>
</signal>
<signal name="3V3D">
<contactref element="C4" pad="+"/>
<contactref element="IC3" pad="4"/>
<contactref element="K5" pad="6"/>
</signal>
<signal name="I">
<contactref element="R1" pad="2"/>
<contactref element="K4" pad="1"/>
<contactref element="R1" pad="4"/>
</signal>
<signal name="Q">
<contactref element="R2" pad="2"/>
<contactref element="K4" pad="3"/>
<contactref element="R2" pad="4"/>
</signal>
<signal name="RST">
<contactref element="BLUEPILL" pad="P$24"/>
<contactref element="K6" pad="1"/>
</signal>
<signal name="VBAT">
<contactref element="BLUEPILL" pad="P$40"/>
<contactref element="K8" pad="1"/>
</signal>
</signals>
</board>
</drawing>
</eagle>
