<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="7.3.0">
<drawing>
<board>
<plain>
<wire x1="0" y1="0" x2="28.88" y2="0" width="0" layer="20"/>
<wire x1="28.88" y1="0" x2="28.88" y2="26.66" width="0" layer="20"/>
<wire x1="28.88" y1="26.66" x2="0" y2="26.66" width="0" layer="20"/>
<wire x1="0" y1="26.66" x2="0" y2="0" width="0" layer="20"/>
<text>V+</text>
<text>V+</text>
<text>V+</text>
<text>GND</text>
<text>GND</text>
<text>M1+</text>
<text>M1-</text>
<text>M2+</text>
<text>M2-</text>
<text>EN1</text>
<text>M1+</text>
<text>M1-</text>
<text>M2+</text>
<text>M2-</text>
<text>EN2</text>
<text>L293D</text>
<text>Motor Driver Board </text>
<text>V 1.0</text>
<text>Thushan Pat</text>
<text>V+</text>
<text>V+</text>
<text>V+</text>
<text>V+</text>
<text>V+</text>
<text>V+</text>
<text>V+</text>
<text>V+</text>
<text>V+</text>
<text>V+</text>
<text>V+</text>
<text>V+</text>
<text>V+</text>
<text>V+</text>
<text>V+</text>
<text>V+</text>
</plain>
<libraries>
<library name="adafruit">
<packages>
<package name="1X04-BIG">
</package>
<package name="1X06">
<description>&lt;b&gt;PIN HEADER&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="1X03">
<description>&lt;b&gt;PIN HEADER&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="st-microelectronics">
<description>&lt;b&gt;ST Microelectronics Devices&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
Microcontrollers,  I2C components, linear devices&lt;p&gt;
http://www.st.com&lt;p&gt;
&lt;i&gt;Include st-microelectronics-2.lbr, st-microelectronics-3.lbr.&lt;p&gt;&lt;/i&gt;

&lt;author&gt;Created by librarian@cadsoft.de&lt;/author&gt;</description>
<packages>
<package name="DIL16">
<description>&lt;b&gt;Dual In Line Package&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
</libraries>
<attributes>
</attributes>
<variantdefs>
</variantdefs>
<elements>
<element name="CN1" library="adafruit" package="1X04-BIG" value="1X4-BIG">
<attribute name="OC_NEWARK" value="12H8375"/>
<attribute name="MF" value="TYCO ELECTRONICS"/>
<attribute name="MPN" value="282832-4"/>
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="IC1" library="st-microelectronics" package="DIL16" value="L293D">
<attribute name="OC_NEWARK" value="56P8249"/>
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="MPN" value="L293D"/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="9589619"/>
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="JP1" library="adafruit" package="1X06" value="">
<attribute name="OC_NEWARK" value="31Y7469"/>
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="MPN" value="BI1.5-H6.5-Y1X-0.6M-RS4.21T"/>
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="JP2" library="adafruit" package="1X03" value="">
<attribute name="OC_NEWARK" value="31Y7711"/>
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="MPN" value="BI2-Q10S-AZ31X-0.3M-SB3T"/>
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
</elements>
<signals>
<signal name="GND">
<contactref element="IC1" pad="4"/>
<contactref element="IC1" pad="5"/>
<contactref element="IC1" pad="13"/>
<contactref element="IC1" pad="12"/>
<contactref element="JP2" pad="2"/>
<contactref element="JP2" pad="3"/>
</signal>
<signal name="V+">
<contactref element="IC1" pad="8"/>
<contactref element="IC1" pad="16"/>
<contactref element="JP2" pad="1"/>
</signal>
<signal name="EN1">
<contactref element="IC1" pad="1"/>
<contactref element="JP1" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$2">
<contactref element="IC1" pad="2"/>
<contactref element="JP1" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$3">
<contactref element="IC1" pad="7"/>
<contactref element="JP1" pad="3"/>
</signal>
<signal name="N$4">
<contactref element="IC1" pad="10"/>
<contactref element="JP1" pad="4"/>
</signal>
<signal name="N$5">
<contactref element="IC1" pad="15"/>
<contactref element="JP1" pad="5"/>
</signal>
<signal name="N$6">
<contactref element="IC1" pad="9"/>
<contactref element="JP1" pad="6"/>
</signal>
<signal name="M1+">
<contactref element="IC1" pad="3"/>
<contactref element="CN1" pad="1"/>
</signal>
<signal name="M2-">
<contactref element="IC1" pad="14"/>
<contactref element="CN1" pad="4"/>
</signal>
<signal name="M2+">
<contactref element="IC1" pad="11"/>
<contactref element="CN1" pad="3"/>
</signal>
<signal name="M1-">
<contactref element="IC1" pad="6"/>
<contactref element="CN1" pad="2"/>
</signal>
</signals>
</board>
</drawing>
</eagle>
